КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Электротехника
- Задание 1 (УК1 – ИУК 1.1)
[image: ]______ подключение, это соединение элементов, при котором ток в цепи равный на всех участках.
	Впишите ответ
	
	Последовательное


- Задание 2 (УК1 – ИУК 1.1)
[image: ]______ подключение, это соединение элементов, при котором напряжение на каждом элементе схемы одинаков.
	Впишите ответ
	
	Параллельное


- Задание 3 (ОПК4 – ИОПК4.1)
_________соединение проводников — это такое соединение, при котором в цепи присутствует и последовательное, и параллельное соединение. [image: ]
	Впишите ответ
	
	Смешанное 


- Задание 4 (ОПК4 – ИОПК4.1)
Амперметр включается всегда ________ с теми приборами или машинами, ток которых он измеряет
	Впишите ответ
	
	последовательно


- Задание 5 (ОПК4 – ИОПК4.2)
Мощность определяется произведением ______ и напряжения
	Впишите ответ
	
	тока


- Задание 6 (ОПК4 – ИОПК4.2)
Мощность определяется произведением ______ и напряжения
	Впишите ответ
	
	тока


- Задание 7 (ОПК4 – ИОПК4.3)
Единицей электрического сопротивления является _____.
	Впишите ответ
	
	ом


- Задание 8 (ОПК4 – ИОПК4.3)
Ток равен напряжению, деленному на ________. 
	Впишите ответ
	
	сопротивление


- Задание 9 (ОПК5 – ИОПК5.1)
[image: Picture background]
На схеме вольтметр показывает 12В, а амперметр 3 А. Чему равно сопротивление резистора? R=__ Ом 
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 10 (ОПК5 – ИОПК5.1)
[image: Picture background]
Источник питания имеет напряжение 120 В. Сопротивление резистора 5 Ом.
Чему равен ток в цепи? I=__А.
	Впишите ответ
	
	24


Задание 11 (ОПК5 – ИОПК5.2)
Чему равна мощность электрического прибора, если напряжение сети U=220В, I=5А? P=__Вт
	Впишите ответ
	
	1100


[bookmark: _GoBack]Задание 12 (ОПК5 – ИОПК5.2)
Обычно вольтметры имеют настолько ________ сопротивление, что последовательное включении вольтметра равносильно разрыву цепи. 
	Впишите ответ
	
	большое


Задание 13 (ОПК5 – ИОПК5.3)
Обычно вольтметры имеют настолько ________ сопротивление, что последовательное включении вольтметра равносильно разрыву цепи. 
	Впишите ответ
	
	большое


Задание 14 (ОПК5 – ИОПК5.3)
Амперметры имеют настолько ________ сопротивление, включение амперметра прямо на сеть (а не последовательно с потребителем) равносильно короткому замыканию
	Впишите ответ
	
	малое


Задание 15 (ОПК7 – ИОПК7.1)
Утверждение «сумма всех токов, притекающих к любой точке цепи, равна сумме всех токов, утекающий от этой точки» соответствует _ закону Кирхгофа.
Ответ записать цифрой.
	Впишите ответ
	
	1


Задание 16 (ОПК7 – ИОПК7.1)
Утверждение «если обходить цепь тока и вновь вернуться в прежнюю точку, то какой бы путь обхода мы не выбрали, сумма всех ЭДС должна быть равна сумме всех напряжений, теряемых на отдельных участках» соответствует _ закону Кирхгофа.
Ответ записать цифрой.
	Впишите ответ
	
	2


Задание 17 ОПК7 – ИОПК7.2)
	Оптоэлектронный прибор, преобразующий свет в электрический ток называется
	
	фотодиод


Задание 18 (ОПК7 – ИОПК7.2)
Полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении тока называется
	
	
	светодиод


Задание 19 (ОПК7 – ИОПК7.3)
Последовательное соединение триггеров для хранения двоичного числа называется
	
	
	регистр


Задание 20 (ОПК7 – ИОПК7.3)
Устройство для синхронизации работы цифровых схем называется
	
	
	тактовый генератор


Задание 21 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Схема сравнения двух двоичных чисел называется
	
	
	компаратор


Задание 22 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Устройство для преобразования параллельного кода в последовательный называется
	
	
	сдвиговый регистр


Задание 23 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Устройство для сравнения двух аналоговых напряжений называется
	
	
	операционный усилитель


Задание 24 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Метод измерения, при котором значение величины находят непосредственно по показанию измерительного прибора, называется
	
	
	прямое измерение


Задание 25 (ОПК8 – ИОПК8.3)
Погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины, называется
	
	
	систематическая погрешность


Задание 26 (ОПК8 – ИОПК8.3)
Прибор для измерения температуры, принцип действия которого основан на изменении электрического сопротивления проводника или полупроводника, называется
	
	
	термометр сопротивления


Задание 27 (ОПК8 – ИОПК8.3)
Отношение абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах, называется
	
	
	  относительная погрешность


Задание 28 (ОПК8 – ИОПК8.3)
Устройство, преобразующее неэлектрическую величину (например, давление, температуру) в электрический сигнал, называется
	
	
	датчик


Задание 29 (ОПК8 – ИОПК8.3)
Средство измерения, предназначенное для хранения и воспроизведения единицы физической величины, называется
	
	
	мера


Задание 30 (ОПК8 – ИОПК8.3)
Прибор, сочетающий функции вольтметра, амперметра и омметра, называется
	
	
	мультиметр


Задание 31 (ОПК8 – ИОПК8.3)
Процесс определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений называется
	
	
	поверка
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