КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика

- Задание 1 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется формат, предназначенный для изображения удлинённых объектов, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 301-68?

	
	
	Производный

	
	
	производный



- Задание 2 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется линия, предназначенная для изображения осевых и центровых линий, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

	
	
	Штрихпунктирная тонкая

	
	
	штрихпунктирная тонкая



- Задание 3 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Какой линией изображаются на чертеже невидимые контуры, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

	
	
	Штриховой

	
	
	штриховой



- Задание 4 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Что на чертеже обозначают разомкнутой линией, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

	
	
	Секущую плоскость

	
	
	секущую плоскость



- Задание 5 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Во сколько раз толщина сплошной тонкой линии меньше толщины сплошной толстой основной линии, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

	
	
	В 2 – 3 раза

	
	
	В 2-3 раза

	
	
	в 2 – 3 раза

	
	
	в 2-3 раза

	
	
	2 – 3

	
	
	2-3



- Задание 6 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется группа стандартов, регламентирующая создание проектно- конструкторской документации?

	
	
	ЕСКД

	
	
	Единая система конструкторской документации

	
	
	единая система конструкторской документации



- Задание 7 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Для чего используется сплошная волнистая линия, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68?

	
	
	Линии обрыва

	
	
	линии обрыва

	
	
	Линии разграничения вида и разреза

	
	
	линии разграничения вида и разреза



- Задание 8 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Каковы рекомендуемые значения толщины сплошной толстой основной линии, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 303-68? Единицы измерения не писать!

	
	
	От 0,5 до 1,4 

	
	
	от 0,5 до 1,4 

	
	
	От 0.5 до 1.4 

	
	
	от 0.5 до 1.4 

	
	
	0,5 – 1,4 

	
	
	0,5-1,4 

	
	
	0.5 – 1.4 

	
	
	0.5-1.4 



- Задание 9 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Чему равен размер формата А2, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 301-68?
	
	
	420 x 594

	
	
	420 на 594



- Задание 10 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется окружность зубчатого колеса, указанная на рисунке?
 [image: C:\Users\prep-bev\Desktop\10.png] 
	
	
	Делительная

	
	
	Делительная окружность

	
	
	делительная

	
	
	делительная окружность

	
	
	Делительный диаметр

	
	
	делительный диаметр



- Задание 11 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется таблица, расположенная в правом нижнем углу формата, в которой указываются данные чертежа?

	
	
	Основная надпись

	
	
	основная надпись



- Задание 12 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре?

	
	
	Масштаб

	
	
	масштаб



- Задание 13 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как записывается масштаб, если чертёж уменьшен в 10 раз, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 302-68?

	
	
	1:10

	
	
	1 : 10



- Задание 14 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как записывается масштаб, если чертёж увеличен в 4 раза, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 302-68?

	
	
	4:1

	
	
	4 : 1



- Задание 15 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Чему равен угол наклона чертёжного шрифта, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 304-81?

	
	
	75°

	
	
	75 градусов



- Задание 16 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Какой размер обозначается перечёркнутой окружностью?

	
	
	Диаметральный

	
	
	диаметральный

	
	
	Размер диаметра

	
	
	размер диаметра

	
	
	Диаметр

	
	
	диаметр



- Задание 17 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Какие виды из перечисленных можно создать в ассоциативном чертеже:
аксонометрические, местные, основные, дополнительные?
	
	
	Все перечисленные

	
	
	все перечисленные

	
	
	Все

	
	
	все




- Задание 18 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Какой элемент из перечисленных, обязателен в эскизе для операции «Вращение»: осевая линия, основная линия, центр симметрии, траектория вращения?

	
	
	Осевая линия

	
	
	осевая линия



- Задание 19 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется операция трёхмерного моделирования с использованием двух и более плоскостей?
	
	
	Операция «По сечениям»

	
	
	операция «По сечениям»

	
	
	Операция по сечениям

	
	
	операция по сечениям

	
	
	По сечениям

	
	
	по сечениям



- Задание 20 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как располагаются основные виды на чертеже?

	
	
	В проекционной связи

	
	
	в проекционной связи



- Задание 21 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как располагаются проецирующие лучи относительно плоскости проекций при ортогональном способе проецирования?

	   
	
	Перпендикулярно

	
	
	перпендикулярно

	
	
	Под прямым углом

	
	
	под прямым углом

	
	
	Под углом 90°

	
	
	под углом 90°

	
	
	Под углом 90 градусов

	
	
	под углом 90 градусов



- Задание 22 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Что такое линия уровня?

	   
	
	Линия, расположенная параллельно одной из плоскостей проекций

	
	
	линия, расположенная параллельно одной из плоскостей проекций

	
	
	Линия, расположенная в плоскости, параллельной одной из плоскостей проекций

	
	
	Линия, расположенная в плоскости, параллельной одной из плоскостей проекций

	
	
	Линия, параллельная одной из плоскостей проекций

	
	
	линия, параллельная одной из плоскостей проекций

	
	
	Линия, параллельная плоскости проекций

	
	
	Линия, параллельная плоскости проекций



- Задание 23 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Как называется линия, вдоль которой перемещается образующая?

	   
	
	Направляющая

	
	
	направляющая





 - Задание 24 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Как называется область экрана, в которой фиксируются все операции построения модели?

	
	
	Дерево

	
	
	дерево



- Задание 25 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какой размер из перечисленных соответствует формату А0: 210x297, 841x 1189, 840x1189, 594x841?

	
	
	841x1189

	
	
	841 x 1189



- Задание 26 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какой масштаб из перечисленных допускается использовать на чертеже: 1:3; 1:45; 2,5:1; 15:1?

	
	
	2,5 : 1

	
	
	2.5 : 1

	
	
	2,5:1

	
	
	2.5:1



- Задание 27 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Сколько форматов А0 допускается использовать для формирования производного формата?

	
	
	3

	
	
	Три

	
	
	три



- Задание 28 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какую форму имеет профиль метрической резьбы?
	
	
	Равностороннего треугольника

	
	
	равностороннего треугольника



- Задание 29 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какой линией из перечисленных изображаются крайние положения перемещающихся компонентов сборки на чертеже?

	
	
	Штрихпунктирной с двумя точками тонкой

	
	
	штрихпунктирной с двумя точками тонкой



- Задание 30 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Как называется ортогональная проекция здания на вертикальную картинную плоскость, расположенную параллельно одной из основных сторон этого здания?

	
	
	Фасад

	
	
	фасад



- Задание 31 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какой элемент из перечисленных должен быть указан в обозначении схемы электрической принципиальной: Э1, 00СП, Э3, Г3?

	
	
	Э3



- Задание 32 (ОПК8 – ИОПК8 .2)
Сопоставьте материалы и соответствующие им штриховки.
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	А. Металлы и твёрдые сплавы
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	Б. Грунт естественный
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	В. Неметаллические материалы, в том числе волокнистые монолитные и плитные (прессованные)
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- Задание 33 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какой линией наносится штриховка на чертеже?

	
	
	Сплошной тонкой

	
	
	сплошной тонкой


- Задание 34 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Сопоставьте наименование и положение осей аксонометрических проекций.
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	А. Прямоугольная изометрическая проекция
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	Б. Прямоугольная диметрическая проекция
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	В. Косоугольная горизонтальная изометрическая проекция
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- Задание 35 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Укажите коэффициент искажения размера малого радиуса эллипса в прямоугольной изометрической проекции

	
	
	0,71

	
	
	0.71


- Задание 36 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Укажите коэффициент искажения размера большого радиуса эллипса в прямоугольной изометрической проекции

	 
	
	1,22

	
	
	1.22



- Задание 37 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какой линией изображается номинальный диаметр резьбы в отверстии?
 
	 
	
	Сплошной тонкой

	
	
	сплошной тонкой



- Задание 38 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какая линия используется для изображения номинального диаметра резьбы на стержне?
 
	 
	
	Сплошная толстая основная

	
	
	Основная сплошная толстая

	
	
	Основная

	
	
	сплошная толстая основная

	
	
	основная сплошная толстая

	
	
	основная



- Задание 39 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Как называется ортогональная проекция обращенной к наблюдателю видимой части поверхности предмета, расположенного между ним и плоскостью проецирования?

	  
	
	Вид

	
	
	вид



- Задание 40 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Как называется изображение отдельного ограниченного участка поверхности предмета?

 
	  
	
	Местный вид

	
	
	местный вид



- Задание 41 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Обозначьте резьбу метрическую, номинальным диаметром 16, с крупным шагом 2, однозаходную, правую. 

	  
	
	М16


- Задание 42 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Как указывается размер трубной резьбы?
 
	  
	
	На полке-выноске

	
	
	на полке-выноске

	
	
	На полке - выноске

	
	
	на полке - выноске



- Задание 43 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Каким образом относительно плоскости проекций нужно расположить плоскую фигуру, чтобы она на эту плоскость отобразилась линией?

	   
	
	Перпендикулярно

	
	
	перпендикулярно



- Задание 44 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какая линия образуется при пересечении многогранников?

	   
	
	Пространственная замкнутая ломаная линия

	
	
	пространственная замкнутая ломаная линия

	
	
	Пространственная замкнутая ломаная

	
	
	пространственная замкнутая ломаная



- Задание 45 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Возможно ли определить положение точки в пространстве по одной её проекции? 

	  
	
	Нет

	
	
	нет



- Задание 46 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какая ось отсутствует при построении эпюра с числовыми отметками?

	   
	
	Зет

	
	
	зет

	
	
	Z

	
	
	z



- Задание 47 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Какой вид используется на чертеже для изображения не параллельных плоскостям проекций (наклонных) поверхностей, в соответствии с требованиями ГОСТ 2. 305-2008?

	  
	
	Дополнительный вид

	
	
	дополнительный вид

	
	
	Дополнительный

	
	
	дополнительный


- Задание 48 (УК1– ИУК1.1)
Как называется линия, полученная при пересечении поверхности плоскостью?
	   
	
	Линия сечения


- Задание 49 (УК1– ИУК1.1)
Как называется проекция точки, полученная при проецировании на горизонтальную плоскость?
	   
	
	Горизонтальная проекция


- Задание 50 (УК1– ИУК1.1)
Как называется чертёж, содержащий три взаимосвязанные проекции детали?
	   
	
	Комплексный чертеж


- Задание 51 (УК1– ИУК1.1)
Как называется проекция, на которой видна истинная форма сечения?
	   
	
	Натуральное сечение


- Задание 52 (УК1– ИУК1.1)
Как называется проекция, получаемая при проецировании на профильную плоскость?
	   
	
	Профильная проекция


- Задание 53 (УК1– ИУК1.1)
Как называется линия, соединяющая одноимённые проекции точки?
	   
	
	Линия связи


- Задание 54 (УК1– ИУК1.1)
Как называется проекция, на которой плоскость проецируется в прямую линию?
	   
	
	Вырожденная проекция


- Задание 55 (УК1– ИУК1.1)
Какой метод используется для построения аксонометрической проекции?
	   
	
	Метод координат


- Задание 56 (УК1– ИУК1.1)
Как называется проекция, получаемая при проецировании на фронтальную плоскость?
	   
	
	Фронтальная проекция
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