Аэрология и вентиляции горно-технологических систем
ОПК-7. Способен применять санитарно-гигиенические нормативы и правила при поисках, разведке и разработке твердых месторождений полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-7.1 Осуществляет выбор методов обеспечения санитарно-гигиенических нормативов при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.
- Задание 1 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Первый научный труд по аэрологии принадлежит: 
	Впишите ответ
	
	Ломоносову



- Задание 2 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Что не является разделом рудничной аэрологии:
	Впишите ответ
	
	Вентиляция шахт



- Задание 3 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Как с увеличением глубины изменяется амплитуда температурных колебаний:
	Впишите ответ
	
	незначительно увеличивается



- Задание 4 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Количество инертной	 пыли для сланцевого заслона согласно Правилам безопасности должно определяться из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 кг на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету в месте установки заслона



- Задание 5 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Количество воды для водяного заслона согласно Правилам безопасности должно определяться из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 л на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету в месте установки заслона



- Задание 6 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Какой параметр практически не влияет на состояние микроклимата в глубоких шахтах:
	Впишите ответ
	
	климат на поверхности



- Задание 7 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Прибором для измерения скорости движения воздуха в горных выработках является:
	Впишите ответ
	
	анемометр



- Задание 8 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Прибором для непосредственного измерения депрессии воздушной струи в горных выработках является:
	Впишите ответ
	
	микроманометр



- Задание 9 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Каким прибором можно измерить скоростное, статическое и полное давление движущегося воздуха:
	Впишите ответ
	
	микроманометром в сочетании с воздухомерной трубкой



- Задание 10 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Количество кислорода в выработках не уменьшается вследствие:
	Впишите ответ
	
	работы контактных электровозов



- Задание 11 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Углекислый газ не образуется в результате:
	Впишите ответ
	
	работы аккумуляторных электровоз



- Задание 12 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Какие свойства не характерны для сероводорода:
	Впишите ответ
	
	не имеет запаха



- Задание 13 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Какой запах имеет сероводород:
	Впишите ответ
	
	тухлых яиц




ИОПК-7.2 Демонстрирует знания принятых при проектировании и эксплуатации санитарно-гигиенических нормативов и правил при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.
- Задание 14 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Содержание азота в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	78 %



- Задание 15 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Минимально допустимая концентрация кислорода в выработках,согласно ПБ, равна:
	Впишите ответ
	
	20%



- Задание 16 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При каком содержании кислорода наступает обморочное состояние:
	Впишите ответ
	
	12%



- Задание 17(ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При каком содержании кислорода наступает смерть вследствие кислородного голодания:
	Впишите ответ
	
	9%



- Задание 18 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Какие свойства характерны для углекислого газа:
	Впишите ответ
	
	горит при концентрации выше 0,5%



- Задание 19 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Как воздействует углекислый газ на организм человека при концентрации до
3%:
	Впишите ответ
	
	никак не воздействует



- Задание 20 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При какой концентрации углекислого газа наступает смертельное отравление:
	Впишите ответ
	
	15-17%



- Задание 21 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При какой концентрации угарного газа происходит взрыв наибольшей мощности:
	Впишите ответ
	
	13%



- Задание 22 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
 Как воздействует окись углерода на организм человека:
	Впишите ответ
	
	вызывает кислородное голодание



- Задание 23 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Какое действие оказывают окислы азота на организм человека:
	Впишите ответ
	
	соединяются с гемоглобином крови



- Задание 24 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Согласно требованиям Правил безопасности температура воздуха поступающего в шахту должна быть не ниже:
	Впишите ответ
	
	2 0С



- Задание 25 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Согласно требованиям Правил безопасности температура воздуха в горных выработках, где постоянно находятся люди, должна быть не выше:
	Впишите ответ
	
	26 0С



- Задание 26 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
 Природная метаноносность имеет следующую размерность:
	Впишите ответ
	
	м3/т



- Задание 27 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
 Абсолютная метанообильность измеряется в:
	Впишите ответ
	
	5 м3/т.с.д



- Задание 28 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При установке сланцевых заслонов для локализации или подавления уже возникших взрывов пыли количество инертной пыли для заслона определяется из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 кг на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету



- Задание 29 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При установке водяных заслонов для локализации или подавления уже возникших взрывов пыли количество воды для заслона определяется из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 литров на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету



- Задание 30 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Согласно рекомендациям Руководства по проектированию вентиляции угольных шахт, максимальная депрессия шахты, как правило, не должна превышать:
	Впишите ответ
	
	200 даПа



- Задание 32 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
На действующих шахтах при доработке запасов угля на глубине более 700 м, для шахт, разрабатывающих пласты угля не склонные к самовозгоранию, допускается максимальная статическая депрессия:
	Впишите ответ
	
	850 даПа



ОПК-16. Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 
ИОПК-16.1 Использует методики расчета систем для обеспечения экологической и промышленной безопасности при производстве горных работ.

- Задание 33 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Рудничная аэрология не изучает:
	Впишите ответ
	
	Порядок проектирования вентиляции шахт



- Задание 34 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Наибольший диаметр рабочего колеса вентилятора главного проветривания
равен:
	Впишите ответ
	
	5 м




- Задание 35(ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какой фактор не влияет на метаноносность угольного пласта:
	Впишите ответ
	
	угол падения пласта



- Задание 36 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой фактор не влияет на метаноносность угольного пласта:
	Впишите ответ
	
	система разработки



- Задание 37 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
По какому закону происходит увеличение газоносности пласта с глубиной:
	Впишите ответ
	
	газоносность пласта не зависит от глубины



- Задание 38 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Выделение метана с обнаженных поверхностей угольного пласта через невидимые трещины называется:
	Впишите ответ
	
	остаточным


- Задание 39 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Выделение метана из крупных трещин и пустот в горном массиве называется:
	Впишите ответ
	
	суфлярным




- Задание 40 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Явление, при котором из пласта в выработку выделяется большое количество газа и угольной мелочи, называется:
	Впишите ответ
	
	внезапным выбросом



- Задание 41 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Внезапные выбросы чаще всего происходят:
	Впишите ответ
	
	при пересечении зон геологических нарушений



- Задание 42 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Опасность внезапных выбросов повышается:
	Впишите ответ
	
	при увеличении глубины разработки



- Задание 43 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Что не может служить признаком предстоящего внезапного выброса:
	Впишите ответ
	
	повышение выделения метана



- Задание 44 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Региональным мероприятием по борьбе с внезапными выбросами является:
	Впишите ответ
	
	Бурение дегазационных скважин



- Задание 45 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какого способа проветривания тупиковых выработок не существует:
	Впишите ответ
	
	с помощью кроссинга "перекидной мост"



- Задание 46 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой способ проветривания не может применяться в протяженных тупиковых выработках?:
	Впишите ответ
	
	за счет общешахтной депрессии



- Задание 47 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К недостаткам нагнетательного способа проветривания тупиковых выработок относится:
	Впишите ответ
	
	малая эффективность проветривания призабойного пространства



- Задание 48 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К достоинствам всасывающего способа проветривания тупиковых выработок относится:

	Впишите ответ
	
	высокая эффективность проветривания призабойной зоны



- Задание 49 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 К достоинствам способа проветривания тупиковых выработок с помощью параллельной выработки относится:
	Впишите ответ
	
	ненужность дополнителных вентиляционных устройств



- Задание 50 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя тупиковой выработки в негазовых шахтах должно быть:
	Впишите ответ
	
	не менее 15м



- Задание 51 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя тупиковой выработки в газовых шахтах должно быть:
	Впишите ответ
	
	не более 8 м



- Задание 52 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К методам измерения скорости движения воздуха относятся:
	Впишите ответ
	
	метод обвода прибора по сечению выработки



- Задание 53 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 При последовательном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая депрессия:
	Впишите ответ
	
	увеличится в 2 раза



- Задание 54 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 При параллельном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая депрессия:
	Впишите ответ
	
	уменьшится в 2 раза




- Задание 55 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
При параллельном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая подача:
	Впишите ответ
	
	увеличится в 2 раза



- Задание 56 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какой фактор не влияет на взрывчатость угольной пыли:
	Впишите ответ
	
	состав атмосферы



- Задание 57 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
При увеличении скорости воздушной струи запыленность воздуха:
	Впишите ответ
	
	увеличивается, а затем снижается



- Задание 58 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К свойствам последовательного соединения горных выработок не относится:
	Впишите ответ
	
	пропускная способность последовательного соединения равна сумме пропускных способностей ветвей, входящих в соединение



- Задание 59 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К свойствам параллельного соединения горных выработок не относится:
	Впишите ответ
	
	общая депрессия параллельного соединения равна сумме депрессий ветвей входящих в соединение



- Задание 60 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Направление движения воздуха в диагонали простого диагонального соединения зависит:
	Впишите ответ
	
	от величины давления в начале и конце диагонали



- Задание 61 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой тупиковой выработки, проводимой по пласту угля, определяется:
	Впишите ответ
	
	в зависимости от газовыделения в забое выработки



- Задание 62 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой тупиковой выработки, проводимой по пласту угля, определяется:
	Впишите ответ
	
	в зависимости от газовыделения в забое выработки



- Задание 63 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
По каким факторам выполняется расчет необходимого расхода воздуха для проветривания очистного забоя:
	Впишите ответ
	
	по ядовитым газам, образующимся при взрывных работах



- Задание 64 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Правила безопасности в угольных шахтах запрещают проветривание шахт:
	Впишите ответ
	
	естественным способом за счет естественно тяги



- Задание 65 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какой способ проветривания рекомендуется применять на шахтах опасных по метану:
	Впишите ответ
	
	всасывающий



- Задание 66(ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Комбинированный способ проветривания шахт рекомендуется применять:
	Впишите ответ
	
	при большом аэродинамическом сопротивлении шахты и разбросанностью горных работ



- Задание67 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К достоинствам центральных схем проветривания шахт относятся:
	Впишите ответ
	
	простата управления проветриванием при нормальном и аварийном режимах
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- Задание 68 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой режим проветривания рекомендуется применять при возникновении пожара на выемочном участке с обильным выделением метана:
	Впишите ответ
	
	нулевой, при котором прекращается доступ воздуха к очагу пожара путем выключения вентилятора или с помощью перемычек



- Задание 69 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой режим проветривания рекомендуется применять при возникновении пожара в околоствольном дворе воздухоподающего ствола:
	Впишите ответ
	
	реверсивный в целом по шахте



ИОПК-16.2 Осуществляет оценку воздействия горного производства на окружающую среду.
- Задание 70 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
К техногенным источникам загрязнения шахтной атмосферы относятся:
	Впишите ответ
	
	обнаженные поверхности горных пород и минералов



- Задание 71 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
К природным источникам загрязнения шахтной атмосферы относятся:
	Впишите ответ
	
	отбитые куски угля и породы



- Задание 72 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какие свойства не характерны для окислов азота:
	Впишите ответ
	
	скапливаются у кровли выработки



- Задание 73 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по сейсмоакустической активности пласта признаком входа в опасную зону является:
	Впишите ответ
	
	увеличение шумности пласта на 5% по сравнению с предыдущим значеним



- Задание 74 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по начальной скорости газовыделеня из шпуров шпуры в очистных забоях распологают:
	Впишите ответ
	
	в нишах на расстоянии 0.3 м от кутков, а в остальной части лавы через 5 м



- Задание 75 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по начальной скорости газовыделеня из шпуров признаком входа в опасную зону является:
	Впишите ответ
	
	зона относится к опасной, если хотя бы в одном из шпуров на глубине 2 м замерена начальная скорость газовыделения 3 л/мин и более



- Задание 76 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Комплекс мероприятий, направленный на снижение газовыделения в выработки, называется:
	Впишите ответ
	
	дегазация



- Задание 77 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
.При дегазации сближенных пластов скважинами диаметр скважин должен
быть:
	Впишите ответ
	
	не менее 70 мм



- Задание 78 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
 Содержание метана в дегазационном трубопроводе при дегазации скважина
ми находится в пределах:
	Впишите ответ
	
	60-100%



- Задание 79 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
 Дегазация выработанного пространства осуществляется:
	Впишите ответ
	
	дегазация выработанного пространства вообще не производится



 - Задание 80 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
В чем сущность физико-химического способа дегазации пластов:
	Впишите ответ
	
	в нагнетании в пласты специального раствора, блокирующего метан в угле



- Задание 81 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Дегазация способом гидрорасчленения предполагает:
	Впишите ответ
	
	раскрытие существующих трещин в массиве



- Задание 82 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Дегазация способом гидроразрыва предполагает:
	Впишите ответ
	
	создание новых трещин в массиве



- Задание 82 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какой фактор не оказывает влияние на взрывчатость угольной пыли:
	Впишите ответ
	
	состав атмосферы



- Задание 83 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Локализация или подавление уже возникших взрывов угольной пыли осуществляется:
	Впишите ответ
	
	установкой водяных завес



ОПК-11 Способен разрабатывать и реализовывать планы мероприятий по снижению техногенной нагрузки производства на окружающую среду при эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов. 
ИОПК-11.1 Знает основные принципы и требования обеспечения экологической безопасности производств и рационального природопользования.

- Задание 84 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Содержание кислорода в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	21 %



- Задание 85 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Содержание аргона в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	0.01 %



- Задание 86 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Содержание углекислого газа в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	1. .0.03%




- Задание 87 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
При дыхании выделяется:
	Впишите ответ
	
	4% углекислого газа и 17% кислорода




- Задание 88 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Среднегодовая температура воздуха в горных выработках по сравнению с дневной поверхностью:
	Впишите ответ
	
	тем выше, чем больше глубина заложения выработки



- Задание 89 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Атмосферное давление воздуха в горных выработках по сравнению
с давлением на поверхности:
	Впишите ответ
	
	зависит от режима работы вентилятора



- Задание 90(ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение углекислого газа составляет 3 м куб/т:
	Впишите ответ
	
	1. категорий шахт по углекислотообильности не существует




- Задание 91 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделение  углекислого газа составляет 20 м куб/т:
	Впишите ответ
	
	категорий шахт по углекислотообильности не существует



- Задание 92 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К какой категории по углекислотообильности относится шахта, если выделе
ние углекислого газа составляет 14 м куб/т:
	Впишите ответ
	
	категорий шахт по углекислотообильности не существует



- Задание 93 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
К ядовитым газам шахтной атмосферы не относятся:
	Впишите ответ
	
	азот




- Задание 94 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Какие свойства характерны для азота:
	Впишите ответ
	
	скапливается у почвы выработки



- Задание 95 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Каким пламенем горит окись углерода:
	Впишите ответ
	
	голубовато-синим



- Задание 96 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Предельно допустимая концентрация водорода в горных выработках равна:
	Впишите ответ
	
	0,50%



- Задание 97 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Какова плотность метана по отношению к воздуху:
	Впишите ответ
	
	0.77



- Задание 98 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Какова предельно допустимая концентрация азота в горных выработках:
	Впишите ответ
	
	не нормируется



- Задание 99 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
При какой концентрации возможен взрыв метана:
	Впишите ответ
	
	от 5 до 14%



- Задание 100 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
При концентрации метана более 14% возникает:
	Впишите ответ
	
	полное самогашение



- Задание 101 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Метан образовался в процессе:
	Впишите ответ
	
	реакции соединения углерода и водорода



- Задание 102 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Соединение молекул метана с поверхностью угля под действием сил молеклярного притяжения называется:
	Впишите ответ
	
	адсорбция



- Задание 103 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Проникновение молекул метана в уголь без химического взаимодействия называется:
	Впишите ответ
	
	хемсорбция



- Задание 104 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Химическое соединение молекул метана и угля называется:
	Впишите ответ
	
	адсорбция



- Задание 105 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Относительная метанообильность шахты устанавливается:
	Впишите ответ
	
	по мере необходимости



- Задание 106 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Относительная метанообильность шахты выражается:
	Впишите ответ
	
	м куб. метана на тонну добычи




- Задание 107 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе из очистной или тупиковой выработки равно:
	Впишите ответ
	
	2%



- Задание 108 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Максимально допустимое содержание метана в исходящей струе крыла
или всей шахты равно:
	Впишите ответ
	
	1%



- Задание 109 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Максимально допустимое содержание метана в поступающей струе на выемочный участок или забои тупиковых выработок равно:
	Впишите ответ
	
	0.50%



- Задание 110 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
 Максимально допустимое содержание метана в его местных скоплениях
в очистных или тупиковых выработках:
	Впишите ответ
	
	2%



- Задание 111 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Приборы автоматического контроля содержания метана в исходящих струях должны отключать электроэнергию при содержании метана:
	Впишите ответ
	
	более 1%



- Задание 112 (ОПК-11 – ИОПК-11.1)
Минимально допустимая скорость движения воздуха в очистных и подготовительных выработках составляет:
	Впишите ответ
	
	0,25 м/с




ИОПК-11.2 Осуществляет выбор и обоснование природоохранных мероприятий при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.
- Задание 113 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Изменение состава воздуха при его движении по горным выработкам заключается в:
	Впишите ответ
	
	уменьшении количества кислорода



- Задание 114 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
При движении воздуха по горным выработкам не происходит:
	Впишите ответ
	
	уменьшения содержания углекислого газа




- Задание 116 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
При движении воздуха по горным выработкам газовых шахт не происходит:
	Впишите ответ
	
	появления ксенона




- Задание 117 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
 Направление движения свежей струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:
	Впишите ответ
	
	сплошной стрелкой красного цвета



- Задание 118 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Направление движения отработанной струи воздуха на вентиляционных планах обозначается:
	Впишите ответ
	
	сплошной стрелкой синего цвета



- Задание 119 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
 Шахте должна присваиваться категория по метану, если:
	Впишите ответ
	
	хотя бы однократно в одной выработке наблюдалось выделение метана



- Задание 120 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
В шахте, опасной по метану, обязательным является способ проветривания:
	Впишите ответ
	
	Фланговый



[bookmark: _GoBack]- Задание 121 (ОПК-11 – ИОПК-11.2)
Что называют депрессией в аэрологии карьеров:
	Впишите ответ
	
	разность давлений 



