КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Информационные технологии в металлургии


- Задание 1 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной целью автоматизации металлургических процессов является: 
1) Увеличение численности персонала
2) Повышение безопасности и стабильности производства
3) Уменьшение использования энергии
4) Полный отказ от человеческого контроля
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип датчика чаще всего используется для измерения температуры в печах?
1) Пьезоэлектрический
2) Термопара
3) Оптический
4) Емкостной
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система АСУ ТП расшифровывается как:
1)Автоматизированная система управления техническим процессом
2)Автоматическая система учёта тепловых параметров
3)Автоматизированная система управления технологическим процессом
4)Аварийная система управления температурным режимом
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 4 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных процессов НЕ относится к основным металлургическим процессам?
1)Плавка
2)Разливка
3)Шлифовка
4)Прокатка
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 5 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Программируемый логический контроллер (ПЛК) используется для:
1. Охлаждения оборудования
2. Автоматического управления процессом
3. Хранения сырья
4. Транспортировки готовой продукции
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. SCADA-система предназначена для:
1. Диспетчерского управления и сбора данных
2. Изготовления металлических деталей
3. Химического анализа сплавов
4. Ручного управления кранами
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 7 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для контроля уровня расплава в ковше используется:
1. Термопара
2. Радарный уровнемер
3. Датчик давления
4. Фотоэлемент
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое МЭК?
1. Металлургический энергетический комплекс
2. Международная электротехническая комиссия
3. Метод электронной коррекции
4. Модуль эффективного контроля
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной принцип работы расходомера:
1. Измерение цвета жидкости
2. Измерение скорости потока вещества
3. Измерение температуры потока
4. Измерение химического состава
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сигнал 4-20 мА в системах автоматизации является:
1. Цифровым сигналом
2. Аналоговым токовым сигналом
3. Шумовым сигналом
4. Сигналом переменного напряжения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое HMI в контексте АСУ ТП?
1. Human-Machine Interface (человеко-машинный интерфейс)
2. High Metal Integrity
3. Heat Measurement Instrument
4. Hydraulic Monitoring Interface
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 12 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной задачей системы противоаварийной защиты (ПАЗ) является:
1. Увеличение производительности
2. Предотвращение аварийных ситуаций
3. Снижение себестоимости
4. Улучшение качества поверхности металла
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Датчик, используемый для измерения давления газов в доменной печи:
1. Тензометрический датчик
2. Пьезометрический датчик
3. Термопара
4. Фотодатчик
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая система отвечает за управление составом шихты?
1. Система управления вентиляцией
2. Система взвешивания и дозирования
3. Система водоподготовки
4. Система газоочистки
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Прокатный стан управляется с помощью:
1. Системы ЧПУ (числового программного управления)
2. Ручных лебедок
3. Гидравлических домкратов
4. Пневматических молотков
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что измеряет пирометр?
1. Давление
2. Температуру бесконтактным способом
3. Уровень жидкости
4. Расход газа
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. "Умная" система прогнозирования остаточного ресурса оборудования использует:
1. Методы машинного обучения
2. Ручные журналы осмотра
3. Визуальный контроль
4. Случайный выбор
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для измерения содержания кислорода в металле используют:
1. Газоанализатор
2. Термопару
3. Датчик вибрации
4. Амперметр
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 19 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой протокол связи часто используется в промышленных сетях?
1. HTTP
2. PROFIBUS
3. Bluetooth
4. USB
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система газоочистки в металлургии предназначена для:
1. Нагрева газов
2. Улавливания пыли и вредных примесей
3. Повышения давления
4. Освещения цеха
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое КИПиА?
1. Контрольно-измерительные приборы и автоматика
2. Комплекс инженерной подготовки и арматуры
3. Каталог инструментов и приспособлений
4. Котлонадзор и промышленная безопасность
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. ПИД-регулятор используется для:
1. Хранения данных
2. Стабилизации технологического параметра
3. Транспортировки заготовок
4. Охлаждения двигателей
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной источник энергии для дуговой сталеплавильной печи (ДСП):
1. Уголь
2. Электрическая дуга
3. Солнечная энергия
4. Гидравлика
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система MES (Manufacturing Execution System) решает задачи:
1. Управления производственными операциями в реальном времени
2. Проектирования новых печей
3. Бухгалтерского учёта
4. Рекрутинга персонала
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 25 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Датчик Холла используется для измерения:
1. Температуры
2. Магнитного поля и тока
3. Уровня шума
4. Влажности
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 26 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. "Индустрия 4.0" в металлургии подразумевает:
1. Полный ручной труд
2. Цифровизацию и интеграцию киберфизических систем
3. Отказ от автоматизации
4. Использование только паровых машин
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое ОВЕН, Siemens, Schneider Electric в контексте автоматизации?
1. Виды металлургических печей
2. Производители средств автоматизации
3. Методы термообработки
4. Сорта стали
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система водяного охлаждения в конвертере управляется для:
1. Подогрева металла
2. Защиты конструкций от перегрева
3. Увеличения давления
4. Придания металлу блеска
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Лазерный дальномер на складе шихты используется для:
1. Измерения температуры
2. Определения расстояния и объёма материалов
3. Анализа химического состава
4. Нагрева поверхности
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дискретный сигнал в автоматике — это сигнал, который:
1. Может принимать множество значений в диапазоне
2. Имеет только два состояния (ВКЛ/ВЫКЛ)
3. Всегда синусоидальный
4. Передаёт только звук
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система рекуперации тепла в металлургии служит для:
1. Повышения температуры отходящих газов
2. Утилизации тепла отходящих газов для экономии энергии
3. Охлаждения готовой продукции
4. Нагрева питьевой воды
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для позиционирования разливного ковша над кристаллизатором МНЛЗ используют:
1. Систему видеонаблюдения
2. Систему точного электропривода
3. Ручной кран
4. Вибрационный механизм
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое "зимний" и "летний" режимы в системе водоснабжения?
1. Режимы работы отопления
2. Режимы регулирования температуры оборотной воды
3. Режимы отпусков персонала
4. Режимы работы освещения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система смазки клетей прокатного стана управляется:
1. Вручную маслёнщиком
2. Автоматически по времени или сигналу датчика
3. Только во время ремонта
4. С помощью водяного насоса
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технология "ковш-печь" предназначена для:
1. Транспортировки лома
2. Доводки состава и температуры стали перед разливкой
3. Изготовления ковшей
4. Охлаждения шлака
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для контроля вибрации подшипников главного привода используют:
1. Термопару
2. Вибродатчик (акселерометр)
3. Датчик давления
4. Расходомер
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сигнал "авария" в АСУ ТП обычно имеет вид:
1. Постоянного тока 4 мА
2. Дискретного сигнала (например, размыкание контакта)
3. Синусоидального напряжения 220В
4. Звукового сигнала только для персонала
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Роботизированный загрузчик шихты в дуговую печь позволяет:
1. Увеличить ручной труд
2. Повысить точность дозирования и безопасность
3. Уменьшить потребление электроэнергии
4. Исключить систему вентиляции
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 39 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Резервное питание (ИБП) для систем автоматизации необходимо для:
1. Подогрева кабелей
2. Обеспечения бесперебойной работы при сбоях электроснабжения
3. Увеличения скорости сети
4. Питания мощных электродвигателей
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система управления кислородно-конвертерным процессом регулирует в первую очередь:
1. Освещение цеха
2. Подачу кислорода и охлаждающих материалов
3. Скорость конвейера упаковки
4. Температуру в административном здании
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для измерения толщины стальной полосы на выходе из стана горячей прокатки используют:
1. Толщиномер (рентгеновский или лазерный)
2. Линейку
3. Термопару
4. Барометр
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система циркуляции оборотной воды контролирует параметры:
1. Температуру, давление, расход
2. Цвет и запах
3. Электропроводность воздуха
4. Уровень шума
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 43 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологическая паспортизация плавки — это:
1. Выдача паспорта сталевару
2. Фиксация всех параметров плавки для анализа и воспроизведения
3. Маркировка готовой продукции
4. Уборка рабочего места
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система управления закалочной установкой после прокатки регулирует:
1. Скорость размотки рулона
2. Температуру и скорость подачи охлаждающей воды
3. Напряжение в сети освещения
4. Состав атмосферы в цехе
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для непрерывного измерения уровня шлака в ковше может применяться:
1. Радиоизотопный уровнемер
2. Линейка
3. Ведро
4. Фонарик
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система АСКУЭ на предприятии расшифровывается как:
1. Автоматизированная система контроля и учёта электроэнергии
2. Автоматическая система контроля уровня
3. Агрегат сушки и кондиционирования
4. Архивная система документооборота
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 47 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система подачи инертного газа (аргона) в ковш служит для:
1. Охлаждения наружных стенок
2. Перемешивания металла и улучшения качества стали
3. Пожаротушения
4. Создания избыточного давления для транспортировки
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сигнал с датчика давления 0-10 бар преобразуется в сигнал 4-20 мА с помощью:
1. Трансформатора
2. Преобразователя (трансмиттера)
3. Усилителя звука
4. Диодного моста
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Система сухого тушения кокса (НТК) является примером автоматизации процесса:
1. Электроснабжения
2. Утилизации тепла и охраны окружающей среды
3. Покраски изделий
4. Сортировки лома
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 50 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Комплексная система управления энергопотреблением (Энергоменеджмент) на металлургическом заводе нацелена на:
1. Максимизацию потребления энергии
2. Оптимизацию и снижение энергозатрат
3. Отключение всех потребителей ночью
4. Ручной учёт по счетчикам
	Впишите ответ
	
	2



