КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Обогащение полезных исопаемых


- Задание 1 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель обогащения полезных ископаемых — это:
1) Увеличение влажности руды.
2) Разделение минералов на ценные и пустые породы для получения концентратов.
3) Измельчение до молекулярного уровня.
4) Химическое растворение всех компонентов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Продукт обогащения с повышенным содержанием ценного компонента называется:
1) Хвосты.
2) Концентрат.
3) Промпродукт.
4) Шлам.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Отношение массы ценного компонента в концентрате к его массе в исходной руде, выраженное в процентах, — это:
1. Степень сокращения.
2. Извлечение.
3. Выход концентрата.
4. Содержание металла.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Стадия подготовки руды к обогащению, заключающаяся в уменьшении размеров кусков без изменения химического состава, называется:
1. Дезинтеграция.
2. Дробление и измельчение.
3. Классификация.
4. Флотация.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс разделения минеральных частиц по крупности называется:
1. Сгущение.
2. Классификация (грохочение).
3. Флокуляция.
4. Дегидратация.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для разделения по крупности в водной среде используют аппараты:
1. Грохоты.
2. Гидроциклоны и спиральные классификаторы.
3. Отсадочные машины.
4. Магнитные сепараторы.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Гравитационные методы обогащения основаны на различии минералов по:
1. Магнитной восприимчивости.
2. Плотности (скорости осаждения в среде).
3. Смачиваемости поверхности.
4. Электропроводности.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Отсадочные машины применяются для обогащения руд:
1. Мелких классов (менее 0,1 мм).
2. Крупнозернистых материалов (от 0,5 до 100 мм) с заметной разницей в плотности.
3. Только магнитных руд.
4. Исключительно углей.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Концентрационный стол используется для:
1. Измельчения.
2. Тонкого гравитационного обогащения (зерна 0,05–3 мм).
3. Сушки концентрата.
4. Магнитной сепарации.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод обогащения, использующий различие в смачиваемости поверхности частиц, называется:
1. Магнитная сепарация.
2. Флотация.
3. Отсадка.
4. Электрическая сепарация.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Реагент-собиратель во флотации выполняет функцию:
1. Подавления флотации пустой породы.
2. Избирательного прикрепления к поверхности ценного минерала и придания ему гидрофобности.
3. Пенообразования.
4. Регулирования pH пульпы.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Депрессоры во флотации служат для:
1. Усиления пенообразования.
2. Снижения флотируемости пустой породы или мешающих минералов.
3. Увеличения плотности пульпы.
4. Нейтрализации электрических зарядов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Флотационная машина механического типа оснащена:
1. Магнитной системой.
2. Импеллером (мешалкой) для перемешивания и аэрации пульпы.
3. Нагревательным элементом.
4. Фильтр-прессом.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Магнитная сепарация широко применяется для обогащения:
1. Оксидных руд цветных металлов.
2. Железных и марганцевых руд, а также для удаления ферромагнитных примесей.
3. Алмазных руд.
4. Фосфоритов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения слабомагнитных минералов (гематит, лимонит) используют:
1. Постоянные магниты.
2. Электромагнитные сепараторы с сильным полем.
3. Гравитационные аппараты.
4. Флотацию.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электрическая сепарация основана на различии минералов по:
1. Цвету.
2. Электропроводности и диэлектрической проницаемости.
3. Твердости.
4. Спайности.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ОПК6 – ИОПК 6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сухая магнитная сепарация применяется для материалов крупностью:
1. Менее 0,01 мм.
2. Более 0,5–1 мм (для исключения слипания).
3. Только для шламов.
4. Не зависит от крупности.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Схема обогащения с несколькими перечистными операциями концентрата используется для:
1. Увеличения выхода хвостов.
2. Повышения качества (содержания) конечного концентрата.
3. Сокращения числа стадий дробления.
4. Уменьшения расхода воды.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологический показатель «выход концентрата» — это:
1. Содержание металла в концентрате.
2. Отношение массы концентрата к массе исходной руды, выраженное в процентах.
3. Степень извлечения металла.
4. Содержание влаги в концентрате.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Операция обезвоживания концентрата включает:
1. Только фильтрацию.
2. Сгущение, фильтрацию и сушку.
3. Только сушку.
4. Отстаивание без механического удаления воды.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения алмазосодержащих руд в основном применяют:
1. Флотацию.
2. Гравитацию (отсадка, тяжелосредная сепарация) и рентгенолюминесцентную сепарацию.
3. Магнитную сепарацию.
4. Электрическую сепарацию.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Тяжелосредное обогащение осуществляется в средах с плотностью:
1. Меньшей плотности воды.
2. Промежуточной между плотностями ценного и пустого минерала.
3. Равной плотности ценного минерала.
4. Большей плотности всех минералов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Классификация по крупности в замкнутом цикле измельчения позволяет:
1. Увеличить энергозатраты.
2. Возвращать недоизмельченные частицы в мельницу и выделять готовый продукт.
3. Уменьшить степень измельчения.
4. Исключить стадию дробления.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Степень сокращения — это отношение:
1. Содержания металла в концентрате к содержанию в хвостах.
2. Массы исходной руды к массе концентрата.
3. Массы хвостов к массе исходной руды.
4. Извлечения к выходу.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологическая проба для обогащения должна быть:
1. Случайной выборкой.
2. Представительной (отражать состав и свойства всей массы руды).
3. Только из кусков крупной фракции.
4. Обогащенной вручную.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 26 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Оптимальная степень измельчения определяется:
1. По минимальному размеру частиц.
2. Исходя из размера вкрапленности ценных минералов и требований к концентрату.
3. Только производительностью мельницы.
4. По максимальной твердости руды.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Флотационные реагенты-модификаторы (регуляторы) служат для:
1. Создания пены.
2. Изменения pH и поверхностных свойств пульпы.
3. Увеличения плотности пульпы.
4. Смачивания ценных минералов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для флотации сульфидных руд меди чаще всего используют собиратели:
1. Жирные кислоты.
2. Ксантогенаты (или дитиофосфаты).
3. Амины.
4. Керосин.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Гидроциклон — это аппарат для:
1. Отсадки.
2. Классификации под действием центробежной силы.
3. Флотации.
4. Магнитной сепарации.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Рудоподготовка включает в себя:
1. Только обжиг.
2. Дробление, измельчение, грохочение и классификацию.
3. Плавку.
4. Электролиз.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Баланс металлов на фабрике проверяется по формуле:
1. Содержание в концентрате = содержание в руде + содержание в хвостах.
2. Произведение массы руды на содержание в руде равно сумме произведений массы концентрата на содержание в концентрате и массы хвостов на содержание в хвостах.
3. Извлечение + выход = 100 %.
4. Степень сокращения = выход концентрата.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К методам гравитации, использующим вертикальное перемещение в воде под действием пульсирующего потока, относится:
1. Концентрация на столах.
2. Отсадка.
3. Обогащение в тяжёлых средах.
4. Шлюзовая сепарация.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Пенные продукты флотации называются:
1. Камерным продуктом.
2. Концентратом (пенным).
3. Хвостами.
4. Промпродуктом.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения тонковкрапленных руд необходимо:
1. Крупное дробление.
2. Тонкое измельчение до полного раскрытия зёрен.
3. Увеличение плотности пульпы.
4. Применение только магнитной сепарации.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Флотационная активность минералов зависит от:
1. Цвета минерала.
2. Кристаллохимических свойств поверхности и наличия реагентов.
3. Твёрдости.
4. Магнитных свойств.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для обогащения оловянных руд (касситерит) исторически применяется:
1. Флотация.
2. Гравитация (ввиду высокой плотности касситерита).
3. Магнитная сепарация.
4. Электрическая сепарация.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ОПК6 – ИОПК 6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Потери металла с хвостами — это:
1. Металл, извлечённый в концентрат.
2. Металл, оставшийся в отходах обогащения.
3. Металл, ушедший в пыль.
4. Металл, растворённый в воде.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для повышения эффективности грохочения используют:
1. Увеличение размера отверстий сита.
2. Увлажнение материала и применение вибрационных грохотов.
3. Уменьшение времени грохочения.
4. Снижение амплитуды колебаний.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 39 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Измельчение в шаровых мельницах происходит за счёт:
1. Трения частиц друг о друга.
2. Удара и истирания шарами.
3. Действия сжатого воздуха.
4. Взрыва.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цикл обогащения с последовательным выделением нескольких концентратов (медного, цинкового, свинцового) называется:
1. Прямой флотацией.
2. Коллективной флотацией с последующим разделением.
3. Селективной флотацией по отдельности.
4. Обратной флотацией.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Обратная флотация применяется, когда:
1. Ценные минералы флотируются в пену.
2. В пену удаляют пустую породу, а ценный минерал остаётся в камере.
3. Используются только собиратели.
4. Процесс идёт в кислой среде.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электродинамическая сепарация эффективна для разделения:
1. Проводников и диэлектриков.
2. Ферромагнетиков и парамагнетиков.
3. Частиц разного цвета.
4. Крупных и мелких классов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 43 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Реагент-пеногаситель во флотации используется для:
1. Увеличения устойчивости пены.
2. Разрушения избыточной пены.
3. Активации минералов.
4. Изменения плотности пульпы.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологическая карта обогатительной фабрики включает:
1. Только схему дробления.
2. Последовательность операций, режимы и оборудование всех переделов.
3. Расчёт заработной платы.
4. График работы персонала.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Повышение плотности пульпы способствует:
1. Ухудшению флотации.
2. Увеличению производительности по твёрдому, но может снизить извлечение.
3. Не влияет на процесс.
4. Улучшению пенообразования.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Валковые дробилки применяются для:
1. Тонкого измельчения.
2. Крупного и среднего дробления твёрдых материалов.
3. Мокрого помола.
4. Классификации.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 47 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Потери при обогащении складываются из:
1. Только механических потерь.
2. Потерь с хвостами, потерь с промпродуктами и технологических потерь (пыль, вода).
3. Только потерь в концентрате.
4. Потерь при транспортировке.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Селективная флотация коллективного концентрата предполагает:
1. Извлечение всех сульфидов в один продукт.
2. Поочерёдное выделение отдельных минералов с помощью реагентов-депрессоров.
3. Флотацию только пустой породы.
4. Одновременное всплывание всех сульфидов.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для сухой магнитной сепарации материал должен быть:
1. Влажным.
2. Высушенным и рассеянным по крупности.
3. Измельчённым до коллоидного состояния.
4. Обработанным кислотой.
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- Задание 50 (ОПК6 – ИОПК 6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной фактор, определяющий выбор метода обогащения, — это:
1. Стоимость оборудования.
2. Различие физико-химических свойств разделяемых минералов.
3. Количество рабочей силы.
4. Географическое положение фабрики.
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