[bookmark: _Hlk220009221]КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Материаловедение

[bookmark: _Hlk220012621]- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Наука, изучающая связь между составом, строением и свойствами материалов, а также их изменение под различными воздействиями, называется:
1. Физика.
2. Химия.
3. Материаловедение.
4. Механика.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Способность материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется:
1. Прочность.
2. Твердость.
3. Пластичность.
4. Вязкость.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной легирующий элемент, придающий нержавеющим сталям коррозионную стойкость:
1. Углерод.
2. Хром.
3. Никель.
4. Марганец.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термическая обработка, состоящая из закалки и последующего высокого отпуска, называется:
1. Нормализация.
2. Отжиг.
3. Улучшение.
4. Закалка.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Элементарная ячейка кристаллической решетки, характерная для железа при комнатной температуре:
1. Объемно-центрированный куб (ОЦК).
2. Гранецентрированный куб (ГЦК).
3. Гексагональная плотноупакованная (ГПУ).
4. Тетрагональная.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Медно-цинковый сплав называется:
1. Бронза.
2. Латунь.
3. Баббит.
4. Дюралюминий.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство материала возвращаться к первоначальной форме после снятия нагрузки называется:
1. Пластичность.
2. Упругость.
3. Прочность.
4. Хрупкость.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Диаграмма, показывающая фазовый состав сплава в зависимости от температуры и концентрации компонентов:
1. Диаграмма растяжения.
2. Диаграмма состояния.
3. Кривая охлаждения.
4. Диаграмма усталости.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод определения твердости по вдавливанию алмазной пирамиды:
1. Бринелля.
2. Роквелла.
3. Виккерса.
4. Шора.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Алюминиевый сплав, упрочняемый термической обработкой (закалкой и старением):
1. Силумин.
2. Дюралюмин.
3. Латунь.
4. Бронза.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс насыщения поверхности стали углеродом называется:
1. Азотирование.
2. Цементация.
3. Цианирование.
4. Борирование.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной компонент чугуна, отличающий его от стали:
1. Углерод (более 2,14%).
2. Кремний.
3. Марганец.
4. Фосфор.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура стали, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита:
1. Аустенит.
2. Перлит.
3. Ледебурит.
4. Мартенсит.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Полимер, получаемый реакцией поликонденсации и используемый для изготовления волокон (например, лавсан):
1. Полиэтилен.
2. Поливинилхлорид.
3. Полиэтилентерефталат.
4. Полистирол.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сопротивление материала разрушению при действии циклических нагрузок характеризует:
1. Твердость.
2. Выносливость (усталостная прочность).
3. Ползучесть.
4. Износостойкость.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инструментальная сталь содержит углерода:
1. До 0,25%.
2. Около 0,3-0,6%.
3. Более 0,7%.
4. Менее 0,1%.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс необратимого изменения формы и размеров тела под действием постоянной нагрузки при высокой температуре называется:
1. Усталость.
2. Ползучесть.
3. Релаксация.
4. Пластичность.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектика в системе железо-углерод называется:
1. Перлит.
2. Ледебурит.
3. Аустенит.
4. Цементит.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплавы на основе меди с оловом, алюминием, кремнием называются:
1. Латуни.
2. Бронзы.
3. Мельхиор.
4. Нейзильбер.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод исследования микроструктуры материалов:
1. Рентгеноструктурный анализ.
2. Металлографический анализ.
3. Спектральный анализ.
4. Ультразвуковой контроль.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термообработка, применяемая для снятия внутренних напряжений и снижения твердости для улучшения обрабатываемости:
1. Закалка.
2. Отжиг.
3. Нормализация.
4. Отпуск.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Способность материала поглощать энергию при ударном нагружении называется:
1. Прочность.
2. Твердость.
3. Ударная вязкость.
4. Пластичность.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 23 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Белый чугун содержит углерод в виде:
1. Графита.
2. Цементита.
3. Феррита.
4. Аустенита.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Композиционный материал, состоящий из полимерной матрицы и стеклянного волокна:
1. Углепластик.
2. Стеклопластик.
3. Боропластик.
4. Кевлар.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс насыщения поверхности стали азотом для повышения твердости и износостойкости:
1. Цементация.
2. Азотирование.
3. Цианирование.
4. Диффузионная металлизация.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 26 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сталь, содержащая специальные добавки для повышения коррозионной стойкости, называется:
1. Инструментальная.
2. Конструкционная.
3. Легированная.
4. Углеродистая.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 27 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Наибольшей пластичностью из перечисленных материалов обладает:
1. Чугун.
2. Закаленная сталь.
3. Отожженная медь.
4. Керамика.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 28 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная фаза в углеродистых сталях при комнатной температуре:
1. Аустенит.
2. Цементит.
3. Феррит.
4. Перлит.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 29 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термопласты отличаются от реактопластов тем, что:
1. Не плавятся при нагреве.
2. При нагреве размягчаются, а при охлаждении затвердевают (обратимо).
3. При нагреве необратимо твердеют.
4. Имеют сетчатую структуру.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дефект кристаллического строения в виде нехватки атомов в узле решетки называется:
1. Дислокация.
2. Вакансия.
3. Межузельный атом.
4. Фазовая граница.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Быстрорежущие стали легируют для повышения:
1. Пластичности.
2. Красностойкости (способности сохранять твердость при нагреве).
3. Коррозионной стойкости.
4. Ударной вязкости.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Полимер, обладающий высокой химической стойкостью и применяемый в качестве антипригарного покрытия:
1. Полиэтилен.
2. Тефлон (политетрафторэтилен).
3. Полистирол.
4. Полиуретан.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Диаграмма железо-углерод содержит критическую точку, соответствующую температуре 727°C, которая называется:
1. A1.
2. A2.
3. A3.
4. A4.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инструмент для измерения твердости по методу Бринелля имеет наконечник в виде:
1. Алмазного конуса.
2. Стального шарика.
3. Алмазной пирамиды.
4. Ударного бойка.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, получаемый спеканием порошков металлов и неметаллов, называется:

1. Композит.
2. Полимер.
3. Металлокерамика.
4. Интерметаллид.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 36 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство материала, характеризующее его способность проводить электрический ток:
1. Теплопроводность.
2. Электропроводность.
3. Магнитная проницаемость.
4. Диэлектрическая проницаемость.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура, образующаяся при быстром охлаждении стали и обладающая высокой твердостью:
1. Перлит.
2. Сорбит.
3. Мартенсит.
4. Троостит.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 38 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Алюминиевые сплавы, не упрочняемые термической обработкой, называются:
1. Дуралюмины.
2. Силумины.
3. Авиали.
4. Магналии.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 39 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление роста зерна при нагреве называется:
1. Рекристаллизация.
2. Диффузия.
3. Сегрегация.
4. Дендритная ликвация.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Керамические материалы на основе оксида алюминия (Al2O3) называются:
1. Карбиды.
2. Корунд.
3. Нитриды.
4. Цирконий.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод защиты от коррозии, при котором к защищаемой конструкции присоединяют более активный металл:
1. Катодная защита.
2. Протекторная защита.
3. Пассивация.
4. Легирование.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплав титана, используемый в аэрокосмической промышленности благодаря высокой удельной прочности:
1. ВТ6.
2. Д16.
3. 12Х18Н10Т.
4. У8.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 43 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термическая обработка, улучшающая структуру стали после горячей обработки давлением:
1. Закалка.
2. Нормализация.
3. Отпуск.
4. Старение.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Упрочнение металла в результате пластической деформации называется:
1. Дисперсионное твердение.
2. Нагартовка.
3. Старение.
4. Закалка.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термомеханическая обработка, сочетающая пластическую деформацию и закалку:
1. НТМО (низкотемпературная).
2. ВТМО (высокотемпературная).
3. Патентирование.
4. Отпуск.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Высокопрочный чугун с шаровидным графитом называется:
1. Ковкий.
2. Высокопрочный (ВЧ).
3. Серый.
4. Белый.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 47 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Металл с гранецентрированной кубической решеткой (ГЦК):
1. Железо (α).
2. Медь.
3. Хром.
4. Титан (α).
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Специальная сталь с высоким содержанием кремния, используемая в электротехнике:
1. Рессорно-пружинная.
2. Электротехническая (трансформаторная).
3. Шарикоподшипниковая.
4. Автоматная.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Аморфные материалы:
1. Имеют строго упорядоченную структуру.
2. Не имеют дальнего порядка в расположении атомов.
3. Образуют правильные кристаллы.
4. Имеют только ближний порядок.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Композиционный материал на основе углеродных волокон и полимерной матрицы:
1. Стеклопластик.
2. Углепластик.
3. Боропластик.
4. Органо-пластик.
	Впишите ответ
	
	2



