КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ 3 
Автоматизация управления системами электроснабжения предприятий
ДИСЦИПЛИНА 
Цифровые электростанции и подстанции
- Задание 1 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой метод оценки технического состояния оборудования основан на сравнении фактических параметров с паспортными значениями без вывода из работы?
	Впишите ответ
	
	Визуальный осмотр


- Задание 2 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Как называется параметр, фиксируемый АСУТП, который характеризует вибрацию подшипников электродвигателя насоса системы охлаждения?
	Впишите ответ
	
	Вибрация


- Задание 3 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой показатель рассчитывается как отношение фактически потреблённой электроэнергии к плановому объёму выпуска металлопродукции?
	Впишите ответ
	
	Удельный расход


- Задание 4 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Каким документом устанавливаются нормативы расхода электроэнергии на тонну проката на металлургическом комбинате?
	Впишите ответ
	
	Технологическая карта


- Задание 5 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой метод испытаний позволяет оценить состояние изоляции силового трансформатора без его отключения?
	Впишите ответ
	
	Частичные разряды


- Задание 6 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Как называется способ экономии электроэнергии, при котором регулирование скорости дутьевых вентиляторов осуществляется изменением частоты вращения?
	Впишите ответ
	
	Частотное регулирование


- Задание 7 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Как называется протокол передачи данных, широко используемый в АСУТП для связи между контроллерами и устройствами релейной защиты?
А. Modbus
Б. Profibus
В. МЭК 61850 (IEC 61850)
Г. CAN
	Впишите ответ
	
	В


- Задание 8 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Какой параметр качества электроэнергии контролируется в цифровых подстанциях для оценки провалов и перенапряжений?
А. Отклонение частоты
Б. Отклонение напряжения
В. Несинусоидальность
Г. Несимметрия напряжений
	Впишите ответ
	
	Б


- Задание 9 (ПК-3 – ИПК 3.1)
Как называется программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку и отображение информации о работе электрооборудования в реальном времени?
А. ERP-система
Б. АСУ ТП
В. MES-система
Г. CAD-система
	Впишите ответ
	
	Б


- Задание 10 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой электрический параметр контролируется системой АСУТП для оценки загрузки дуговой сталеплавильной печи?
	Впишите ответ
	
	Активная мощность


- Задание 11 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой метод оценки состояния трансформаторного масла позволяет выявить внутренние дефекты без вскрытия бака?
	Впишите ответ
	
	Хроматографический анализ


[bookmark: _Hlk144138161]- Задание 12 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется графическое представление структуры электроснабжения цеха с указанием мощностей и сечений кабелей, создаваемое в CAD-системе?
	Впишите ответ
	
	Однолинейная схема


- Задание 13 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется система учёта электроэнергии, которая автоматически снимает показания счётчиков, передаёт их на сервер и формирует отчёты для коммерческих расчётов?
	Впишите ответ
	
	Автоматизированная система коммерческого учёта


- Задание 14 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется графическое представление однолинейной схемы распределительного устройства, отображаемое на экране диспетчера с текущими значениями токов и напряжений?
	Впишите ответ
	
	Мнемосхема


[bookmark: _GoBack]- Задание 15 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой метод контроля состояния высоковольтного выключателя основан на измерении вибрации его механизма при операциях включения/отключения?
	Впишите ответ
	
	Вибродиагностика


- Задание 16 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой метод диагностики изоляции силовых кабелей основан на регистрации частичных разрядов под рабочим напряжением?
А. Метод контрольного потенциала
Б. ЧР-диагностика
В. Метод токов утечки
Г. Метод ёмкости кабеля
	Впишите ответ
	
	Б


- Задание 17 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется устройство, которое в цифровых подстанциях преобразует аналоговые сигналы от измерительных трансформаторов в цифровые пакеты по стандарту МЭК 61850-9-2?
А. Процесс-шина (merging unit)
Б. Концентратор данных
В. Программируемый логический контроллер
Г. Устройство сопряжения с объектом
	Впишите ответ
	
	А


- Задание 18 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой параметр оценивается при тепловизионном контроле контактных соединений в распределительных устройствах?
А. Разность потенциалов
Б. Превышение температуры (перегрев)
В. Сила тока
Г. Сопротивление изоляции
	Впишите ответ
	
	Б


- Задание 19 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Как называется функция АСУТП, позволяющая автоматически восстанавливать питание потребителей после исчезновения напряжения?
А. АПВ
Б. АВР
В. УРОВ
Г. РПН
	Впишите ответ
	
	Б


- Задание 20 (ПК-3 – ИПК 3.2)
Какой документ в цифровой подстанции содержит описание всех сигналов и параметров, передаваемых по сети между устройствами защиты и автоматики?
А. Паспорт оборудования
Б. Файл конфигурации подстанции (SCD-файл)
В. Инструкция по эксплуатации
Г. Протокол испытаний
	Впишите ответ
	
	Б



