КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металловедение


- Задание 1 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Наука, изучающая связь между составом, строением и свойствами металлов и сплавов, называется:
1. Металлургия
2. Материаловедение
3. Металловедение
4. Металлообработка
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным химическим элементом, определяющим свойства стали, является:
1. Кремний
2. Углерод
3. Марганец
4. Хром
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая из перечисленных кристаллических решеток характерна для железа при комнатной температуре (α-железо)?
1. ГЦК (гранецентрированная кубическая)
2. ОЦК (объемно-центрированная кубическая)
3. ГПУ (гексагональная плотноупакованная)
4. Тетрагональная
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс нагрева стали до определенной температуры, выдержки и медленного охлаждения с целью снижения твердости и внутренних напряжений называется:
1. Закалка
2. Отпуск
3. Отжиг
4. Нормализация
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 5 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Максимальная растворимость углерода в аустените (γ-железе) составляет:
1. 0,02%
2. 0,8%
3. 2,14%
4. 4,3%
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 6 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется фазовая составляющая в стали, представляющая собой механическую смесь феррита и цементита?
1. Аустенит
2. Перлит
3. Ледебурит
4. Бейнит
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термическая обработка, состоящая из закалки и последующего высокого отпуска, называется:
1. Нормализация
2. Улучшение
3. Аустенизация
4. Старение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектическое превращение в системе железо-углерод происходит при содержании углерода:
1. 0,8%
2. 2,14%
3. 4,3%
4. 6,67%
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 9 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура чугуна, в которой углерод присутствует в виде графита, называется:
1. Белый чугун
2. Серый чугун
3. Ковкий чугун
4. Высокопрочный чугун
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К какой группе сталей относятся сплавы железа с углеродом, содержащие легирующие элементы (хром, никель и др.)?
1. Углеродистые
2. Легированные
3. Инструментальные
4. Конструкционные
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление возврата (отдыха) при нагреве деформированного металла связано с:
1. Рекристаллизацией
2. Снятием внутренних напряжений
3. Упрочнением
4. Фазовым превращением
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предел текучести (σт) — это механическое свойство, характеризующее:
1. Сопротивление малым пластическим деформациям
2. Способность поглощать энергию удара
3. Сопротивление разрушению
4. Способность к пластической деформации
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 13 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Крупные зерна в металле обычно приводят к:
1. Повышению прочности и твердости
2. Повышению пластичности и вязкости
3. Снижению пластичности и вязкости
4. Улучшению обрабатываемости резанием
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 14 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цементит (Fe₃C) — это:
1. Твердый раствор углерода в α-железе
2. Твердый раствор углерода в γ-железе
3. Химическое соединение железа с углеродом
4. Чистый углерод в виде графита
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 15 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Закалка стали с целью получения структуры мартенсита предполагает:
1. Нагрев выше Ас3 и медленное охлаждение
2. Нагрев выше Ас3 и быстрое охлаждение (в воде или масле)
3. Нагрев ниже Ас1 и быстрое охлаждение
4. Нагрев и длительную выдержку при постоянной температуре
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление роста зерна аустенита при нагреве выше определенной температуры называется:
1. Наклеп
2. Перегрев
3. Пережог
4. Рекристаллизация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство металла сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется:
1. Прочность
2. Твердость
3. Вязкость
4. Пластичность
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс насыщения поверхности стали углеродом с целью повышения твердости и износостойкости называется:
1. Азотирование
2. Цементация
3. Цианирование
4. Борирование
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных элементов является ферритообразующим?
1. Никель
2. Марганец
3. Хром
4. Углерод
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 20 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Дисперсионное твердение (старение) характерно для сплавов:
1. На основе железа
2. На основе меди (дюралюмины)
3. На основе алюминия
4. Для латуней
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 21 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Образование микротрещин в металле при циклическом нагружении называется:
1. Ползучесть
2. Усталость
3. Хладноломкость
4. Коррозия
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сталь У8 содержит углерода примерно:
1. 0,08%
2. 0,8%
3. 8%
4. 0,008%
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термомеханическая обработка (ТМО) сочетает в себе:
1. Плавку и разливку
2. Деформацию и термическую обработку
3. Химико-термическую обработку и поверхностное упрочнение
4. Отжиг и закалку
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение легирования стали никелем:
1. Повышение прокаливаемости и вязкости
2. Повышение твердости и износостойкости
3. Повышение коррозионной стойкости
4. Улучшение обрабатываемости резанием
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 25 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Фазовая диаграмма «железо-углерод» описывает равновесные состояния сплавов с содержанием углерода до:
1. 0,8%
2. 2,14%
3. 4,3%
4. 6,67%
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 26 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Структура, состоящая из игольчатого мартенсита и остаточного аустенита, характерна для:
1. Отожженной стали
2. Закаленной стали
3. Нормализованной стали
4. Улучшенной стали
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектоидная точка на диаграмме Fe-Fe₃C соответствует содержанию углерода:
1. 0,02%
2. 0,8%
3. 2,14%
4. 4,3%
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство металла необратимо поглощать энергию при пластической деформации называется:
1. Упругость
2. Вязкость
3. Твердость
4. Хрупкость
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Аустенитные нержавеющие стали имеют структуру:
1. Феррит + перлит
2. Аустенит
3. Мартенсит
4. Бейнит
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс происходит при нагреве холоднодеформированного металла выше температуры рекристаллизации?
1. Возврат
2. Рекристаллизация
3. Отдых
4. Упрочнение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель отпуска закаленной стали: 
1. Повышение твердости
2. Снятие внутренних напряжений и повышение вязкости
3. Увеличение аустенитной фазы
4. Улучшение жидкотекучести
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предел прочности (временное сопротивление) обозначается как:
1. σт
2. σв
3. δ
4. ψ
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Белый чугун имеет высокую твердость из-за присутствия углерода в виде:
1. Графита
2. Цементита
3. Феррита
4. Аустенита
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Повышение прочности металла в результате пластической деформации называется:
1. Рекристаллизацией
2. Наклепом
3. Отдыхом
4. Старением
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплавы на основе меди с цинком называются:
1. Бронзы
2. Латуни
3. Баббиты
4. Дюралюмины
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Температура, при которой происходит полиморфное превращение α-Fe ↔ γ-Fe, называется:
1. Температура Кюри
2. Точка Ас1
3. Точка А3
4. Точка Асm
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 37 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К какой группе относятся стали 12Х18Н10Т?
1. Углеродистые конструкционные
2. Легированные конструкционные
3. Коррозионно-стойкие (нержавеющие)
4. Жаропрочные
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 38 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод определения твердости по Бринеллю основан на вдавливании:
1. Алмазной пирамиды
2. Алмазного конуса
3. Стального шарика
4. Стального стержня
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 39 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эвтектоидная сталь при медленном охлаждении из аустенитной области имеет структуру:
1. Феррит + перлит
2. Перлит
3. Ледебурит
4. Аустенит + цементит
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление, при котором металл теряет пластичность при низких температурах, называется:
1. Ползучесть
2. Усталость
3. Хладноломкость
4. Старение
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 41 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая термообработка применяется для устранения ликвации и выравнивания структуры в стальном слитке?
1. Отжиг
2. Закалка
3. Отпуск
4. Гомогенизирующий отжиг
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 42 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплавы на основе меди с оловом называются:
1. Латуни
2. Бронзы
3. Мельхиор
4. Нейзильбер
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 43 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Диаграмма состояния сплавов, компоненты которых неограниченно растворимы в жидком и твердом состояниях, называется диаграммой:
1. Эвтектического типа
2. Перитектического типа
3. С неограниченной растворимостью в твердом состоянии
4. С ограниченной растворимостью
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 44 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение изотермического отжига:
1. Получение зернистого перлита
2. Получение сорбита
3. Получение троостита
4. Получение мартенсита
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 45 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой (закалкой и старением), — это:
1. Силумины
2. Дуралюмины
3. Авиали
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 46 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Заэвтектоидные стали содержат углерода:
1. До 0,02%
2. 0,02-0,8%
3. Ровно 0,8%
4. Более 0,8%
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 47 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Антифрикционные сплавы на основе олова или свинца, используемые для заливки подшипников, называются:
1. Баббиты
2. Припои
3. Латуни
4. Бронзы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Критическая скорость охлаждения при закалке — это скорость, при которой:
1. Образуется перлит
2. Образуется мартенсит
3. Образуется аустенит
4. Происходит рекристаллизация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная причина красноломкости стали — это присутствие в ней:
1. Серы
2. Фосфора
3. Кремния
4. Марганца
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс выделения из пересыщенного твердого раствора вторичных фаз при комнатной или повышенной температуре называется:
1. Диффузия
2. Рекристаллизация
3. Дисперсионное твердение (старение)
4. Седиментация
	Впишите ответ
	
	3



