КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Металлургия тяжелых цветных металлов


- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл относится к группе тяжёлых цветных металлов?
1. Алюминий
2. Магний
3. Медь
4. Титан
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной минерал для производства меди:
1. Гематит
2. Халькопирит
3. Боксит
4. Касситерит
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для обогащения сульфидных медных руд?
1. Магнитная сепарация
2. Флотация
3. Гравитационное обогащение
4. Цианирование
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «штейн» в металлургии меди?
1. Чистая медь
2. Продукт плавки, содержащий сульфиды меди и железа
3. Шлак медной плавки
4. Концентрат после флотации
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конвертирование медного штейна проводится для:
1. Удаления железа и серы
2. Получения черновой меди
3. Очистки от примесей
4. Извлечения благородных металлов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Огневое рафинирование черновой меди позволяет удалить:
1. Золото и серебро
2. Серу и кислород
3. Железо и свинец
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4



- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролитическое рафинирование меди проводят в растворе:
1. Серной кислоты и сульфата меди
2. Соляной кислоты
3. Азотной кислоты
4. Цианида натрия
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Анодный шлам при электролизе меди содержит:
1. Чистую медь
2. Золото, серебро и другие благородные металлы
3. Железо
4. Серу
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь чаще всего используется для плавки медных концентратов на штейн?
1. Доменная печь
2. Отражательная печь
3. Вагранка
4. Электродуговая печь
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «свинцовый агломерат»?
1. Сплав свинца с оловом
2. Спекшийся продукт обжига свинцовых концентратов
3. Чистый свинец
4. Шлак свинцовой плавки
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным легирующим компонентом латуней?
1. Олово
2. Цинк
3. Никель
4. Алюминий
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс получения цинка из сульфидных концентратов включает:
1. Обжиг с последующим выщелачиванием и электролизом
2. Прямое восстановление углём
3. Магнитную сепарацию
4. Хлорирование
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кек» в гидрометаллургии цинка?
1. Катодный цинк
2. Твёрдый остаток после выщелачивания, содержащий ценные компоненты
3. Раствор сульфата цинка
4. Штейн
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным при производстве бронз?
1. Цинк
2. Алюминий
3. Олово
4. Свинец
	Впишите ответ
	
	3



- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь используется для производства чернового свинца из агломерата?
1. Вагранка
2. Шахтная печь
3. Дуговая печь
4. Индукционная печь
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «веркблей»?
1. Черновой свинец
2. Сплавы свинца с сурьмой
3. Шлак свинцовой плавки
4. Концентрат свинца
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл чаще всего сопутствует свинцу и извлекается при его рафинировании?
1. Железо
2. Серебро
3. Алюминий
4. Магний
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной метод извлечения никеля из окисленных руд:
1. Флотация
2. Гидрометаллургическое выщелачивание с последующим восстановлением
3. Магнитная сепарация
4. Прямое цианирование
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь используется для восстановления никеля из окисленных руд?
1. Доменная печь
2. Трубчатая вращающаяся печь
3. Электродуговая печь
4. Конвертер
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «ферроникель»?
1. Сплав никеля с железом
2. Чистый никель
3. Штейн никеля
4. Шлак никелевого производства
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным в сплаве мельхиор?
1. Медь + никель
2. Медь + цинк
3. Медь + олово
4. Медь + алюминий
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего применяют вакуумную дистилляцию в металлургии тяжёлых цветных металлов?
1. Для разделения легкоплавких и тугоплавких компонентов (например, цинка и свинца)
2. Для обогащения руд
3. Для плавки концентратов
4. Для рафинирования меди
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой реагент используется для выщелачивания цинка из огарка?
1. Серная кислота
2. Соляная кислота
3. Азотная кислота
4. Едкий натр
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кобальтовый концентрат» и где его получают?
1. Продукт переработки шламов никелевого производства
2. Продукт флотации медных руд
3. Огарок цинкового обжига
4. Штейн свинцовой плавки
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая шихта используется для плавки на штейн в отражательной печи?
1. Концентрат + флюс + топливо
2. Чистый металл
3. Только концентрат
4. Шлак + кокс
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной способ очистки цинковых растворов от примесей (кадмия, кобальта, никеля):
1. Цементация цинковой пылью
2. Фильтрация
3. Отстаивание
4. Экстракция
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл извлекают из пылей электрофильтров медных плавильных печей?
1. Цинк
2. Алюминий
3. Магний
4. Титан
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шпейза» в свинцовом производстве?
1. Продукт, содержащий мышьяк и сурьму
2. Чистый свинец
3. Шлак
4. Концентрат
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для рафинирования чернового свинца от меди?
1. Ликвация (охлаждение и снятие корки)
2. Электролиз
3. Вакуумная дистилляция
4. Цементация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной тип руд для производства олова:
1. Сульфидные
2. Окисленные (касситерит)
3. Карбонатные
4. Сидеритовые
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для извлечения кадмия из цинковых кеков?
1. Выщелачивание серной кислотой с последующей цементацией цинком
2. Магнитная сепарация
3. Флотация
4. Пирометаллургия
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «анодный шлам» при рафинировании свинца?
1. Продукт, содержащий висмут, сурьму, серебро
2. Чистый свинец
3. Шлак
4. Катодный свинец
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой сплав является основным для производства подшипников?
1. Бронза
2. Латунь
3. Баббит (оловянно-свинцово-сурьмянистый)
4. Мельхиор
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая кислота используется для выщелачивания медных окисленных руд?
1. Серная кислота
2. Соляная кислота
3. Азотная кислота
4. Уксусная кислота
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «черновая медь»?
1. Медь с содержанием 98–99% Cu
2. Чистая медь 99,99%
3. Штейн
4. Концентрат
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая температура плавления меди?
1. 660°C
2. 1083°C
3. 1539°C
4. 327°C
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой газ выделяется при обжиге сульфидных цинковых концентратов?
1. CO₂
2. SO₂
3. H₂S
4. Cl₂
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл используют для цементации меди из растворов?
1. Железо
2. Цинк
3. Алюминий
4. Свинец
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «сублимация» в металлургии цинка?
1. Переход цинка из твёрдого состояния в пар при нагреве (использование при дистилляции)
2. Растворение цинка
3. Окисление цинка
4. Конденсация паров цинка
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая печь применяется для дистилляции цинка?
1. Шахтная печь
2. Ретортная печь (вертикальные или горизонтальные реторты)
3. Вагранка
4. Мартеновская печь
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является основным при производстве нейзильбера?
1. Медь + никель + цинк
2. Медь + олово
3. Медь + алюминий
4. Медь + свинец
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод используется для извлечения селена и теллура из анодных шламов медного рафинирования?
1. Гидрометаллургический (хлорирование, экстракция)
2. Пирометаллургический (плавка)
3. Магнитная сепарация
4. Флотация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «белая сажа» в металлургии олова?
1. Оксид олова (SnO₂)
2. Чистое олово
3. Шлак
4. Сплав олова со свинцом
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл является самым тяжелым из цветных (плотность ~11,34 г/см³)?
1. Свинец
2. Медь
3. Цинк
4. Олово
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для очистки никелевых растворов от железа?
1. Осаждение гидроксида железа при контролируемом pH
2. Цементация никелем
3. Экстракция органическими растворителями
4. Фильтрация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «конвертерный шлак» в медном производстве?
1. Шлак, образующийся при конвертировании штейна
2. Готовый продукт
3. Концентрат
4. Анодная медь
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл имеет самую низкую температуру плавления среди тяжёлых цветных металлов (327°C)?
1. Свинец
2. Цинк
3. Олово
4. Висмут
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод обогащения применяется для оловянных руд (касситерит)?
1. Гравитационное обогащение (отсадка, концентрационные столы)
2. Флотация
3. Магнитная сепарация
4. Хлорирование
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «кремнистый шлак» в медной плавке?
1. Шлак на основе SiO₂, используемый для связывания железа
2. Шлак, содержащий медь
3. Штейн
4. Концентрат
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной потребитель цинка в промышленности:
1. Производство оцинкованного железа
2. Производство латуней
3. Химическая промышленность
4. Аккумуляторы
	Впишите ответ
	
	1





