Процессы подземной разработки рудных месторождений
ОПК-9. Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
ИОПК-9.1 Демонстрирует знания о взрывчатых веществах, химических реакциях, протекающих при взрыве, классификацию взрывчатых веществ при осуществлении процессов проходческих и очистных работ. 
Задание 1 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой компонент ВВ обеспечивает его детонацию?
	Впишите ответ
	
	Боевик (инициирующий заряд)



Задание 2 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что происходит с горной породой при взрыве ВВ?
	Впишите ответ
	
	Происходит её дробление под действием ударной волны и газового давления



Задание 3 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие ВВ чаще применяют при проведении выработок в устойчивых породах?
	Впишите ответ
	
	Гранулированные или патронированные



Задание 4 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как классифицируются ВВ по чувствительности к внешним воздействиям?
	Впишите ответ
	
	На инициирующие, бризантные и промышленные



Задание 5 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что такое линия наименьшего сопротивления (ЛНС)?
	Впишите ответ
	
	Расстояние между шпурами, скважинами, от заряда до свободной поверхности


Задание 6 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой тип ВВ наиболее предпочтителен при ведении работ в обводнённых шпурах и скважинах?
	Впишите ответ
	
	Эмульсионные



Задание 7 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что обеспечивает надёжное срабатывание заряда ВВ в скважине?
	Впишите ответ
	
	Правильная конструкция заряда, наличие боевика и качественная забойка



Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой параметр ВВ определяет его способность разрушать породу?
	Впишите ответ
	
	Бризантность



Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие химические процессы лежат в основе действия промышленных ВВ?
	Впишите ответ
	
	Быстрые экзотермические окислительно-восстановительные реакции с выделением газов



Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Чем запрещено при обращении с промышленными ВВ применять открытый огонь, курить, использовать неискробезопасный инструмент в зоне работ?
	Впишите ответ
	
	Правилам безопасности



ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 11 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто несёт персональную ответственность за безопасное ведение взрывных работ на участке?
	Впишите ответ
	
	Горный мастер или лицо, назначенное приказом



Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Когда разрешается вход в забой после взрыва?
	Впишите ответ
	
	После проветривания и проверки на газ



Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой документ регламентирует порядок производства взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при производстве, хранении и применении Взрывчатых материалов



Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что обязательно проверяется перед началом проходческих работ?
	Впишите ответ
	
	Состояние крепи, вентиляции и газового режима



Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой принцип лежит в основе безопасного управления горными работами?
	Впишите ответ
	
	Плановость, непрерывность и соблюдение проектных решений



Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто утверждает паспорт буровзрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Главный инженер шахты или уполномоченное лицо



Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что запрещено делать при обнаружении зависания руды в рудоспуске?
	Впишите ответ
	
	Подходить под зависшую массу без принятия мер безопасности



Задание 18 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой порядок применяется при ликвидации отказавшего заряда?
	Впишите ответ
	
	Работы выполняет только взрывник по специальному плану



Задание 19 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какие меры принимаются при ведении работ в условиях возможного прорыва воды?
	Впишите ответ
	
	Выполнение предварительного бурения и контроля водопритока



Задание 20 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что определяет последовательность операций в проходческом цикле?
	Впишите ответ
	
	Технологический регламент и паспорт на проходку горной выработки




ОПК-13. Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства.
ИОПК-13.1 Демонстрирует знания отраслевых правил безопасности и состав производственных процессов. 

Задание 21 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что запрещено при ведении скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Пребывание людей в зоне действия взрыва




Задание 22 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой документ регламентирует безопасное ведение работ с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при ведении горных работ



Задание 23 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что обязательно проверяется перед началом выпуска руды из рудоспуска?
	Впишите ответ
	
	Отсутствие зависания руды и исправность затвора



Задание 24 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой параметр влияет на выбор способа доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Угол наклона, длина и сечение выработки



Задание 25 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что делать при обнаружении трещин в крепи около закладочного массива?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы и сообщить горному мастеру



Задание 26 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой порядок соблюдается при подготовке к скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	Сначала бурят скважины, затем заряжают и взрывают



Задание 27 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что используется для транспортировки твердеющей закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Закладочные трубопроводы или специальные установки



Задание 28 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Как часто контролируется консистенция закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Непрерывно или по графику, установленному технологическим регламентом




Задание 29 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что запрещено при работе с погрузочно-доставочными машинами (ПДМ)?
	Впишите ответ
	
	Находиться под ковшом при его подъёме



Задание 30 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой документ фиксирует объём выполненных проходческих работ?
	Впишите ответ
	
	Журнал учёта сменных работ



Задание 31 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что является признаком нарушения технологии закладки?
	Впишите ответ
	
	Расслоение смеси, утечки по трубопроводу, пустоты в массиве



Задание 32 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой фактор влияет на скорость выпуска руды из блока?
	Впишите ответ
	
	Гранулометрический состав и угол естественного откоса



Задание 33 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что делать при отказе одного из скважинных зарядов?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы, оградить зону и вызвать взрывника



Задание 34 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой элемент доставки руды требует регулярного осмотра?
	Впишите ответ
	
	Применяемое оборудование



Задание 35 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что обеспечивает равномерный выпуск руды из очистного пространства?
	Впишите ответ
	
	Чёткая последовательность и контроль за уровнем руды в камере



Задание 36 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какие компоненты входит в состав твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Вяжущее, заполнитель и вода



Задание 37 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что контролируется при организации работ в аварийной ситуации (например, обрушение)?
	Впишите ответ
	
	Доступ свежего воздуха, устойчивость пород, наличие спасательного оборудования



Задание 38 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой показатель используется для анализа эффективности доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент использования грузоподъёмности и время цикла



Задание 39 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что должно быть указано в паспорте буровзрывных работ для скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Глубина, диаметр скважин, тип ВВ, ЛНС, схема инициирования



Задание 40 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой принцип лежит в основе оперативного учёта горных работ?
	Впишите ответ
	
	Фиксация фактически выполненных объёмов по каждому технологическому процессу



ИОПК-13.2 Осуществляет анализ и обоснование предложений по совершенствованию организации горного производства. 

Задание 41 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой фактор наиболее влияет на выбор схемы расположения скважин при отбойке?
	Впишите ответ
	
	Прочность руды и требования к качеству дробления



Задание 42 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет снизить потери руды при выпуске из блока?
	Впишите ответ
	
	Равномерно-последовательный порядок выпуска из всех дучек



Задание 43 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Как можно уменьшить разубоживание руды при системах разработки с обрушением?
	Впишите ответ
	
	Своевременно выпускать руду до ее выхода с бортовым содержанием



Задание 44 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой способ доставки руды целесообразно применять при большой мощности залежи и устойчивости пород?
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины



Задание 45 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что улучшает эффективность твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Оптимальное водоцементное отношение и равномерное распределение смеси



Задание 46 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой параметр необходимо контролировать при скважинной отбойке для снижения выхода негабарита?
	Впишите ответ
	
	Линию наименьшего сопротивления и интервал замедления




Задание 47 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что обеспечивает безопасность при ведении работ с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Устройство фильтрующих перемычек и контроль за усадкой массива



Задание 48 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой показатель используется для анализа эффективности организации выпуска руды?
	Впишите ответ
	
	Степень извлечения и уровень разубоживания



Задание 49 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет сократить объём нарезных работ при доставке руды?
	Впишите ответ
	
	Применение самоходного оборудования с возможностью погрузки прямо в забое


Задание 50 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой подход снижает энергозатраты при скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	Оптимизация глубины и диаметра скважин под конкретные горно-геологические условия



Задание 51 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что улучшает устойчивость закладочного массива при твердеющей закладке?
	Впишите ответ
	
	Добавление вяжущего (цемента) и контроль за временем схватывания



Задание 52 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой способ отбойки предпочтителен при необходимости минимизировать сейсмическое воздействие?
	Впишите ответ
	
	Шпуровая отбойка с малыми зарядами и короткими замедлениями



Задание 53 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет повысить ритмичность производства при выпуске руды?
	Впишите ответ
	
	Чёткий график выпуска с контролем объёма каждой дозы



Задание 54 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой фактор ограничивает применение взрывной доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Наклон менее 12° и плохое дробление руды



Задание 55 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что целесообразно изменить при частых зависаниях руды в дучках?
	Впишите ответ
	
	Увеличить поперечное сечение дучек или применить вибропитатели



Задание 56 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой документ служит основой для предложения по улучшению организации работ?
	Впишите ответ
	
	Анализ оперативных показателей (производительность, потери, разубоживание, простои)



Задание 57 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что снижает затраты при транспортировке твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Использование гравитационного напора и минимального числа перегрузок



Задание 58 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой параметр скважинной отбойки влияет на возможность магазинирования руды?
	Впишите ответ
	
	Степень дробления и выход негабарита



Задание 59 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет повысить надёжность работы при закладке выработанного пространства?
	Впишите ответ
	
	Автоматизированный учёт компонентов и непрерывный мониторинг подачи смеси



Задание 60 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой принцип лежит в основе предложений по совершенствованию организации производства?
	Впишите ответ
	
	Снижение затрат при одновременном повышении безопасности и полноты извлечения руды



ОПК-14 Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 61 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой способ отбойки предпочтительнее при большой мощности рудного тела и устойчивых бортах?
	Впишите ответ
	
	Скважинная отбойка с использованием самоходных буровых установок


Задание 62 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды?
	Впишите ответ
	
	Равномерный выпуск по всей площади блока с контролем зависания



Задание 63 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой тип доставки руды целесообразен в условиях ограниченного сечения выработок и частых поворотов?
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)



Задание 64 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Почему при системах разработки с твердеющей закладкой важно контролировать водоцементное отношение?
	Впишите ответ
	
	Чтобы обеспечить требуемую прочность закладочного массива и избежать расслоения



Задание 65 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой фактор определяет выбор между скважинной и шпуровой отбойкой?
	Впишите ответ
	
	Мощность залежи, устойчивость пород и требуемая производительность



Задание 66 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой фактор учитывается в первую очередь при выборе схемы скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Сочетание прочности руды, устойчивости пород и требований к качеству дробления



Задание 67 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды из блока с обрушением?
	Впишите ответ
	
	Равномерно-последовательный выпуск с контролем уровня контакта руды и пустых пород



Задание 68 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой принцип лежит в основе рационального применения твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Сочетание прочности закладочного массива, технологии доставки смеси и условий горного давления



Задание 69 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой способ доставки руды целесообразен при работе с твердеющей закладкой и ограниченным сечением выработок?
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)



Задание 70 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Почему при проектировании системы разработки с твердеющей закладкой важно учитывать водоцементное отношение?
	Впишите ответ
	
	Чтобы обеспечить требуемую прочность, текучесть и предотвратить расслоение смеси в трубопроводе



ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства. 

Задание 71 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
 Как можно повысить полноту извлечения руды при системах с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Минимизировать потери за счёт точного контроля границы рудного тела и равномерного выпуска



Задание 72 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет снизить расход цемента при приготовлении твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Использование золы, хвостов обогащения или других активных добавок



Задание 73 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой подход снижает потери руды при скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	Оптимизация параметров заряжания и формы отбойки под геометрию рудного тела



Задание 74 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как можно использовать хвосты обогатительных фабрик в подземных работах?
	Впишите ответ
	
	Как компонент закладочной смеси для заполнения выработанного пространства



Задание 75 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что способствует экономии энергоресурсов при доставке руды?
	Впишите ответ
	
	Применение самоходной техники с рекуперативным торможением и оптимизация маршрутов



[bookmark: _GoBack]Задание 76 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой способ отбойки позволяет лучше сохранить контур рудного тела и снизить разубоживание?
	Впишите ответ
	
	Скважинная отбойка с точно рассчитанной линией наименьшего сопротивления



Задание 77 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что помогает повысить полноту извлечения руды при выпуске из блока с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Равномерный последовательный выпуск по всей площади камеры



Задание 78 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как можно использовать хвосты обогащения в системах с закладкой?
	Впишите ответ
	
	Как основной заполнитель в составе твердеющей закладочной смеси



Задание 79 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой подход снижает потери ценного компонента при доставке руды?
	Впишите ответ
	
	Применение герметичных или закрытых транспортных систем



Задание 80 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет улучшить качество рудной массы при скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	Оптимизация параметров взрыва для получения кондиционного куска без негабарита



