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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)


СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДОБЫЧИ И ОБОГАЩЕНИЯ МЕДНЫХ И МЕДНО-ЦИНКОВЫХ РУД


ПК-1 Способен к управлению эффективностью инвестиционного проекта
ИПК-1.1 Знает способы и методы управления инвестиционными проектами

1. Назовите основной минерал, содержащий медь в сульфидных рудах.  
халькопирит

2. Укажите метод обогащения, наиболее часто применяемый для медно-цинковых руд.  
флотация

3. Назовите процесс, при котором руда подвергается нагреву в присутствии кислорода для удаления серы.  
обжиг

4. Укажите тип руд, в которых медь содержится в виде оксидов и карбонатов.  
окисленные

5. Рассчитайте массу концентрата в тоннах, если из 100 тонн руды с содержанием меди 2 % получен концентрат с содержанием меди 20 %. Ответ дайте в тоннах, округлив до целого.  
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6. Назовите реагент, используемый при флотации для подавления вспенивания цинковых минералов в медно-цинковых рудах.  
цинковый купорос

7. Укажите основной метод переработки медного концентрата после обогащения.  
плавка

8. Назовите конечный продукт гидрометаллургической переработки окисленных медных руд.  
электролитическая медь

9. Рассчитайте степень извлечения меди в концентрат в процентах, если в руде содержится 1 % меди, в концентрате – 25 %, а выход концентрата – 4 %. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.  
100

10. Укажите основной минерал, содержащий цинк в медно-цинковых рудах.  
сфалерит

ИПК-1.2 Умеет оценивать показатели эффективности инвестиционного проекта
[bookmark: _GoBack]
11. Назовите способ регулирования кислотности пульпы при флотации медных руд.  
известкование

12. Укажите тип измельчения, применяемый перед операцией флотации для достижения нужной степени раскрытия минералов.  
тонкое

13. Рассчитайте содержание меди в руде в процентах, если из 200 тонн руды получено 2 тонны чистой меди. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.  
1

14. Назовите реагент-собиратель, часто используемый при флотации сульфидных медных минералов.  
ксантогенат

15. Укажите стадию переработки, следующую за плавкой медного концентрата.  
конвертирование

16. Назовите основной компонент штейна, получаемого при плавке медного концентрата.  
сульфид меди

17. Рассчитайте выход концентрата в процентах, если из 500 тонн руды получено 25 тонн концентрата. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.  
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18. Укажите основной метод, применяемый для переработки бедных окисленных медных руд.  
выщелачивание

19. Назовите газ, образующийся при обжиге сульфидных медных концентратов.  
диоксид серы

20. Укажите основное оборудование, используемое для гравитационного обогащения медных руд.  
отсадочная машина





ИПК-1.3 Владеет основными принципами планирования и реализации инвестиционного проекта


21. Рассчитайте массовую долю меди в концентрате в процентах, если из 80 тонн руды с содержанием меди 1,25 % получен концентрат массой 4 тонны. Ответ дайте в процентах, округлив до целого.  
25

22. Назовите процесс, при котором металлы извлекаются из растворов с помощью цементации железом.  
цементация

23. Укажите основной способ разделения медных и цинковых минералов при совместной флотации.  
селективная флотация

24. Назовите оборудование, в котором осуществляется конвертирование медного штейна.  
конвертер

25. Рассчитайте массу руды в тоннах, необходимую для получения 5 тонн чистой меди при содержании меди в руде 0,5 %. Ответ дайте в тоннах, округлив до целого.  
1000

26. Укажите основной недостаток гидрометаллургического способа переработки медных руд.  
низкая скорость извлечения

27. Назовите этап обогащения, при котором удаляются глинистые примеси из руды.  
отмучивание

28. Укажите основной минерал, сопутствующий халькопириту в медно-цинковых рудах.  
пирит

29. Рассчитайте степень обогащения руды, если содержание меди в руде 0,8 %, а в концентрате – 16 %. Ответ дайте в разах, округлив до целого.  
20

30. Назовите конечный продукт электролитического рафинирования меди.  
катодная медь
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