Технологии подземной и комбинированной разработки рудных месторождений

ОПК-9 Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций
ИОПК-9.1 Демонстрирует знания о взрывчатых веществах, химических реакциях, протекающих при взрыве, классификацию взрывчатых веществ при осуществлении процессов проходческих и очистных работ

Задание 1 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
При проектировании комбинированной разработки месторождения по величине какого показателя первоначально определяет конечные контуры карьера.
	Впишите ответ
	
	граничный коэффициент вскрыши



Задание 2 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой способ проветривания запрещен при комбинированной разработке месторождений
	Впишите ответ
	
	всасывающий



Задание 31 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Проведение комплекса горных выработок, открывающих доступ с поверхности к месторождению или его части – это …
	Впишите ответ
	
	схема вскрытия



Задание 4 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Определённый порядок проведения подготовительных, нарезных и очистных выработок в этаже, увязанный во времени и пространстве – это …
	Впишите ответ
	
	схема разработки



Задание 5 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Сочетание различных способов добычи (физико-технических и физико-химических) на одном месторождении – это:
	Впишите ответ
	
	Комбинированная разработка месторождений



Задание 6 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Основная экономическая цель комбинированной разработки:
	Впишите ответ
	
	Снижение общих затрат и увеличение полноты извлечения полезных ископаемых из недр



Задание 7 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
К какому типу комбинации относится одновременная открытая и подземная разработка разных частей одного месторождения?
	Впишите ответ
	
	Параллельная (совмещенная)



Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Главным техническим фактором, обусловливающим целесообразность комбинированной разработки, является:
	Впишите ответ
	
	Значительное изменение морфологии и условий залегания рудного тела по глубине и простиранию



Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой параметр карьера является определяющим при выборе схемы перехода к подземной разработке?
	Впишите ответ
	
	Угол откоса борта карьера и его положение относительно будущих подземных выработок.
в) Марка




ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
При экономическом сравнении вариантов комбинации и чисто подземной отработки учитывают:
	Впишите ответ
	
	Приведенные затраты по всему жизненному циклу месторождения с учетом дисконтирования



Задание 11(ОПК-9 – ИОПК-9.2)
При каком способе подразумевается разработка несколькими принципиально различными технологиями, осуществляемыми в зонах взаимного геомеханического влияния при единой схеме вскрытия
	Впишите ответ
	
	Комбинированным



Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Принцип «снижение общих капитальных затрат» в комбинированной разработке может быть реализован через:
	Впишите ответ
	
	Использование инфраструктуры карьера (дороги, линии электропередач, объекты ТО) для нужд подземного рудника



Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Выбор конкретной схемы комбинации (последовательная, параллельная) в первую очередь зависит от:
	Впишите ответ
	
	Горно-геологических условий и требуемой интенсивности добычи



Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Главная геомеханическая особенность, которую необходимо учитывать при проектировании комбинированной разработки:
	Впишите ответ
	
	Изменение естественного поля напряжений в массиве после проведения открытых работ



Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Экономический эффект от комбинированной разработки по сравнению с чисто подземной на большой глубине достигается главным образом за счет:
	Впишите ответ
	
	Сокращения длины капитальных и подготовительных выработок



Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Полоса, прилегающая к контуру охраняемого от вредного влияния горных работ объекта, и имеет ширину для объектов I категории охраны - 20, II - 10 и III - 5 м – это
	Впишите ответ
	
	берма безопасности



Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что представлено на рисунке:
[image: ]
	Впишите ответ
	
	Схема транспортирования руды при комбинированной разработке



ОПК-14 Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов
ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов

Задание 18 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что понимается под «технологической совместимостью» способов в комбинированной разработке?
	Впишите ответ
	
	Возможность безопасного и эффективного совмещения процессов без взаимного негативного влияния



Задание 19 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
 Комбинированная разработка может осуществляться по схемам:
	Впишите ответ
	
	Совместная последовательная или последовательно-параллельная разработка месторождения одновременно открытым и подземным способом



Задание 20 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Развитие комбинированной разработки в будущем будет направлено на:
	Впишите ответ
	
	Максимальную автоматизацию, создание безлюдных технологий и цифровое управление единым горно-транспортным комплексом




Задание 21 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Основная опасность для подземных работников при разработке под отработанным пространством карьера или хвостохранилищем:
	Впишите ответ
	
	Возможность прорыва воды, пульпы или обрушения нависающего массива



Задание 22 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Основная статья экономии при комбинированной разработке по сравнению с чисто подземной для глубокозалегающей части:
	Впишите ответ
	
	Использование существующей инфраструктуры карьера



Задание 23 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
При экономическом сравнении вариантов комбинации и чисто подземной отработки учитывают:
	Впишите ответ
	
	Приведенные затраты по всему жизненному циклу месторождения с учетом дисконтирования



Задание 24 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
 Единый грузопоток руды от карьера и шахты позволяет эффективно использовать:
	Впишите ответ
	
	Общую дробильно-сортировочную и обогатительную базу



Задание 25 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
 Для предотвращения прорыва в подземные выработки воды из карьерного пространства необходимо:
	Впишите ответ
	
	Исключить возможность накопления воды в карьерном пространстве



Задание 26 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Стратегия «опережающего осушения» массива перед началом подземных работ под карьером предполагает:
	Впишите ответ
	
	Заблаговременное бурение дренажных скважин со дна карьера



Задание 27 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
 Основной источник потенциального водопритока в подземные выработки при комбинированной разработке:
	Впишите ответ
	
	Воды, аккумулированные в выработанном пространстве карьера



ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства.

Задание 28 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой показатель наиболее важен для сравнения вариантов комбинированной и чисто подземной разработки?
	Впишите ответ
	
	Приведенные затраты на тонну балансовых запасов с учетом дисконтирования денежных потоков



Задание 29 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой вид закладки является предпочтительным для формирования искусственного массивного целика, заменяющего естественный целик безопасности?
	Впишите ответ
	
	Твердеющая закладка высокой прочности



Задание 30 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
При какой схеме комбинированной разработки влияние взрывов в карьере на подземные выработки наиболее критично?
	Впишите ответ
	
	При параллельной, когда подземные очистные работы ведутся непосредственно под зоной карьерных взрывов



Задание 31 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
 Для сокращения сроков перехода к подземной добыче под карьером иногда применяется практика:
	Впишите ответ
	
	Начало проходки капитальных выработок для шахты до завершения открытых работ



Задание 32 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какие запасы приведены на рисунке 
[image: три карьера]
	Впишите ответ
	
	прибортовые



Задание 33 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Для эффективного управления комбинированным предприятием руководящий инженерный состав должен обладать знаниями:
	Впишите ответ
	
	технологий открытых и подземных горных работ



Задание 34(ОПК-14 – ИОПК-14.2)
План ликвидации аварий при комбинированной разработке обязательно должен учитывать сценарий:
	Впишите ответ
	
	Взаимного влияния аварийных ситуаций
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