- Задание 1 (ПК4 – ИПК4.1)
Горное предприятие для первичной переработки твёрдых полезных ископаемых с целью получения технически ценных продуктов, пригодных для промышленного использования – это:
	Впишите ответ
	
	ГОК

	
	
	Горно-обогатительный комбинат

	
	
	Обогатительная фабрика


- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)
Для материала какой крупности выполняется седиментационный анализ согласно требованиям ГОСТ 24598-81 (размерность не ставить!)?.
	Впишите ответ
	
	менее 0,040

	
	
	0,040

	
	
	<0,040

	
	
	менее 0.040

	
	
	0.040

	
	
	<0.040


- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.2)
Какова масса навески для проведения ситового анализа руд крупностью менее 3 мм на ситовом анализаторе? (размерность не ставить!)?.
	Впишите ответ
	
	500


- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.3)
На сколько процентов не должна превышать разность между массой исходной навески и суммой масс классов крупности, составляющих эту навеску (полученных в результате рассева на ситах или седиментационного анализа) (размерность не ставить!)?.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК3 – ИПК3.1)
Дайте расшифровку аббревиатуре ВМВД?.
	Впишите ответ
	
	Валковые мельницы высокого давления

	
	
	валковые мельницы высокого давления


- Задание 6 (ПК3 – ИПК3.2)
Что является мелющим телом в мельнице МСЦ 2700×3600?.
	Впишите ответ
	
	стержни

	
	
	стержни


- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.3)
Запишите общепринятое сокращенное название мельницы стержневой мокрого измельчения с центральной разгрузкой с длиной барабана 4500 мм и диаметром барабана 6000 мм:.
	Впишите ответ
	
	МСЦ-4500×6000

	
	
	МСЦ 4500×6000

	
	
	МСЦ-4500х6000

	
	
	МСЦ 4500х6000


- Задание 8 (ПК4 – ИПК4.1)
Какие функции выполняет сульфид натрия при флотации сульфидных руд?.
	Впишите ответ
	
	сульфидизация

	
	
	сульфидизации

	Впишите ответ
	
	депрессия

	
	
	депрессии

	Впишите ответ
	
	десорбция

	
	
	десорбции


- Задание 9 (ПК4 – ИПК4.2)
Назовите класс реагента и напишите к какому типу он относится, если известны его общая структурная и химическая формулы:
[image: ]

С4Н9ОН + КОН + CS2 = C4H9OCSSKI + Н20.
	Впишите ответ
	
	собиратель

	
	
	Собиратель

	Впишите ответ
	
	ксантогенат

	
	
	Ксантогенат

	
	
	Бутиловый ксантогенат калия


- Задание 10 (ПК4 – ИПК4.3)
Какая схема флотации приведена на рисунке?.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	Коллективно-селективная

	
	
	Коллективно-селективная схема 

	
	
	Коллективно-селективная схема флотации


- Задание 11 (ПК5 – ИПК5.1)
К какому промышленному типу месторождений медных руд относятся следующие месторождения УГМК: Учалинское, Ново-Учалинское, Гайское, По-дольское, Урупское?.
	Впишите ответ
	
	медноколчеданное

	
	
	медноколчеданный

	
	
	медноколчеданные


- Задание 12 (ПК5 – ИПК5.2)
Приведите формулу расчета количества камер флотационных машин n, необходимых при обогащении руд, приняв: Wп – объем пульпы, поступающей на технологическую операцию, м3/мин; t – продолжительность флотации руды в промышленных условиях, мин; Vк – объем камеры, м3; 𝜂 – коэффициент заполнения камеры (уравнение запишите в виде: ):.
	Впишите ответ
	
	


- Задание 13 (ПК5 – ИПК5.3)
Какая схема флотации медно-цинковой руды применяется на Сибайской обогатительной фабрике, приведенная на рисунке?.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	Прямая селективная

	
	
	Схема прямой селективной флотации

	
	
	Прямая селективная флотация


- Задание 14 (ОПК1 – ИОПК1.1)
Каким содержанием серы (сульфидов) ограничивается вкрапленный тип медных и медно-цинковых руд (единицы измерения не указывать!)?.
	Впишите ответ
	
	35

	
	
	до 35

	
	
	До 35

	
	
	менее 35

	
	
	менее 35


- Задание 15 (ОПК1 – ИОПК1.2)
Предложите стратегию решения задачи сохранения показателей флотационного обогащения медно-цинковой руды, если по результатам минералогических исследований выявлено увеличение доли сростков сульфидных минералов друг с другом при фабричной тонине помола и уменьшение крупности свободных зерен медь- и цинксодержащих минералов.
	Впишите ответ
	
	увеличить помол руды

	
	
	Увеличить помол руды

	
	
	увеличить тонину помола

	
	
	Увеличить тонину помола

	
	
	увеличить тонину помола руды

	
	
	Увеличить тонину помола руды

	
	
	повысить содержание флотационного класса крупности

	
	
	Повысить содержание флотационного класса крупности


- Задание 16 (ОПК1 – ИОПК1.3)
Перечислите четыре основные минеральные формы соединений меди:.
	Впишите ответ
	
	Сульфаты

	
	
	сульфаты

	Впишите ответ
	
	окислы

	
	
	Окислы

	Впишите ответ
	
	вторичные сульфиды

	
	
	Вторичные сульфиды

	Впишите ответ
	
	первичные сульфиды

	
	
	Первичные сульфиды


- Задание 17 (ПК2 – ИПК2.1)
Укажите номе ГОСТа, регламентирующего технические условия медного концентрата:.
	Впишите ответ
	
	52998

	
	
	52998-2008

	
	
	ГОСТ 52998

	
	
	ГОСТ 52998-2008

	
	
	ГОСТ Р 52998-2008


- Задание 18 (ПК2 – ИПК2.2)
Размерность массовой доли?.
	Впишите ответ
	
	процент

	
	
	%

	
	
	г/т


- Задание 19 (ПК2 – ИПК2.3)
Ширина щели пробоотбирателя должна быть (запишите математическим уравнением, приняв за  – ширину щели пробоотборника, за  – максимальный размер куска)?.
	Впишите ответ
	
	


- Задание 20 (ОПК4-ИОПК4.1)
Как называется система визуализации данных в АСУ ТП?
1) CAD
2) SCADA
3) CNC
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ОПК4-ИОПК4.2)
 Как называется система числового программного управления станками?
1) АСУ ТП
2) ЧПУ (CNC)
3) ПЛК
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ОПК4-ИОПК4.3)
 Какой элемент используется для преобразования аналогового сигнала в цифровой?
1) ЦАП
2) АЦП
3) Усилитель
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ОПК1-ИОПК1.1)
При какой температуре допускается сушка руд и концентратов цветных металлов при подготовке их для химического анализа и определения влаги согласно требованиям ГОС14180-80?
1) 100-120 ºС
2) 105-110 ºС
3) 100-105 ºС
4) не регламентируется
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ОПК1-ИОПК1.2)
До какой крупности необходимо истереть пробу руды и конечных товарных продуктов цветных металлов при подготовке их для химического анализа согласно требованиям ГОС14180-80?
1) до -0,074 мм
2) до -0,044 мм
3) до -0,080 мм
4) до -0,100 мм
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 25 (ОПК1-ИОПК1.3)
Какой марке по ГОСТ Р 52998-2008 соответствует медный концентрат, содержащий 20 % меди, 7,0 % цинка, 4,5 % свинца?
1) КМ3
2) КМ4
3) КМ5
4) КМ6
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 26 (ОПК4-ИОПК4.1)
К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и предназначено для гидрофобизации поверхности минералов?
1) собиратель
2) депрессор
3) активатор
4) пенообразователь
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 27 (ПК1-ИПК1.1)
К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и способствует закреплению реагентов-собирателей на поверхности минеральных частиц?
1) собиратель
2) депрессор
3) активатор
4) пенообразователь
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 28 (ПК2-ИПК2.1)
К какому классу реагентов относится вещество, которое действует на границе раздела твердой и жидкой фаз и препятствует флотации минералов, которые не должны переходить из пульпы в пену?
1) собиратель
2) депрессор
3) активатор
4) пенообразователь
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ПК4-ИПК4.1)
Совокупность операций, характеризуемых каким-либо единым признаком, например, ценным компонентом, и в котором обязательно получают один или несколько конечных продуктов – это?
1) цикл флотации
2) операция флотации
3) стадия флотации
4) схема флотации
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ПК5-ИПК5.1)
Какое определение отражает понятие «влажность»?
1) отношение массы сухого материала к массе материала, содержащего влагу
2) отношение разности исходной массы материала и массы сухого материала к исходной массе материала
3) отношение массы влаги к массе материала, содержащего эту влагу
4) разность исходной массы материала и массы сухого материала
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ПК3-ИПК3.1)
Чему равняется 1 г/т?
1) 1×10-3 %
2) 1×10-4 %
3) 1×10-5 %
4) 1×10-6 %
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ОПК4-ИОПК4.2)
Что такое водно-шламовая схема?
1) графическое изображение совокупности последовательных операций переработки минерального сырья
2) схема, на которой отражены все операции обработки полезного ископаемого с указанием количества и качества всех продуктов, а также режимов обработки в каждой операции
3) схема, отражающая данные о количестве воды и твердого, содержащихся в операциях и продуктах, а также количестве воды, добавляемой в операции и продукты
4) схема, на которой графически изображены пути движения всех продуктов переработки полезного ископаемого между аппаратами, обозначенными в виде принятых условных изображений, а также указаны тип и количество аппаратов
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 33 (ПК3-ИПК3.2)
Отношение массы компонента в продукте к массе этого компонента в исходной руде – это?
1) массовая доля
2) выход
3) извлечение
4) степень концентрации
	[bookmark: _GoBack]Впишите ответ
	
	3


- Задание 34 (ПК4-ИПК4.2)
Что обозначает цифра «750» у гидроциклона марки «ГЦ-750»?
1) максимальная производительность по питанию, м3/мин
2) размер питающего отверстия, мм
3) диаметр гидроциклона, мм
4) диаметр сливного отверстия, мм
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 35 (ПК2-ИПК2.3)
Чему равняется извлечение меди в медный концентрат при массовой доле её в исходной руде 2,3 %, в концентрате – 21,0 % и отвальных хвостах – 0,12 %. Ответ округлить до целого числа?
1) 85 %
2) 90 %
3) 95 % 
4) 98 %
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 36 (ПК5-ИПК5.3)
Увеличение температуры пульпы цинкового цикла флотации с 20-25 до 40-45 ºС?
1) не влияет на процесс флотации сфалерита
2) повышает скорость флотации сфалерита
3) снижает скорость флотации сфалерита
4) снижает флотационную активность пирита
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ПК1-ИПК1.2)
Самостоятельное подразделение на предприятии, которое отвечает за контроль качества выпускаемой продукции и услуг.?
1) Аналитическая лаборатория
2) Отдел технического контроля 
3) Исследовательская лаборатория
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ПК2-ИПК2.2)
Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет проведение экспериментов, исследований, генеральных опробований?
1) Аналитическая лаборатория
2) Отдел технического контроля 
3) Исследовательская лаборатория
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 39 (ПК4-ИПК4.3)
Самостоятельное подразделение на предприятии, которое осуществляет изучение химических и физических характеристик объектов с целью контроля качества, проведения исследований или обеспечения соответствия стандартам?
1) Аналитическая лаборатория
2) Отдел технического контроля 
3) Исследовательская лаборатория
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ПК4-ИПК4.3)
Деятельность какого подразделения на предприятии, направлено на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий?
1) Производственный отдел
2) Отдел экологии 
3) Технический отдел
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ОПК4-ИОПК4.3)
Как общепринято называть корпус обогатительной фабрики, где размещается оборудование, участвующее в технологической схеме глубокого обогащения сырья?
1) Дробильное отделение
2) Главный корпус
3) Фильтровальное отделение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ПК3 – ИПК3.3)
Стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции – это?.
	Впишите ответ
	
	себестоимость


- Задание 43 (ПК1 – ИПК1.3)
В каких случаях допускается ручной отбор проб с движущихся механизмов:
1) Допускается при использовании ручных инструментов
2) Не допускается ни при каких случаях
3) Допускается при прохождении ежегодного медицинского осмотра
	Впишите ответ
	
	2
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