Производственно-технологическая практика
 
ОПК-8. Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и моделирования горных и геологических объектов.

ИОПК-8.1 Демонстрирует знания способов использования компьютерных и информационных технологий в деятельности горного инженера.

- Задание 1 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Что чаще всего подразумевается под термином «облако» в сфере информационных технологий?
	Впишите ответ
	
	виртуальное хранилище данных



- Задание 2 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Программный продукт Micromine относится к категории … программного обеспечения (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	прикладного



- Задание 3 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ГИС – это геоинформационная … (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	система



- Задание 4 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ЦМП – это цифровая … поверхности (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	модель



- Задание 5 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Как называется трехмерная разомкнутая поверхность, созданная с помощью сети взаимосвязанных треугольников?
	Впишите ответ
	
	ЦМП 

	
	
	цифровая модель поверхности



ОПК-9. Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
ИОПК-9.1 Демонстрирует знания о взрывчатых веществах, химических реакциях, протекающих при взрыве, классификацию взрывчатых веществ при осуществлении процессов проходческих и очистных работ. 

Задание 6 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой компонент ВВ обеспечивает его детонацию?
	Впишите ответ
	
	Боевик (инициирующий заряд)



Задание 7 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что происходит с горной породой при взрыве ВВ?
	Впишите ответ
	
	дробление 


 
Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие ВВ чаще применяют при проведении выработок в устойчивых породах?
	Впишите ответ
	
	Гранулированные или патронированные


 
Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как классифицируются ВВ по чувствительности к внешним воздействиям?
	Впишите ответ
	
	инициирующие, бризантные и промышленные


 
Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что такое линия наименьшего сопротивления (ЛНС)?
	Впишите ответ
	
	Расстояние между шпурами, скважинами


 
Задание 11 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой тип ВВ наиболее предпочтителен при ведении работ в обводнённых шпурах и скважинах?
	Впишите ответ
	
	Эмульсионные



Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что обеспечивает надёжное срабатывание заряда ВВ в скважине?
	Впишите ответ
	
	Правильная конструкция заряда, наличие боевика и качественная забойка


 
Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой параметр ВВ определяет его способность разрушать породу?
	Впишите ответ
	
	Бризантность


 
Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие химические процессы лежат в основе действия промышленных ВВ?
	Впишите ответ
	
	окислительно-восстановительные реакции


 
Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что запрещено при обращении с промышленными ВВ согласно Правилам безопасности?
	Впишите ответ
	
	Применять открытый огонь, курить, использовать неискробезопасный инструмент в зоне работ


  
ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто несёт персональную ответственность за безопасное ведение взрывных работ на участке?
	Впишите ответ
	
	Горный мастер или лицо, назначенное приказом



Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Когда разрешается вход в забой после взрыва?
	Впишите ответ
	
	После проветривания и проверки на газ


 
Задание 18 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой документ регламентирует порядок производства взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при производстве, хранении и применении Взрывчатых материалов



Задание 19 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что обязательно проверяется перед началом проходческих работ?
	Впишите ответ
	
	Состояние крепи, вентиляции и газового режима


  
Задание 20 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой принцип лежит в основе безопасного управления горными работами?
	Впишите ответ
	
	Плановость, непрерывность и соблюдение проектных решений


  
Задание 21 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто утверждает паспорт буровзрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Главный инженер шахты



Задание 22 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что запрещено делать при обнаружении зависания руды в рудоспуске?
	Впишите ответ
	
	Подходить под зависшую массу


 
Задание 23 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой порядок применяется при ликвидации отказавшего заряда?
	Впишите ответ
	
	Работы выполняет только взрывник по специальному плану


 
Задание 24 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какие меры принимаются при ведении работ в условиях возможного прорыва воды?
	Впишите ответ
	
	предварительное бурения


 
Задание 25 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что определяет последовательность операций в проходческом цикле?
	Впишите ответ
	
	паспорт на проходку горной выработки


 
ОПК-14. Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 26 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что запрещено при ведении скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Пребывание людей


  
Задание 27 ОПК-14 – ИОПК-14.1) 
Какой документ регламентирует безопасное ведение работ с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при ведении горных работ



Задание 28 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обязательно проверяется перед началом выпуска руды из рудоспуска?
	Впишите ответ
	
	Отсутствие зависания руды и исправность затвора

	
	
	Отсутствие зависания руды 


 
Задание 29 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой параметр влияет на выбор способа доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Угол наклона, длина и сечение выработки



Задание 30 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что делать при обнаружении трещин в крепи около закладочного массива?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы и сообщить горному мастеру



Задание 31 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой порядок соблюдается при подготовке к скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	бурение скважины, заряжание, взрывание



Задание 32 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что используется для транспортировки твердеющей закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Закладочные трубопроводы



Задание 33 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Как часто контролируется консистенция закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Непрерывно или по графику

	
	
	по графику


 
Задание 34 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что запрещено при работе с погрузочно-доставочными машинами (ПДМ)?
	Впишите ответ
	
	Находиться под ковшом при его подъёме


 
Задание 35 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой документ фиксирует объём выполненных проходческих работ?
	Впишите ответ
	
	Журнал учёта сменных работ


 
Задание 36 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что является признаком нарушения технологии закладки?
	Впишите ответ
	
	Расслоение смеси, утечки по трубопроводу, пустоты в массиве


Задание 37 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой фактор влияет на скорость выпуска руды из блока?
	Впишите ответ
	
	) Гранулометрический состав и угол естественного откоса


 
Задание 38 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что делать при отказе одного из скважинных зарядов?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы, оградить зону и вызвать взрывника


 
Задание 39 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой элемент доставки руды требует регулярного осмотра?
	Впишите ответ
	
	Оборудование


 
Задание 40 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обеспечивает равномерный выпуск руды из очистного пространства?
	Впишите ответ
	
	последовательность и контроль


 
Задание 41 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой компонент чаще всего входит в состав твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Цемент, шлак, вода и добавки



Задание 42 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что контролируется при организации работ в аварийной ситуации (например, обрушение)?
	Впишите ответ
	
	Доступ свежего воздуха, устойчивость пород, наличие спасательного оборудования


 
Задание 43 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой показатель используется для анализа эффективности доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент использования грузоподъёмности и время цикла


  
Задание 44 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что должно быть указано в паспорте буровзрывных работ для скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Глубина, диаметр скважин, тип ВВ, ЛНС, схема инициирования



Задание 45 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой принцип лежит в основе оперативного учёта горных работ?
	 Впишите ответ
	
	фактически выполненных объёмов


 
ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства.

Задание 46 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой фактор наиболее влияет на выбор схемы расположения скважин при отбойке?
	Впишите ответ
	
	Прочность руды и требования к качеству дробления



Задание 47 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет снизить потери руды при выпуске из блока?
	Впишите ответ
	
	Равномерно-последовательный порядок выпуска из всех дучек


 
Задание 48 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как можно уменьшить разубоживание руды при системах разработки с обрушением?
	Впишите ответ
	
	Своевременно выпускать руду до ее выхода с бортовым содержанием


 
Задание 49 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой способ доставки руды целесообразно применять при большой мощности залежи и устойчивости пород?
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины



Задание 50 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что улучшает эффективность твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Оптимальное водоцементное отношение и равномерное распределение смеси


 
Задание 51 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой параметр необходимо контролировать при скважинной отбойке для снижения выхода негабарита?
	Впишите ответ
	
	Линию наименьшего сопротивления и интервал замедления



Задание 52 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что обеспечивает безопасность при ведении работ с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Устройство фильтрующих перемычек и контроль за усадкой массива


 
Задание 53 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой показатель используется для анализа эффективности организации выпуска руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Степень извлечения и уровень разубоживания




Задание 54 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет сократить объём нарезных работ при доставке руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Применение самоходного оборудования с возможностью погрузки прямо в забое




Задание 55 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой подход снижает энергозатраты при скважинной отбойке?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Оптимизация глубины и диаметра скважин под конкретные горно-геологические условия




Задание 56 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что улучшает устойчивость закладочного массива при твердеющей закладке?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Добавление вяжущего (цемента) и контроль за временем схватывания




Задание 57 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой способ отбойки предпочтителен при необходимости минимизировать сейсмическое воздействие?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Шпуровая отбойка с малыми зарядами и короткими замедлениями




Задание 58 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет повысить ритмичность производства при выпуске руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Чёткий график выпуска с контролем объёма каждой дозы




Задание 59 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой фактор ограничивает применение взрывной доставки руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Наклон менее 12° и плохое дробление руды




Задание 60(ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что целесообразно изменить при частых зависаниях руды в дучках?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Увеличить поперечное сечение дучек или применить вибропитатели




Задание 61 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой документ служит основой для предложения по улучшению организации работ?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Анализ оперативных показателей




Задание 62 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что снижает затраты при транспортировке твердеющей закладки?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Использование гравитационного напора и минимального числа перегрузок




Задание 63 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой параметр скважинной отбойки влияет на возможность магазинирования руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Степень дробления и выход негабарита



Задание 64 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет повысить надёжность работы при закладке выработанного пространства?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Автоматизированный учёт компонентов и непрерывный мониторинг подачи смеси




Задание 65 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой принцип лежит в основе предложений по совершенствованию организации производства?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Снижение затрат при одновременном повышении безопасности и полноты извлечения руды




ОПК-21. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
ИОПК-21.2. Умеет оформлять документацию и выполнять чертежи горных объектов, используя современные информационные технологии и программные средства

Задание 66 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Эксплуатируемая и подготовленная к эксплуатации часть минеральных ресурсов называется:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Минерально-сырьевая база




Задание 67 (ОПК-21 – ИОПК-21.2))
Какой класс опасности имеют отходы производства и потребления, характеризующиеся как чрезвычайно опасные для окружающей среды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Первый класс




Задание 68 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
 Какие климатические факторы учитываются при расчете систем пылеподавления 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Температура, осадки, ветер



Задание 70 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Инновационные подходы в управлении отходами:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Биовыщелачивание, нанотехнологии, циркулярная экономика



Задание 71 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Какие меры применяются для восстановления земель, нарушенных горными работами ( техническая рекультивация)
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Планировка поверхности, нанесение плодородного слоя, создание дренажных систем, укрепление откосов



Задание 72 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Какие меры применяются для восстановления земель, нарушенных горными работами (биологическая  рекультивация)
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Посев трав, посадка деревьев и кустарников, внесение удобрений, мелиорация




Задание 73 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Обязательное или добровольное страхование экологических рисков, позволяющее компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварий и инцидентов.
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Экологическое страхование




Задание 74 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Какова роль технологий переработки и утилизации отходов горнодобывающего производства (хвостов, шламов, отработанной породы) в снижении негативного воздействия на окружающую среду?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Снижение объемов отходов, извлечение ценных компонентов, производство строительных материалов, улучшение экологической обстановки



Задание 75 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Как проводится расчет воздействия, если в одном промышленном узле работают несколько разных компаний?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	оценка суммарного влияния воздействия на окружающую среду



Задание 76 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Система регулярных наблюдений и измерений состояния окружающей среды в зоне влияния предприятия, целью которой является выявление изменений, связанных с деятельностью предприятия, и оценка эффективности мер по охране окружающей среды.
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Экологический мониторинг



ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов. 

Задание 77 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой способ отбойки предпочтительнее при большой мощности рудного тела и устойчивых бортах?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Скважинная отбойка с использованием самоходных буровых установок



Задание 78 (ПК-3– ИПК-3.1)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Равномерный выпуск по всей площади блока с контролем зависания



Задание 79 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой тип доставки руды целесообразен в условиях ограниченного сечения выработок и частых поворотов?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)




Задание 80 (ПК-3– ИПК-3.1)
Почему при системах разработки с твердеющей закладкой важно контролировать водоцементное отношение?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Чтобы обеспечить требуемую прочность закладочного массива и избежать расслоения




Задание 81 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой фактор определяет выбор между скважинной и шпуровой отбойкой?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Мощность залежи, устойчивость пород и требуемая производительность




Задание 82 (ПК-3– ИПК-3.1))
Какой фактор учитывается в первую очередь при выборе схемы скважинной отбойки?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Сочетание прочности руды, устойчивости пород и требований к качеству дробления




Задание 83 (ПК-3– ИПК-3.1)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды из блока с обрушением?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Равномерно-последовательный выпуск с контролем уровня контакта руды и пустых пород




Задание 84 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой принцип лежит в основе рационального применения твердеющей закладки?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Сочетание прочности закладочного массива, технологии доставки смеси и условий горного давления




Задание 85 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой способ доставки руды целесообразен при работе с твердеющей закладкой и ограниченным сечением выработок?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)




Задание 86 (ПК-3– ИПК-3.1)
Почему при проектировании системы разработки с твердеющей закладкой важно учитывать водоцементное отношение?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Чтобы обеспечить требуемую прочность, текучесть и предотвратить расслоение смеси в трубопроводе




ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 87 (ПК-3– ИПК-3.2)
 Как можно повысить полноту извлечения руды при системах с твердеющей закладкой?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Минимизировать потери за счёт точного контроля границы рудного тела и равномерного выпуска




Задание 88 (ПК-3– ИПК-3.2)
Что позволяет снизить расход цемента при приготовлении твердеющей закладки?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Использование золы, хвостов обогащения или других активных добавок




Задание 89 (ПК-3– ИПК-3.2)
Какой подход снижает потери руды при скважинной отбойке?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Оптимизация параметров заряжания и формы отбойки под геометрию рудного тела




Задание 90 (ПК-3– ИПК-3.2)
Как можно использовать хвосты обогатительных фабрик в подземных работах?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Как компонент закладочной смеси для заполнения выработанного пространства




Задание 91 (ПК-3– ИПК-3.2)
Что способствует экономии энергоресурсов при доставке руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Применение самоходной техники с рекуперативным торможением и оптимизация маршрутов




Задание 92 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой способ отбойки позволяет лучше сохранить контур рудного тела и снизить разубоживание?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Скважинная отбойка с точно рассчитанной линией наименьшего сопротивления




Задание 93 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что помогает повысить полноту извлечения руды при выпуске из блока с твердеющей закладкой?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Равномерный последовательный выпуск по всей площади камеры




Задание 94 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как можно использовать хвосты обогащения в системах с закладкой?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Как основной заполнитель в составе твердеющей закладочной смеси




Задание 95 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой подход снижает потери ценного компонента при доставке руды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Применение герметичных или закрытых транспортных систем




Задание 96 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что позволяет улучшить качество рудной массы при скважинной отбойке?
[bookmark: _GoBack]Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Оптимизация параметров взрыва для получения кондиционного куска без негабарита



