КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ДИСЦИПЛИНА 

Мониторинг, измерения, анализ
- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Характеристика качества измерений, которая отражает близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполняемых повторно одними и теми же методами и средствами измерений в одинаковых условиях.
	
	
	Сходимость


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какой класс точности у электроизмерительного прибора, если его приведённая погрешность составляет ±0,5 %?
	
	
	0,5


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какое электротехническое устройство предназначено для измерения активной мощности в цепях переменного тока?
	
	
	Ваттметр


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Каким прибором измеряют переходное сопротивление контактов в электроустановках?
	
	
	Микроомметром


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
В каких единицах выражается реактивная мощность в системе СИ?
	
	
	Вар


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Как называется характеристика средства измерений, отражающая близость его показаний к истинному значению измеряемой величины?
	
	
	Точность


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Запишите выражение для коэффициента мощности cosφ через активную P и полную S мощность.
	
	
	P/S


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Каким прибором определяется сопротивление изоляции кабельной линии?
	
	
	Мегаомметром


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)
Как называется коэффициент показывающий отношение фактической нагрузки двигателя к его номинальной мощности
	
	
	Коэффициент загрузки


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)
Какая величина рассчитывается по формуле η = (P_вых / P_вх) · 100 % ?
	
	
	КПД


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.2)
Как называется способность оборудования функционировать без создания недопустимых помех и без потери работоспособности от внешних помех
	
	
	Электромагнитная совместимость


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.2)
Каким прибором измеряют освещённость на рабочих местах при энергоаудите?
	
	
	Люксметром


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.2)
Какой измерительный прибор применяется для поиска мест повреждения кабельной линии.
	
	
	Рефлектометр


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.2)
Как называется способность средства измерений сохранять метрологические характеристики в течение заданного времени?
	
	
	Метрологическая надежность


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.2)
Как называется метод расчёта потерь электроэнергии в сетях 0,4 кВ по максимальной нагрузке?
	
	
	Метод максимальных потерь


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.2)
	Как называется характеристика аналого-цифрового преобразователя (АЦП) регистратора качества электроэнергии, определяющая количество дискретных уровней?
	
	
	Разрядность


[bookmark: _GoBack]- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.2)
	Как называется прибор для измерения магнитной индукции в зазоре электрической машины?
	
	
	Тесламетр


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)
Как называется относительная разница между действительным значением вторичного тока и его идеальным значением, приведённым к коэффициенту трансформации.
	
	
	Токовая погрешность


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)
Зависимость амплитуды выходного сигнала от частоты.
	
	
	Амплитудно-частотная характеристика


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)
Зависимость разности фаз между выходным и входным сигналами от частоты? 
	
	
	Фазочастоная характеристика



