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ОПК-13. Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства.
ИОПК-13.1 Демонстрирует знания отраслевых правил безопасности и состав производственных процессов.

Задание 1 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что является основной целью подземной разработки рудных месторождений?
	Впишите ответ
	
	Извлечение руды с минимальными затратами и воздействием на окружающую среду



Задание 2 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Что такое вентиляционная камера в шахте?	
	Впишите ответ
	
	Участок, предназначенный для обеспечения воздухообмена и удаления вредных газов



Задание 3 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Какие факторы влияют на выбор способа подземной разработки месторождения? (выберите все подходящие)	
	Впишите ответ
	
	 Геологические условия и структура породы	
Размеры и глубина месторождения	
Экономическая эффективность метода



Задание 4 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какие основные способы проветривания используются в шахтах? (выберите все подходящие)	
	Впишите ответ
	
	Нагнетательная	
 Всасывающая	
 Комбинированная



Задание 5 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что из перечисленного является важным этапом при подготовке системы разработки с обрушением?	
	Впишите ответ
	
	Проведение детальных геологических исследований и расчетов параметров обрушения



Задание 6 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах:	
	Впишите ответ
	
	Комбинированной	





Задание 7 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:	
	Впишите ответ
	
	откаточный



Задание 8 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Часть этажа, ограниченная вентиляционно-ходовыми восстающими. Включает в себя несколько очистных камер и обслуживается одним рудоспуском	
	Впишите ответ
	
	блок	



Задание 9 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к рудному телу или всему месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации	
	Впишите ответ
	
	вскрытие	



Задание 10 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Работы, проводимые с целью вскрытия месторождения полезного ископаемого или его части для последующей разработки, а также работы по возведению горнотехнических сооружений и надшахтных зданий	
	Впишите ответ
	
	горнокапитальные работы



Задание 11 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Какой считается система разработки месторождения полезного ископаемого, отвечающая требованиям безопасного ведения работ, наибольшей экономичности и высокой интенсивности выемки?
	Впишите ответ
	
	рациональной



Задание 12 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Разделение месторождения на отдельные участки (этажи, панели и очистные блоки) и собственно подготовка внутри этих участков к началу очистных работ	
	Впишите ответ
	
	подготовка



Задание 14 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Обязательными ли требованием к вскрытию рудных месторождений является необходимость наличия двух выходов на земную поверхность	
	Впишите ответ
	
	обязательным



Задание 15 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Число главных рудоподъемных стволов зависит от: 	
	Впишите ответ
	
	мощности рудника, многосортности добываемой руды, количества независимых подъемных горизонтов



Задание 16 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
 Является ли целю вскрытия месторождений добыча полезного ископаемого:	
	Впишите ответ
	
	нет




ИОПК-13.2 Осуществляет анализ и обоснование предложений по совершенствованию организации горного производства. 

Задание 17 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 К какому термину относится следующая формулировка: "Это смесь руды с примешавшейся к ней в процессе добычи пустой породой"?	
	Впишите ответ
	
	Рудная масса



Задание 18 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какая из нижеперечисленных последовательностей стадий подземной разработки месторождений является правильной?	
	Впишите ответ
	
	Вскрытие-подготовка-очистная выемка



Задание 19 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Как называется уменьшение содержания полезного компонента в рудной массе по сравнению с содержанием его в массиве?	
	Впишите ответ
	
	Разубоживание



Задание 20 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?	
	Впишите ответ
	
	К вскрывающим выработкам



Задание 21 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела?
	Впишите ответ
	
	Квершлаг



Задание 22 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Как называется поверхность полезного ископаемого или вмещающих пород, передвигающаяся в пространстве, с которой непосредственно осуществляется их выемка?
	Впишите ответ
	
	Забой



Задание 23 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что называют взаимное расположение и порядок проведения подготовительных и очистных выработок, связанных в единую пространственную конструкцию, а также взаимосвязь и порядок выполнения основных производственных процессов?	
	Впишите ответ
	
	Системой разработки рудных месторождений



Задание 24 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Геологическое образование твердой деформируемой среды минерального состава
	Впишите ответ
	
	Горные породы



Задание 25 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Горный массив – это?	
	Впишите ответ
	
	Совокупность горных пород	



Задание 26 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Горные породы, которые при современных технико-экономических условиях целесообразно извлекать из недр с целью дальнейшего их использования в природном виде или после соответствующей переработки?	
	Впишите ответ
	
	Полезные ископаемые



Задание 27 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Искусственное скопление полезного ископаемого в отвалах и хвостохранилищах горных предприятий?	
	Впишите ответ
	
	Техногенное месторождение	



Задание 28 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Совокупность трещин различных размеров и происхождения, которые структурно разделяют массив пород на отдельности или блоки?	
	Впишите ответ
	
	Трещиноватость	



Задание 29 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Качество дробления руды при ее отбойке?	
	Впишите ответ
	
	Кусковатость



Задание 30 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Максимально допустимый размер куска рудной массы, на который рассчитаны рудоперепускные выработки, погрузочные и транспортные средства?	
	Впишите ответ
	
	Кондиционный	



Задание 31 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
 Минимальное содержание полезных компонентов, которое, принимают за основу при установлении промышленного контура залежей?	
	Впишите ответ
	
	Бортовое содержание



ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

Задание 32 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Ценность руды, которая определяется стоимостью полезных компонентов, извлеченных из 1 т руды в результате добычи и переработки?	
	Впишите ответ
	
	Извлекаемая



Задание 33 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Запасы, которые удовлетворяют промышленным кондициям, т. е. экономически выгодны для разработки?	
	Впишите ответ
	
	Балансовые



Задание 34 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Запасы месторождения, которые вследствие низкого содержания полезного компонента, малой мощности рудных тел, сложности условий их разработки или вследствие необходимости применения очень сложных процессов переработки не могут быть использованы в настоящее время, но могут рассматриваться как объект промышленного освоения в будущем.	
	Впишите ответ
	
	Забалансовые



Задание 35 (ПК-2 – ИПК-2.1)
 Количественные потери, которые зависят от применяемой системы разработки?
	Впишите ответ
	
	Эксплуатационные



Задание 36 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Пустоты, образовавшиеся после выемки полезного ископаемого, заполняются со временем или сразу обрушающимися породами, в результате чего массив пород над месторождением деформируется и оседает. Как называется данный процесс?
	Впишите ответ
	
	Сдвижение



ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 37 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Часть земной поверхности, подвергшаяся процессу сдвижения?	
	Впишите ответ
	
	Мульда сдвижения



Задание 38 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Горное предприятие, производящее разработку месторождения на отведенном для него участке земли (горном отводе) и состоящее из одной или нескольких производственных единиц – шахт, карьеров и вспомогательных – обслуживающих цехов?
	Впишите ответ
	
	Рудник



Задание 39 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Часть месторождения, отведенная для разработки рудником или шахтой?
	Впишите ответ
	
	Рудничное (шахтное) поле



Задание 40 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Совместная выемка нескольких разновидностей и сортов руды в пределах блока?
	Впишите ответ
	
	Валовая	



Задание 41 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Выемка, при которой разные сорта руды (или руду и пустую породу) извлекают и транспортируют отдельно?	
	Впишите ответ
	
	Селективная




ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов

Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Какое преимущество подземных горных работ над открытыми?	
	Впишите ответ
	
	Минимальные нарушения земельных площадей



Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.1)
В чём заключается главная особенность шпуровой отбойки руды при очистной выемке от разрушения пород шпуровой отбойкой при проведении подготовительных выработок?
	Впишите ответ
	
	Наличием не менее двух обнажённых плоскостей, на которые производится отбойка обуренной части массива



Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.1)
 Под крепостью горной породы понимается	
	Впишите ответ
	
	Относительная сопротивляемость разрушению при добыче, т. е. способность породы противостоять силовым воздействиям



Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.1)
 Под устойчивостью горной породы понимается	
	Впишите ответ
	
	Способность массива пород не разрушаться и сохранять равновесие при создании обнажений	



Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.1)
 Потери руды, которые закладываются при проектировании и разработке месторождения в виде оставления охранных и предохранительных целиков?
	Впишите ответ
	
	Проектные



ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений
Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Закладываются при проектировании и разработке месторождения в виде оставления охранных и предохранительных целиков:	
	Впишите ответ
	
	проектные потери



Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)
К каким горно-геологический факторам относят устойчивость руды и вмещаемых пород, мощность падения рудного тела, угол падения рудного тела	
	Впишите ответ
	
	постоянным



Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)
К каким горно-геологический факторам относят ценность полезного ископаемого, склонность руды к слёживанию, окислению, самовозгоранию, минералогический состав вмещающих пород, наличие в теле порядных включений и забалансовых руд, характер контактов рудного тела с вмещающими породами, глубину разработки	

	Впишите ответ
	
	переменные 




Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как называется уменьшение содержания полезного компонента в рудной массе по сравнению с содержанием его в массиве?	
	Впишите ответ
	
	Разубоживание	



Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)
 Геологическое образование твердой деформируемой среды минерального состава
	Впишите ответ
	
	Горные породы	



