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ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какая система разработки обычно приводит к наибольшему разубоживанию руды?
	Впишите ответ
	
	Система с обрушением руды и пород



Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой способ отбойки руды позволяет точнее всего следовать контуру рудного тела и меньше разубоживать руду?
	Впишите ответ
	
	Мелкошпуровая отбойка



Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Что помогает поддерживать стабильное качество руды, если содержание полезного компонента в руде неравномерное?
	Впишите ответ
	
	Выборочная отработка блоков с разным содержанием



Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой фактор наиболее значим для обеспечения качества рудопотока при сложной форме рудного тела?
	Впишите ответ
	
	Точное оконтуривание руды при отбойке



Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой вариант управления качеством руды в реальном времени можно реализовать с помощью современного оборудования?
	Впишите ответ
	
	Смешивать руду из разных забоев по разработанному плану




ИПК-2 .2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых. 

Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой из перечисленных факторов наиболее важен при выборе технологии подземной разработки с точки зрения обеспечения стабильного качества рудопотока?
	Впишите ответ
	
	Неравномерность распределения полезного компонента в рудном теле



Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Почему при подземной разработке рудных месторождений с высокой изменчивостью содержания полезного компонента предпочтителен выборочный порядок отработки горизонта?
	Впишите ответ
	
	Обеспечивается возможность формирования усреднённого рудопотока за счёт одновременной отработки блоков с различным качеством руды



Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какая система разработки наименее подходит для управления качеством руды при мощности жилы менее 0,8 м?
	Впишите ответ
	
	Система разработки с магазинированием руды



Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что является основной целью усреднения рудопотока на горно-обогатительном предприятии?
	Впишите ответ
	
	Обеспечение стабильного химического состава руды, соответствующего регламенту обогатительной фабрики



Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой организационно-технический приём позволяет гибко реагировать на колебания качества руды в массиве и поддерживать заданный уровень её стабильности при доставке?
	Впишите ответ
	
	Деконцентрация горных работ по нескольким блокам или горизонтам






