КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Преддипломная практика
- Задание 1 (УК-1 – ИУК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Первый закон Ньютона описывает:
1. Закон всемирного тяготения
2. Закон сохранения энергии
3. Явление инерции
4. Силу трения
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (УК-1 – ИУК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Первый закон Ньютона описывает:
1. Закон всемирного тяготения
2. Закон сохранения энергии
3. Явление инерции
4. Силу трения
	Впишите ответ
	
	3



- Задание 3 (УК-3 – ИУК-3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Энтропия в термодинамике является мерой:
1. Давления
2. Температуры
3. Беспорядка в системе
4. Электрического заряда
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 4 (УК-3 – ИУК-3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Производная функции в точке характеризует:
1. Площадь под кривой
2. Скорость изменения функции
3. Максимальное значение функции
4. Корень уравнения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ОПК-1 – ИОПК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Первый закон Ньютона описывает:
5. Закон всемирного тяготения
6. Закон сохранения энергии
7. Явление инерции
8. Силу трения
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 6 (ОПК-1 – ИОПК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс, при котором ионы металла осаждаются из раствора более активным металлом, называется:
1. Экстракция
2. Цементация
3. Сорбция
4. Электролиз
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ОПК-1 – ИОПК-1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для извлечения золота из руд методом цианирования используют раствор:
1. Серной кислоты
2. Цианида натрия
3. Аммиака
4. Хлорной извести
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (ОПК-1 – ИОПК-1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Ионообменная сорбция используется для:
1. Увеличения крупности руды
2. Концентрирования и очистки растворов от ионов металлов
3. Нагрева пульпы
4. Осаждения шлаков
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ОПК-1 – ИОПК-1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Экстракция растворителями применяется для:
1. Дробления руды
2. Селективного выделения металлов из растворов
3. Охлаждения реакторов
4. Обогащения руды тяжелосредной сепарацией
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК-1 – ИОПК-1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролитическое рафинирование меди проводят для получения:
1. Черновой меди
2. Катодной меди высокой чистоты
3. Медного купороса
4. Медного штейна
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление возврата (отдыха) при нагреве деформированного металла связано с:
1. Рекристаллизацией
2. Снятием внутренних напряжений
3. Упрочнением
4. Фазовым превращением
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предел текучести (σт) — это механическое свойство, характеризующее:
1. Сопротивление малым пластическим деформациям
2. Способность поглощать энергию удара
3. Сопротивление разрушению
4. Способность к пластической деформации
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 13 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Крупные зерна в металле обычно приводят к:
1. Повышению прочности и твердости
2. Повышению пластичности и вязкости
3. Снижению пластичности и вязкости
4. Улучшению обрабатываемости резанием
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 14 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цементит (Fe₃C) — это:
1. Твердый раствор углерода в α-железе
2. Твердый раствор углерода в γ-железе
3. Химическое соединение железа с углеродом
4. Чистый углерод в виде графита
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 15 (ОПК-4 – ИОПК-4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Закалка стали с целью получения структуры мартенсита предполагает:
1. Нагрев выше Ас3 и медленное охлаждение
2. Нагрев выше Ас3 и быстрое охлаждение (в воде или масле)
3. Нагрев ниже Ас1 и быстрое охлаждение
4. Нагрев и длительную выдержку при постоянной температуре
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Явление роста зерна аустенита при нагреве выше определенной температуры называется:
1. Наклеп
2. Перегрев
3. Пережог
4. Рекристаллизация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Свойство металла сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела называется:
1. Прочность
2. Твердость
3. Вязкость
4. Пластичность
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для анализа данных о температуре в различных точках печи удобнее всего использовать:
1. Запись в тетради
2. Электронную таблицу с построением графиков зависимости температуры от времени или координаты
3. Устный доклад
4. Фотографию термопары
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип программного обеспечения применяется для создания интерактивных отчетов с графиками и диаграммами по результатам теплотехнических испытаний?
1. Средства разработки презентаций (PowerPoint)
2. Средства бизнес-аналитики (Power BI, Tableau) или расширенные возможности электронных таблиц
3. Графические редакторы (Photoshop)
4. Текстовые редакторы (Word)
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для создания трехмерной модели теплообменника с целью анализа его гидравлики используется:
1. Программа для видеозвонков
2. CAD/CAE система (например, SolidWorks, ANSYS)
3. Калькулятор
4. Блокнот
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Чтобы автоматизировать сбор показаний с десятков датчиков температуры, необходимо использовать:
1. Ручное снятие показаний с каждого датчика
2. Систему сбора данных (Data Acquisition System), подключенную к датчикам и компьютеру
3. Фотографирование шкал приборов
4. Приблизительную оценку «на глаз»
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ОПК7 – ИОПК 7.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для статистической обработки результатов серии экспериментов по теплообмену (расчет среднего, отклонения) оптимально применять:
1. Функции электронных таблиц (Excel) или специализированные статистические пакеты
2. Ручные вычисления на калькуляторе
3. Метод подбора
4. Запрос мнения эксперта
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 23 (ОПК7 – ИОПК 7.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой программный инструмент позволяет проверить, коррелирует ли рост температуры на входе с увеличением КПД печи?
1. Построение диаграммы рассеяния и расчет коэффициента корреляции в электронной таблице
2. Написание текстового описания
3. Бросание монетки
4. Визуальная оценка без расчетов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ОПК7 – ИОПК 7.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным оборудованием для дуговой плавки стали является:
1. Вагранка
2. Индукционная печь
3. Дуговая сталеплавильная печь (ДСП)
4. Тигельная печь
	Впишите ответ
	
	3



- Задание 25 (ОПК7 – ИОПК 7.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для повышения газопроницаемости формовочной смеси в нее добавляют:
1. Больше глины
2. Угольную пыль
3. Опилки
4. Воду
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 26 (ОПК7 – ИОПК 7.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется способ литья, при котором модель выплавляется из формы?
1. Литье в кокиль
2. Литье под давлением
3. Литье по выплавляемым моделям
4. Центробежное литье
	Впишите ответ
	
	3



- Задание 27 (ОПК7 – ИОПК 7.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Установите правильную последовательность основных операций изготовления отливки в песчаную форму:
1. Плавка -> Выбивка -> Сборка формы -> Очистка
2. Изготовление модели -> Формовка -> Сборка -> Заливка -> Выбивка
3. Заливка -> Охлаждение -> Формовка -> Обрубка
4. Сушка формы -> Плавка -> Заливка -> Контроль
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что контролируют с помощью шаблона «скоба»?
1. Химический состав сплава
2. Температуру формы
3. Толщину стенки отливки
4. Твердость отливки
	Впишите ответ
	
	3



- Задание 29 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой элемент литниковой системы служит для улавливания шлака?
1. Литниковая чаша
2. Стояк
3. Шлакоуловитель
4. Выпор
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 30 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной недостаток литья в кокиль:
1. Низкая стойкость формы
2. Высокая стоимость формы
3. Невозможность получения сложных отливок
4. Низкая точность размеров
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных документов является основным нормативным документом, устанавливающим требования к качеству медной катодной продукции?
1. Технические условия (ТУ) или ГОСТ
2. Должностная инструкция плавильщика
3. График работы цеха
4. Журнал учета рабочего времени
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется документ, в котором указаны последовательность операций, режимы и контрольные точки технологического процесса?
1. Технологическая инструкция (ТИ)
2. Паспорт безопасности
3. Смета затрат
4. План эвакуации
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 33 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «технологический регламент»?
1. Документ, устанавливающий правила безопасного поведения на территории завода
2. Документ, определяющий порядок ведения конкретного технологического процесса, требования к сырью, продукции и безопасности
3. График проведения планово-предупредительных ремонтов
4. Штатное расписание подразделения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие нормативные документы содержат предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны?
1. Санитарные нормы и правила (СанПиН)
2. Инструкции по эксплуатации оборудования
3. Стандарты предприятия (СТП)
4. Чертежи деталей
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 35 (ПК2 – ИПК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Стандарт, разработанный и утвержденный самим предприятием для внутреннего использования, называется:
1. Международный стандарт (ISO)
2. Государственный стандарт (ГОСТ)
3. Стандарт организации (СТО)
4. Отраслевой стандарт (ОСТ)
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 36 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Анализируя ведомость расхода шихты, инженер обнаружил перерасход флюса. Какое решение будет наиболее обоснованным?
1. Немедленно остановить печь
2. Проанализировать состав исходной шихты и скорректировать его для следующей плавки
3. Игнорировать данные, так как это мелочь
4. Увеличить расход флюса еще больше
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ПК2 – ИПК 2.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой плавильный агрегат наиболее часто используется для плавки медных концентратов с получением штейна?
1. Индукционная печь
2. Конвертер
3. Отражательная печь
4. Электродуговая сталеплавильная печь
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 38 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в конструкции плавильной печи предусмотрена система водяного охлаждения элементов (например, стенок или свода)?
1. Для нагрева шихты
2. Для защиты футеровки и металлоконструкций от перегрева и прогаров
3. Для увеличения давления в рабочем пространстве
4. Для очистки отходящих газов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 39 (ПК2 – ИПК 2.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных агрегатов предназначен для продувки штейна воздухом или кислородом с целью окисления железа и получения черновой меди?
1. Печь Ванюкова
2. Конвертер
3. Вельц-печь
4. Рафинировочный котел
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ОПК3 – ИОПК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение фьюминг-печи в пирометаллургии цветных металлов:
1. Плавка руды
2. Улавливание летучих компонентов (например, цинка, свинца) из шлаков
3. Рафинирование меди
4. Окомкование концентрата
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ОПК3 – ИОПК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «обеднительная плавка»?
1. Плавка с получением богатого штейна
2. Плавка, в результате которой получают бедный штейн и шлак, обедненный металлом
3. Плавка без использования флюсов
4. Плавка с добавлением оборотных материалов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ОПК3 – ИОПК 3.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кислородное дутье в конвертерах применяется для:
1. Увеличения выхода шлака
2. Интенсификации окисления серы и железа
3. Снижения температуры процесса
4. Уменьшения расхода флюсов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 43 (ОПК3 – ИОПК 3.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Гидрометаллургия – это процесс извлечения металлов, основанный на: 
1. Плавке руды при высоких температурах
2. Использовании водных растворов и химических реакций
3. Механическом дроблении и гравитационном обогащении
4. Возгонке металлов в вакууме
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ОПК3 – ИОПК 3.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл наиболее часто получают гидрометаллургическим способом?
1. Железо
2. Медь
3. Алюминий
4. Титан
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ОПК3 – ИОПК 3.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Первая стадия гидрометаллургического процесса – это:
1. Электролиз
2. Выщелачивание
3. Плавка
4. Грануляция
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для выщелачивания медных руд часто используют:
1. Концентрированную серную кислоту
2. Дистиллированную воду
3. Азотную кислоту
4. Расплавленный свинец
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 47 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кучное выщелачивание применяют для:
1. Богатых руд
2. Руд с низким содержанием металла
3. Руд, не содержащих сульфидов
4. Руд с высоким содержанием золота
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (УК2 – ИУК 2.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс, при котором ионы металла осаждаются из раствора более активным металлом, называется:
5. Экстракция
6. Цементация
7. Сорбция
8. Электролиз
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (УК8 – ИУК-8.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная причина красноломкости стали — это присутствие в ней:
1. Серы
2. Фосфора
3. Кремния
4. Марганца
	Впишите ответ
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- Задание 50 (УК8 – ИУК-8.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс выделения из пересыщенного твердого раствора вторичных фаз при комнатной или повышенной температуре называется:
1. Диффузия
2. Рекристаллизация
3. Дисперсионное твердение (старение)
4. Седиментация
	Впишите ответ
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