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ОПК-12 Способен определять пространственно- геометрическое положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты

ИОПК-12.1 Знать методы проведения геодезических и маркшейдерских измерений, оценку их точности

- Задание 1 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Какая наука изучает фигуру Земли, методы измерений на земной поверхности для изображения ее на планах и картах, а также решения инженерных задач:
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	геодезия




- Задание 2 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Геодезические сети подразделяют на:
	Впишите ответ
	
	плановые, высотные



- Задание 3 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Если дирекционный угол равен 280°20, то румб будет вычисляться по формуле…
	Впишите ответ
	
	r = α – 180°



- Задание 4 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Геодезические сети подразделяют на:
	Впишите ответ
	
	плановые, высотные


 
- Задание 5 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Cистема закрепленных точек на земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат называется 
	Впишите ответ
	
	Геодезическая сеть



- Задание 6 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Какой угол отсчитывают по ходу часовой стрелки от северной части осевого меридиана до заданной линии?
	Впишите ответ
	
	дирекционный угол



- Задание 7 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Как называют комплекс геодезических измерений и вычислений по определению превышений между точками поверхности Земли, а также высот этих точек
	Впишите ответ
	
	Нивелирование




- Задание 8 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Принадлежность геодезического прибора, предназначенная для установки на грунт и закрепления на нем геодезического прибора, с помощью станового винта
	Впишите ответ
	
	штатив



- Задание 9 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Как избежать грубых ошибок при геодезических измерениях?
	Впишите ответ
	
	путем повторного измерения



- Задание 10 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Назовите виды маркшейдерских подземных полигонометрических ходов 
	Впишите ответ
	
	висячий; замкнутый; разомкнутый



- Задание 11 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Установите соответствие между названием румба и формулой для вычисления его значения:
	1
	ЮЗ:
	A
	r = α 

	2
	СВ:
	Б
	 r =180° – α

	3
	ЮВ:  
	В
	r = α – 180° 


	4
	СЗ:    
	Г
	 r =360° – α



	Впишите ответ
	
	1В; 2А; 3Б; 4Г



- Задание 12 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Назовите угол, заключенный между проекциями линий местности на горизонтальную плоскость 
	Впишите ответ
	
	Горизонтальный угол



- Задание 13 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Как называются измерения, которые выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу
	Впишите ответ
	
	Прямые измерения



- Задание 14 (ОПК-12 - ИОПК-12.1)
Как записывается масштаб, если чертёж уменьшен в 100 раз?
	Впишите ответ
	
	1:100



ИОПК-12.2 Способен применять методы проведения маркшейдерско-геодезических работ и использовать современное геодезическое оборудование.

- Задание 15 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Назовите основные способы подсчета запасов полезных ископаемых
	Впишите ответ
	
	Среднего арифметического, геологических блоков, объемной палетки



- Задание 16 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Подземные маркшейдерские сети по их назначению классифицируются на
	Впишите ответ
	
	опорные сети; съемочные сети 



- Задание 17 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Как называют действия, в результате которых центр прибора совмещают с центром точки при помощи отвеса
	Впишите ответ
	
	центрирование



- Задание 18 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Перечислите основные методы нивелирования 
	 Впишите ответ
	
	геометрическое,
тригонометрическое



- Задание 19 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Как называется метод нивелирования, при котором определение разности высот двух точек производится с помощью горизонтального луча визирования 
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	геометрическое нивелирование



- Задание 20 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Как называется метод нивелирования, при котором определение разности высот двух точек производится с помощью наклонного визирного луча
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	тригонометрическое нивелирование



- Задание 21 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Относительно каких сетей осуществляется съемка предметов местности и рельефа для составления карт и планов различных масштабов
	Впишите ответ
	
	съемочные сети



- Задание 22 (ОПК-12 - ИОПК-12.2))
Назовите комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для составления топографических карт и планов
	 Впишите ответ
	
	топографическая съемка



- Задание 23 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Для создания планов небольших незастроенных и малозастроенных участков, узких полос местности вдоль линий будущих дорог, трубопроводов, коммуникаций предназначена
	Впишите ответ
	
	тахеометрическая съемка


  
- Задание 23 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Поверхность Мирового океана в состоянии полного покоя и продолженной под материками называют  
	Впишите ответ
	
	уровенной поверхностью


 

- Задание 25 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Земной эллипсоид ориентированный определенным образом, параметры которого определены называют 
	Впишите ответ
	
	референц-эллипсоидом


 

- Задание 26 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Разность между результатом измерений и истинным значением измеряемой величины называют 
	Впишите ответ
	
	погрешностью



- Задание 27 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Перечислите основные способы разбивки сооружений
	Впишите ответ
	
	полярных координат, угловой и линейной засечки, прямоугольных координат



- Задание 28 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Учет объемов выполненных горных работ на горном предприятии за отчетный период времени, устанавливаются маркшейдерской службой предприятия при производстве 
	Впишите ответ
	
	Маркшейдерский замер



- Задание 29 (ОПК-12 - ИОПК-12.2)
Назовите способы задания направления криволинейной части выработки в горизонтальной плоскости
	Впишите ответ
	
	Способы перпендикуляров и радиусов



