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ОПК-7. Способен применять санитарно-гигиенические нормативы и правила при поисках, разведке и разработке твердых месторождений полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-7.1 Осуществляет выбор методов обеспечения санитарно-гигиенических нормативов при добыче, переработке полезных ископаемых и подземном строительстве.

- Задание 1 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Первый научный труд по аэрологии принадлежит: 
	Впишите ответ
	
	Ломоносову



- Задание 2 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Что не является разделом рудничной аэрологии:
	Впишите ответ
	
	Вентиляция шахт



- Задание 3 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Как с увеличением глубины изменяется амплитуда температурных колебаний:
	Впишите ответ
	
	незначительно увеличивается



- Задание 4 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Количество инертной	 пыли для сланцевого заслона согласно Правилам безопасности должно определяться из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 кг на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету в месте установки заслона



- Задание 5 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Количество воды для водяного заслона согласно Правилам безопасности должно определяться из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 л на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету в месте установки заслона



- Задание 6 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Какой параметр практически не влияет на состояние микроклимата в глубоких шахтах:
	Впишите ответ
	
	климат на поверхности



- Задание 7 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Прибором для измерения скорости движения воздуха в горных выработках является:
	Впишите ответ
	
	анемометр






- Задание 8 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Прибором для непосредственного измерения депрессии воздушной струи в горных выработках является:
	Впишите ответ
	
	микроманометр



- Задание 9 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Каким прибором можно измерить скоростное, статическое и полное давление движущегося воздуха:
	Впишите ответ
	
	микроманометром в сочетании с воздухомерной трубкой



- Задание 10 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Количество кислорода в выработках не уменьшается вследствие:
	Впишите ответ
	
	работы контактных электровозов



- Задание 11 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Углекислый газ не образуется в результате:
	Впишите ответ
	
	работы аккумуляторных электровоз



- Задание 12 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Какие свойства не характерны для сероводорода:
	Впишите ответ
	
	не имеет запаха



- Задание 13 (ОПК-7 – ИОПК-7.1)
Какой запах имеет сероводород:
	Впишите ответ
	
	тухлых яиц




ИОПК-7.2 Демонстрирует знания принятых при проектировании и эксплуатации санитарно-гигиенических нормативов и правил при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.
- Задание 14 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Содержание азота в атмосфере составляет:
	Впишите ответ
	
	78 %



- Задание 15 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Минимально допустимая концентрация кислорода в выработках,
согласно ПБ, равна:
	Впишите ответ
	
	20%



- Задание 16 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При каком содержании кислорода наступает обморочное состояние:
	Впишите ответ
	
	12%




- Задание 17(ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При каком содержании кислорода наступает смерть вследствие кислородного голодания:
	Впишите ответ
	
	9%



- Задание 18 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Какие свойства характерны для углекислого газа:
	Впишите ответ
	
	горит при концентрации выше 0,5%



- Задание 19 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Как воздействует углекислый газ на организм человека при концентрации до
3%:
	Впишите ответ
	
	никак не воздействует



- Задание 20 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При какой концентрации углекислого газа наступает смертельное отравление:
	Впишите ответ
	
	15-17%



- Задание 21 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При какой концентрации угарного газа происходит взрыв наибольшей мощности:
	Впишите ответ
	
	13%



- Задание 22 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
 Как воздействует окись углерода на организм человека:
	Впишите ответ
	
	вызывает кислородное голодание



- Задание 23 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Какое действие оказывают окислы азота на организм человека:
	Впишите ответ
	
	соединяются с гемоглобином крови



- Задание 24 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Согласно требованиям Правил безопасности температура воздуха поступающего в шахту должна быть не ниже:
	Впишите ответ
	
	2 0С



- Задание 25 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Согласно требованиям Правил безопасности температура воздуха в горных выработках, где постоянно находятся люди, должна быть не выше:
	Впишите ответ
	
	26 0С



- Задание 26 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
 Природная метаноносность имеет следующую размерность:
	Впишите ответ
	
	м3/т



- Задание 27 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
 Абсолютная метанообильность измеряется в:
	Впишите ответ
	
	м3/т.с.д



- Задание 28 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При установке сланцевых заслонов для локализации или подавления уже возникших взрывов пыли количество инертной пыли для заслона определяется из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 кг на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету



- Задание 29 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
При установке водяных заслонов для локализации или подавления уже возникших взрывов пыли количество воды для заслона определяется из расчета:
	Впишите ответ
	
	100 литров на 1 м2 поперечного сечения выработки в свету



- Задание 30 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
Согласно рекомендациям Руководства по проектированию вентиляции угольных шахт, максимальная депрессия шахты, как правило, не должна превышать:
	Впишите ответ
	
	200 даПа



- Задание 32 (ОПК-7 – ИОПК-7.2)
На действующих шахтах при доработке запасов угля на глубине более 700 м, для шахт, разрабатывающих пласты угля не склонные к самовозгоранию, допускается максимальная статическая депрессия:
	Впишите ответ
	
	850 даПа




ОПК-16. Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 
ИОПК-16.1 Использует методики расчета систем для обеспечения экологической и промышленной безопасности при производстве горных работ.

- Задание 33 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Рудничная аэрология не изучает:
	Впишите ответ
	
	Порядок проектирования вентиляции шахт



- Задание 34 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Наибольший диаметр рабочего колеса вентилятора главного проветривания
равен:
	Впишите ответ
	
	5 м





- Задание 35(ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какой фактор не влияет на метаноносность угольного пласта:
	Впишите ответ
	
	угол падения пласта



- Задание 36 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой фактор не влияет на метаноносность угольного пласта:
	Впишите ответ
	
	система разработки



- Задание 37 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
По какому закону происходит увеличение газоносности пласта с глубиной:
	Впишите ответ
	
	газоносность пласта не зависит от глубины



- Задание 38 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Выделение метана с обнаженных поверхностей угольного пласта через невидимые трещины называется:
	Впишите ответ
	
	остаточным



- Задание 39 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Выделение метана из крупных трещин и пустот в горном массиве называется:
	Впишите ответ
	
	суфлярным



- Задание 40 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Явление, при котором из пласта в выработку выделяется большое количество газа и угольной мелочи, называется:
	Впишите ответ
	
	внезапным выбросом



- Задание 41 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Внезапные выбросы чаще всего происходят:
	Впишите ответ
	
	при пересечении зон геологических нарушений



- Задание 42 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Опасность внезапных выбросов повышается:
	Впишите ответ
	
	при увеличении глубины разработки



- Задание 43 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Что не может служить признаком предстоящего внезапного выброса:
	Впишите ответ
	
	повышение выделения метана



- Задание 44 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Региональным мероприятием по борьбе с внезапными выбросами является:
	Впишите ответ
	
	Бурение дегазационных скважин





- Задание 45 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какого способа проветривания тупиковых выработок не существует:
	Впишите ответ
	
	с помощью кроссинга "перекидной мост"



- Задание 46 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какого способа проветривания тупиковых выработок не существует:
	Впишите ответ
	
	комбинированного с использованием 2-х вентиляторов и 1-го трубопровода



- Задание 47 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какого из комбинированных способов проветривания тупиковых выработок
не существует:
	Впишите ответ
	
	с использованием 1-ro вентилятора и двух независимых трубопроводов



- Задание 48 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой способ проветривания не может применяться в протяженных тупиковых выработках?:
	Впишите ответ
	
	за счет общешахтной депрессии



- Задание 49 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К недостаткам нагнетательного способа проветривания тупиковых выработок относится:
	Впишите ответ
	
	малая эффективность проветривания призабойного пространства



- Задание 50 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К достоинствам всасывающего способа проветривания тупиковых выработок относится: 
	Впишите ответ
	
	высокая эффективность проветривания призабойной зоны



- Задание 51 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 К достоинствам способа проветривания тупиковых выработок с помощью параллельной выработки относится:
	Впишите ответ
	
	ненужность дополнителных вентиляционных устройств



- Задание 52 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя тупиковой выработки в негазовых шахтах должно быть:
	Впишите ответ
	
	не менее 15м







- Задание 53 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя тупиковой выработки в газовых шахтах должно быть:
	Впишите ответ
	
	не более 8 м



- Задание 54 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К методам измерения скорости движения воздуха относятся:
	Впишите ответ
	
	метод обвода прибора по сечению выработки



- Задание 55 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 При последовательном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая депрессия:
	Впишите ответ
	
	увеличится в 2 раза



- Задание 56 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 При параллельном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая депрессия:
	Впишите ответ
	
	уменьшится в 2 раза



- Задание 57 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
При параллельном подключении на один вентиляционный трубопровод двух вентиляторов их общая подача:
	Впишите ответ
	
	увеличится в 2 раза



- Задание 58 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какой фактор не влияет на взрывчатость угольной пыли:
	Впишите ответ
	
	состав атмосферы



- Задание 59 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
При увеличении скорости воздушной струи запыленность воздуха:
	Впишите ответ
	
	увеличивается, а затем снижается



- Задание 60 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К свойствам последовательного соединения горных выработок не относится:
	Впишите ответ
	
	пропускная способность последовательного соединения равна сумме пропускных способностей ветвей, входящих в соединение









- Задание 60 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К свойствам параллельного соединения горных выработок не относится:
	Впишите ответ
	
	общая депрессия параллельного соединения равна сумме депрессий ветвей входящих в соединение



- Задание 61 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Направление движения воздуха в диагонали простого диагонального соединения зависит:
	Впишите ответ
	
	от величины давления в начале и конце диагонали



- Задание 62 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой тупиковой выработки, проводимой по пласту угля, определяется:
	Впишите ответ
	
	в зависимости от газовыделения в забое выработки



- Задание 63 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Количество воздуха, которое необходимо подавать в забой тупиковой выработки, проводимой по пласту угля, определяется:
	Впишите ответ
	
	в зависимости от газовыделения в забое выработки



- Задание 64 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
По каким факторам выполняется расчет необходимого расхода воздуха для проветривания очистного забоя:
	Впишите ответ
	
	по ядовитым газам, образующимся при взрывных работах



- Задание 65 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Правила безопасности в угольных шахтах запрещают проветривание шахт:
	Впишите ответ
	
	естественным способом за счет естественно тяги



- Задание 66 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какой способ проветривания рекомендуется применять на шахтах опасных по метану:
	Впишите ответ
	
	всасывающий



- Задание 67 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Комбинированный способ проветривания шахт рекомендуется применять:
	Впишите ответ
	
	при большом аэродинамическом сопротивлении шахты и разбросанностью горных работ





- Задание68 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
К достоинствам центральных схем проветривания шахт относятся:
	Впишите ответ
	
	простата управления проветриванием при нормальном и аварийном режимах



- Задание 69 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой режим проветривания рекомендуется применять при возникновении пожара на выемочном участке с обильным выделением метана:
	Впишите ответ
	
	нулевой, при котором прекращается доступ воздуха к очагу пожара путем выключения вентилятора или с помощью перемычек



- Задание 70 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой режим проветривания рекомендуется применять при возникновении пожара в околоствольном дворе воздухоподающего ствола:
	Впишите ответ
	
	реверсивный в целом по шахте



ИОПК-16.2 Осуществляет оценку воздействия горного производства на окружающую среду.
- Задание 71 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
К техногенным источникам загрязнения шахтной атмосферы относятся:
	Впишите ответ
	
	разрушение горных пород и полезного ископаемого



- Задание 72 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
К природным источникам загрязнения шахтной атмосферы относятся:
	Впишите ответ
	
	отбитые куски угля и породы



- Задание 73 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какие свойства не характерны для окислов азота:
	Впишите ответ
	
	скапливаются у кровли выработки



- Задание 74 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Большинство ученых считают, что внезапные выбросы угля и газа происходят:
	Впишите ответ
	
	комплексного действия горного давления, напряженного состояния массива вокруг выработки и давления газа, причем первое влияет на разрушение угля, а второе на выброс разрушенного угля







- Задание 75 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по сейсмоакустической активности пласта признаком входа в опасную зону является:
	Впишите ответ
	
	увеличение шумности пласта на 5% по сравнению с предыдущим значеним



- Задание 76(ОПК-16 – ИОПК-16.2)
При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по начальной скорости газовыделеня из шпуров шпуры в очистных забоях распологают:
	Впишите ответ
	
	в нишах на расстоянии 0.3 м от кутков, а в остальной части лавы через 5 м



- Задание 77 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
При прогнозе выбросоопасности угольных пластов по начальной скорости газовыделеня из шпуров признаком входа в опасную зону является:
	Впишите ответ
	
	зона относится к опасной, если хотя бы в одном из шпуров на глубине 2 м замерена начальная скорость газовыделения 3 л/мин и более



- Задание 78 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Комплекс мероприятий, направленный на снижение газовыделения в выработки, называется:
	Впишите ответ
	
	дегазация



- Задание 79 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Не существует способа дегазации:
	Впишите ответ
	
	котловыми зарядами



- Задание 80 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Не существует способа дегазации: 
	Впишите ответ
	
	пневматического



- Задание 81 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
.При дегазации сближенных пластов скважинами диаметр скважин должен
быть:
	Впишите ответ
	
	не менее 70 мм



- Задание 82 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
 Содержание метана в дегазационном трубопроводе при дегазации скважина
ми находится в пределах:
	Впишите ответ
	
	60-100%





- Задание 83 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
В чем сущность физико-химического способа дегазации пластов:
	Впишите ответ
	
	в нагнетании в пласты специального раствора, блокирующего метан в угле



- Задание 84 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Дегазация способом гидрорасчленения предполагает:
	Впишите ответ
	
	раскрытие существующих трещин в массиве



- Задание 85 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Дегазация способом гидроразрыва предполагает:
	Впишите ответ
	
	создание новых трещин в массиве



- Задание 86 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Сущность микробиологического способа дегазации состоит в:

	Впишите ответ
	
	такого способа не существует



- Задание 87 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Какой фактор не оказывает влияние на взрывчатость угольной пыли:
	Впишите ответ
	
	состав атмосферы



- Задание 88 (ОПК-16 – ИОПК-16.2)
Локализация или подавление уже возникших взрывов угольной пыли осуществляется:
	Впишите ответ
	
	установкой водяных завес






