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ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
[bookmark: _GoBack]
Эксплуатационная практика
- Задание 1 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей _____________ – стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество. 
	Впишите ответ
	
	
	эксплуатация


- Задание 2 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок, открыто проложенные заземляющие проводники должны быть окрашены в _____________ цвет.
	Впишите ответ
	
	черный


- Задание 3 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей _____________ – совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. 
	Впишите ответ
	
	электроустановка


- Задание 4 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – устройство, выполненное в виде шин или проводов с изоляторами и поддерживающими конструкциями, предназначенное для передачи и распределения электрической энергии в пределах электростанции, подстанции или цеха.
	Впишите ответ
	
	токопровод


- Задание 5 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током делятся на _____________ класса.
	Впишите ответ
	
	4

	
	
	четыре


- Задание 6 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок, минимальное сечение проводов заземления в электроустановках выше 1000 В должно быть _____________ мм2.
	Впишите ответ
	
	25

	
	
	двадцать пять


- Задание 7 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, ответственный за электрохозяйство обязан обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке не реже одного раза в _____________ года. 
	Впишите ответ
	
	2

	
	
	два


- Задание 8 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок провода заземлений, в электроустановках до 1000 В могут иметь минимальное сечение _____________мм2.
	Впишите ответ
	
	16

	
	
	шестнадцать


- Задание 9 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок, минимальное сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть _____________мм2.
	Впишите ответ
	
	16

	
	
	шестнадцать


- Задание 10 (УК1 – ИУК 1.1)
Согласно Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках работник, ответственный за состояние средств защиты должен проводить осмотр переносных заземлений один раз в _____________ месяца.
	Впишите ответ
	
	3

	
	
	три


- Задание 11 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно Правилам по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от поражения электрическим током делятся на _____________ класса.
	Впишите ответ
	
	4

	
	
	четыре


- Задание 12 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей очередная проверка знаний правил работы в электроустановках у электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров должна производиться _____________ в год.
	Впишите ответ
	
	Один раз

	
	
	1 раз


- Задание 13 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок, защитой для предотвращения прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением называется защита от _____________ прикосновения.
	Впишите ответ
	
	прямого


- Задание 14 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок, защитой от поражения электрическим током для предотвращения прикосновения к открытым проводящим частям, оказавшимся под напряжением при повреждении изоляции, называется защита при _____________ прикосновении.
	Впишите ответ
	
	косвенном


- Задание 15 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством называется _____________.
	Впишите ответ
	
	заземление


- Задание 16 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ заземление – заземление, выполняемое в целях электробезопасности.
	Впишите ответ
	
	защитное


- Задание 17 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду.
	Впишите ответ
	
	заземлитель


- Задание 18 (УК3 – ИУК 3.1)
Согласно физическим законам ток, протекая по электрической цепи, вызывает нагрев проводников в соответствии с законом ________________.
	Впишите ответ
	
	Джоуля-Ленца

	
	
	джоуля-ленца

	
	
	Джоуля-ленца


- Задание 19 (УК3 – ИУК 3.1)
В системах электроснабжения промышленных предприятий график электрической нагрузки представляет собой ________ ________ нагрузки.
	Впишите ответ
	
	кривую изменения


- Задание 20 (УК3 – ИУК 3.1)
В системе электроснабжения устройство, предназначенное для передачи или распределения электрической энергии по проводам – ________________ электропередачи.
	Впишите ответ
	
	воздушная линия


- Задание 21 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Воздушная линия электропередач напряжением от 330 до 750 кВ называется линией ________________ класса напряжения.
	Впишите ответ
	
	сверхвысокого


- Задание 22 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей _____________ – общая точка соединенных в звезду обмоток (элементов) электрооборудования. 
	Впишите ответ
	
	нейтраль


- Задание 23 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, электротехнический персонал предприятий подразделяется на: административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, _____________.
	Впишите ответ
	
	ремонтный


- Задание 24 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструктаж неэлектротехнического персонала с присвоением первой группы по электробезопасности может проводить работник из числа электротехнического персонала, имеющий группу по электробезопасности не ниже _____________.
	Впишите ответ
	
	III

	
	
	3

	
	
	третьей

	
	
	три


- Задание 25 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, наряд-допуск на работы в электроустановках разрешается выдавать на срок не более ________________ календарных дней со дня начала работы.
	Впишите ответ
	
	15

	
	
	пятнадцать

	
	
	пятнадцати


- Задание 26 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, инструктаж ________________ – это указания по безопасному выполнению конкретной работы в электроустановке, охватывающие категорию работников, определенных нарядом или распоряжением, от выдавшего наряд, отдавшего распоряжение до члена бригады или исполнителя
	Впишите ответ
	
	целевой


- Задание 27 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей ________________ – это нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно.
	Впишите ответ
	
	глухозаземленная


- Задание 28 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей ________________ – это нейтраль трансформатора или генератора, не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление приборов сигнализации, измерения, защиты и других аналогичных им устройств.
	Впишите ответ
	
	изолированная


- Задание 29 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок работы в действующих электроустановках должны проводиться на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, по наряд-допуску или по _____________.
	Впишите ответ
	
	распоряжению

	
	
	распоряжение


- Задание 30 (ОПК13 – ИОПК 13.1)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок наряд-допуск оформляется в _____________ экземплярах при передаче по телефону или радио.
	Впишите ответ
	
	три

	
	
	трех

	
	
	3


- Задание 31 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, наряд-допуск на работы в электроустановках разрешается продлевать один раз на срок не более ________________ календарных дней со дня начала работы.
	Впишите ответ
	
	15

	
	
	пятнадцать

	
	
	пятнадцати


- Задание 32 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, в электроустановках напряжением до 1000 В работать с электроизмерительными клещами разрешается одному работнику, имеющему группу ________________.
	Впишите ответ
	
	III

	
	
	3

	
	
	три


- Задание 33 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, при работах по устройству мачтовых переходов, замене концевых угловых опор, испытанию кабельных линий связи, на фильтрах присоединения без включения заземляющего ножа, исключая осмотры фильтров без их вскрытия, должен назначаться ________________.
	Впишите ответ
	
	ответственный руководитель работ


- Задание 34 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей ________________ имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей.
	Впишите ответ
	
	распоряжению

	
	
	распоряжение


- Задание 35 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, одному работнику, имеющему группу ________________ разрешается выполнять по распоряжению осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях, в том числе с оценкой состояния опор, проверкой загнивания деревянных оснований опор, восстановление постоянных обозначений на опоре, замер габаритов угломерными приборами, окраску бандажей на опорах.
	Впишите ответ
	
	2

	
	
	два

	
	
	вторую


- Задание 36 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников.
	Впишите ответ
	
	система TN


- Задание 37 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении.
	Впишите ответ
	
	система TN-С


- Задание 38 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – система, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены в одном проводнике на всем ее протяжении.
	Впишите ответ
	
	система TN-S


- Задание 39 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – система TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания.
	Впишите ответ
	
	система TN-С-S


- Задание 40 (ОПК13 – ИОПК 13.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены.
	Впишите ответ
	
	система IT


- Задание 41 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника.
	Впишите ответ
	
	система TT


- Задание 42 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – заземлитель, специально выполняемый для целей заземления.
	Впишите ответ
	
	искусственный заземлитель


- Задание 43 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – проводник, соединяющий заземляемую часть (точку) с заземлителем.
	Впишите ответ
	
	заземляющий проводник


- Задание 44 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – совокупность заземлителя и заземляющих проводников.
	Впишите ответ
	
	заземляющее устройство


- Задание 45 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.
	Впишите ответ
	
	напряжение шага


- Задание 46 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ потенциалов – электрическое соединение проводящих частей для достижения равенства их потенциалов.
	Впишите ответ
	
	уравнивание


- Задание 47 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ изоляция – изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения.
	Впишите ответ
	
	основная


- Задание 48 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ изоляция – независимая изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, выполняемая дополнительно к основной изоляции для защиты при косвенном прикосновении.
	Впишите ответ
	
	дополнительная


- Задание 49 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ изоляция – изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, состоящая из основной и дополнительной изоляций.
	Впишите ответ
	
	двойная


- Задание 50 (ПК8 – ИПК 8.2)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ изоляция в электроустановках напряжением до 1 кВ, обеспечивающая степень защиты от поражения электрическим током, равноценную двойной изоляции.
	Впишите ответ
	
	усиленная


- Задание 51 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ напряжение – напряжение, не превышающее 50 В переменного и 120 В постоянного тока.
	Впишите ответ
	
	cверхнизкое

	
	
	малое


- Задание 52 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок _____________ – трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
	Впишите ответ
	
	разделительный трансформатор

	
	
	разделительный


- Задание 53 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам устройства электроустановок, защитное электрическое _____________ – отделение одной электрической цепи от других цепей в электроустановках напряжением до 1 кВ с помощью двойной изоляции, основной изоляции и защитного экрана, усиленной изоляции.
	Впишите ответ
	
	разделение цепей


- Задание 54 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок работник из числа административно-технического персонала, на которого возложены обязанности по организации безопасного обслуживания электроустановок в соответствии с действующими правилами и нормативно-техническими документами – ответственный за _____________. 
	Впишите ответ
	
	электрохозяйство


- Задание 55 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок группа из двух человек и более, включая производителя работ (наблюдающего) – _____________.
	Впишите ответ
	
	бригада

	
	
	бригадой


- Задание 56 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках относятся к _____________ персоналу.
	Впишите ответ
	
	административно-технический


- Задание 57 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок производственный персонал, не попадающий под определение «электротехнического», «электротехнологического» персонала относится к _____________ персоналу.
	Впишите ответ
	
	неэлектротехнический

	
	
	неэлектротехническому


- Задание 58 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) относится к _____________ персоналу.
	Впишите ответ
	
	оперативный

	
	
	оперативному


- Задание 59 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок, относится к _____________ персоналу.
	Впишите ответ
	
	оперативно-ремонтный

	
	
	оперативно ремонтный


- Задание 60 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования относится к _____________ персоналу.
	Впишите ответ
	
	ремонтный

	
	
	ремонтному


- Задание 61 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал, осуществляющий монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, управление режимом работы электроустановок относится к _____________ персоналу.
	Впишите ответ
	
	электротехнический

	
	
	электротехническому


- Задание 62 (ПК8 – ИПК 8.3)
Согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, переносной электроинструмент и светильники относятся к _____________ персоналу.
	Впишите ответ
	
	электротехнологический

	
	
	электротехнологическому



