Автоматизация технологических процессов и производств

- Задание 1 (ОПК8– ИОПК8.1)
Сколько уровней АСУ ТП выделяют?

- Задание 2 (ОПК8– ИОПК8.1)
Построение системы АСУ ТП предполагает использование следующих связанных блоков: элементы _____________ управления, автоматизированные устройства, пульты управления процессом и программируемые ______________ контроллеры.


- Задание 3  (ОПК8– ИОПК8.1)
Информационное обеспечение АСУ должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам __________, форматам _______ и форме представления информации, получаемой и выдаваемой АСУ.


- Задание 4 (ОПК8– ИОПК8.1)
К какой функции АСУ ТП относится следующее определение: «Производится сбор и обработка данных для контроля за прохождением техпроцесса, происходит контроль технологических параметров на их соответствие, проверяется, не достигнуты ли предельные нормы»?

- Задание 5 (ОПК8– ИОПК8.1)
Основные требования к системам АСУ ТП – надежность, ____________, оперативность срабатывания, ____________ в использовании.


- Задание 6 (ОПК8– ИОПК8.1)
Одной из цели АСУ ТП является автоматическое управление объектом в обычном, _____________ и аварийном периодах работы.


- Задание 7 (ОПК8– ИОПК8.2)
Для обеспечения безопасного функционирования АСУ ТП должна обладать надежной защитой:
· От несанкционированного доступа;
· От _________ вирусов;
· От остановки или поломки в результате ________ оператора.

- Задание 8 (ОПК8– ИОПК8.1)
В АСУ должны быть использованы технические средства со сроком службы не менее __________ лет. Применение технических средств с меньшим сроком службы допускается только в обоснованных случаях и по согласованию с заказчиком АСУ.

- Задание 9 (ОПК8– ИОПК8.1)
Технические средства АСУ допускается использовать только в условиях, определенных в ____________ документации на них. В случаях, когда необходимо их использование в среде, параметры которой превышают допустимые значения, установленные для этих технических средств, должны быть предусмотрены меры защиты отдельных технических средств АСУ от влияния внешних воздействующих факторов.

- Задание 10 (ОПК8– ИОПК8.1)
Информационное обеспечение АСУ должно быть совместимо с информационным обеспечением систем, взаимодействующих с ней, по содержанию, системе кодирования, методам __________, форматам _______ и форме представления информации, получаемой и выдаваемой АСУ.
          

- Задание 11 (ОПК8– ИОПК8.2)
Одна из функций ______________ модуля ПЛК – это хранение и выполнение программы управления технологическим процессом, хранение информации, обусловленной программой управления.

- Задание 12 (ОПК8– ИОПК8.2)
Устройство, предназначенное для преобразования входной/выходной информации от датчика или к исполнительному механизму в формат, воспринимаемый процессорным модулем и ПО ПЛК.

- Задание 13  (ОПК8– ИОПК8.2)
____________ входными сигналами в распределенных системах управления являются сигналы коммутации кнопок, конечных выключателей, контактов реле и пр.

- Задание 14 (ОПК8– ИОПК8.2)
Модули, предназначенные для преобразования подводимого напряжения питания к шкафу в подходящий для ЦПУ и УСО контроллера, в зависимости от их потреблений.

- Задание 15 (ОПК8– ИОПК8.2)
Какой контакт изображен на рисунке?
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- Задание 16 (ОПК8– ИОПК8.2)
Какая логическая операция обозначается на латинице как XOR?

- Задание 17 (ОПК8– ИОПК8.1)
Какой тип данных необходимо выбрать для переменной, если в ней будет храниться число с плавающей точкой?

- Задание 18 (ОПК8– ИОПК8.2)
Функцией ___________ модулей ввода является преобразование ____________ сигналов в цифровой код и передача полученных данных в ПЛК

- Задание 19 (ОПК8– ИОПК8.2)
Модули _____________ зрения служат для обработки входных сигналов от телевизионных датчиков различного назначения.

- Задание 20 (ОПК8– ИОПК8.2)
К какому типу синхронной ошибки OB относится выполнение обращение к модулю, который или неисправен, или отсутствует (например, прямой доступ к несуществующему модулю I/O)
 

- Задание 21 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Измерительный канал считается успешно прошедшим проверку, если значение сопротивление изоляции не менее _________ при измерительном напряжении __________.


- Задание 22 (ОПК8 – ИОПК8.2)
При проверке выполненного монтажа регистрируется качество монтажа электрических проводок измерительных каналов АСУ ТП в части __________ их элементов, целостности электрических _________, соответствия смонтированных электрических цепей проектным схемам.

- Задание 23 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Какой диапазон токового сигнала у преобразователей, входящих в состав ИК АСУ ТП?
- Задание 24 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Каким цветом обозначается защитная нулевая жила (PE)?

- Задание 25 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Каким методом проверяют целостность электрических цепей?

- Задание 26 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Проверка правильности отображения информации о состоянии электропривода на щите управления входит в ___________ наладку.

- Задание 27 (ОПК8 – ИОПК8.1)
Прокрутку запорной арматуры со щита управления и контроль работы арматуры по месту производит _________ персонал.

- Задание 28 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Если при подаче команды на открытия задвижка закрывается, следует ______ схему и изменить _______.

- Задание 29 (ОПК8 – ИОПК8.2)
К началу _______ наладки электроприводная арматура должна быть _________ с указанием крайних положений и направлений вращения.

- Задание 30 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Имитация ___________ режимов работы схемы происходит путем замыкания контактов реле защиты, ____________ датчиков для проверки работы защиты, _________ и автоматики.



- Задание 31 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Что измеряет ротаметр?

- Задание 32 (ОПК8 – ИОПК8.2)
В чем измеряют давление в технологических аппаратах и трубопроводах? Перечислите минимум три единицы измерения.

- Задание 33 (ОПК8 – ИОПК8.2)
_____________ перекрывает площадь сечения путём поворота вокруг оси, а ___________ — путём движения затвора, перпендикулярного трубопроводу.


- Задание 34 (ОПК8 – ИОПК8.2)
При помощи какого простейшего прибора можно проверить работу термометра сопротивления?


- Задание 35 (ОПК8 – ИОПК8.2)
	
Методы формализации данных об изделии, технические руководства по применению 
автоматизированных технологий регламентированы в стандартах ___________.




- Задание 36 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Как называется разность между действительным (истинным) значением величины и показаниями исправного прибора?

- Задание 37 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Как называется схема, показывающая все устройства и элементы, входящие в состав изделия, их входные и выходные элементы (соединители, платы, зажимы и т.п.), а также соединение между этими устройствами и элементами, которую используют в своей работе монтажные организации.

- Задание 38 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям, выполняемых в обязательном порядке, для СИ, входящих в единый госреестр СИ.

- Задание 39 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений, выполняемых в добровольном порядке, для СИ, не входящих в единый госреестр СИ.

- Задание 40 (ОПК8 – ИОПК8.2)
Чем измеряют сопротивление изоляции кабелей, изоляторов и другого силового оборудования?
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