[bookmark: _GoBack]Проведение и крепление горных выработок
 
ОПК-10. Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 1 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Как называется подземная горная выработка, не имеющая выхода на земную поверхность и пройденная вкрест простирания рудного тела?
	Впишите ответ
	
	Орт



Задание 2 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Какая выработка проводится по простиранию рудного тела?
	Впишите ответ
	
	Штрек



Задание 3 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Что такое «штрек»?
	Впишите ответ
	
	Горизонтальная выработка, пройденная по простиранию рудного тела



Задание 4 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Какой тип крепи применяется в выработках с высоким горным давлением и склонностью пород к интенсивному смещению? 
	Впишите ответ
	
	Арочная металлическая крепь



Задание 5 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Как называется вертикальная горная выработка, предназначенная для подъёма(спуска) породы, руды, людей, оборудования и материалов?
	Впишите ответ
	
	Шахтный ствол



Задание 6 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Какой способ проведения выработок наиболее эффективен в устойчивых породах малой крепости? 
	Впишите ответ
	
	Комбайновый способ



Задание 7 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Какой параметр определяет необходимость применения временной крепи при проведении выработки?
	Впишите ответ
	
	Устойчивость кровли и боков выработки



Задание 8 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Что такое «штольня»?
	Впишите ответ
	
	Горизонтальная выработка, имеющая выход на земную поверхность



Задание 9 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Какой элемент крепи предназначен для восприятия давления от кровли и передачи его на почву выработки?
	Впишите ответ
	
	Стойка



Задание 10 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Как называется процесс закрепления неустойчивых пород кровли и боков выработки с помощью стержней, установленных в массив горных пород?
	Впишите ответ
	
	Анкерование



ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 11 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Какой способ проходки наиболее целесообразен в неустойчивых, но крепких породах?
	Впишите ответ
	
	Проходка буровзрывным способом с опережающей крепью



Задание 12 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Какой параметр определяет шаг установки постоянной крепи при проведении выработки в слабых породах?
	Впишите ответ
	
	Интенсивность проявления горного давления



Задание 13 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Какой тип временной крепи применяется при проведении выработок в сильно трещиноватых породах для предотвращения обрушения кровли до установки постоянной крепи?
	Впишите ответ
	
	Опережающие штанги



Задание 14 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Какой метод контроля за устойчивостью выработки используется при автоматизированном управлении проходческим циклом?
	Впишите ответ
	
	Георадарное зондирование и датчики смещения



Задание 15 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Какой фактор напрямую влияет на выбор типа постоянной крепи при проведении капитальных выработок?
	Впишите ответ
	
	Срок службы выработки и ожидаемое горное давление



Задание 16 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Какой способ проходки позволяет одновременно выполнять бурение, погрузку и крепление выработки?
	Впишите ответ
	
	Комплексная механизация с использованием комбайна



Задание 17 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Что является основной целью применения набрызг-бетона (торкрет-бетона), толщиной до 3-5 см при креплении выработок?
	Впишите ответ
	
	Предотвращение выветривания и осыпания пород кровли и стенок выработок



Задание 18 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
Какой метод управления технологическим процессом проведения выработок позволяет сократить простои и обеспечить безопасность?
	Впишите ответ
	
	Циклическая организация проходческих работ




Задание 19 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
 Какой из перечисленных видов крепи обеспечивает наибольшую устойчивость при строительстве подземных выработок?
	Впишите ответ
	
	Железобетонная крепь



Задание 20 (ОПК-10 – ИОПК-10.2)
 Какой показатель используется для экономической оценки эффективности крепления анкерами? 
	Впишите ответ
	
	Количество установленных анкеров и их стоимость



ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности. 

Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Что является наиболее важным при выборе крепи горной выработки?
	Впишите ответ
	
	Горно-геологические условия и глубина



Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Чем опасна взрывная отбойка?
	Впишите ответ
	
	Ослаблением пород вокруг выработки



Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Что важно при выборе погрузочной машины?
	Впишите ответ
	
	Габариты машины и объём ковша



Задание 24 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как увеличение парка дизельной техники влияет на размеры выработки?
	Впишите ответ
	
	Требует увеличения сечения для вентиляции




Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой вспомогательный процесс значительно влияет на безопасность при проведении выработок?
	Впишите ответ
	
	Перевозка людей и грузов



ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых. 

Задание 26 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Совокупность горно-геологических, технических и экономических факторов при обосновании технологии подземной разработки обосновываются?
	Впишите ответ
	
	Технологии подземной разработки



Задание 27 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой обеспечивает комплексное проектирование с учётом современных способов проходки, крепления, проветривания и механизации?
	Впишите ответ
	
	Безопасность и эффективность проходки выработок






Задание 28 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что необходимо учитывать согласно требования правил безопасности при определении параметров выработки и заданных габаритах применяемой техники?
	Впишите ответ
	
	Зазоры



Задание 29 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что выбирается на основе анализа устойчивости пород, срока службы выработки и условий эксплуатации?
	Впишите ответ
	
	Способ крепления



Задание 30 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как обеспечивается безопасность при использовании дизельной техники под землёй?
	Впишите ответ
	
	Эффективной вентиляцией
Вентиляцией



