
[bookmark: _GoBack]МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

ОПК 18 Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов
ИОПК-18.2 Способен участвовать в научно-исследовательских и проектных работах и разрабатывать рекомендаций по рациональному освоению недр. 

Задание 1 ( ИОПК-18.2)
Чем определяется разрушение материалов в соответствии с кинетической теорией прочности?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Термическими флуктуациями энергии



Задание 2 ( ИОПК-18.2)
Как называется свойство материалов и конструкций непрерывно сохранять работоспособность в заданных режимах и условиях эксплуатации?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Безотказность



Задание 3 ( ИОПК-18.2)
К какой группе требований относится транспортабельность бетонной смеси?
- Вариант ответа  
	Впишите ответ
	
	Технологические



Задание 4 ( ИОПК-18.2)
К какому классу относится смесь различных компонентов, равномерно распределенных в веществе в виде отдельных атомов, ионов, молекул ?
- Вариант ответа  
	Впишите ответ
	
	Истинные растворы



Задание 5 ( ИОПК-18.2)
К какому классу дефектов относятся вакансии?
- Вариант ответа  
	Впишите ответ
	
	Точечные



Задание 6 ( ИОПК-18.2)
Что принимается в качестве меры трещиноватости (нарушенности) материала?
- Вариант ответа  
	Впишите ответ
	
	Отношение идеальной и реальной величин сцепления




Задание 7 ( ИОПК-18.2)
Чем нарезается внутренняя резьба?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Метчиком



Задание 8 ( ИОПК-18.2)
Чем определяется марка материала по морозостойкости?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	замораживанием и оттаиванием материала



Задание 9 ( ИОПК-18.2)
Способность поглощать влагу из окружающей среды
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	гигроскопичность материала

	
	
	гигроскопичность



Задание 10 ( ИОПК-18.2)
Какие характеристики определяют модуль объемного сжатия материала?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Нормальное напряжение и объемная деформация

	
	
	напряжение и деформация



Задание 11 ( ИОПК-18.2)
Процесс растворения твердого вещества в любом растворителе кроме воды называется
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	сольватацией




Задание 12 ( ИОПК-18.2)
Консистенцию, при которой пестик прибора Вика, погруженный в кольцо с цементным тестом, не доходит на 5-7 мм до пластинки, на которой установлено кольцо называют
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	нормальной густотой цементного теста

	
	
	густотой цементного теста



Задание 13 ( ИОПК-18.2)
Под войством бетонной смеси разжижаться под действием механических усилий и затвердевать в спокойном состоянии понимают
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	тиксотропию  бетонной смеси 

	
	
	тиксотропию



Задание 14 ( ИОПК-18.2)
Округленное в меньшую сторону значение кубиковой прочности, в возрасте 28 сут., измеренной в кгс/см2, определенной с надежностью 0,5 (50%) называется
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	маркой бетона



Задание 15 ( ИОПК-18.2)
Что понимается под значением прочности бетона в возрасте 28 сут, измеренное в МПа, с учетом степени вариации, принимаемое с гарантированной обеспеченностью 95%
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	класс бетона



Задание 16 ( ИОПК-18.2)
Какую фазу образуют компоненты сплава, при кристаллизации которых образуется своя, характерная только для данного соединения кристаллическая решетка?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Химическое соединение



Задание 17 ( ИОПК-18.2)
Что описывает, представленный на рисунке график?
- Вариант ответа t
t2
τ1
τ2
t1

	Впишите ответ
	
	Кристаллизация твердого раствора



Задание 18 ( ИОПК-18.2)
Как меняются свойства железоуглеродистых сплавов с увеличением процентного содержания углерода?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Повышается прочность, твердость с понижением пластичности и ударной вязкости

	
	
	Повышается прочность

	
	
	Повышается прочность, твердость

	
	
	Повышается твердость


 

Задание 19 ( ИОПК-18.2)
С какой целью производят сушку кирпичей?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Для снижения исходной влажности сырца до 6-8%

	
	
	Для снижения влажности




ПК-1 Способен к разработке и согласованию технических решений и проектной документации в области механики грунтов и фундаментов строений
ИПК-1.1 Демонстрирует знания свойств горных пород в процессе профессиональной деятельности.

Задание 20 ( ИПК-1.1)
Определите удельную поверхность дисперсной фазы, если в кубическом объеме размером а распределены частицы с суммарной поверхностью S.
   а =2,7см; S = 28 см2. Ввести результат с округлением до десятых

- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	1,4



ИПК-1.2 Использует методы и методики прогнозирования устойчивости горных пород при эксплуатации объектов открытых и подземных горных работ

Задание 21 ( ИПК-1.1)
Хрупкое разрушение материала требует совершения работы А*=30 кДж/м3; за счет ее пластичности эта работа увеличилась до А=60 кДж/м3. Определите коэффициент пластичности данного материала. Введите результат с округлением до десятых долей.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	2,0



Задание 22 ( ИПК-1.1)
К какому классу относятся вещества, в которых дисперсной фазой является твердое тело, а дисперсной средой – жидкость?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Суспензия



Задание 22 ( ИПК-1.1)
Определить модуль полной деформации материала (см. график), если прочность [Ϭ]=5,5 МПа, а εобщ = 2,0 . Результат округлить до десятых долей МПа.
 Ϭ
εу
[Ϭ]
Ϭу 
ε
εобщ

- Вариант ответа  
	Впишите ответ
	
	2,8



Задание 23 ( ИПК-1.1)
При каких условиях происходит направленное движение и размножение дислокаций в кристаллических веществах?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Под действием механической нагрузки

	
	
	Под нагрузкой



Задание 23 ( ИПК-1.1)
Определите коэффициент готовности изделия, если его наработка на отказ (время безотказной работы) Т0=700 ч и продолжительности ремонта Тв=12 ч.
Результат округлить до тысячных долей.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	0,983



Задание 24 ( ИПК-1.1)
Что характеризует ликвация?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Неоднородностью сплава в разных частях отливки



Задание 25 ( ИПК-1.1)
Сцепление приведенных в контакт разнородных физических тел (фаз) называют…
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Адгезия



Задание 26 ( ИПК-1.1)
Определите сопротивление росту трещины в материале с удельной поверхностной энергией es= 300 Дж/м2. Результат округлить до целых.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	1200



Задание 27 ( ИПК-1.1)
К какому классу вяжущих относится портландцемент?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Силикатные



Задание 28 ( ИПК-1.1)
Какова запасенная в единице объема горной породы упругая энергия, если ее модуль упругости Е = 2,3ГПа,  а действующее напряжение R = 54 МПа? Результат округлить до целых кДж.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	634



Задание 28 ( ИПК-1.1)
На сколько мм опустится кровля выработки, поддерживаемая целиком высотой L =2,3 м, если его относительная продольная деформация ε = 0,0028? Результат округлить до десятых долей мм.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	6,4



Задание 29 ( ИПК-1.2)
Определите модуль пластичности железобетонной балки с пределом упругости Ϭу = 50 МПа, если при ее разрушении прочность [Ϭ]  = 150 МПа она испытала относительную пластическую деформацию ε = 0,002. Результат округлить до целых ГПа.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	50



Задание 30 ( ИПК-1.2)
Определите величину меры трещиноватости по данному паспорту прочности горной породы если фактическое сцепление составило 30 МПа, а истинное - 43МПа.  Результат округлить до десятых долей
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- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	1,4



Задание 31 ( ИПК-1.2)
В чем измеряется жесткость бетонной смеси?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Секунды



Задание 32 ( ИПК-1.2)
К какой группе относится добавка, предотвращающая или уменьшающая расслоение бетонной смеси? 
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Стабилизаторы



Задание 33 ( ИПК-1.2)
Определите марку бетонного кубика, размер грани которого 15 см, разрушенного при нагрузке Р = 75 тс
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	300



Задание 34 ( ИПК-1.2)
Определите класс бетона, если прочность на сжатие составила Rсж = 450 кгс/см2 , с учетом коэффициента вариации ν = 7%.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	35



ИПК-1.3 Осуществляет выбор технологических решений с учетом методов контроля в области строительства и эксплуатации объектов горного производства.

Задание 35 ( ИПК-1.3)
Определите марку  бетона (в возрасте 28 сут.), если его прочность в возрасте 60 суток составила R60 = 620 кгс/см2.
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	500



Задание 36( ИПК-1.3)
Определите активность(марку) цемента, если прочность на изгиб цементной балочки  в возрасте 28 сут. составила Rсж = 33,5 МПа
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	300



Задание 37 ( ИПК-1.3)
К какой разновидности железоуглеродистых сплавов относится химическое соединение железа с углеродом (карбид железа) Fe3С?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Цементит



Задание 38 ( ИПК-1.3)
Что оценивается по площади полученного сферического отпечатка закаленного шарика, вдавливаемого в поверхность при определенной нагрузке
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	твердость по Бринелю




Задание 39 ( ИПК-1.3)
Как называется верхняя кривая диаграммы фазового состояния, показывающая зависимость температуры начала процесса кристаллизации от содержания компонентов сплава?
t
Содержание компонента В, %
100

- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Ликвидус



Задание 40 ( ИПК-1.3)
Какая точка на диаграмме состояния твердых растворов соответствует одновременному существованию твердой и жидкой фазы?
t
Содержание компонента В, %
25%В
75%В
a
b
• c
• d
• f













 Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	c



Задание 41 (ИПК-1.3)
На диаграмме растяжения укажите участок, соответствующий пластическому течению металла.
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 Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	ВCD



Задание 42 ( ИПК-1.3)
Как называется структура металла, изучающая параметры кристаллического строения, дефекты?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Субструктура




Задание 43 ( ИПК-1.3)
Напряжение в металле, при котором остаточная деформация составляет 0,05% от общей, называется
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Условный предел упругости металлов




Задание 44 ( ИПК-1.3)
Как называется длинная боковая грань кирпича(в) ?
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- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Ложок



Задание 45 ( ИПК-1.3)
Как называется основание кирпича (а) ?
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- Вариант ответа
	Впишите ответ
	
	Постель



Задание 46 ( ИПК-1.3)
Определите коэффициент крепости горной породы по шкале проф. М.М.Протодьяконова, если ее прочность при сжатии Ϭсж = 43 МПа 
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	4



Задание 47 ( ИПК-1.3)
Срезанную во всю длину наружную часть бревна называют:
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Горбыль



Задание 48 ( ИПК-1.3)
Что обеспечивает прочность стволу дерева?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Ядро




Задание 49 ( ИПК-1.3)
Определите  марку кирпича, если средняя прочность при сжатии составила 30 МПа?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	300




Задание 50 ( ИПК-1.3)
По стандарту масса кирпича не должна превышать -…кг?
- Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	4,3
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