[bookmark: _GoBack]Вскрытие месторождений
 
ОПК-10. Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

Задание 1 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Какая из нижеперечисленных последовательностей стадий подземной разработки месторождений является правильной?

	Впишите ответ
	
	Вскрытие-подготовка-очистная выемка



Задание 2 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?
	
	Впишите ответ
	
	К вскрывающим выработкам




Задание 3 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах?	

	Впишите ответ
	
	Диагональной (комбинированной)




Задание 4 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела?

	Впишите ответ
	
	Квершлаг	




Задание 5 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации?
	
	Впишите ответ
	
	Горнокапитальные работы	



Задание 6 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Горные работы, проводимые в пределах вскрытой части месторождения с целью подготовки его к эксплуатации?
	
	Впишите ответ
	
	Горноподготовительные работы



Задание 7 (ОПК-10 – ИОПК-10.1) 
Проведение горных выработок для того, чтобы обеспечить доступ к месторождению с земной поверхности?
	
	Впишите ответ
	
	Вскрытие



Задание 8 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Разделение месторождения на отдельные участки (этажи, панели и очистные блоки) и собственно подготовка внутри этих участков к началу очистных работ?
	
	Впишите ответ
	
	Подготовка




Задание 9 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Основное требование к вскрытию рудных месторождений?	

	Впишите ответ
	
	Необходимость двух выходов на земную поверхность, Удобная площадка для размещения поверхностного комплекса, Возможность своевременной подготовки нового горизонта



Задание 10 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Главная цель вскрытия месторождений?	

	Впишите ответ
	
	Обеспечение условий для безопасной добычи полезного ископаемого




ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 11 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Способ вскрытия месторождений зависит от:	

	Впишите ответ
	
	Рельефа местности, ценности полезного ископаемого



Задание 12 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Что такое штрек в контексте подземной разработки?	

	Впишите ответ
	
	Горизонтальная или наклонная горная выработка, используемая для разведки и добычи руды




Задание 13 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 Какие факторы влияют на выбор способа подземной разработки месторождения? (выберите все подходящие)	

	Впишите ответ
	
	Геологические условия и структура породы, Размеры и глубина месторождения, Экономическая эффективность метода



Задание 14 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Какие основные способы проветривания используются в шахтах? (выберите все подходящие)	

	Впишите ответ
	
	Нагнетательная, Всасывающая,  Комбинированная




Задание 15 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах:	
	Впишите ответ
	
	диагональной



Задание 16 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:	
	Впишите ответ
	
	откаточный



Задание 17 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:
	Впишите ответ
	
	вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный шахтный ствол



Задание 18 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Часть этажа, ограниченная вентиляционно-ходовыми восстающими. Включает в себя несколько очистных камер и обслуживается одним рудоспуском	
	Впишите ответ
	
	блок



Задание 19 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к рудному телу или всему месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации	
	Впишите ответ
	
	вскрытие



Задание 20 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Каждый из горизонтов в зависимости от геологических, технических и экономических факторов дополнительно делится на еще более мелкие части	
	Впишите ответ
	
	панели



ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-2.1Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.1)
 Восстающие, расширяемые в вертикальную или наклонную отрезную щель на всю мощность рудного тела (ширину очистного пространства) с целью создания обнаженной плоскости для последующей отбойки руды на эту плоскость:	
	Впишите ответ
	
	отрезные выработки




Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.1)
 Штреки или орты, расширяемые в горизонтальную подсечную щель на всю мощность рудного тела (ширину очистного пространства) с целью отделения отбиваемого массива руды от основания блока, в котором расположены рудовыпускные выработки, а также создания дополнительной обнаженной плоскости:	
	Впишите ответ
	
	подсечные выработки



Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.1)
 Число главных рудоподъемных стволов зависит от: 	
	Впишите ответ
	
	Производственной мощности рудника



ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 24 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Главный и вспомогательный вентиляционный ствол расположены в центре шахтного поля на одной промплощадке	
	Впишите ответ
	
	центральная схема вскрытия



Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Главный ствол расположен в центре шахтного поля, а вентиляционные стволы расположены у границ шахтного поля	
	Впишите ответ
	
	диагональная схема вскрытия



Задание 26 (ПК-2 – ИПК-2.2)
К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?	
	Впишите ответ
	
	К вскрывающим выработкам



Задание 27 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 К простым способам вскрытия рудных месторождений относят:
	Впишите ответ
	
	вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку и флангам



Задание 28 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:
	Впишите ответ
	
	вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный шахтный ствол



Задание 29 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 К каким выработкам относят специальные закладочные, вентиляционные, дренажные и водоотливные выработки (стволы, штольни, шурфы, восстающие, гезенки):
	Впишите ответ
	
	подготовительным



Задание 30 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Для каких целей служат подготовительные выработки:
	Впишите ответ
	
	для передвижения людей, транспортирования горной массы, доставки оборудования и материалов, проветривания и других целей



Задание 31 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Выберите правильное определение главного шахтного ствола
	Впишите ответ
	
	вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая непосредственный выход на поверхность и предназначенная для обслуживания горных работ



Задание 32 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Совместная выемка нескольких разновидностей и сортов руды в пределах блока?
	Впишите ответ
	
	Валовая




Задание 33 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Выемка, при которой разные сорта руды (или руду и пустую породу) извлекают и транспортируют отдельно?	
	Впишите ответ
	
	Селективная



Задание 34 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Под относительной сопротивляемостью разрушению при добыче, т. е. способность породы противостоять силовым воздействиям понимается	
	Впишите ответ
	
	крепость горной породы




Задание 35 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Под способностью массива пород не разрушаться и сохранять равновесие при создании обнажений понимается	
	Впишите ответ
	
	устойчивость горной породы



Задание 36 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какие из перечисленных факторов, влияющих на выбор системы разработки, относятся к постоянным?	
	Впишите ответ
	
	Возгораемость руды



