[bookmark: _Hlk220009221]КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Химия


[bookmark: _Hlk220012621]- Задание 1 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для изготовления деталей, работающих при высоких температурах и в агрессивных средах, чаще всего выбирают:
1. Низкоуглеродистую сталь.
2. Высоколегированные стали и сплавы (например, жаропрочные).
3. Чугун.
4. Алюминий.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, сочетающий высокую прочность и малую плотность, что критически важно в авиа- и ракетостроении:
1. Свинец.
2. Титан и его сплавы.
3. Чугун.
4. Латунь.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное преимущество композиционных материалов (композитов) перед традиционными металлами:
1. Более низкая стоимость.
2. Возможность сочетания несочетаемых свойств (например, прочности и легкости).
3. Простота переработки.
4. Высокая электропроводность.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Коррозионная стойкость нержавеющих сталей обусловлена преимущественно наличием в их составе:
1. Углерода.
2. Хрома.
3. Кремния.
4. Марганца.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод неразрушающего контроля, основанный на проникновении индикаторной жидкости в поверхностные дефекты:
1. Ультразвуковой контроль.
2. Капиллярная дефектоскопия.
3. Магнитопорошковая дефектоскопия.
4. Рентгеноскопия.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, наиболее подходящий для изготовления режущего инструмента (резцов, сверл):
1. Конструкционная сталь.
2. Быстрорежущая сталь или твердые сплавы.
3. Медь.
4. Алюминий.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Способность материала поглощать механическую энергию и пластически деформироваться до разрушения называется:
1. Твердость.
2. Ударная вязкость.
3. Хрупкость.
4. Упругость.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 8 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для защиты стальных конструкций от коррозии методом протекторной защиты используют:
1. Более электроположительный металл.
2. Более электроотрицательный металл (например, цинк или магний).
3. Пластиковое покрытие.
4. Лакокрасочное покрытие.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Металл, являющийся основой большинства легких и прочных конструкционных сплавов:
1. Железо.
2. Алюминий.
3. Медь.
4. Свинец.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Металлографический анализ позволяет изучать:
1. Только химический состав.
2. Структуру (микроструктуру) материала.
3. Только температуру плавления.
4. Электропроводность.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основной легирующий элемент в бронзе:
1. Цинк.
2. Олово (или другие элементы, кроме цинка).
3. Никель.
4. Хром.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (УК1 – ИУК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Термическая обработка стали, включающая нагрев, выдержку и быстрое охлаждение (закалку) с последующим нагревом для снятия напряжений — это:
1. Отжиг.
2. Закалка и отпуск.
3. Нормализация.
4. Старение.
	Впишите ответ
	
	2


[bookmark: _Hlk235706182]- Задание 13 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Полимерный материал, широко используемый для изготовления легких, коррозионностойких труб, оконных профилей:
1. Резина.
2. Поливинилхлорид (ПВХ).
3. Полиэтилентерефталат (ПЭТ).
4. Фторопласт.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, получаемый пропиткой углеродной ткани полимером, обладающий исключительно высокой удельной прочностью:
1. Карбид кремния.
2. Углепластик (карбон).
3. Стеклопластик.
4. Боросодержащее стекло.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Метод определения твердости по отскоку бойка (шарика) от поверхности материала:
1. Метод Роквелла.
2. Метод Бринелля.
3. Метод Виккерса.
4. Метод Шора.
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 16 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для деталей, работающих на истирание (например, зубья ковшей экскаваторов), часто используют материалы с высокой:
1. Пластичностью.
2. Износостойкостью.
3. Электропроводностью.
4. Теплопроводностью.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Керамические материалы на основе оксида алюминия (Al2O3) применяют благодаря:
1. Высокой электропроводности.
2. Высокой твердости, износостойкости и термостойкости.
3. Высокой пластичности.
4. Низкой стоимости.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал с наименьшим удельным электрическим сопротивлением при комнатной температуре:
1. Алюминий.
2. Медь.
3. Нихром.
4. Вольфрам.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Полупроводниковый материал, наиболее распространенный в производстве интегральных схем и процессоров:
1. Германий.
2. Кремний.
3. Селен.
4. Арсенид галлия.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Изоляционный материал для высоковольтных линий электропередачи, обладающий высокой механической прочностью и дугостойкостью:
1. Полиэтилен.
2. Фарфор или специальная стеклянная изоляция.
3. Бумага, пропитанная маслом.
4. Резина.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Магнитомягкий материал, используемый для изготовления сердечников трансформаторов и электромагнитов:
1. Углеродистая сталь.
2. Электротехническая сталь (динамная сталь) или ферриты.
3. Алюминий.
4. Вольфрам.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сверхпроводники — это материалы, которые:
1. Имеют очень высокое сопротивление.
2. Обладают нулевым электрическим сопротивлением ниже определенной критической температуры.
3. Проводят ток только в одном направлении.
4. Меняют сопротивление под давлением.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, используемый для изготовления нитей накаливания в лампах из-за высокой температуры плавления и стойкости:
1. Медь.
2. Вольфрам.
3. Алюминий.
4. Никель.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 24 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Диэлектрик с очень высокой диэлектрической проницаемостью, используемый в конденсаторах:
1. Воздух.
2. Слюда.
3. Сегнетоэлектрики (например, титанат бария).
4. Фторопласт.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 25 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для защиты от электромагнитных помех (ЭМП) используют материалы с высокой:
1. Электропроводностью (экранирование).
2. Прозрачностью.
3. Пористостью.
4. Теплопроводностью.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 26 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Эффект, при котором сопротивление полупроводника уменьшается при освещении:
1. Термоэлектрический эффект.
2. Фотоэлектрический эффект (в частности, фотопроводимость).
3. Эффект Холла.
4. Сверхпроводимость.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Пьезоэлектрические материалы (кварц, сегнетова соль) генерируют электрический заряд при:
1. Нагревании.
2. Механической деформации (сжатии, растяжении).
3. Освещении.
4. Помещении в магнитное поле.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Сплавы с постоянным значением удельного сопротивления в широком диапазоне температур, используемые в прецизионных резисторах:
1. Медно-никелевые сплавы (константан, манганин).
2. Сталь.
3. Латунь.
4. Дюралюминий.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 29 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, используемый для создания постоянных магнитов с высокой коэрцитивной силой:
1. Мягкая сталь.
2. Сплавы AlNiCo или редкоземельные магниты (неодим-железо-бор).
3. Медь.
4. Алюминий.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 30 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Жидкокристаллические материалы (ЖК) применяются в дисплеях благодаря свойству:
1. Излучать свет при пропускании тока.
2. Менять оптические свойства (прозрачность, цвет) под воздействием электрического поля.
3. Обладать высокой электропроводностью.
4. Быть сверхтекучими.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Материал, используемый в качестве изоляции для высокотемпературных нагревательных элементов (печей сопротивления):
1. Полихлорвинил.
2. Оксидная керамика (например, на основе Al2O3).
3. Бумага.
4. Резина.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Примесный полупроводник p-типа образуется при введении в кремний атомов:
1. Фосфора (5 валентных электронов).
2. Бора (3 валентных электрона).
3. Углерода (4 валентных электрона).
4. Мышьяка (5 валентных электронов).
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для пайки медных проводников в электротехнике чаще всего используют припой на основе:
1. Алюминия.
2. Олова и свинца (или бессвинцовые аналоги).
3. Стали.
4. Цинка.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электрическая прочность диэлектрика — это:
1. Его проводимость.
2. Максимальная напряженность электрического поля, которую он выдерживает без пробоя.
3. Его диэлектрическая проницаемость.
4. Сопротивление постоянному току.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Атом какого элемента имеет электронную конфигурацию 1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s¹?
1. Калий (K).
2. Натрий (Na).
3. Кальций (Ca).
4. Аргон (Ar).
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Степень окисления хрома в дихромате калия K₂Cr₂O₇ равна:
1. +2.
2. +3.
3. +6.
4. +7.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 37 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В каком ряду все вещества имеют ковалентную полярную связь?
1. O₂, N₂, Cl₂.
2. NaCl, KBr, CaO.
3. H₂O, NH₃, HCl.
4. Fe, Cu, Al.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 38 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Реакция, в которой одно простое вещество вытесняет другое из соединения, называется:
1. Соединения.
2. Разложения.
3. Обмена.
4. Замещения.
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 39 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Газ, который выделяется при взаимодействии цинка с соляной кислотой:
1. Кислород.
2. Водород.
3. Углекислый газ.
4. Аммиак.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Оксид, который реагирует и с кислотами, и со щелочами, образуя соль и воду, называется:
1. Основным.
2. Кислотным.
3. Амфотерным.
4. Несолеобразующим.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 41 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс отдачи электронов атомом, ионом или молекулой называется:
1. Восстановление.
2. Окисление.
3. Гидратация.
4. Диспропорционирование.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Число протонов, нейтронов и электронов в атоме ⁸⁰₃₅Br составляет соответственно:
1. 35, 45, 35.
2. 35, 80, 35.
3. 45, 35, 35.
4. 80, 35, 80.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 43 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Периодический закон Д.И. Менделеева в современной формулировке гласит, что свойства элементов находятся в периодической зависимости от:
1. Атомной массы.
2. Порядкового (атомного) номера.
3. Числа нейтронов.
4. Радиуса атома.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Химическое равновесие в реакции N₂ + 3H₂ ⇌ 2NH₃ + Q сместится в сторону образования аммиака при:
1. Повышении температуры.
2. Понижении давления.
3. Увеличении концентрации азота.
4. Удалении аммиака из зоны реакции.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 45 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных оксидов является кислотным?
1. CaO.
2. CO₂.
3. Na₂O.
4. MgO.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электролитическая диссоциация — это процесс:
1. Разложения вещества электрическим током.
2. Распада электролита на ионы в растворе или расплаве.
3. Выделения газа на электродах.
4. Взаимодействия кислоты и щелочи.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 47 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кристаллическая решетка, характерная для алмаза и кремния:
1. Ионная.
2. Атомная (ковалентная).
3. Металлическая.
4. Молекулярная.
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Индикатор фенолфталеин в щелочной среде приобретает окраску:
1. Красную.
2. Желтую.
3. Синюю.
4. Бесцветную.
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 49 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какова молярная масса серной кислоты H₂SO₄? (Ar(H)=1, S=32, O=16)
1. 49 г/моль.
2. 64 г/моль.
3. 98 г/моль.
4. 100 г/моль.
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 50 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Окислительно-восстановительной является реакция:
1. HCl + NaOH → NaCl + H₂O.
2. CuO + H₂ → Cu + H₂O.
3. CaCO₃ → CaO + CO₂.
4. AgNO₃ + NaCl → AgCl↓ + NaNO₃.
	Впишите ответ
	
	2



