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ОПК-6. Способен применять методы анализа и знания закономерностей поведения и управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов
ИОПК-6.1 Знает методы управления свойствами и управления состоянием массива горных пород

- Задание 1 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Совокупность горных пород, сформировавшаяся в определенной геологической обстановке 
	Впишите ответ
	
	Массив горных пород 



- Задание 2 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Перечислите основные группы горных пород по их происхождению
	Впишите ответ
	
	Магматические, осадочные, метаморфические



- Задание 3 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Как называется совокупность в горной породе трещин различного происхождения и разных размеров
	Впишите ответ
	
	Трещиноватость



- Задание 4 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Отношение напряжений, действующих на контуре выработки к начальным напряжениям в ненарушенном массиве горных пород или напряжениям вне зоны влияния выработки называется 
	Впишите ответ
	
	Коэффициентом бокового распора



- Задание 5 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Нормальные напряжения на площадках, на которых касательные напряжения равны нулю, называются:     
	Впишите ответ
	
	Главными напряжениями


     

- Задание 6 (ОПК6 - ОПК-6.1)   
Диаграмма, отображающая связь между касательными и нормальными напряжениями, при которых происходит разрушение горной породы называется:         
	Впишите ответ
	
	Паспортом прочности



- Задание 7 (ОПК6 - ОПК-6.1)   
Какое механическое свойство горной породы определяется через отношение полной поперечной деформации к полной продольной деформации. 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент поперечной деформации



- Задание 8 (ОПК6 - ОПК-6.1) 
От какого фактора зависит величина коэффициента структурного ослабления Кс 
		Впишите ответ
	
	


 Расстояние между трещинами. 



- Задание 9 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Какой термин выражает способность горной породы увеличиваться в объеме в процессе разрушения?
	Впишите ответ
	
	Разрыхляемость



- Задание 10 (ОПК6 - ОПК-6.1)   
Укажите основной способ определения прочности горных пород на растяжение 
	Впишите ответ
	
	Раскалывание цилиндрического образца путем сжатия по образующим



- Задание 11 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Горное давление может быть вызвано:
	Впишите ответ
	
	Горным ударом, тектоническими движениями горных пород



- Задание 12 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Каким из способов может быть построен паспорт прочности?
	Впишите ответ
	
	По результатам лабораторных испытаний



- Задание 13 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
 Прочность при сжатии (σсж) образца горной породы составляет 200 МПа, каков будет коэффициент крепости горной породы?
	Впишите ответ
	
	20



- Задание 14 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Предел прочности породы при срезе в условиях отсутствия нормальных напряжений называется
	Впишите ответ
	
	Сцеплением



- Задание 15 (ОПК6 - ОПК-6.1)  
Внешние силы, передающиеся массиву горных пород или его элементу какими-либо воздействиями, называются (собственного веса горных пород, изменения температуры, внешних нагрузок и др.)
	Впишите ответ
	
	Напряжениями 



- Задание 16 (ОПК6 - ОПК-6.1)   
По какому из критериев прочности находят С и φ?
	Впишите ответ
	
	Критерий Кулона- Мора




- Задание 17 (ОПК6 - ОПК-6.1)   
Как называется процесс изменение взаимного положения частиц массива горных пород, связанное с их перемещением 
	Впишите ответ
	
	Деформацией




- Задание 18 (ОПК6 - ОПК-6.1)   
Какой процесс вызван перемещением и деформированием породного массива в результате нарушения его исходного напряженно-деформированного состояния под влиянием: горно-строительных и горных работ; тектонических процессов в земной коре; водопонижения; выщелачивания; изменения физико-механических свойств пород и др.
	Впишите ответ
	
	Сдвижение горных пород




- Задание 19 (ОПК6 - ОПК-6.1)
Какой вид напряженного состояния действует на контуре горной выработки
	Впишите ответ
	
	Двухосное




- Задание 20 (ОПК6 - ОПК-6.1)
Какой вид напряженного состояния действует в высоких целиках
	Впишите ответ
	
	Одноосное




ИОПК-6.2 Владеет навыками определения параметров конструктивных элементов систем разработки, нормативной прочности искусственных массивов, способов поддержания очистного пространства и управления состоянием массива.

- Задание 21 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Назовите геомеханическую модель среды в которой напряжения и деформации связаны линейными зависимостями 
	Впишите ответ
	
	Упругая модель



- Задание 22 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Назовите геомеханическую модель среды которая позволяет отражать способность пород переходить к пластическим (необратимым) деформациям 
	Впишите ответ
	
	Пластическая модель



- Задание 23 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Назовите натурные методы оценки природного поля напряжений в массиве
	Впишите ответ
	
	методами торцевой, щелевой и частичной разгрузки, гидроразрыва скважин



- Задание 24 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Часть земной поверхности, подвергшаяся сдвижениям и деформациям, называется 
	Впишите ответ
	
	мульдой сдвижения



- Задание 25 (ОПК6 - ОПК-6.2)
В мульде сдвижения различают зоны: обрушения, трещин, плавных сдвижений и …… (дополните)
	Впишите ответ
	
	"опасных" сдвижений



Задание 26 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Что является основным конструктивным элементом камерно-столбовой системы разработки, обеспечивающим устойчивость очистного пространства?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Межкамерный целик



Задание 27 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Какой параметр определяет нормативную прочность искусственного массива, созданного из закладочного материала?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Предел прочности на одноосное сжатие



Задание 28 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Как называется способ поддержания очистного пространства, при котором выработанное пространство заполняется специальными материалами?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Закладка выработанного пространства



Задание 29 (ОПК6 - ОПК-6.2)
Какой метод управления состоянием массива применяется для предотвращения внезапных выбросов породы и газа в угольных шахтах?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Разгрузочное бурение




Задание 30 (ОПК6 - ОПК-6.2)
При расчете параметров искусственного массива (закладки) какую основную функцию он должен выполнять?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Воспринимать горное давление и обеспечивать устойчивость окружающих выработок



ОПК-18 Способен участвовать в исследованиях объектов профессиональной деятельности и их структурных элементов
ИОПК-18.1 Осуществляет поиск и анализ научно-технической документации по проблематике горных работ на рудных месторождениях

- Задание 31 (ОПК18 - ОПК-18.1)   
Перечислите нормативные документы, регламентирующие необходимость инструментальных наблюдений при ведении подземных горных работ
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых, Инструкция по наблюдениям за сдвижениями земной поверхности



- Задание 32 (ОПК18 - ОПК-18.1)   
Какие основные геомеханические классификации горных пород применяются при проектировании разработки рудных месторождений камерными системами?
	Впишите ответ
	
	Q, RMR



- Задание 3 (ОПК18 - ОПК-18.1)
Какие методы математического моделирования применимы для оценки риска горных ударов?
	Впишите ответ
	
	Метод конечных элементов (МКЭ)



- Задание 34 (ОПК18 - ОПК-18.1)   
Как называется система наблюдений, контроля и оценки состояния окружающей природной среды
	Впишите ответ
	
	Мониторинг




- Задание 35 (ОПК18 - ОПК-18.1)   
Комплекс упорядоченных мероприятий, назначаемый с учетом изменяющейся геомеханической обстановки, направленный на регулирование состояния вмещающих массивов горных пород и горнотехнических объектов это 
	Впишите ответ
	
	Управление горным давлением




- Задание 36 (ОПК18 - ОПК-18.1)  
Какие современные мониторинговые системы являются наиболее информативными для прогноза динамических явлений на рудниках
	Впишите ответ
	
	Микросейсмический




- Задание 37 (ОПК18 - ОПК-18.1)   
Назовите современные подходы к математическому моделированию напряженно-деформированного состояния массива вокруг глубоких рудных шахт
	Впишите ответ
	
	МКЭ, МГЭ, МДЭ




ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов

- Задание 38 (ПК3 - ПК-3.1)  
Какое из проявлений горного давления в выработки наиболее типично для
сильнотрещиноватых однородных скальных пород?
	Впишите ответ
	
	Стреляние, Сводообразование



- Задание 39 (ПК3 - ПК-3.1)  
Укажите наиболее представительный метод определения в натурных условиях формы и размеров зоны неупругих деформаций вокруг выработки.
	Впишите ответ
	
	Методом разгрузки массива



- Задание 40 (ПК3 - ПК-3.1) 
Укажите наиболее эффективный и экономичный способ обеспечения устойчивости выработки в зоне влияния очистных работ.
	Впишите ответ
	
	1. Применение жестких крепей высокой прочности.
2. Возведение постоянной крепи с отставанием на 50 м от забоя.
3. Инъекционное упрочнение массива.
4. Применение податливых крепей.



- Задание 41 (ПК3 - ПК-3.1)   
 Какая гипотеза применяется для определения напряженного состояния в исходном нетронутом массиве?
	Впишите ответ
	
	Гипотеза А. Гейма



- Задание 42 (ПК3 - ПК-3.1)    
Какая гипотеза применяется для определения напряженного состояния, если массив нагружен гравитацией?
	Впишите ответ
	
	Гипотеза А. Динника



- Задание 43 (ПК3 - ПК-3.1)  
  Комплекс упорядоченных мероприятий, назначаемый с учетом изменяющейся геомеханической обстановки, направленный на регулирование состояния вмещающих массивов горных пород и горнотехнических объектов это 
	Впишите ответ
	
	Управление горным давлением



- Задание 44 (ПК3 - ПК-3.1)    
 Какое из мероприятий по предупреждению внезапных выбросов газов относится к региональным?
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	бурение опережающих разгружающих скважин



ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

- Задание 45  (ПК3 - ПК-3.2)
Горным ударам обязательно предшествуют более слабые по выделению энергии признаки подготовки динамического проявления горного давления это -
	Впишите ответ
	
	интенсивное заколообразование, шелушение пород



- Задание 46 (ПК3 - ПК-3.2)
Назовите меру охраны объектов и сооружений от вредного влияния подземных горных разработок которые направлены на уменьшение деформаций земной поверхности и подрабатываемых объектов, они включают в себя специальные методы ведения горных работ и оставление предохранительных целиков
	Впишите ответ
	
	Горнотехнические меры



- Задание 47  (ПК3 - ПК-3.2)
Назовите меру охраны объектов и сооружений от вредного влияния подземных горных разработок основным назначением которой является предотвращение или снижение вредных последствий горных разработок
	Впишите ответ
	
	Профилактические меры



- Задание 48  (ПК3 - ПК-3.2)  
Какой из методов расчетов используется при расчете горнотехнических сооружений и горных крепей?
	Впишите ответ
	
	Детерминированные расчеты



- Задание 49  (ПК3 - ПК-3.2)  
Численные методы, получивший наибольшее распространение для решения задач горной геомеханики трещиноватых сред? 
	Впишите ответ
	
	Метод конечных элементов, Метод дискретных элементов



- Задание 1  (ПК3 - ПК-3.2)  
 Какая из рейтинговых систем используется при оценке устойчивости массивов горных пород при отработке месторождений подземным способом?
	Впишите ответ
	
	RMR; RQD



- Задание 50  (ПК3 - ПК-3.2)
Как предотвратить обрушение кровли в выработанном пространстве
	Впишите ответ
	
	Применить закладку выработанного пространства твердеющими материалами



- Задание 51 (ПК3 - ПК-3.2)
Сооружение или конструкция, предназначенные для обеспечения проектных размеров горной выработки и безопасности ее эксплуатации в течение заданного срока службы 
	Впишите ответ
	
	Обделка




