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ПК-2	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как расшифровывается аббревиатура ФНП применительно к нормативным документам для открытых горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Федеральные нормы и правила



Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Чему дано следующее определение - … это система определенных действий, направленных на сохранение здоровья и работоспособность трудящихся? 
	Впишите ответ
	
	Охрана труда



Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Чему дано следующее определение - … это нарушение целостности тканей и органов тела и расстройство их функций под влиянием внешних факторов?
	Впишите ответ
	
	Травма



Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Фактор, который приводит к травме называют ...?
	Впишите ответ
	
	Опасным



Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Фактор, который приводит к заболеванию или снижению работоспособности называют ... ?
	Впишите ответ
	
	Вредным



Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Чему дано следующее определение - … это такое состояние условий труда, при которых воздействие на работника опасных (вредных) производственных факторов исключено?  
	Впишите ответ
	
	Безопасность труда






Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Случай воздействия на работника опасных (вредных) производственных факторов при выполнении им трудовых обязанностей или задания руководителя работ, приведших к травме, называется …? 
	Впишите ответ
	
	Несчастным
Несчастный случай



Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Связанное с несчастным случаем нарушение здоровья работника называется …? 
	Впишите ответ
	
	Производственная травма



Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Заболевание, вызванное воздействием на работника вредных условий труда, называется? 
	Впишите ответ
	
	Профессиональное заболевание



Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как расшифровывается аббревиатура СНиП применительно к нормативным документам для открытых горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Строительные нормы и правила



Задание 11 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называют инструктаж, который проводят с поступающим на карьер рабочим, перед допуском к работе? 
	Впишите ответ
	
	Вводный




ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 12 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называют инструктаж, который проводят с вновь поступающими рабочими и переведенными на работу по другой профессии, а также с обучающимися по профессии для ознакомления с конкретными опасностями и вредностями рабочих мест?
	Впишите ответ
	
	Первичный





Задание 13 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называют инструктаж, который проводится с целью дать дополнительные новые сведения по ОТ и полученным на предыдущих инструктажах? 
	Впишите ответ
	
	Повторный



Задание 14 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называют инструктаж, который проводят ежедневно при выдаче рабочим наряда на производство работ? 
	Впишите ответ
	
	Текущий



Задание 15 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Каждая скважина, диаметр устья которой превышает …. мм, после окончания бурения должна быть перекрыта, а участки пробуренных скважин ограждаются предупредительными знаками. Какой диаметр скважины?
	Впишите ответ
	
	250



Задание 16 (ПК-2 – ИПК-2.2)
При наличии в канате бурового станка более скольки % порванных проволок его следует заменить? 
	Впишите ответ
	
	10



Задание 17 (ПК-2 – ИПК-2.2)
При передвижение экскаватора ковш должен быть опорожнен и находиться не выше скольки м от почвы? 
	Впишите ответ
	
	1



Задание 18 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Расстояние между бортом уступа, отвала и контргрузом экскаватора должно быть не менее скольки м? 
	Впишите ответ
	
	1



Задание 19 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Число порванных проволок в стреловом канате экскаватора не должно превышать сколько % от их общего числа в канате? 
	Впишите ответ
	
	15



Задание 20 (ПК-2 – ИПК-2.2)
На карьерах применяется стандартная колея железнодорожного пути шириной …. мм? 
	Впишите ответ
	
	1520





Задание 21 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой максимальный подъём пути в грузовом направлении или руководящий уклон не должен превышать при использовании в карьерах электровозов (в ‰)? 
	Впишите ответ
	
	40



Задание 22 (ПК-2 – ИПК-2.2)
При затяжных уклонах дорог (более 60 ‰) должны устраиваться горизонтальные площадки или с уклоном не более 20 ‰ длиной не менее 50 м и не более чем через каждые сколько метров длины затяжного участка? 
	Впишите ответ
	
	600



Задание 23 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Расстояние от нижней бровки уступа и от верхней бровки уступа карьера до оси ближайшего железнодорожного пути должно быть не менее скольки метров? 
	Впишите ответ
	
	2,5



Задание 24 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Буровой станок должен быть установлен на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа в соответствии с проектом, но не менее скольких метров от бровки до ближайшей точки опоры станка? 
	Впишите ответ
	
	2



Задание 25 (ПК-2 – ИПК-2.2)
По всему фронту в зоне разгрузки на отвале должен быть сформирован предохранительный вал высотой не менее какой доли от диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях? 
	Впишите ответ
	
	0,5




ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.





Задание 26 (ПК-3 – ИПК-3.1)
При отсутствии предохранительного вала на отвале и его высоте, менее установленной проектной документацией, запрещается подъезжать к бровке отвала ближе чем на сколько метров?
	Впишите ответ
	
	5



Задание 27 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Разрешается ли в каких либо условиях проезд в многоместных кабинах автомобилей, в железнодорожных составах и кабинах локомотивов лицам, сопровождающим составы? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 28 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин должны вестись по какому документу? Данные документы должны находиться в кабинах машин?  
	Впишите ответ
	
	Проекту производства работ 
Паспорту 



Задание 29 (ПК-3 – ИПК-3.1)
При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее скольки м3 его кабина должна находиться в стороне, противоположной откосу уступа? 
	Впишите ответ
	
	5



Задание 30 (ПК-3 – ИПК-3.1)
При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств обязаны подчиняться сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации. С перечнем сигналов должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств. Данная таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора или автосамосвала? 
	Впишите ответ
	
	Экскаватора



Задание 31 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Устройство блокировки (сигнализатор) поднятия кузова под воздушной линией должны быть оснащены самосвалы грузоподъемностью от скольки тонн? 
	Впишите ответ
	
	30



Задание 32 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Буксировка неисправных самосвалов грузоподъемностью более скольки тонн должна осуществляться специальными тягачами? 
	Впишите ответ
	
	27



Задание 33 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Разрешен ли на технологических дорогах обгон транспортных средств? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 34 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Высота падения груза при погрузке в автосамосвалы должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать сколько метров? 
	Впишите ответ
	
	3



Задание 35 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Загруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала кем? 
	Впишите ответ
	
	Машинистом экскаватора



Задание 36 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Допускается ли погрузка автосамосвала, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 37 (ПК-3 – ИПК-3.1)
В пунктах погрузки движение задним ходом автосамосвала не должно превышать сколько метров? 
	Впишите ответ
	
	30



Задание 38 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Высота конвейерных галерей и эстакад от уровня пола до низа конструкций должна быть не менее скольки метров?
	Впишите ответ
	
	2



ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 39 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Проходы между конвейерами (выступающими габаритами) и стенами здания или другим оборудованием должны быть не менее скольки метров? 
	Впишите ответ
	
	1







Задание 40 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Вдоль трассы конвейера перед ограждениями должны быть установлены аварийные тросики или кнопки "Стоп" через каждые сколько метров? 
	Впишите ответ
	
	30



Задание 41 (ПК-3 – ИПК-3.2)
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем привод ходовой тележки должен находиться спереди или сзади? 
	Впишите ответ
	
	Сзади



Задание 42 (ПК-3 – ИПК-3.2)
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем стрела должна быть установлена по ходу или против хода экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	По ходу



Задание 43 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Допускается ли во время работы экскаватора пребывание работников (включая обслуживающий персонал) в зоне его действия (радиус опасной зоны экскаватора)? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 44 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Во время грозы, в туман и метель при видимости до скольки метров, а также при ливневом дожде, влажном и сильном снегопаде передвижение и работа транспортно-отвального моста запрещаются? 
	Впишите ответ
	
	25



Задание 45 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Проблесковые маячки какого цвета должны быть установленными на кабинах горнотранспортного оборудования? 
	Впишите ответ
	
	Желтого



Задание 46 (ПК-3 – ИПК-3.2)
При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в грузовом направлении должен быть не более скольки градусов? 
	Впишите ответ
	
	15



Задание 47 (ПК-3 – ИПК-3.2)
При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в порожняковом направлении должен быть не более скольки градусов? 
	Впишите ответ
	
	25



Задание 48 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Территория участка на расстоянии не менее скольки кратной дальности действия струи гидромонитора должна быть ограждена предупреждающими знаками? 
	Впишите ответ
	
	1,5



Задание 49 (ПК-3 – ИПК-3.2)
От высоковольтной линии электропередачи гидромонитор должен быть расположен на расстоянии не менее скольки кратной дальности полета струи?
	Впишите ответ
	
	2



Задание 50 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Высота уступа при гидромониторном размыве должна приниматься в зависимости от физико-механических свойств пород, конструкции гидромониторов и принятой организации размыва, должна соответствовать проекту, но не должна превышать сколько метров?
	Впишите ответ
	
	30



