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ПК-1 Способен к разработке и согласованию технических решений и проектной документации в области механики грунтов и фундаментов строений подземных горных работ.

ИПК-1.1 Демонстрирует знания свойств горных пород в процессе профессиональной деятельности.

Задание 1 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Глубина, при которой подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, относятся к категории «глубокого заложения»
	Впишите ответ
	
	15  20 м и более.



Задание 2 (ПК-1 – ИПК-1.1)
К какому типу мероприятий по снижению ударо- и выбросоопасности, оказывающим существенное влияние на безопасность горно-строительных работ, относится коррекция систем разработки и направления горных работ.
	Впишите ответ
	
	региональным



Задание 3 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Какой главный геологический фактор определяет принципиальную возможность применения открытого способа разработки?
	Впишите ответ
	
	Глубина залегания полезного ископаемого




Задание 4 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Горно-геологический фактор, который является определяющим для выбора крепи горных выработок:
	Впишите ответ
	
	Горное давление и устойчивость пород




Задание 5 (ПК-1 – ИПК-1.1)
На каком документе базируется установление первоначальных границ горного отвода?
	Впишите ответ
	
	На техническом проекте разработки месторождения, согласованном в установленном порядке.





Задание 6 (ПК-1 – ИПК-1.1)
В каком способе проходки стволов используют жидкий аммиак или жидкую углекислоту?
	Впишите ответ
	
	С замораживанием пород



Задание 7 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Месторождение   залегает в условиях гористой местности, представлено мощным рудным телом, имеющим значительные размеры по простиранию. Назовите наиболее приемлемые способы вскрытия в данных условиях, если простирание параллельно направлению склона долины:
	Впишите ответ
	
	Вскрытие штольней вкрест простирания



Задание 8 (ПК-1 – ИПК-1.1)
Какая характеристика горных пород в наибольшей степени раскрывает сущность коэффициента крепости пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова?
	Впишите ответ
	
	Предел прочности пород на одноосное сжатие



Задание 9 (ПК-1 – ИПК-1.1)
По каким видам полезных ископаемых подготавливаются планы и схемы развития горных работ?
	Впишите ответ
	
	По всем видам



ИПК-1.2 Использует методы и методики прогнозирования устойчивости горных пород при эксплуатации объектов подземных горных работ.

Задание 10 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Как называется удлинение ствола с рабочего или строящегося горизонта в целях вскрытия нижних горизонтов месторождения?
	Впишите ответ
	
	Углубка ствола




Задание 11 (ПК-1 – ИПК-1.2)
В стволах, какой формы, как правило, применяется тюбинговая крепь?
	Впишите ответ
	
	Кругового сечения








Задание 12 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?
[image: Vostaushiy]
	Впишите ответ
	
	Посекционное взрывание глубоких скважин



Задание 13 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?
[image: Vost]
	Впишите ответ
	
	С использованием подвесной клети



Задание 14 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Как называется передвижная временная крепь в виде цилиндрической оболочки, под защитой которой выполняются все горнопроходческие операции.
	Впишите ответ
	
	Проходческий щит



Задание 15 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какое основное назначение магистральных внегородских тоннелей?
	Впишите ответ
	
	Преодоление высотных и контурных препятствий





Задание 16 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Установка какой крепи показана на рисунке?
 [image: Tub3]
	Впишите ответ
	
	Тюбинговой



Задание 17 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какой цифрой на рисунке обозначено ходовое отделение?
[image: Рис]
	Впишите ответ
	
	4



Задание 18 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Под какой цифрой на представленном рисунке обозначена выработка, закрепленая металлической крепью из спецпрофиля СВП?
[image: 2]
	Впишите ответ
	
	2



Задание 19 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какой вид рудничного транспорта представлен на данных рисунках?
[image: 2]
	Впишите ответ
	
	рельсовый



Задание 20 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какой тип крепи, как правило, применяется для крепления вертикальных стволов калийных рудников на участках, пересекающих водоносные пласты?
	Впишите ответ
	
	Чугунная тюбинговая крепь



Задание 21 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Как называется участок строящегося ствола, предназначенный для монтажа постоянного горнопроходческого оборудования (проходческого полка и т.д)?
	Впишите ответ
	
	Технологический отход



Задание 22 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какие шпуры взрывается первыми с целью образования полости и создания дополнительной свободной поверхности для работы последующих шпуров?
	Впишите ответ
	
	Врубовые



Задание 23 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какое ВВ принято в качестве эталонного при расчете параметров БВР?
	Впишите ответ
	
	Аммонит №6ЖВ



Задание 24 (ПК-1 – ИПК-1.2)
При составлении графика цикличной организации (циклограммы) горнопроходческих работ, в какое время цикла рекомендовано выполнение взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	В конце цикла



Задание 25 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Какой вид взрывания разрешен Правилами безопасности при ведении взрывных работ на подземных работах в шахтах опасных по взрыву газа или пыли?
	Впишите ответ
	
	Электрический



Задание 26 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Как называется патрон ВВ с введенным в него средством инициирования?
	Впишите ответ
	
	Патрон-боевик



Задание 27 (ПК-1 – ИПК-1.2)
В каких случаях Правилами безопасности при ведении взрывных работ не разрешается применение неэлектрических систем инициирования?
	Впишите ответ
	
	В шахтах, опасных по взрыву газа или пыли



Задание 28 (ПК-1 – ИПК-1.2)
В соответствии с Правилами безопасности при ведении взрывных работ разрешается ли применение ВВ второго класса в шахтах, опасных по взрыву газа или пыли?
	Впишите ответ
	
	Не разрешается



Задание 29 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Как называются продольные брусья коробчатого или рельсового профиля, служащие для направления движения подъемных сосудов в вертикальных стволах?
	Впишите ответ
	
	проводники



Задание 30 (ПК-1 – ИПК-1.2)
Как называются элементы армирования ствола для крепления проводников, элементов ходового отделения и трубно-кабельных коммуникаций?
	Впишите ответ
	
	расстрелы



ИПК-1.3 Осуществляет выбор технологических решений с учетом методов контроля в области строительства и эксплуатации объектов горного производства.

Задание 31 (ПК-1 – ИПК-1.3)
 Сечение ствола вчерне представляет собой поперечный разрез ...
	Впишите ответ
	
	при проходке ствола



Задание 32 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Укажите на рисунке схему проходки ствола с цементацией пород.   
 



	Впишите ответ
	
	4





Задание 33 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Укажите на рисунке ходовое отделение
[image: ] 
	Впишите ответ
	
	4 



Задание 34 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя в шахтах не опасных по выбросу газа не должно превышать…
	Впишите ответ
	
	10 м



Задание 35 (ПК-1 – ИПК-1.3)
На рисунке представлена схема шахты (вертикальный разрез по простиранию месторождения). Укажите рудовыдачной ствол
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	Впишите ответ
	
	3



Задание 36 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся в одном проходческом цикле?
	Впишите ответ
	
	Совмещенная.



Задание 37 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся одновременно в разных звеньях?
	Впишите ответ
	
	Параллельная



Задание 38 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Назовите исходный фактор, по которому осуществляется проектирование поперечных сечений горизонтальных и наклонных горных выработок. 
	Впишите ответ
	
	Габариты оборудования 



Задание 39 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Определенный порядок ведения очистных и подготовительных работ, взаимно увязанный во времени и пространстве, называется
	Впишите ответ
	
	Системой разработки



Задание 40 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Какие работы должны выполняться в начале смены и после производства взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Приведение забоя в безопасное состояние



Задание 41 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Какая продолжительность проветривания забоя выработки после выполнения взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	15 - 30 минут.



Задание 42 (ПК-1 – ИПК-1.3)
При каком водопритоке () в ствол допускается применение бадьевого водоотлива?
	Впишите ответ
	
	Не более 8



Задание 43 (ПК-1 – ИПК-1.3)
На каком рисунке изображена схема проходки ствола с применением тампонирования горных пород?


	Впишите ответ
	
	4



Задание 44 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Реконструкция горных предприятий это 
	Впишите ответ
	
	Обновление основных фондов





Задание 45 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Удельные капитальные затраты при реконструкции горных предприятий во сколько раз ниже, чем при новом шахтном строительстве?
	Впишите ответ
	
	в 2-3 раза



Задание 46 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Какой из специальных способов, как правило, используют при строительстве вертикальных стволов калийных рудников для пересечения водоносных пластов?
	Впишите ответ
	
	Способ замораживания пород



Задание 47 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Какой фактор влияет на размеры технологического отхода вертикального ствола?
	Впишите ответ
	
	Технологическая схема строительства ствола



Задание 48 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Что необходимо соблюдать при проектировании вскрытия, подготовки и систем разработки на месторождениях, склонных и опасных по горным ударам?
	Впишите ответ
	
	проводить горные выработки по направлению наибольшего напряжения в массиве горных пород



Задание 49 (ПК-1 – ИПК-1.3)
К какой форме организации работ относится технология строительства подземных горных выработок с применением буровзрывных работ?
	Впишите ответ
	
	К цикличной.



Задание 50 (ПК-1 – ИПК-1.3)
Какая схема проветривания, как правило, применяется при длине тупиковых горных выработок более 300 м?
	Впишите ответ
	
	комбинированная
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