КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Термообработка


- Задание 1 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое термическая обработка металлов?
1. Изменение химического состава поверхностного слоя
2. Совокупность операций нагрева, выдержки и охлаждения для изменения структуры и свойств
3. Пластическая деформация при повышенных температурах
4. Литьё расплава в форму
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки заключается в нагреве стали выше критической температуры с последующим медленным охлаждением?
1. Закалка
2. Отпуск
3. Отжиг
4. Нормализация
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цель закалки стали:
1. Снятие внутренних напряжений
2. Повышение твёрдости и прочности
3. Улучшение обрабатываемости резанием
4. Снижение хрупкости
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой структурный компонент образуется при быстром охлаждении стали из аустенитной области?
1. Перлит
2. Цементит
3. Мартенсит
4. Феррит
	Впишите ответ
	
	3



- Задание 5 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего проводят отпуск после закалки?
1. Для повышения твёрдости
2. Для снижения хрупкости и снятия напряжений
3. Для увеличения износостойкости
4. Для улучшения жидкотекучести
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая температура нагрева при отпуске низкоуглеродистой стали (низкий отпуск)?
1. 150–250°C
2. 350–500°C
3. 500–650°C
4. 800–900°C
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 7 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «нормализация» стали?
1. Нагрев выше критической температуры с последующим охлаждением на спокойном воздухе
2. Закалка в воде
3. Отпуск при высоких температурах
4. Цементация поверхности
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель нормализации:
1. Получение равномерной мелкозернистой структуры и улучшение механических свойств
2. Максимальное повышение твёрдости
3. Создание коррозионной стойкости
4. Обезуглероживание поверхности
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 9 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая среда используется для закалки инструментальных сталей?
1. Вода
2. Масло
3. Воздух
4. Раствор соли
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «критическая точка» стали?
1. Температура плавления
2. Температура фазового превращения (например, Ac₁, Ac₃)
3. Температура Кюри
4. Температура рекристаллизации
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 11 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяют для снятия наклёпа после холодной деформации?
1. Закалка
2. Рекристаллизационный отжиг
3. Нормализация
4. Старение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «закаливаемость» стали?
1. Способность стали увеличивать твёрдость при закалке
2. Глубина прокаливаемого слоя
3. Температура закалки
4. Критическая скорость охлаждения
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 13 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прокаливаемость» стали?
1. Глубина проникновения закалённой структуры от поверхности
2. Максимальная твёрдость после закалки
3. Склонность к обезуглероживанию
4. Способность к отпуску
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 14 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой легирующий элемент наиболее сильно повышает прокаливаемость стали?
1. Марганец
2. Хром
3. Молибден
4. Бор (в малых количествах)
	Впишите ответ
	
	4



- Задание 15 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «мартенсит»?
1. Пересыщенный твёрдый раствор углерода в α-железе
2. Механическая смесь феррита и цементита
3. Хрупкая фаза с высокой твёрдостью
4. И то, и другое (1 и 3)
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 16 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая структура образуется при медленном охлаждении стали из аустенита?
1. Мартенсит
2. Перлит
3. Бейнит
4. Троостит
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 17 (ОПК-6 – ИОПК-6.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «С-образные диаграммы» (диаграммы изотермического превращения аустенита)?
1. Зависимость твёрдости от температуры отпуска
2. Кинетика распада аустенита при постоянной температуре
3. Фазовая диаграмма Fe–C
4. Диаграмма нагрузка–деформация
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «бейнит»?
1. Промежуточная структура, образующаяся при изотермической выдержке между перлитным и мартенситным превращением
2. Твёрдый раствор внедрения
3. Эвтектоидная смесь
4. Сорбит
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 19 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяют для деталей, работающих при высоких температурах (например, лопатки турбин)?
1. Старение
2. Закалка с высоким отпуском
3. Нормализация
4. Отжиг
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 20 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «химико-термическая обработка» (ХТО)?
1. Насыщение поверхности металла химическими элементами с последующей термической обработкой
2. Обычная термическая обработка в химически активной среде
3. Термообработка в вакууме
4. Закалка с последующим химическим травлением
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 21 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс относится к ХТО?
1. Цементация (науглероживание)
2. Азотирование
3. Цианирование
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 22 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего проводят цементацию стали?
1. Для получения высокой твёрдости поверхности при вязкой сердцевине
2. Для повышения коррозионной стойкости
3. Для снятия напряжений
4. Для улучшения обрабатываемости
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 23 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой металл чаще всего подвергают азотированию?
1. Низкоуглеродистая сталь
2. Высокоуглеродистая сталь
3. Легированные стали, содержащие алюминий, хром, молибден
4. Чугун
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 24 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для индукционной закалки?
1. Соляные ванны
2. ТВЧ-установки (токи высокой частоты)
3. Муфельные печи
4. Вакуумные печи
	Впишите ответ
	
	2



- Задание 25 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Преимущество закалки ТВЧ:
1. Возможность закалки только поверхностного слоя без нагрева всей детали
2. Высокая производительность
3. Малые деформации
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 26 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «старение» сплавов?
1. Упрочнение при комнатной или повышенной температуре за счёт выделения упрочняющих фаз
2. Потеря пластичности со временем
3. Окисление поверхности
4. Рекристаллизация
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 27 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой алюминиевый сплав упрочняется старением?
1. Дюралюмин (Al–Cu–Mg)
2. Технический алюминий
3. Алюминиевая бронза
4. Силумин
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 28 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «отпускная хрупкость» стали?
1. Снижение ударной вязкости при отпуске в определённом интервале температур
2. Повышение твёрдости при отпуске
3. Обезуглероживание поверхности
4. Образование трещин при закалке
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 29 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для предотвращения отпускной хрупкости применяют:
1. Ускоренное охлаждение после отпуска
2. Медленное охлаждение
3. Повторную закалку
4. Нормализацию
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая среда охлаждения обеспечивает наибольшую скорость охлаждения при закалке?
1. Вода
2. Масло
3. Раствор соли (например, 10% NaCl)
4. Воздух
	Впишите ответ
	
	3



- Задание 31 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «прерывистая закалка»?
1. Охлаждение сначала в воде, затем в масле
2. Закалка с самоотпуском
3. Охлаждение на воздухе
4. Ступенчатая закалка в соляной ванне
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой дефект возникает при слишком быстром охлаждении при закалке?
1. Закалочные трещины
2. Обезуглероживание
3. Окалина
4. Недогрев
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 33 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «светлый отжиг»?
1. Отжиг в защитной атмосфере для предотвращения окисления
2. Отжиг на воздухе
3. Отжиг в вакууме
4. Отжиг с последующей закалкой
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 34 (ОПК-6 – ИОПК-6.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для каких сталей применяют закалку с подстуживанием?
1. Для быстрорежущих сталей
2. Для низкоуглеродистых
3. Для нержавеющих
4. Для чугунов
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 35 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «изотермическая закалка»?
1. Закалка с выдержкой при постоянной температуре в области бейнитного превращения
2. Закалка в двух средах
3. Закалка в масле
4. Закалка с отпуском
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 36 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой основной параметр контролируют при термической обработке?
1. Температура, время выдержки, скорость охлаждения
2. Давление в печи
3. Химический состав атмосферы
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4



- Задание 37 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какое оборудование используется для закалки крупных деталей?
1. Соляные ванны
2. Шахтные печи с выкатным подом
3. Муфельные печи
4. Вакуумные печи
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «обезуглероживание» стали при нагреве?
1. Уменьшение содержания углерода в поверхностном слое
2. Увеличение содержания углерода
3. Окисление железа
4. Азотирование поверхности
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 39 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой прибор используют для контроля твёрдости после термообработки?
1. Твердомер (Бринелль, Роквелл, Виккерс)
2. Микроскоп
3. Термопара
4. Пирометр
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «твёрдость по Роквеллу»?
1. Метод определения твёрдости вдавливанием алмазного конуса или стального шарика
2. Царапание эталоном
3. Отскок бойка
4. Измерение глубины отпечатка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 41 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая термообработка улучшает обрабатываемость резанием?
1. Отжиг на зернистый перлит
2. Закалка
3. Нормализация
4. Отпуск
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид термической обработки применяют для чугуна?
1. Графитизирующий отжиг (для получения ковкого чугуна)
2. Закалка с отпуском (для повышения износостойкости)
3. Нормализация
4. Все перечисленные
	Впишите ответ
	
	4



- Задание 43 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «термомеханическая обработка» (ТМО)?
1. Сочетание пластической деформации с термической обработкой
2. Механическая обработка после закалки
3. Обработка холодом
4. Термообработка в магнитном поле
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая ТМО даёт наиболее высокие механические свойства?
1. Высокотемпературная ТМО (деформация в аустенитной области)
2. Низкотемпературная ТМО
3. Холодная деформация
4. Обычная закалка
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 45 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «криогенная обработка»?
1. Охлаждение до очень низких температур (ниже –100°C) для превращения остаточного аустенита в мартенсит
2. Закалка в жидком азоте
3. Отпуск при отрицательных температурах
4. Нормализация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 46 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая термообработка применяется для стабилизации размеров деталей?
1. Старение (искусственное)
2. Закалка
3. Нормализация
4. Отжиг
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 47 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой процесс используется для повышения твёрдости поверхности без изменения химического состава?
1. Поверхностная закалка (ТВЧ, лазерная)
2. Цементация
3. Азотирование
4. Хромирование
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 48 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «закалочная среда»?
1. Жидкость или газ, в который погружают деталь для охлаждения
2. Защитная атмосфера в печи
3. Смазочно-охлаждающая жидкость
4. Электролит
	Впишите ответ
	
	1



- Задание 49 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какая сталь называется «самозакаливающейся»?
1. Сталь, которая закаливается на воздухе (высоколегированная)
2. Сталь, закаливаемая в воде
3. Сталь, не требующая отпуска
4. Сталь, закаливаемая в масле
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ОПК-6 – ИОПК-6.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечная цель выбора режима термической обработки детали:
1. Достижение заданных механических, физических или эксплуатационных свойств
2. Максимальная твёрдость
3. Минимальная стоимость обработки
4. Упрощение технологии
	Впишите ответ
	
	1








