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ОПК-2. Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений.

Задание 1 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Глубина, при которой подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, относятся к категории «глубокого заложения»
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	15  20 м и более



Задание 2 (ОПК2 – ИОПК2.1)
К какому типу мероприятий по снижению ударо- и выбросоопасности, оказывающим существенное влияние на безопасность горно-строительных работ, относится коррекция систем разработки и направления горных работ.
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	региональным



Задание 3 (ОПК2 – ИОПК2.1)
С какой целью на предприятиях, разрабатывающих и ведущих горно-строительные работы на месторождениях, склонных или опасных по динамическим проявлениям горного давления, ведется количественная оценка вмещающего массива по ходу вскрытия месторождения и сооружения отдельных выработок?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	локальный прогноз



Задание 4 (ОПК2 – ИОПК2.1)
К какому типу мероприятий по снижению ударо- и выбросоопасности, оказывающим существенное влияние на безопасность горно-строительных работ, относится: применение дистанционного управления машинами и механизмами; разгрузка породного массива камуфлетным взрыванием; переход на шатровую и полигональную шатровую форму выработок; бурение разгрузочных скважин, щелей, врубов, полостей; устройство бутовых полос.
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	локальным



Задание 5 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Каким из горно-технологических свойств в наибольшей степени обладают горные породы, способные оказывать значительное сопротивление отделению их отдельных частей от массива?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	вязкость



Задание 6 (ОПК2 – ИОПК2.1)
С какой целью на предприятиях, разрабатывающих и ведущих горно-строительные работы на месторождениях, склонных или опасных по динамическим проявлениям горного давления, ведется установление потенциально опасных зон сейсмическими и электрометрическими методами в пределах месторождения, шахтного поля или горизонта?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	региональный прогноз



Задание 7 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Какое основное назначение магистральных внегородских тоннелей?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	преодоление высотных и контурных препятствий



Задание 8 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Какая форма поперечного сечения горизонтальных и наклонных выработок рекомендуется при проведении в удароопасных условиях?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	шатровая



Задание 9 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Какая характеристика горных пород в наибольшей степени раскрывает сущность коэффициента крепости пород по шкале проф. М. М. Протодьяконова?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	предел прочности пород на одноосное сжатие



Задание 10 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Какая технология отбойки горных пород наиболее приемлема при коэффициенте крепости (по М. М. Протодьяконову) до 6-8?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	комбайновая



Задание 11 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Как называется передвижная временная крепь в виде цилиндрической оболочки, под защитой которой выполняются все горнопроходческие операции.
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	проходческий щит




Задание 12 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся в одном проходческом цикле?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	совмещенная



Задание 13 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся одновременно в разных звеньях?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	параллельная



Задание 14 (ОПК2 – ИОПК2.1
Как называется удлинение ствола с рабочего или строящегося горизонта в целях вскрытия нижних горизонтов месторождения?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Углубка ствола



Задание 15 (ОПК2 – ИОПК2.1)
Основная особенность углубки заключается в отделении углубляемого участка ствола от эксплуатируемого верхнего участка ствола (в целях обеспечения безопасности проходческих работ). С помощью чего производится отделение одной части ствола от другой?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	предохранительным породным целиком или предохранительным полком

	
	
	предохранительным породным целиком

	
	
	предохранительным целиком



ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

Задание 16 (ОПК2 – ИОПК2.3)
В стволах, какой формы, как правило, применяется тюбинговая крепь?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	кругового сечения



Задание 17 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Назовите исходный фактор, по которому осуществляется проектирование поперечных сечений горизонтальных и наклонных горных выработок.
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Габариты оборудования



Задание 18 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Кто утверждает паспорт буровзрывных работ для предприятия ведущего взрывные работы?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Главный инженер




Задание 19 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Какой из видов взрывания запрещен Правилами безопасности при ведении взрывных работ в чистом виде на подземных работах?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Огневой



Задание 20 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?
[image: Vost]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	С использованием подвесной клети



Задание 21 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя в шахтах не опасных по выбросу газа не должно превышать…
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	10 м




Задание 22 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя в шахтах опасных по выбросу газа не должно превышать…
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	8 м




Задание 23 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Какой тип средств инициирования представлен на рисунке?
[image: ]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Электродетонатор




Задание 24 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?
[image: Vostaushiy]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Посекционное взрывание глубоких скважин

	
	
	Посекционное взрывание 



Задание 25 (ОПК2 – ИОПК2.3)
Какая схема проветривания, как правило, применяется при длине тупиковых горных выработок более 300 м?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	комбинированная




ОПК-10. Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

Задание 26 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Какие шпуры взрывается первыми с целью образования полости и создания дополнительной свободной поверхности для работы последующих шпуров?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Врубовые



Задание 27 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Какое ВВ принято в качестве эталонного при расчете параметров БВР?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Аммонит №6ЖВ

	
	
	Аммонит 6ЖВ

	
	
	Аммонит 

	
	
	6ЖВ



Задание 28 (ОПК10 – ИОПК10.1)
При составлении графика цикличной организации (циклограммы) горнопроходческих работ, в какое время цикла рекомендовано выполнение взрывных работ?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	В конце цикла

	
	
	В конце



Задание 29 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Какой вид взрывания разрешен Правилами безопасности при ведении взрывных работ на подземных работах в шахтах опасных по взрыву газа или пыли?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Электрический



Задание 30 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Как называется патрон ВВ с введенным в него средством инициирования?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Патрон-боевик



Задание 31 (ОПК10 – ИОПК10.1)
В каких случаях Правилами безопасности при ведении взрывных работ не разрешается применение неэлектрических систем инициирования?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	В шахтах опасных по взрыву газа или пыли



Задание 32 (ОПК10 – ИОПК10.1)
В соответствии с Правилами безопасности при ведении взрывных работ разрешается ли применение ВВ второго класса в шахтах, опасных по взрыву газа или пыли?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Не разрешается



Задание 33 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Как называются продольные брусья коробчатого или рельсового профиля, служащие для направления движения подъемных сосудов в вертикальных стволах?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	проводники



Задание 34 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Как называются элементы армирования ствола для крепления проводников, элементов ходового отделения и трубно-кабельных коммуникаций?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	расстрелы



Задание 35 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Какие работы должны выполняться в начале смены и после производства взрывных работ?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Приведение забоя в безопасное состояние



Задание 36 (ОПК10 – ИОПК10.1)
Какая продолжительность проветривания забоя выработки после выполнения взрывных работ?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	15 - 30 минут



Задание 37 (ОПК10 – ИОПК10.1)
При каком водопритоке () в ствол допускается применение бадьевого водоотлива?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Не более 8



ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 38 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Установка какой крепи показана на рисунке?
 [image: Tub3]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Тюбинговой



Задание 39 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Укажите на рисунке ходовое отделение.
[image: Рис]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	4



Задание 40 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какая из представленных на рисунке выработок закреплена металлической крепью из спецпрофиля СВП?
[image: 2]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	2



Задание 41 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какой вид рудничного транспорта представлен на данных рисунках?
[image: 2]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	рельсовый



Задание 42 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какой тип крепи, как правило, применяется для крепления вертикальных стволов калийных рудников на участках пересекающих водоносные пласты?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Чугунная тюбинговая крепь



Задание 43 (ОПК10 – ИОПК10.2)
На каком рисунке изображена схема проходки ствола с применением тампонирования горных пород?


Верный ответ
	Впишите ответ
	
	4



Задание 44 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какой тип бурильной машины представлен на рисунке?
[image: ]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Телескопный перфоратор



Задание 45 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какой тип перфоратора схематично представлен на рисунке?
[image: 4]
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Колонковый



Задание 46 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какой из специальных способов, как правило, используют при строительстве вертикальных стволов калийных рудников для пересечения водоносных пластов?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Способ замораживания пород

	
	
	замораживания пород



Задание 47 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Как называется участок строящегося ствола предназначенный для монтажа постоянного горнопроходческого оборудования (проходческого полка и т.д)?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Технологический отход



Задание 48 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какой фактор влияет на размеры технологического отхода вертикального ствола?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Технологическая схема строительства ствола

	
	
	схема строительства ствола



Задание 49 (ОПК10 – ИОПК10.2)
Какая из проходческих операций является наиболее трудоемкой, занимающей иногда 60 % времени проходческого цикла при проведении вертикальных стволов шахт?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	Уборка взорванной породы



Задание 50 (ОПК10 – ИОПК10.2)
К какой форме организации работ относится технология строительства подземных горных выработок с применением буровзрывных работ?
Верный ответ
	Впишите ответ
	
	К цикличной
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