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- Задание 1 (ПК3 – ИПК3.1)
Устройство, позволяющее усиливать мощность электрических сигналов называется
	
	
	усилитель


- Задание 2 (ПК3 – ИПК3.1)
Полупроводниковый прибор с двумя выводами, проводящий ток преимущественно в одном направлении называется
	
	
	диод


- Задание 3 (ПК3 – ИПК3.1)
Трехэлектродный полупроводниковый прибор, используемый для усиления и переключения сигналов, называется
	
	
	транзистор


- Задание 4 (ПК3 – ИПК3.1)
Тип транзистора, в котором ток создается основными и неосновными носителями заряда называется?
	
	
	биполярный


- Задание 5 (ПК3 – ИПК3.1)
Электронная схема, имеющая два устойчивых состояния, называется
	
	
	триггер


- Задание 6 (ПК3 – ИПК3.1)
Устройство, преобразующее аналоговый сигнал в цифровой код называется
	
	
	АЦП


- Задание 7 (ПК3 – ИПК3.1)
Электронный компонент, запасающий энергию в электрическом поле называется
	
	
	конденсатор


- Задание 8 (ПК3 – ИПК3.1)
Пассивный компонент, препятствующий протеканию электрического тока?
	
	
	резистор


- Задание 9 (ПК3 – ИПК3.1)
Минимальная адресуемая единица памяти в микропроцессорных системах называется
	
	
	байт


- Задание 10 (ПК3 – ИПК3.1)
Прибор для измерения напряжения называется
	
	
	вольтметр


Задание 11 (ПК3 – ИПК3.1)
Прибор для измерения силы тока называется
	
	
	амперметр


Задание 12 (ПК3 – ИПК3.1)
Прибор для измерения сопротивления называется
	
	
	омметр


Задание 13 (ПК3 – ИПК3.1)
Устройство, преобразующее переменное напряжение в постоянное называется
	
	
	выпрямитель


Задание 14 (ПК3 – ИПК3.1)
Устройство для передачи и приема электромагнитных волн называется
	
	
	антенна


Задание 15 (ПК3 – ИПК3.1)
Класс интегральных схем, программируемых пользователем называется
	
	
	ПЛИС


Задание 16 (ПК3 – ИПК3.2)
Тип транзистора, управляемый электрическим полем, называется
	
	
	полевой 


Задание 17 (ПК3 – ИПК3.2)
	Оптоэлектронный прибор, преобразующий свет в электрический ток называется
	
	фотодиод


Задание 18 (ПК3 – ИПК3.2)
Полупроводниковый прибор, излучающий свет при прохождении тока называется
	
	
	светодиод


Задание 19 (ПК3 – ИПК3.2)
Последовательное соединение триггеров для хранения двоичного числа называется
	
	
	регистр


Задание 20 (ПК3 – ИПК3.2)
Устройство для синхронизации работы цифровых схем называется
	
	
	тактовый генератор


Задание 21 (ПК3 – ИПК3.2)
Схема сравнения двух двоичных чисел называется
	
	
	компаратор


Задание 22 (ПК3 – ИПК3.2)
Устройство для преобразования параллельного кода в последовательный называется
	
	
	сдвиговый регистр


Задание 23 (ПК3 – ИПК3.2)
Устройство для сравнения двух аналоговых напряжений называется
	
	
	операционный усилитель


Задание 24 (ПК3 – ИПК3.2)
Метод измерения, при котором значение величины находят непосредственно по показанию измерительного прибора, называется
	
	
	прямое измерение


Задание 25 (ПК3 – ИПК3.2)
Погрешность, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины, называется
	
	
	систематическая погрешность


Задание 26 (ПК3 – ИПК3.2)
Прибор для измерения температуры, принцип действия которого основан на изменении электрического сопротивления проводника или полупроводника, называется
	
	
	термометр сопротивления


Задание 27 (ПК3 – ИПК3.2)
Отношение абсолютной погрешности измерения к действительному значению измеряемой величины, выраженное в процентах, называется
	
	
	  относительная погрешность


Задание 28 (ПК3 – ИПК3.2)
Устройство, преобразующее неэлектрическую величину (например, давление, температуру) в электрический сигнал, называется
	
	
	датчик


Задание 29 (ПК3 – ИПК3.2)
Средство измерения, предназначенное для хранения и воспроизведения единицы физической величины, называется
	
	
	мера


Задание 30 (ПК3 – ИПК3.2)
Прибор, сочетающий функции вольтметра, амперметра и омметра, называется
	
	
	мультиметр


Задание 31 (ПК3 – ИПК3.2)
Процесс определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений называется
	
	
	поверка



