- Задание 1 (ПК1– ИПК1.1)
Какая из трех операции (принятие решения об удалении кусков, смачивание кусков, взвешивание кусков) обязательна для процессов информационного разделения:.
	Впишите ответ
	
	принятие решения об удалении кусков

	
	
	Принятие решения об удалении кусков


- Задание 2 (ПК1 – ИПК1.1)
Какая сортировка осуществляется в транспортных емкостях?.
	Впишите ответ
	
	крупнопорционная

	
	
	Крупнопорционная 


- Задание 3 (ПК1 – ИПК1.1)
Какая из серий имеет наибольшую энергию характеристического рентгеновского излучения элементов:.
	Впишите ответ
	
	К

	
	
	к


- Задание 4 (ПК1 – ИПК1.1)
Какие виды утяжелителей используются при предварительном обогащении руд цветных металлов:.
	Впишите ответ
	
	ферросилиций

	
	
	Ферросилиций 


- Задание 5 (ПК1 – ИПК1.1)
Какой вид рентгеновского излучения генерируется рентгеновской трубкой:.
	Впишите ответ
	
	тормозное

	
	
	Тормозное 


- Задание 6 (ПК1 – ИПК1.1)
В какой операции совмещаются операции дезинтеграции и гидравлической классификации?.
	Впишите ответ
	
	промывка

	
	
	Промывка 


- Задание 7 (ПК1 – ИПК1.1)
Какой метод основан на использовании излучения видимого диапазона?.
	Впишите ответ
	
	фотометрический

	
	
	Фотометрический 


- Задание 8 (ПК1 – ИПК1.1)
Какие три физических свойства используются для идентификации элементов в СВЧ – термометрическом сепараторе?.
	Впишите ответ
	
	диэлектрическая проницаемость

	
	
	Диэлектрическая проницаемость

	Впишите ответ
	
	теплопроводность

	
	
	Теплопроводность 

	Впишите ответ
	
	удельная теплоемкость

	
	
	теплоемкость

	
	
	Теплоемкость 

	
	
	Удельная теплоемкость


- Задание 9 (ПК1 – ИПК1.2)
Что является датчиком в индукционно – радиорезонансном сепараторе?.
	Впишите ответ
	
	катушка

	
	
	Катушка


- Задание 10 (ПК1 – ИПК1.2)
Какие два основных элемента входят в конструкцию рентгеновской трубки?.
	Впишите ответ
	
	катод

	
	
	Катод

	Впишите ответ
	
	анод

	
	
	Анод


- Задание 11 (ПК1– ИПК1.2)
Какой из информационных методов является основным для предварительного обогащения медных руд?.
	Впишите ответ
	
	рентгенофлуоресцентный

	
	
	Рентгенофлуоресцентный


- Задание 12 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой процесс служит для выделения сортируемых классов перед рентгенорадиометрической сепарацией?.
	Впишите ответ
	
	грохочение

	
	
	Грохочение


- Задание 13 (ПК1– ИПК1.2)
На каком транспортном механизме осуществляется мелкопорционная сортировка?.
	Впишите ответ
	
	конвейер

	
	
	Конвейер


- Задание 14 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой процесс служит для сглаживания колебаний содержаний компонентов в руде, поступающей на обогащение?.
	Впишите ответ
	
	усреднение

	
	
	Усреднение


- Задание 15 (ПК1 – ИПК1.2)
К какому методу обогащения относится рентгенорадиометрическая сепарация?.
	Впишите ответ
	
	информационный

	
	
	информационный метод

	
	
	Информационный метод

	
	
	Информационный


- Задание 16 (ПК1 – ИПК1.2)
Какой метод основан на измерении ослабления радиоизлучения?.
	Впишите ответ
	
	радиоабсорбционный

	
	
	Радиоабсорбционный


- Задание 17 (ПК1 – ИПК1.3)
Что является датчиком в ёмкостном радиорезонансном сепараторе?.
	Впишите ответ
	
	конденсатор

	
	
	Конденсатор


- Задание 18 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой метод позволяет снизить погрешности от непостоянства траекторий кусков и их размеров?.
	Впишите ответ
	
	спектральных отношений

	
	
	метод спектральных отношений

	
	
	Спектральных отношений

	
	
	Метод спектральных отношений


- Задание 19 (ПК1 – ИПК1.3)
По виду характеристических рентгеновских спектров и интенсивности импульсов, приведенных на рисунке, напишите тип руды, к которым они относятся
[image: ]
	Впишите ответ
	
	медно-свинцово-цинковая

	
	
	медно-свинцово-цинковая руда

	
	
	Медно-свинцово-цинковая руда

	
	
	полиметаллическая

	
	
	полиметаллическая руда

	
	
	Полиметаллическая руда


- Задание 20 (ПК1– ИПК1.3)
Анализируя наглядное представление о физике измерений, принципах возбуждения и регистрации излучений измерительной системой рентгенорадиометрического сепаратора, опираясь на основные понятия рентгеновского излучения, напишите какой вид рентгеновского излучения обозначен под позицией II.
[image: ]
	Впишите ответ
	
	флуоресцентное

	
	
	флуоресцентное излучение

	
	
	Флуоресцентное излучение

	
	
	Флуоресцентное


- Задание 21 (ПК1 – ИПК1.3)
Соответствует или не соответствует приведенная на рисунке схема, технологической схеме рентгенорадиометрической сепарации медно-цинковой руды?.
[image: КРАСРАДОС]
	Впишите ответ
	
	соответствует

	
	
	Соответствует


- Задание 22 (ПК1 – ИПК1.3)
Как называется продукт «А», указанный на схеме цепи аппаратов рудосортировочного комплекса.

[image: ]
	Впишите ответ
	
	Несортируемый класс

	
	
	несортируемый класс


- Задание 23 (ПК1 – ИПК1.3)
Какой номер спектра вторичного излучения соответствует хвостам РРС медно-цинковой руды?:

[image: КРАСРАДОС]
	Впишите ответ
	
	4


[bookmark: _GoBack]- Задание 24 (ПК1– ИПК1.3)
Как называется механизм «А», указанный на рисунке, характеризующий структуру, геометрию измерения и отбора кусков руды в сепараторе:.
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	Впишите ответ
	
	исполнительный

	
	
	исполнительный механизм

	
	
	Исполнительный

	
	
	Исполнительный механизм
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