КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Пирометаллургия меди и сопутствующих элементов


- Задание 1 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой плавильный агрегат наиболее часто используется для плавки медных концентратов с получением штейна?
1. Индукционная печь
2. Конвертер
3. Отражательная печь
4. Электродуговая сталеплавильная печь
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего в конструкции плавильной печи предусмотрена система водяного охлаждения элементов (например, стенок или свода)?
1. Для нагрева шихты
2. Для защиты футеровки и металлоконструкций от перегрева и прогаров
3. Для увеличения давления в рабочем пространстве
4. Для очистки отходящих газов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных агрегатов предназначен для продувки штейна воздухом или кислородом с целью окисления железа и получения черновой меди?
1. Печь Ванюкова
2. Конвертер
3. Вельц-печь
4. Рафинировочный котел
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основное назначение фьюминг-печи в пирометаллургии цветных металлов:
1. Плавка руды
2. Улавливание летучих компонентов (например, цинка, свинца) из шлаков
3. Рафинирование меди
4. Окомкование концентрата
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 5 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «обеднительная плавка»?
1. Плавка с получением богатого штейна
2. Плавка, в результате которой получают бедный штейн и шлак, обедненный металлом
3. Плавка без использования флюсов
4. Плавка с добавлением оборотных материалов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Кислородное дутье в конвертерах применяется для:
1. Увеличения выхода шлака
2. Интенсификации окисления серы и железа
3. Снижения температуры процесса
4. Уменьшения расхода флюсов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид энергии является основным для нагрева в индукционных печах?
1. Энергия электрической дуги
2. Энергия сгорания топлива
3. Энергия вихревых токов, индуцируемых в металле
4. Энергия экзотермических реакций
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 8 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой основной химический процесс происходит при конвертировании медного штейна?
1. Восстановление меди
2. Окисление сульфида железа (FeS) с переводом железа в шлак, а серы – в газовую фазу
3. Хлорирование примесей
4. Карбонизация меди
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что из перечисленного входит в схему технологической обвязки печи?
1. Системы подачи шихты, дутья, отвода газов и шлака
2. Система кондиционирования воздуха в цехе
3. Транспортные пути для персонала
4. Осветительные приборы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 10 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой параметр НЕ является основным при контроле процесса плавки в отражательной печи?
1. Температура в рабочем пространстве
2. Давление под сводом
3. Состав отходящих газов (O₂, SO₂)
4. Цвет спецодежды оператора
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 11 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ регламентирует порядок ведения технологического процесса на участке?
1. Технологический регламент
2. Штатное расписание
3. Коллективный договор
4. График отпусков
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 12 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Специализированное программное обеспечение на плавильном участке используется для:
1. Игры в перерывах
2. Моделирования процессов, контроля параметров и управления агрегатами
3. Составления бухгалтерской отчетности
4. Общения в соцсетях
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель использования флюсов (например, кварца) при плавке медных концентратов:
1. Повышение температуры плавления
2. Связывание пустой породы и железа в легкоплавкий шлак
3. Увеличение вязкости штейна
4. Ускорение горения топлива
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «шпейза»?
1. Шлак с низким содержанием меди
2. Промежуточный продукт, богатый медью и благородными металлами
3. Газ, выделяющийся при плавке
4. Часть конструкции печи
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид печи характеризуется взвешенным состоянием частиц шихты в потоке дутья?
1. Отражательная печь
2. Печь КС (кислородно-взвешенной плавки)
3. Вельц-печь
4. Шахтная печь
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что является основной причиной необходимости очистки отходящих газов плавильных печей?
1. Увеличение их температуры
2. Снижение содержания в них диоксида серы (SO₂) и пыли для защиты окружающей среды
3. Увеличение тяги
4. Получение дополнительного тепла
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ПК1 – ИПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Требования какого документа являются обязательными для соблюдения на плавильном участке в области охраны труда?
1. Инструкции по охране труда для профессии
2. Меню столовой
3. Расписания автобусов
4. Рекламного буклета
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в медном концентрате повышено содержание влаги, это может привести к:
1. Улучшению сыпучести
2. Взрывам при загрузке в горячую печь
3. Снижению расхода топлива
4. Увеличению выхода меди
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При визуальном наблюдении за ходом плавки признаком хорошего шлакообразования является:
1. Темный, густой и вязкий шлак
2. Светлый, жидкоподвижный шлак
3. Отсутствие шлака
4. Кипение шлака с выбросами
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При низком содержании меди в штейне (обеднении) оператор должен:
1. Увеличить подачу дутья
2. Добавить в шихту богатый медью материал (концентрат, обороты)
3. Прекратить подачу топлива
4. Увеличить расход флюсов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что из перечисленного является энергоносителем для отражательной печи?
1. Природный газ или мазут
2. Электрический ток для дуги
3. Вода
4. Сжатый азот
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 22 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего при конвертировании медного штейна добавляют кварцевый флюс?
1. Для окисления меди
2. Для связывания окислов железа в шлак (образование силикатов)
3. Для увеличения выхода штейна
4. Для охлаждения конвертера
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в процессе плавки температура в печи падает ниже технологической нормы, оператор должен:
1. Увеличить подачу топлива и/или дутья
2. Увеличить загрузку шихты
3. Уменьшить подачу дутья
4. Остановить печь
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель регулирования состава шлака добавлением флюсов:
1. Увеличение его объема
2. Снижение температуры плавления и вязкости для лучшего отделения от штейна
3. Увеличение содержания в нем меди
4. Ускорение процесса горения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой показатель качества коксика (коксовой мелочи) наиболее важен для процесса?
1. Цвет
2. Содержание углерода и зольность
3. Размер кусков
4. Влажность
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 26 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Признаком перерасхода дутья в конвертере может служить:
1. Активное вспенивание шлака
2. Чрезмерный рост температуры и угар меди
3. Низкая температура процесса
4. Отсутствие газовыделения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «оборотные материалы» в шихте?
1. Новые, никогда не использовавшиеся концентраты
2. Промежуточные продукты (шлаки, пыли, шламы), возвращаемые в переработку
3. Флюсы
4. Топливо
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для корректировки основности шлака (отношения CaO/SiO₂) используют добавки:
1. Кварц (SiO₂) или известняк (CaCO₃)
2. Коксик
3. Медный концентрат
4. Воду
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 29 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как визуально можно оценить завершение процесса конвертирования (получение черновой меди)?
1. По изменению цвета пламени на выходе из конвертера
2. По прекращению выделения газов
3. По появлению на поверхности характерной «медной» пленки
4. По полному расплавлению загруженной шихты
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 30 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в штейне высокое содержание железа, для снижения его содержания в процессе конвертирования необходимо:
1. Увеличить подачу дутья и добавить флюс
2. Уменьшить подачу дутья
3. Добавить больше медного концентрата
4. Снизить температуру
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 31 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что из перечисленного НЕ является типичным способом управления интенсивностью плавки в руднотермической печи?
1. Регулирование мощности электродов
2. Изменение состава и расхода дутья
3. Регулирование состава шихты
4. Изменение цвета освещения в цехе
	Впишите ответ
	
	4


- Задание 32 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какие данные контрольно-измерительных приборов (КИП) являются наиболее важными для оператора плавильной печи?
1. Температура, давление, состав газов
2. Время суток
3. Скорость ветра на улице
4. Курс валют
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 33 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При обнаружении отклонения состава штейна от нормы оператор должен:
1. Ничего не делать, процесс саморегулируется
2. Проанализировать причины и скорректировать шихтовку или режим плавки
3. Немедленно остановить печь
4. Сообщить об этом только в конце смены
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ПК1 – ИПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «интенсивность дутья»?
1. Давление дутья
2. Количество воздуха или кислорода, подаваемого в единицу времени
3. Температура дутья
4. Влажность дутья
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ составляется перед началом плавки для ресурсного обеспечения?
1. Накладная на отпуск материалов
2. Наряд-допуск
3. Ведомость расхода шихтовых материалов, флюсов и топлива
4. График дежурств
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 36 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что необходимо контролировать в системе циркуляции и охлаждения печи?
1. Давление и расход воды, температуру на выходе
2. Цвет воды
3. Уровень шума насосов
4. Время работы осветительных приборов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 37 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При мониторинге процесса плавки фиксируются:
1. Время начала и конца плавки, расходные параметры, конечные продукты
2. Настроение оператора
3. Количество сотрудников в цехе
4. Погодные условия
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 38 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в процессе плавки резко возросло давление под сводом печи, вероятная причина:
1. Засорение газоходов или пылеуловителей
2. Увеличение подачи топлива
3. Снижение температуры
4. Нормальная ситуация
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 39 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что делать при обнаружении течи воды в системе охлаждения печи?
1. Немедленно принять меры к отключению аварийного участка и сообщить мастеру
2. Увеличить подачу воды
3. Ничего, она испарится
4. Продолжить работу в обычном режиме
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Анализ результатов смены включает сравнение:
1. Фактических расходов материалов и энергии с плановыми нормами
2. Количества перекуров
3. Температуры на улице
4. Громкости музыки в цехе
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 41 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой документ ведется для оперативного учета хода плавки?
1. Журнал плавок (сменный журнал)
2. Бухгалтерский баланс
3. Протокол собрания
4. Должностная инструкция
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 42 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Причинами снижения качества черновой меди (повышенное содержание примесей) могут быть:
1. Нарушение режима конвертирования или рафинирования
2. Правильный ведение процесса
3. Снижение влажности дутья
4. Увеличение подачи флюсов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 43 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как определить, что футеровка печи (например, конвертера) сильно изношена и требует ремонта?
1. По локальным перегревам кожуха, выкрашиванию огнеупоров
2. По цвету пламени
3. По составу штейна
4. По температуре отходящих газов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 44 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что означает запись в технологической документации «недодув»?
1. Избыток дутья
2. Недостаточное количество дутья для завершения окислительных реакций
3. Отсутствие дутья
4. Дутье холодным воздухом
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. В случае аварийной остановки печи (например, при отключении электроэнергии) оператор должен:
1. Покинуть рабочее место
2. Следовать инструкции: перекрыть подачу топлива, дутья, обеспечить безопасное состояние агрегата
3. Попытаться запустить печь самостоятельно
4. Ждать указаний несколько часов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Электронная ведомость расхода шихты – это пример:
1. Учетной документации на электронном носителе
2. Художественной литературы
3. Рекламного проспекта
4. Фотографии оборудования
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 47 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в течение смены наблюдался повышенный расход топлива при нормальном выходе продукции, это может быть вызвано:
1. Низким КПД горения или неоптимальным режимом работы горелок
2. Высоким качеством топлива
3. Низкой температурой плавки
4. Уменьшением загрузки шихты
	Впишите ответ
	
	


- Задание 48 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «брак продукции» в пирометаллургии меди?
1. Продукция, не соответствующая техническим условиям по химическому составу или физическим свойствам
2. Продукция, произведенная в сверхурочное время
3. Продукция, упакованная в нетиповую тару
4. Вся продукция, полученная в опытной плавке
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 49 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для выявления причин негативных изменений параметров плавки используют:
1. Анализ записей в журнале, показаний КИП, данных лабораторных анализов
2. Гадание на кофейной гуще
3. Опрос мнения случайных людей
4. Просмотр развлекательных передач
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 50 (ПК1 – ИПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Обязан ли оператор вести записи о состоянии оборудования в начале и конце смены?
1. Да, это часть сменного задания для контроля и передачи дежурства
2. Нет, это делает ремонтная служба
3. Только в случае аварии
4. Только по указанию начальства
	Впишите ответ
	
	1



