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ОПК-3	Способен применять методы геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных ископаемых, горных отводов
ИОПК-3.3 Осуществляет выбор технологических решений при открытой, подземной и строительной геотехнологиях с учетом горно-геологических условий месторождений полезных ископаемых

- Задание 1 (ОПК3 – ИОПК3.3)
На какие группы по промышленному значению делят запасы полезных ископаемых
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Балансовые и забалансовые




- Задание 2 (ОПК3 – ИОПК3.3) 
На какие категории в зависимости от степени разведанности месторождения разделяют запасы полезных ископаемых
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Категории А, В, С1 и С2

	
	
	А, В, С1 и С2




- Задание 3 (ОПК3 – ИОПК3.3)
По правилам технической эксплуатации значения углов отклонения канатов должны быть не более
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	1˚30′




- Задание 4 (ОПК3 – ИОПК3.3)
Как называют комплекс работ по монтажу конструкций, обеспечивающих движение подъемных сосудов?
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Армированием ствола

	
	
	Армировка




- Задание 5 (ОПК3 – ИОПК3.3)
Каким видом нивелирования производится определение высот в горных выработках с углом наклона более 8°
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	тригонометрическое




- Задание 6 (ОПК3 – ИОПК3.3)
Примыкание к отвесам осуществляется с помощью 
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Соединительного треугольника

	
	
	треугольник




- Задание 7 (ОПК3 – ИОПК3.3)
Какими знаками закрепляются пункты маркшейдерских опорных сетей?
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	постоянными




- Задание 8 (ОПК3 – ИОПК3.3)
Каким видом нивелирования производится определение высот в подземных горных выработках с углом наклона до 8°
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	геометрическое




ОПК-12 Способен определять пространственно- геометрическое положение объектов, осуществлять необходимые геодезические и маркшейдерские измерения, обрабатывать и интерпретировать их результаты

ИОПК-12.1 Знать методы проведения геодезических и маркшейдерских измерений, оценку их точности

- Задание 9 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Какая наука изучает фигуру Земли, методы измерений на земной поверхности для изображения ее на планах и картах, а также решения инженерных задач:
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	геодезия




- Задание 10 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Геодезические сети подразделяют на:
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	плановые, высотные




- Задание 11 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Если дирекционный угол равен 280°20, то румб будет вычисляться по формуле…
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	r = α – 180°



- Задание 12 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Cистема закрепленных точек на земной поверхности, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат называется 
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Геодезическая сеть




- Задание 13 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Какой угол отсчитывают по ходу часовой стрелки от северной части осевого меридиана до заданной линии?
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	дирекционный угол




- Задание 14 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Как называют комплекс геодезических измерений и вычислений по определению превышений между точками поверхности Земли, а также высот этих точек
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Нивелирование




- Задание 15 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Принадлежность геодезического прибора, предназначенная для установки на грунт и закрепления на нем геодезического прибора, с помощью станового винта
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	штатив




- Задание 16 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Как избежать грубых ошибок при геодезических измерениях?
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	путем повторного измерения

	
	
	повторное измерение




- Задание 17 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Назовите виды маркшейдерских подземных полигонометрических ходов 
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	висячий; замкнутый; разомкнутый

	
	
	висячий; разомкнутый




- Задание 18 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Установите соответствие между названием румба и формулой для вычисления его значения:
	1
	ЮЗ:
	A
	r = α 

	2
	СВ:
	Б
	 r =180° – α

	3
	ЮВ:  
	В
	r = α – 180° 


	4
	СЗ:    
	Г
	 r =360° – α


- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	1В; 2А; 3Б; 4Г




- Задание 19 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Назовите угол, заключенный между проекциями линий местности на горизонтальную плоскость
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Горизонтальный угол




- Задание 20 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Как называются измерения, которые выполняют с помощью приборов, позволяющих непосредственно сравнить измеряемую величину с величиной, принятой за единицу
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Прямые измерения





- Задание 21 (ОПК12 - ИОПК12.1)
Как записывается масштаб, если чертёж уменьшен в 100 раз?
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	1:100




ИОПК-12.2 Способен применять методы проведения маркшейдерско-геодезических работ и использовать современное геодезическое оборудование.

- Задание 22 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Назовите основные способы подсчета запасов полезных ископаемых
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Среднего арифметического, геологических блоков, объемной палетки

	
	
	Среднего арифметического, объемной палетки




- Задание 23 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Подземные маркшейдерские сети по их назначению классифицируются на
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	подземные маркшейдерские опорные сети; съемочные сети 

	
	
	подземные маркшейдерские опорные и съемочные сети

	
	
	маркшейдерские опорные и съемочные сети




- Задание 24 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Как называют действия, в результате которых центр прибора совмещают с центром точки при помощи отвеса
- Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	центрирование




- Задание 25 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Перечислите основные методы нивелирования 
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	геометрическое
тригонометрическое




- Задание 26 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Как называется метод нивелирования, при котором определение разности высот двух точек производится с помощью горизонтального луча визирования 
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Геометрическое нивелирование

	
	
	Геометрическое



- Задание 27 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Как называется метод нивелирования, при котором определение разности высот двух точек производится с помощью наклонного визирного луча
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Тригонометрическое нивелирование

	
	
	Тригонометрическое



- Задание 28 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Относительно каких сетей осуществляется съемка предметов местности и рельефа для составления карт и планов различных масштабов
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Съемочные сети




- Задание 29 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Назовите комплекс геодезических работ, выполняемых на местности для составления топографических карт и планов
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Топографическая съемка



- Задание 30 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Для создания планов небольших незастроенных и малозастроенных участков, узких полос местности вдоль линий будущих дорог, трубопроводов, коммуникаций предназначена
  - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Тахеометрическая съемка




- Задание 31 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Поверхность Мирового океана в состоянии полного покоя и продолженной под материками называют  
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Уровенной поверхностью




- Задание 32 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Земной эллипсоид ориентированный определенным образом, параметры которого определены называют 
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	Референц-эллипсоидом

	
	
	эллипсоид




- Задание 33 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Разность между результатом измерений и истинным значением измеряемой величины называют 
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	погрешностью

	
	
	погрешность



- Задание 34 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Перечислите основные способы разбивки сооружений
 - Вариант ответа (+)
	Впишите ответ
	
	полярных координат, прямой угловой засечки, прямоугольных координат, линейной створной засечки

	
	
	полярных координат, угловой и линейной засечки, прямоугольных координат




- Задание 35 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Учет объемов выполненных горных работ на горном предприятии за отчетный период времени, устанавливаются маркшейдерской службой предприятия при производстве 
	Впишите ответ
	
	Маркшейдерский замер




- Задание 36 (ОПК12 - ИОПК12.2)
Назовите способы задания направления криволинейной части выработки в горизонтальной плоскости
	Впишите ответ
	
	Способы перпендикуляров и радиусов




