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ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-2.1Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)
К какому типу машин относятся шахтные бурильные установки?	
	Впишите ответ
	
	Горному



Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какие машины эффективнее и безопаснее применять на основной операции подземной добычи руд в условиях медно-колчеданных рудников?
	Впишите ответ
	
	Погрузочно-доставочные машины	



Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой способ бурения наиболее эффективен при бурении шпуров и скважин в условиях медно-колчеданных рудников?	
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательный



Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какое соединение буровой коронки диаметром 50...76 мм со штангой наиболее эффективно и безопасно в условиях медно-колчеданных рудников? 	
	Впишите ответ
	
	Резьбовое



Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Чем можно обеспечить эффективность и безопасность проведения взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Пневмозарядчиком



ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.2)
К каким горным машинам, применяемым в условиях медно-колчеданных рудников, предъявляются следующие технические требования как, требования к конструкции, технологии бурения, безопасности и испытаниям?	
	Впишите ответ
	
	Шахтным бурильным установкам



Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Резцы, буровые коронки, буровые долота и другие, которые предназначены для механического разрушения горных пород на забое, а также используют расширители, калибраторы для разрушения стенок скважины, чтобы придать ей требуемый диаметр и поперечное сечение - что это?	
	Впишите ответ
	
	Породоразрушающий инструмент



Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Назовите как называется устройство для механизированного заполнения взрывчатыми веществами (ВВ) зарядных полостей (скважин, шпуров, камер и т. д.), а также для приготовления ВВ непосредственно в процессе заряжания при производстве взрывных работ.	
	Впишите ответ
	
	Машина для заряжания шпуров и скважин (зарядная машина)



Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.2)
С какой целью используют твёрдые сплавы в породоразрушающем инструменте	
	Впишите ответ
	
	Армирования



Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что обеспечивает постоянную взаимосвязь входящих в комплекс машин, повышение производительности горняков и уменьшение обслуживающего персонала, увеличение срока службы и повышение надежности машин, поддержание оптимальных режимов их работы в технологических процессах в горнорудной промышленности, в
частности, процесса транспортирования?	
	Впишите ответ
	
	Автоматизация.



