Проектирование транспортных систем горных предприятий

ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.
[bookmark: _GoBack]ИПК-2.1Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности

Задание 1 (ПК-2 – ИПК-2.1)
 Какую связь обеспечивает транспорт между процессами выемки горной массы и её переработки или складирования?	
	Впишите ответ
	
	Технологическую



Задание 2 (ПК-2 – ИПК-2.1)
 Какая эффективность применения рудничного транспорта в горнодобывающей промышленности характеризуется такими показателями, как производительность и потребное число транспортных машин при заданном грузообороте, расстояние транспортирования, организация движения и вспомогательных транспортных операций, производительность труда и уровень безопасности?	
	Впишите ответ
	
	Технико-экономическая



Задание 3 (ПК-2 – ИПК-2.1)
 Что является комплексным показателем надежности, характеризующим безотказность и ремонтопригодность машины?	 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент готовности 



Задание 4 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какие показатели характеризуют насыщенность машины стандартными и унифицированными (единообразными) частями, узлами и целыми агрегатами, что позволяет комплектовать машины различного назначения из однотипных частей и агрегатов, повысить надежность машины, снизить трудоемкость ее изготовления и стоимость ремонта? 	
	Впишите ответ
	
	Показатели стандартизации и унификации



Задание 5 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Как называется фактическая производительность машины рудничного транспорта с учетом интенсивности загрузки и простоев по техническим, организационным и технологическим причинам (т/ч, т/смену, т/сут)?
	Впишите ответ
	
	Истина Эксплуатационная производительность










ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых

Задание 6 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 С учетом какого коэффициента определяют техническую производительность транспортной машины непрерывного действия, если грузонесущий орган заполнен грузом по площади геометрического сечения не полностью?	 
	Впишите ответ
	
	Коэффициента заполнения 



Задание 7 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какими называются силы, возникающие при перемещении транспортной машины и препятствующие ее движению?	
	Впишите ответ
	
	Силами сопротивления движению



Задание 8 (ПК-2 – ИПК-2.2)
 Выбор чего определяется схемой вскрытия месторождения, способом подготовки и технологией очистной выемки руды?	
	Впишите ответ
	
	Схемы подземного транспорта



Задание 9 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Как называется комплекс работ, выполняемых с целью поддержания и восстановления, исправности или работоспособности машин?	
	Впишите ответ
	
	Ремонт



Задание 10 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что обеспечивает постоянную взаимосвязь входящих в комплекс машин, повышение производительности горняков и уменьшение обслуживающего персонала, увеличение срока службы и повышение надежности машин, поддержание оптимальных режимов их работы в технологических процессах в горнорудной промышленности, в
частности, процесса транспортирования?	
	Впишите ответ
	
	Автоматизация.



