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ОПК-8. Способен работать с программным обеспечением общего, специального назначения и моделирования горных и геологических объектов.

ИОПК-8.1 Демонстрирует знания способов использования компьютерных и информационных технологий в деятельности горного инженера.

- Задание 1 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Что чаще всего подразумевается под термином «облако» в сфере информационных технологий?
	Впишите ответ
	
	виртуальное хранилище данных



- Задание 2 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Программный продукт Micromine относится к категории … программного обеспечения (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	прикладного



- Задание 3 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ГИС – это геоинформационная … (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	система



- Задание 4 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
ЦМП – это цифровая … поверхности (укажите пропущенное слово).
	Впишите ответ
	
	модель



- Задание 5 (ОПК-8 – ИОПК-8.1)
Как называется трехмерная разомкнутая поверхность, созданная с помощью сети взаимосвязанных треугольников?
	Впишите ответ
	
	ЦМП 

	
	
	цифровая модель поверхности



ОПК-9. Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
ИОПК-9.1 Демонстрирует знания о взрывчатых веществах, химических реакциях, протекающих при взрыве, классификацию взрывчатых веществ при осуществлении процессов проходческих и очистных работ. 

Задание 1 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой компонент ВВ обеспечивает его детонацию?
	Впишите ответ
	
	Боевик (инициирующий заряд)



Задание 2 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что происходит с горной породой при взрыве ВВ?
	Впишите ответ
	
	дробление 


 
Задание 3 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие ВВ чаще применяют при проведении выработок в устойчивых породах?
	Впишите ответ
	
	Гранулированные или патронированные


 
Задание 4 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как классифицируются ВВ по чувствительности к внешним воздействиям?
	Впишите ответ
	
	инициирующие, бризантные и промышленные


 
Задание 5 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что такое линия наименьшего сопротивления (ЛНС)?
	Впишите ответ
	
	Расстояние между шпурами, скважинами


 
Задание 6 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой тип ВВ наиболее предпочтителен при ведении работ в обводнённых шпурах и скважинах?
	Впишите ответ
	
	Эмульсионные



Задание 7 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что обеспечивает надёжное срабатывание заряда ВВ в скважине?
	Впишите ответ
	
	Правильная конструкция заряда, наличие боевика и качественная забойка


 
Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой параметр ВВ определяет его способность разрушать породу?
	Впишите ответ
	
	Бризантность


 
Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие химические процессы лежат в основе действия промышленных ВВ?
	Впишите ответ
	
	окислительно-восстановительные реакции


 
Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что запрещено при обращении с промышленными ВВ согласно Правилам безопасности?
	Впишите ответ
	
	Применять открытый огонь, курить, использовать неискробезопасный инструмент в зоне работ


  
ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 11 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто несёт персональную ответственность за безопасное ведение взрывных работ на участке?
	Впишите ответ
	
	Горный мастер или лицо, назначенное приказом



Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Когда разрешается вход в забой после взрыва?
	Впишите ответ
	
	После проветривания и проверки на газ


 
Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой документ регламентирует порядок производства взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при производстве, хранении и применении Взрывчатых материалов



Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что обязательно проверяется перед началом проходческих работ?
	Впишите ответ
	
	Состояние крепи, вентиляции и газового режима


  
Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой принцип лежит в основе безопасного управления горными работами?
	Впишите ответ
	
	Плановость, непрерывность и соблюдение проектных решений


  
Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто утверждает паспорт буровзрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Главный инженер шахты



Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что запрещено делать при обнаружении зависания руды в рудоспуске?
	Впишите ответ
	
	Подходить под зависшую массу


 
Задание 18 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой порядок применяется при ликвидации отказавшего заряда?
	Впишите ответ
	
	Работы выполняет только взрывник по специальному плану


 
Задание 19 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какие меры принимаются при ведении работ в условиях возможного прорыва воды?
	Впишите ответ
	
	предварительное бурения


 
Задание 20 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что определяет последовательность операций в проходческом цикле?
	Впишите ответ
	
	паспорт на проходку горной выработки


 
ОПК-14. Способен разрабатывать проектные инновационные решения по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-14.1 Демонстрирует знания инновационных методов по эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 21 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что запрещено при ведении скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Пребывание людей


  
Задание 22 ОПК-14 – ИОПК-14.1) 
Какой документ регламентирует безопасное ведение работ с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Правила безопасности при ведении горных работ



Задание 23 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обязательно проверяется перед началом выпуска руды из рудоспуска?
	Впишите ответ
	
	Отсутствие зависания руды и исправность затвора

	
	
	Отсутствие зависания руды 


 
Задание 24 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой параметр влияет на выбор способа доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Угол наклона, длина и сечение выработки



Задание 25 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что делать при обнаружении трещин в крепи около закладочного массива?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы и сообщить горному мастеру



Задание 26 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой порядок соблюдается при подготовке к скважинной отбойке?
	Впишите ответ
	
	бурение скважины, заряжание, взрывание



Задание 27 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что используется для транспортировки твердеющей закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Закладочные трубопроводы



Задание 28 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Как часто контролируется консистенция закладочной смеси?
	Впишите ответ
	
	Непрерывно или по графику

	
	
	по графику


 
Задание 29 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что запрещено при работе с погрузочно-доставочными машинами (ПДМ)?
	Впишите ответ
	
	Находиться под ковшом при его подъёме


 
Задание 30 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой документ фиксирует объём выполненных проходческих работ?
	Впишите ответ
	
	Журнал учёта сменных работ


 
Задание 31 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что является признаком нарушения технологии закладки?
	Впишите ответ
	
	Расслоение смеси, утечки по трубопроводу, пустоты в массиве


Задание 32 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой фактор влияет на скорость выпуска руды из блока?
	Впишите ответ
	
	) Гранулометрический состав и угол естественного откоса


 
Задание 33 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что делать при отказе одного из скважинных зарядов?
	Впишите ответ
	
	Остановить работы, оградить зону и вызвать взрывника


 
Задание 34 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой элемент доставки руды требует регулярного осмотра?
	Впишите ответ
	
	Оборудование


 
Задание 35 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что обеспечивает равномерный выпуск руды из очистного пространства?
	Впишите ответ
	
	последовательность и контроль


 
Задание 36 ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой компонент чаще всего входит в состав твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Цемент, шлак, вода и добавки



Задание 37 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что контролируется при организации работ в аварийной ситуации (например, обрушение)?
	Впишите ответ
	
	Доступ свежего воздуха, устойчивость пород, наличие спасательного оборудования


 
Задание 38 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой показатель используется для анализа эффективности доставки руды?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент использования грузоподъёмности и время цикла


  
Задание 39 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Что должно быть указано в паспорте буровзрывных работ для скважинной отбойки?
	Впишите ответ
	
	Глубина, диаметр скважин, тип ВВ, ЛНС, схема инициирования



Задание 40 (ОПК-14 – ИОПК-14.1)
Какой принцип лежит в основе оперативного учёта горных работ?
	 Впишите ответ
	
	фактически выполненных объёмов


 
ИОПК-14.2 Осуществляет анализ и выбор инновационных решений при проектировании объектов горного производства.

Задание 41 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой фактор наиболее влияет на выбор схемы расположения скважин при отбойке?
	Впишите ответ
	
	Прочность руды и требования к качеству дробления



Задание 42 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет снизить потери руды при выпуске из блока?
	Впишите ответ
	
	Равномерно-последовательный порядок выпуска из всех дучек


 
Задание 43 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Как можно уменьшить разубоживание руды при системах разработки с обрушением?
	Впишите ответ
	
	Своевременно выпускать руду до ее выхода с бортовым содержанием


 
Задание 44 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой способ доставки руды целесообразно применять при большой мощности залежи и устойчивости пород?
	Впишите ответ
	
	Самоходные погрузочно-доставочные машины



Задание 45 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что улучшает эффективность твердеющей закладки?
	Впишите ответ
	
	Оптимальное водоцементное отношение и равномерное распределение смеси


 
Задание 46 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой параметр необходимо контролировать при скважинной отбойке для снижения выхода негабарита?
	Впишите ответ
	
	Линию наименьшего сопротивления и интервал замедления



Задание 47 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что обеспечивает безопасность при ведении работ с твердеющей закладкой?
	Впишите ответ
	
	Устройство фильтрующих перемычек и контроль за усадкой массива


 
Задание 48 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой показатель используется для анализа эффективности организации выпуска руды?
 а) Количество использованных ламп
 б) Степень извлечения и уровень разубоживания
 в) Время обеденного перерыва

Задание 49 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет сократить объём нарезных работ при доставке руды?
 а) Увеличение числа рудоспусков
 б) Применение самоходного оборудования с возможностью погрузки прямо в забое
      в) Отказ от крепления выработок

Задание 50 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой подход снижает энергозатраты при скважинной отбойке?
 а) Бурение всех скважин вручную
 б) Оптимизация глубины и диаметра скважин под конкретные горно-геологические условия
 в) Увеличение удельного расхода ВВ

Задание 51 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что улучшает устойчивость закладочного массива при твердеющей закладке?
 а) Применение только крупного щебня
 б) Добавление вяжущего (цемента) и контроль за временем схватывания
 в) Полный отказ от воды в смеси

Задание 52 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой способ отбойки предпочтителен при необходимости минимизировать сейсмическое воздействие?
 а) Минные заряды
 б) Шпуровая отбойка с малыми зарядами и короткими замедлениями
 в) Гидравлическая отбойка

Задание 53 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет повысить ритмичность производства при выпуске руды?
 а) Произвольный порядок открытия дучек
 б) Чёткий график выпуска с контролем объёма каждой дозы
 в) Отсутствие учёта выпущенной массы

Задание 54 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой фактор ограничивает применение взрывной доставки руды?
 а) Высокая стоимость лампочек
 б) Наклон менее 12° и плохое дробление руды
 в) Наличие вентиляции

Задание 55 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что целесообразно изменить при частых зависаниях руды в дучках?
 а) Уменьшить размер кондиционного куска
 б) Увеличить поперечное сечение дучек или применить вибропитатели
 в) Закрыть половину дучек

Задание 56 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой документ служит основой для предложения по улучшению организации работ?
 а) Личный дневник горного мастера
 б) Анализ оперативных показателей (производительность, потери, разубоживание, простои)
 в) Погодный прогноз

Задание 57 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что снижает затраты при транспортировке твердеющей закладки?
 а) Применение открытых желобов
 б) Использование гравитационного напора и минимального числа перегрузок
 в) Подача смеси только вручную

Задание 58 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой параметр скважинной отбойки влияет на возможность магазинирования руды?
 а) Цвет ВВ
 б) Степень дробления и выход негабарита
 в) Длина огнепроводного шнура
Задание 59 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Что позволяет повысить надёжность работы при закладке выработанного пространства?
 а) Отказ от контроля за качеством смеси
 б) Автоматизированный учёт компонентов и непрерывный мониторинг подачи смеси
 в) Использование старых трубопроводов

Задание 60 (ОПК-14 – ИОПК-14.2)
Какой принцип лежит в основе предложений по совершенствованию организации производства?
 а) Максимальное усложнение технологических схем
 б) Снижение затрат при одновременном повышении безопасности и полноты извлечения руды
 в) Сокращение числа контрольных точек

ОПК-16. Способен применять навыки разработки систем по обеспечению экологической и промышленной безопасности при производстве работ по эксплуатационной разведке, добыче и переработке твердых полезных ископаемых, строительству и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-16.1 Использует методики расчета систем для обеспечения экологической и промышленной безопасности при производстве горных работ. 

Задание 51 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Эксплуатируемая и подготовленная к эксплуатации часть минеральных ресурсов называется:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Минерально-сырьевая база




Задание 53 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какой класс опасности имеют отходы производства и потребления, характеризующиеся как чрезвычайно опасные для окружающей среды?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Первый класс




Задание 54 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
 Какие климатические факторы учитываются при расчете систем пылеподавления 
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Температура, осадки, ветер



Задание 55 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Инновационные подходы в управлении отходами:
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Биовыщелачивание, нанотехнологии, циркулярная экономика



Задание 57 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какие меры применяются для восстановления земель, нарушенных горными работами ( техническая рекультивация)
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Планировка поверхности, нанесение плодородного слоя, создание дренажных систем, укрепление откосов



Задание 58 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какие меры применяются для восстановления земель, нарушенных горными работами (биологическая  рекультивация)
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Посев трав, посадка деревьев и кустарников, внесение удобрений, мелиорация




Задание 59 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Обязательное или добровольное страхование экологических рисков, позволяющее компенсировать ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварий и инцидентов.
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Экологическое страхование




Задание 60 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Какова роль технологий переработки и утилизации отходов горнодобывающего производства (хвостов, шламов, отработанной породы) в снижении негативного воздействия на окружающую среду?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Снижение объемов отходов, извлечение ценных компонентов, производство строительных материалов, улучшение экологической обстановки



Задание 62 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Как проводится расчет воздействия, если в одном промышленном узле работают несколько разных компаний?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	оценка суммарного влияния воздействия на окружающую среду



Задание 63 (ОПК-16 – ИОПК-16.1)
Система регулярных наблюдений и измерений состояния окружающей среды в зоне влияния предприятия, целью которой является выявление изменений, связанных с деятельностью предприятия, и оценка эффективности мер по охране окружающей среды.
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Экологический мониторинг



ОПК-21. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
ИОПК-21.2. Умеет оформлять документацию и выполнять чертежи горных объектов, используя современные информационные технологии и программные средства

- Задание 38 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Растровым изображением называется компьютерное представление рисунка, фотографии или иного графического материала в виде набора ….. растра? (укажите пропущенное слово).
Вариант ответа 
точек

- Задание 40 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Объекты каркасов в Мicromine создаются в виде файлов с расширением (запишите ответ на английской букве)?
Вариант ответа
tridb 

- Задание 41 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Для своего функционирования информационная система требует создания в памяти компьютера динамически обновляемой модели внешнего мира с использованием единого хранилища – … данных (укажите пропущенное слово).
Вариант ответа
базы

- Задание 42 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Компьютерное моделирование – это процессы моделирования, использующие совокупности средств и методов сбора, обработки и передачи … для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления (укажите пропущенное слово).
Вариант ответа
данных

- Задание 43 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Основными задачами горнодобывающих предприятий, которые можно решить с помощью современных программ являются обработка данных геологического опробования, создание трехмерных (каркасных, блочных и др.) … , подсчёт запасов, быстрый пересчёт результатов при появлении новой информации о месторождении (укажите пропущенное слово).
Вариант ответа
моделей

- Задание 44 (ОПК-21 – ИОПК-21.2)
Это окно представляет собой графическую среду программы Micromine, где визуализируются все типы данных, а занимает большую часть рабочего пространства. Как это окно называется? 
Вариант ответа
Визекс


ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов. 

Задание 61 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой способ отбойки предпочтительнее при большой мощности рудного тела и устойчивых бортах?
 а) Ручная отбойка кайлом
 б) Скважинная отбойка с использованием самоходных буровых установок
 в) Отбойка гидромонитором

Задание 62 (ПК-3– ИПК-3.1)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды?
 а) Максимально быстрый выпуск из одной дучки
 б) Равномерный выпуск по всей площади блока с контролем зависания
 в) Полный отказ от рудоспусков
Задание 63 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой тип доставки руды целесообразен в условиях ограниченного сечения выработок и частых поворотов?
 а) Железнодорожный транспорт
 б) Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
 в) Конвейерная лента

Задание 64 (ПК-3– ИПК-3.1)
Почему при системах разработки с твердеющей закладкой важно контролировать водоцементное отношение?
 а) Чтобы смесь была светлее
 б) Чтобы обеспечить требуемую прочность закладочного массива и избежать расслоения
 в) Чтобы снизить стоимость воды

Задание 65 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой фактор определяет выбор между скважинной и шпуровой отбойкой?
 а) Наличие свободного места на складе ВВ
 б) Мощность залежи, устойчивость пород и требуемая производительность
 в) Предпочтения начальника участка

Задание 66 (ПК-3– ИПК-3.1))
Какой фактор учитывается в первую очередь при выборе схемы скважинной отбойки?
 а) Наличие свободного места на складе ВВ
 б) Сочетание прочности руды, устойчивости пород и требований к качеству дробления
 в) Предпочтения бурильщика

Задание 67 (ПК-3– ИПК-3.1)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды из блока с обрушением?
 а) Максимально быстрый выпуск из одной дучки
 б) Равномерно-последовательный выпуск с контролем уровня контакта руды и пустых пород
 в) Отказ от вентиляции в зоне выпуска

Задание 68 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой принцип лежит в основе рационального применения твердеющей закладки?
 а) Заполнение всего пространства любой смесью
 б) Сочетание прочности закладочного массива, технологии доставки смеси и условий горного давления
 в) Использование только цемента без заполнителя

Задание 69 (ПК-3– ИПК-3.1)
Какой способ доставки руды целесообразен при работе с твердеющей закладкой и ограниченным сечением выработок?
 а) Железнодорожный транспорт
 б) Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
 в) Ручная переноска

Задание 70 (ПК-3– ИПК-3.1)
Почему при проектировании системы разработки с твердеющей закладкой важно учитывать водоцементное отношение?
 а) Чтобы смесь была светлее
 б) Чтобы обеспечить требуемую прочность, текучесть и предотвратить расслоение смеси в трубопроводе
 в) Чтобы снизить стоимость воды

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 71 (ПК-3– ИПК-3.2)
 Как можно повысить полноту извлечения руды при системах с твердеющей закладкой?
 а) Увеличить толщину закладочного массива
 б) Минимизировать потери за счёт точного контроля границы рудного тела и равномерного выпуска
 в) Отказаться от крепления

Задание 72 (ПК-3– ИПК-3.2)
Что позволяет снизить расход цемента при приготовлении твердеющей закладки?
 а) Полный отказ от вяжущего
 б) Использование золы, хвостов обогащения или других активных добавок
 в) Увеличение объёма воды

Задание 73 (ПК-3– ИПК-3.2)
Какой подход снижает потери руды при скважинной отбойке?
 а) Увеличение удельного расхода ВВ
 б) Оптимизация параметров заряжания и формы отбойки под геометрию рудного тела
 в) Применение только ручного труда

Задание 74 (ПК-3– ИПК-3.2)
Как можно использовать хвосты обогатительных фабрик в подземных работах?
 а) Только как отвал на поверхности
 б) Как компонент закладочной смеси для заполнения выработанного пространства
 в) Для розжига костров

Задание 75 (ПК-3– ИПК-3.2)
Что способствует экономии энергоресурсов при доставке руды?
 а) Постоянная работа двигателя на холостом ходу
 б) Применение самоходной техники с рекуперативным торможением и оптимизация маршрутов
 в) Увеличение числа перегрузок

Задание 76 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой способ отбойки позволяет лучше сохранить контур рудного тела и снизить разубоживание?
 а) Ударно-канатное бурение
 б) Скважинная отбойка с точно рассчитанной линией наименьшего сопротивления
 в) Применение максимальных зарядов ВВ

Задание 77 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что помогает повысить полноту извлечения руды при выпуске из блока с твердеющей закладкой?
 а) Выпуск только из центральной дучки
 б) Равномерный последовательный выпуск по всей площади камеры
 в) Полный отказ от контроля за уровнем руды

Задание 78 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как можно использовать хвосты обогащения в системах с закладкой?
 а) Только как отвал на поверхности
 б) Как основной заполнитель в составе твердеющей закладочной смеси
 в) Для покраски оборудования

Задание 79 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой подход снижает потери ценного компонента при доставке руды?
 а) Использование открытых желобов без ограждений
 б) Применение герметичных или закрытых транспортных систем 
 в) Увеличение скорости движения техники

Задание 80 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что позволяет улучшить качество рудной массы при скважинной отбойке?
 а) Максимальное дробление до пыли
 б) Оптимизация параметров взрыва для получения кондиционного куска без негабарита
 в) Отказ от забойки скважин
