КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
Метрология, стандартизация и сертификация
- Задание 1 (ПК5– ИПК 5.1)
Назовите сайт, который содержит официальную информацию о действующих на территории РФ стандартах и технических регламентах. В ответе используйте формат xxxxxxx.ru
	Впишите правильный ответ
	gost.ru



- Задание 2 (ПК5– ИПК 5.1)
Какой номер имеет система стандартов ЕСКД в общем классификаторе?

	Впишите правильный ответ
	2


Задание 3 (ПК5– ИПК 5.1)
Какое обозначение соответствует межгосударственному стандарту?
ГОСТ Р 1.0
 ИСО 9001
 ГОСТ 8.401 (+)
BS 18000
- Задание 4 (ПК5– ИПК 5.1)
К какой группе технических документов относится «Руководство по эксплуатации»?
A. Проектные
B. Технологические
C. Ремонтные
D. Эксплуатационные (+)
- Задание 5 (ПК5– ИПК 5.1)
Как называется Федеральный закон, регулирующий стандартизацию в РФ?
A. О техническом регулировании
B. О стандартизации в Российской Федерации (+)
C. Об обеспечении единства измерений
D. О защите прав потребителей
- Задание 6 (ПК5– ИПК 5.1)
К какой группе стандартов ЕСКД относятся «Общие правила выполнения схемной документации»?
A. Группа 2
B. Группа 5
C. Группа 6
D. Группа 7 (+)
ИПК 1.5.2 - Уметь выполнять работы по поверке и калибровке систем АСУ ТП
- Задание 7 (ПК5– ИПК 5.2)
Как называется совокупность операций для определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений?
A. Поверка
B. Калибровка (+)
C. Юстировка
D. Стандартизация
- Задание 8 (ПК5– ИПК 5.2)
Какая единица измерения является основной в системе СИ для времени?
A. Минута
B. Час
C. Секунда (+)
D. Сутки
- Задание 9 (ПК5– ИПК 5.2)
Какое обозначение единицы напряжения соответствует ГОСТ 8.417?
A. 220 в
B. 220 В (+)
C. 220 вольт
D. 220 V
- Задание 10 (ПК5– ИПК 5.2)
Как называется Федеральный закон, регулирующий метрологическую деятельность в РФ?
A. О техническом регулировании
B. О стандартизации в РФ
C. Об обеспечении единства измерений (С)
D. О сертификации продукции
- Задание 11 (ПК5– ИПК 5.2)
Как называется погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности к нормирующему значению?
A. Абсолютная погрешность
B. Относительная погрешность
C. Приведенная погрешность (+)
D. Систематическая погрешность
- Задание 12 (ПК5– ИПК 5.2)
Какой стандарт определяет номенклатуру метрологических характеристик средств измерений?
A. ГОСТ 8.009 (+)
B. ГОСТ 2.602
C. ГОСТ 8.417
D. ГОСТ Р 1.0
 - Задание 13 (ПК5– ИПК 5.2)
Какой организацией ставится знак поверки в виде оттиска с восьмигранным кантом?
A. Региональный центр метрологии
B. Государственный научный метрологический институт (+)
C. Юридическое лицо или ИП
D. Росстандарт
- Задание 14 (ПК5– ИПК 5.2)
Чему равна абсолютная погрешность преобразователя с диапазоном от –50 до 180 °С и классом точности 1,5?
A. 2,45 °С
B. 3,45 °С
C. 1,5 °С (+)
D. 230 °С

- Задание 15 (ПК5– ИПК 5.3)
Стандарты какой системы устанавливают требования к ремонтной документации?
A. ЕСКД (+)
B. ЕСТД
C. СРПП
D. ГСИ 
- Задание 16 (ПК5– ИПК 5.3)
Какой из перечисленных документов относится к ремонтной документации согласно ГОСТ 2.602?
A. Паспорт изделия
B. Руководство по эксплуатации
C. Руководство по ремонту (+)
D. Технические условия
Задание 17 (ПК5– ИПК 5.3)
Какой стандарт ЕСКД определяет общие требования к содержанию ремонтных документов?
A. ГОСТ 2.601
B. ГОСТ 2.602 (+)
C. ГОСТ 2.603
D. ГОСТ 2.610 
Задание 18 (ПК5– ИПК 5.3)
Как называется документ, содержащий номенклатуру материалов и их количество, необходимое для ремонта?
A. Ведомость ЗИП
B. Нормы расхода запасных частей
C. Нормы расхода материалов на ремонт (+)
D. Чертеж ремонтный
Задание 19 (ПК5– ИПК 5.3)
Какой подраздел Руководства по ремонту должен быть первым?
A. Указания по организации дефектации
B. Перечень средств оснащения
C. Рекомендуемые схемы ремонта
D. Указания по организации ремонта (+) 
Задание 20 (ПК5– ИПК 5.3)
Какой стандарт устанавливает правила внесения изменений в ремонтную документацию?
A. ГОСТ 2.602
B. ГОСТ 2.603 (+)
C. ГОСТ 2.604
D. ГОСТ 2.605
- Задание 48 (УК-1– ИУК-1.1)
Определите абсолютную погрешность преобразователя с диапазоном от –50 до 180 °С и классом точности 1,5.
A. 1,5 °С
B. 2,45 °С
C. 3,45 °С (+)
D. 230 °С
- Задание 49 (УК1– ИУК-1.1)
По какой погрешности определяется класс точности средства измерения согласно ГОСТ 8.401, если на шкале присутствует условный знак «O» ?
	Впишите ответ
	относительной



- Задание 50 (УК1– ИУК-1.1)
Какому способу метрологического обеспечения должно подвергаться средство измерения, применяемое на опасном производственном объекте?
A. Калибровка
B. Поверка (+)
C. Юстировка
D. Стандартизация
Задание 51 (УК-1– ИУК-1.1)
Как называется тип нормативно-правовых документов, принятых на уровне Таможенного союза (ЕАЭС), в которых устанавливаются минимально необходимые требования безопасности? В ответе используйте единственное число и только строчные буквы.
	Впишите ответ
	технический регламент таможенного союза



- Задание 52 (УК-1– ИУК-1.1)
Определите, какого класса точности следует взять прибор, чтобы измерить синусоидальное напряжение в сети питания  В. Ответ укажите цифровым значением.
	Впишите ответ
	4



[bookmark: _GoBack]- Задание 53 (УК1– ИУК-1.1)
Определите класс точности прибора при следующих условиях: стрелочный вольтметр имеет диапазон измерений от 0 до 150 В. Определено, что максимальная абсолютная  погрешность  измерений равна  0,27 В. Ответ укажите цифровым значением.
	Впишите ответ
	0,1



- Задание 54(УК1– ИУК-1.1) Как называется система стандартов, которая устанавливает требования к предельно допустимым нормам опасных факторов при производстве работ? Приведите полное название системы, начиная с заглавной буквы, кавычки не используйте.
	Впишите ответ
	Система стандартов безопасности труда


- Задание 55 (УК1– ИУК-1.1)
Какой термин, связанный с системой допусков и посадок, соответствует определению, установленному ГОСТ 25346: Разность между наибольшими и наименьшими предельными размерами, или абсолютная величина алгебраической разности между верхними и нижними отклонениями. Ответ начинайте со строчной буквы.
	Впишите ответ
	допуск


- Задание 56 (УК1– ИУК-1.1)
Какой термин, связанный с системой допусков и посадок, соответствует определению, установленному ГОСТ 25346: Размер, относительно которого определяются предельные размеры и который служит началом отсчета отклонений. Ответ начинайте со строчной буквы.
	Впишите ответ
	номинальный размер


- Задание 57 (УК1– ИУК-1.1)
Какой термин, связанный с системой допусков и посадок, соответствует определению, установленному ГОСТ 25346: Характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Ответ начинайте со строчной буквы.
	Впишите ответ
	посадка




