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ОПК-5. Способен применять методы анализа, знания закономерностей поведения, управления свойствами горных пород и состоянием массива в процессах добычи и переработки полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.

ИОПК-5.1 Знает методы управления свойствами и управления состоянием массива горных пород. 
- Задание 1 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Как называется способ управления состоянием массива горных пород, когда управление состоянием массива заключается в оставлении между очистными камерами прочных рудных целиков?
	
	
	Поддержание выработанного пространства целиками


- Задание 2 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Как называется способ управления состоянием массива горных пород при котором часть руды временно оставляют в выработанном пространстве для поддержания обнажений висячего и лежачего боков?
	
	
	Поддержание выработанного пространства магазинированной рудой


- Задание 3 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Как называется способ управления состоянием массива горных пород при котором выработанное пространство заполняют устой породой или специальной твердеющей смесью?
	
	
	Закладка выработанного пространства


- Задание 4 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Как называется способ управления состоянием массива горных пород при котором намеренно и последовательно обрушают налегающую толщу пород вслед за подвиганием очистных работ?
	
	
	Обрушение горных пород


- Задание 5 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
При какой ценности руд целесообразно использовать поддержание выработанного пространства целиками?
	
	
	невысокой

	
	
	низкой


- Задание 6 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
При использовании магазинирования выработанного пространства рудой руда и породы в очистном забое должны быть устойчивыми?
	
	
	Да

	
	
	Должны быть устойчивыми


- Задание 7 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
При обрушении пород и руд что будет происходить с напряжениями в оставшихся целиках?
	
	
	Напряжения будут уменьшатся 


- Задание 8 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Прочность массива горных пород отличается от прочности горных пород в образце на величину…
	
	
	Коэффициента структурного ослабления


- Задание 9 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Закончите утверждение: «Прочность массива горных пород с увеличением количества трещин в объеме как правило …» .
	
	
	Уменьшается


- Задание 10 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
В случае с зияющими (открытыми) трещинами возможным вариантом упрочнения массива горных пород является…?
	
	
	Упрочнение массива твердеющими составами


- Задание 11 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Прочность массива горных пород больше, меньше или равна прочности горных пород в лабораторных условиях?
	
	
	Меньше


- Задание 12 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Метод управления состоянием массива горных пород обрушением эффективен при высокой или низкой устойчивости вмещающих пород?
	
	
	Низкой


- Задание 13 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
В зоне опорного давления действующие напряжений больше или меньше чем в нетронутом массиве??
	
	
	Больше


- Задание 14 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Несущая способность твердеющей закладки больше или меньше, чем у несвязной?
	
	
	Больше


- Задание 15 (ОПК-5 – ИОПК-5.1)
Как называется неотработанная часть рудного тела, оставленная для поддержания выработанного пространства?
	
	
	Целик




ИОПК-5.2 Владеет навыками определения параметров конструктивных элементов систем разработки, нормативной прочности искусственных массивов, способов поддержания очистного пространства и управления состоянием массива. 

- Задание 16 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
При определении безопасных размеров пролета кровли окончательное значение принимается с округлением в меньшую или большую сторону.
	
	
	Меньшую


- Задание 17 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
При определении размеров междукамерного целика окончательные размены принимаются с учетом округления в меньшую или большую сторону?
	
	
	Большую


- Задание 18 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Какие характеристики горных пород учитываются при расчете целика в режиме заданных смещений?
	
	
	Деформационные


- Задание 19 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Как называется пролет кровли, при котором обеспечивается заданный запас устойчивости?
	
	
	Допустимым


- Задание 20 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Как называется целик основным назначением которого является управление нагрузкой на междукамерные целики?
	
	
	Барьерный


- Задание 21 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Какое основное напряженное состояние создается в высоких целиках в их среднем сечении?
	
	
	Одноосное


- Задание 22 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Что произойдет с зоной опорного давления, если увеличить ширину очистной выработки?
	
	
	Увеличится


- Задание 23 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Нагрузка от какого объема пород определяет прочность закладки при камерно-столбовой системе?
	
	
	Свода естественного равновесия


- Задание 24 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Что учитывает коэффициент формы целика?
	
	
	Соотношение ширины целика к его высоте


- Задание 25 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Что характеризует коэффициент полноты подбучивания?
	
	
	Площадь пустот между целиком и породой


- Задание 26 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
В каких породах смоло-инъекционное упрочнение наиболее эффективно?
	
	
	Трещиноватых породах


- Задание 27 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Нормативная прочность закладочного для камер первой очереди больше меньше или равна нормативной прочности закладочного материала для камер второй очереди??
	
	
	Больше


- Задание 28 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
К какой группе факторов, определяющих характер обрушения пород, относится угол падения рудного тела?
	
	
	Горно-геологические факторы


- Задание 29 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
К какой группе факторов, определяющих характер обрушения пород, относится порядок ведения горных работ?
	
	
	Технологические факторы


- Задание 30 (ОПК-5 – ИОПК-5.2)
Максимум опорного давления при одностадийной выемке будет приходится на …
	
	
	Призабойный массив




