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ОПК-9. Способен осуществлять техническое руководство горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов, непосредственно управлять процессами на производственных объектах, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
ИОПК-9.1 Демонстрирует знания о взрывчатых веществах, химических реакциях, протекающих при взрыве, классификацию взрывчатых веществ при осуществлении процессов проходческих и очистных работ. 

Задание 1 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой компонент ВВ обеспечивает его детонацию?
 а) Наполнитель
 б) Боевик (инициирующий заряд)
 в) Забойка

Задание 2 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что происходит с горной породой при взрыве ВВ?
 а) Она плавится
 б) Происходит её дробление под действием ударной волны и газового давления
 в) Она растворяется

Задание 3 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие ВВ чаще применяют при проведении выработок в устойчивых породах?
 а) Водосодержащие эмульсионные
 б) Гранулированные или патронированные 
 в) Жидкие нестабильные составы

Задание 4 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Как классифицируются ВВ по чувствительности к внешним воздействиям?
 а) По цвету и запаху
 б) На инициирующие, бризантные и промышленные
 в) По сроку годности

Задание 5 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что такое линия наименьшего сопротивления (ЛНС)?
 а) Расстояние между соседними шпурами
 б) Расстояние между шпурами, скважинами, от заряда до свободной поверхности 
 в) Глубина забуривания

Задание 6 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой тип ВВ наиболее предпочтителен при ведении работ в обводнённых шпурах и скважинах?
 а) Пороховые составы
 б) Эмульсионные 
 в) Сухие нитросоставы

Задание 7 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что обеспечивает надёжное срабатывание заряда ВВ в скважине?
 а) Максимальная глубина бурения
 б) Правильная конструкция заряда, наличие боевика и качественная забойка
 в) Использование деревянных пробок

Задание 8 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какой параметр ВВ определяет его способность разрушать породу?
 а) Цвет 
 б) Бризантность
 в) Температура хранения

Задание 9 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Какие химические процессы лежат в основе действия промышленных ВВ?
 а) Эндотермические реакции
 б) Быстрые экзотермические окислительно-восстановительные реакции с выделением газов
 в) Реакции полимеризации

Задание 10 (ОПК-9 – ИОПК-9.1)
Что запрещено при обращении с промышленными ВВ согласно Правилам безопасности?
 а) Использовать металлический штырь для уплотнения забойки
 б) Применять открытый огонь, курить, использовать неискробезопасный инструмент в зоне работ
 в) Хранить ВВ в тени

ИОПК-9.2 Знает принципы и порядок управления горными и взрывными работами при поисках, разведке и разработке месторождений твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов. 

Задание 11 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто несёт персональную ответственность за безопасное ведение взрывных работ на участке?
 а) Рабочий, заряжающий шпуры
 б) Горный мастер или лицо, назначенное приказом
 в) Мастер ВШТ

Задание 12 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Когда разрешается вход в забой после взрыва?
 а) Сразу после взрыва
 б) После проветривания и проверки на газ
 в) Через 5-10 минут независимо от условий

Задание 13 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой документ регламентирует порядок производства взрывных работ?
 а) Трудовой кодекс РФ
 б) Правила безопасности при производстве, хранении и применении Взрывчатых материалов 
 в) Устав предприятия

Задание 14 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что обязательно проверяется перед началом проходческих работ?
 а) Наличие запаса питьевой воды
 б) Состояние крепи, вентиляции и газового режима
 в) Исправность осветительных приборов у всех рабочих

Задание 15 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой принцип лежит в основе безопасного управления горными работами?
 а) Максимальная скорость проходки
 б) Плановость, непрерывность и соблюдение проектных решений
 в) Минимизация числа задействованного персонала

Задание 16 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Кто утверждает паспорт буровзрывных работ?
 а) Бригадир проходчиков
 б) Главный инженер шахты или уполномоченное лицо
 в) Начальник склада ВМ

Задание 17 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что запрещено делать при обнаружении зависания руды в рудоспуске?
 а) Сообщать горному мастеру
 б) Подходить под зависшую массу без принятия мер безопасности
 в) Использовать фугасные заряды

Задание 18 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какой порядок применяется при ликвидации отказавшего заряда?
 а) Самостоятельно извлечь боевик
 б) Работы выполняет только взрывник по специальному плану
 в) Забить скважину новым зарядом поверх старого

Задание 19 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Какие меры принимаются при ведении работ в условиях возможного прорыва воды?
 а) Увеличение глубины шпуров
 б) Выполнение предварительного бурения и контроля водопритока
 в) Отказ от применения ВВ

Задание 20 (ОПК-9 – ИОПК-9.2)
Что определяет последовательность операций в проходческом цикле?
 а) Желание бригадира
 б) Технологический регламент и паспорт на проходку горной выработки
 в) Наличие свободного оборудования


ОПК-10. Способен применять основные принципы технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-10.1 Демонстрирует знания основных технологий эксплуатационной разведки, добычи, переработки твердых полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных объектов.

Задание 21 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Какая из нижеперечисленных последовательностей стадий подземной разработки месторождений является правильной?	
1). Подготовка-вскрытие-очистная выемка	
2). Очистная выемка- подготовка-вскрытие	
3). Вскрытие-подготовка-очистная выемка	
4). Любая, в зависимости от геологических условий

Задание 22 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 К какому типу выработок относятся капитальные квершлаги?	
1). К разведочным выработкам	
2). К подготовительным выработкам	
3). К вскрывающим выработкам	
4). К нарезным выработкам

Задание 23 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах?	
1). Центральной	
2). Фланговой	
3). Диагональной (комбинированной)	
4). Нет правильного ответа

Задание 24 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Как называется горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на поверхность, пройденная вкрест простирания рудного тела?
1). Квершлаг	
2). Шурф	
3). Штольня	
4). Орт

Задание 25 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации?	
1). Горнокапитальные работы	
2). Горноподготовительные работы	
3). Нарезные работы	
4). Очистные работы

Задание 26 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Горные работы, проводимые в пределах вскрытой части месторождения с целью подготовки его к эксплуатации?	
1). Горнокапитальные работы	
2). Горноподготовительные работы	
3). Нарезные работы	
4). Очистные работы

Задание 27 (ОПК-10 – ИОПК-10.1) 
Проведение горных выработок для того, чтобы обеспечить доступ к месторождению с земной поверхности?	
1). Начало	
2). Открытие	
3). Вскрытие	
4). Нет верного ответа

Задание 28 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
Разделение месторождения на отдельные участки (этажи, панели и очистные блоки) и собственно подготовка внутри этих участков к началу очистных работ?	
1). Подготовка	
2). Заготовка	
3). Распределение	
4). Нет правильного ответа

Задание 29 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Основное требование к вскрытию рудных месторождений?	
1). Необходимость двух выходов на земную поверхность	
2). Удобная площадка для размещения поверхностного комплекса	
3). Возможность своевременной подготовки нового горизонта и т.д.	
4). Все ответы верны

Задание 30 (ОПК-10 – ИОПК-10.1)
 Главная цель вскрытия месторождений?	
1). Создание транспортных связей между очистными забоями и пунктом приёма его на поверхности	
2). Обеспечение условий для безопасного перемещения людей	
3). Подача чистого воздуха к рабочим участкам	
4). Все ответы верны

ИОПК-10.2 Демонстрирует знания методов управления основными технологическими процессами при эксплуатационной разведке, добыче, переработке твердых полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных объектов.

Задание 31 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Способ вскрытия месторождений зависит от:	
1). Рельефа местности, ценности полезного ископаемого	
2). Формы, размеров и глубины залегания полезного ископаемого	
3). Мощности и угла падения пластов или рудных тел, их числа и расстояния между ними и других факторов	
4). Все ответы верны

Задание 32 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Что такое штрек в контексте подземной разработки?	
1). Основной вертикальный ствол для подъема руды	
2). Горизонтальная или наклонная горная выработка, используемая для разведки и добычи руды	
3). Взрывное устройство для разрушения породы	
4). Устройство для вентиляции шахты

Задание 33 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 Какие факторы влияют на выбор способа подземной разработки месторождения? (выберите все подходящие)	
1). Геологические условия и структура породы	
2). Размеры и глубина месторождения	
3). Экономическая эффективность метода	
4). Цвет породы

Задание 34 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Какие основные способы проветривания используются в шахтах? (выберите все подходящие)	
1). Нагнетательная	
2). Всасывающая	
3). Комбинированная	
4). Гидравлическая

Задание 35 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 При какой схеме проветривания главный ствол располагается в центре шахтного поля, а вспомогательные стволы – на флангах:	
1). центральной	
2). фланговой	
3). диагональной	
4). Комбинированной

Задание 36 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Как называется транспортный горизонт, по которому руда транспортируется к шахтному стволу:	
1). транспортный	
2). откаточный	
3). основной	
4). Промежуточный

Задание 37 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 К комбинированным способам вскрытия рудных месторождений относят:
1). вскрытие штольней по месторождению, лежачему боку, висячему боку 	
2). вскрытие наклонным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку и флангам
3). вскрытие вертикальным шахтным стволом по месторождению, лежачему боку, висячему боку и флангам 	
4). вертикальный шахтный ствол с поверхности с переходом в наклонный шахтный ствол

Задание 38 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Часть этажа, ограниченная вентиляционно-ходовыми восстающими. Включает в себя несколько очистных камер и обслуживается одним рудоспуском	
1). этаж	
2). блок	
3). шахтное поле	
4). Забой

Задание 39 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
 Горные работы по проведению выработок, открывающих доступ с поверхности земли к рудному телу или всему месторождению, или от какой-либо разрабатываемой части месторождения к ниже- или вышележащей неотработанной части месторождения и обеспечивающих возможность подготовки месторождения к эксплуатации	
1). вскрытие	
2). подготовка	
3). нарезка	
4). Разведка

Задание 40 (ОПК-10 – ИОПК-10.2) 
Каждый из горизонтов в зависимости от геологических, технических и экономических факторов дополнительно делится на еще более мелкие части	
1). этажи	
2). панели	
3). столбы	
4). все ответы верны

ОПК-13. Способен оперативно устранять нарушения производственных процессов, вести первичный учет выполняемых работ, анализировать оперативные и текущие показатели производства, обосновывать предложения по совершенствованию организации производства.
ИОПК-13.1 Демонстрирует знания отраслевых правил безопасности и состав производственных процессов. 

Задание 41 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что запрещено при ведении скважинной отбойки?
 а) Использовать пневмозарядчики
 б) Пребывание людей в зоне действия взрыва
 в) Применять эмульсионные ВВ

Задание 42 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой документ регламентирует безопасное ведение работ с твердеющей закладкой?
 а) Санитарные нормы
 б) Правила безопасности при ведении горных работ 
 в) Устав шахты

Задание 43 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что обязательно проверяется перед началом выпуска руды из рудоспуска?
 а) Наличие смазки на колёсах вагонеток
 б) Отсутствие зависания руды и исправность затвора
 в) Цвет руды

Задание 44 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой параметр влияет на выбор способа доставки руды?
 а) Температура воздуха в выработке
 б) Угол наклона, длина и сечение выработки
 в) Количество лампочек освещения

Задание 45 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что делать при обнаружении трещин в крепи около закладочного массива?
 а) Продолжить закачку закладки
 б) Остановить работы и сообщить горному мастеру
 в) Залить трещины цементом самостоятельно

Задание 46 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой порядок соблюдается при подготовке к скважинной отбойке?
 а) Сначала заряжают, потом бурят
 б) Сначала бурят скважины, затем заряжают и взрывают
 в) Бурение и заряжание проводятся одновременно

Задание 47 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что используется для транспортировки твердеющей закладочной смеси?
 а) Вагонетки с открытым кузовом
 б) Закладочные трубопроводы или специальные установки
 в) Конвейерные ленты

Задание 48 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Как часто контролируется консистенция закладочной смеси?
 а) Один раз в месяц
 б) Непрерывно или по графику, установленному технологическим регламентом
 в) Только при авариях

Задание 49 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что запрещено при работе с погрузочно-доставочными машинами (ПДМ)?
 а) Использовать фары
 б) Находиться под ковшом при его подъёме
 в) Проверять уровень масла

Задание 50 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой документ фиксирует объём выполненных проходческих работ?
 а) Паспорт крепления
 б) Журнал учёта сменных работ
 в) Личный дневник горного мастера

Задание 51 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что является признаком нарушения технологии закладки?
 а) Быстрое схватывание смеси
 б) Расслоение смеси, утечки по трубопроводу, пустоты в массиве
 в) Наличие песка в составе

Задание 52 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой фактор влияет на скорость выпуска руды из блока?
 а) Цвет руды
 б) Гранулометрический состав и угол естественного откоса
 в) Высота потолка в выработке

Задание 53 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что делать при отказе одного из скважинных зарядов?
 а) Взрывать повторно без проверки
 б) Остановить работы, оградить зону и вызвать взрывника
 в) Забить соседнюю скважину большим зарядом

Задание 54 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой элемент доставки руды требует регулярного осмотра?
 а) Краска на раме
 б) Оборудование в целом
 в) Звуковой сигнал

Задание 55 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что обеспечивает равномерный выпуск руды из очистного пространства?
 а) Произвольное открытие рудоспусков
 б) Чёткая последовательность и контроль за уровнем руды в камере
 в) Максимальная скорость выпуска

Задание 56 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой компонент чаще всего входит в состав твердеющей закладки?
 а) Древесные опилки
 б) Цемент, шлак, вода и добавки
 в) Глина и песок без вяжущего

Задание 57 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что контролируется при организации работ в аварийной ситуации (например, обрушение)?
 а) Количество использованных лампочек
 б) Доступ свежего воздуха, устойчивость пород, наличие спасательного оборудования
 в) Скорость движения вагонеток

Задание 58 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой показатель используется для анализа эффективности доставки руды?
 а) Объем взорванной руды
 б) Коэффициент использования грузоподъёмности и время цикла
 в) Количество поворотов в выработке

Задание 59 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Что должно быть указано в паспорте буровзрывных работ для скважинной отбойки?
 а) ФИО начальника шахты
 б) Глубина, диаметр скважин, тип ВВ, ЛНС, схема инициирования
 в) Температура на поверхности

Задание 60 (ОПК-13 – ИОПК-13.1)
Какой принцип лежит в основе оперативного учёта горных работ?
 а) Оценка по внешнему виду забоя
 б) Фиксация фактически выполненных объёмов по каждому технологическому процессу
 в) Учёт только по расходу ВВ

ИОПК-13.2 Осуществляет анализ и обоснование предложений по совершенствованию организации горного производства. 

Задание 61 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой фактор наиболее влияет на выбор схемы расположения скважин при отбойке?
 а) Объем руды
 б) Прочность руды и требования к качеству дробления
 в) Количество лампочек в забое

Задание 62 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет снизить потери руды при выпуске из блока?
 а) Увеличение глубины шпуров
 б) Равномерно-последовательный порядок выпуска из всех дучек
 в) Применение только деревянной крепи

Задание 63 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Как можно уменьшить разубоживание руды при системах разработки с обрушением?
 а) Увеличить высоту этажа
 б) Своевременно выпускать руду до ее выхода с бортовым содержанием
 в) Отказаться от вентиляции

Задание 64 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой способ доставки руды целесообразно применять при большой мощности залежи и устойчивости пород?
 а) Ручной способ
 б) Самоходные погрузочно-доставочные машины
 в) Транспортировку в вагонетках

Задание 65 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что улучшает эффективность твердеющей закладки?
 а) Увеличение размера кусков заполнителя свыше 300 мм
 б) Оптимальное водоцементное отношение и равномерное распределение смеси
 в) Добавление опилок вместо цемента

Задание 66 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой параметр необходимо контролировать при скважинной отбойке для снижения выхода негабарита?
 а) Температуру воздуха
 б) Линию наименьшего сопротивления и интервал замедления
 в) Скорость движения вагонеток

Задание 67 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что обеспечивает безопасность при ведении работ с твердеющей закладкой?
 а) Отсутствие дренажа
 б) Устройство фильтрующих перемычек и контроль за усадкой массива
 в) Использование только ручного труда

Задание 68 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой показатель используется для анализа эффективности организации выпуска руды?
 а) Количество использованных ламп
 б) Степень извлечения и уровень разубоживания
 в) Время обеденного перерыва

Задание 69 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет сократить объём нарезных работ при доставке руды?
 а) Увеличение числа рудоспусков
 б) Применение самоходного оборудования с возможностью погрузки прямо в забое
      в) Отказ от крепления выработок

Задание 70 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой подход снижает энергозатраты при скважинной отбойке?
 а) Бурение всех скважин вручную
 б) Оптимизация глубины и диаметра скважин под конкретные горно-геологические условия
 в) Увеличение удельного расхода ВВ

Задание 71 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что улучшает устойчивость закладочного массива при твердеющей закладке?
 а) Применение только крупного щебня
 б) Добавление вяжущего (цемента) и контроль за временем схватывания
 в) Полный отказ от воды в смеси

Задание 72 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой способ отбойки предпочтителен при необходимости минимизировать сейсмическое воздействие?
 а) Минные заряды
 б) Шпуровая отбойка с малыми зарядами и короткими замедлениями
 в) Гидравлическая отбойка

Задание 73 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет повысить ритмичность производства при выпуске руды?
 а) Произвольный порядок открытия дучек
 б) Чёткий график выпуска с контролем объёма каждой дозы
 в) Отсутствие учёта выпущенной массы

Задание 74 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой фактор ограничивает применение взрывной доставки руды?
 а) Высокая стоимость лампочек
 б) Наклон менее 12° и плохое дробление руды
 в) Наличие вентиляции

Задание 75 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что целесообразно изменить при частых зависаниях руды в дучках?
 а) Уменьшить размер кондиционного куска
 б) Увеличить поперечное сечение дучек или применить вибропитатели
 в) Закрыть половину дучек

Задание 76 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой документ служит основой для предложения по улучшению организации работ?
 а) Личный дневник горного мастера
 б) Анализ оперативных показателей (производительность, потери, разубоживание, простои)
 в) Погодный прогноз

Задание 77 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что снижает затраты при транспортировке твердеющей закладки?
 а) Применение открытых желобов
 б) Использование гравитационного напора и минимального числа перегрузок
 в) Подача смеси только вручную

Задание 78 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой параметр скважинной отбойки влияет на возможность магазинирования руды?
 а) Цвет ВВ
 б) Степень дробления и выход негабарита
 в) Длина огнепроводного шнура
Задание 79 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Что позволяет повысить надёжность работы при закладке выработанного пространства?
 а) Отказ от контроля за качеством смеси
 б) Автоматизированный учёт компонентов и непрерывный мониторинг подачи смеси
 в) Использование старых трубопроводов

Задание 80 (ОПК-13 – ИОПК-13.2)
Какой принцип лежит в основе предложений по совершенствованию организации производства?
 а) Максимальное усложнение технологических схем
 б) Снижение затрат при одновременном повышении безопасности и полноты извлечения руды
 в) Сокращение числа контрольных точек

ПК-2 Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-2.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности. 

Задание 81 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой способ отбойки предпочтительнее при большой мощности рудного тела и устойчивых бортах?
 а) Ручная отбойка кайлом
 б) Скважинная отбойка с использованием самоходных буровых установок
 в) Отбойка гидромонитором

Задание 82 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды?
 а) Максимально быстрый выпуск из одной дучки
 б) Равномерный выпуск по всей площади блока с контролем зависания
 в) Полный отказ от рудоспусков
Задание 83 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой тип доставки руды целесообразен в условиях ограниченного сечения выработок и частых поворотов?
 а) Железнодорожный транспорт
 б) Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
 в) Конвейерная лента

Задание 84 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Почему при системах разработки с твердеющей закладкой важно контролировать водоцементное отношение?
 а) Чтобы смесь была светлее
 б) Чтобы обеспечить требуемую прочность закладочного массива и избежать расслоения
 в) Чтобы снизить стоимость воды

Задание 85 (ПК-2 – ИПК-2.1)
Какой фактор определяет выбор между скважинной и шпуровой отбойкой?
 а) Наличие свободного места на складе ВВ
 б) Мощность залежи, устойчивость пород и требуемая производительность
 в) Предпочтения начальника участка

ИПК-2.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой и подземной разработки рудных месторождений полезных ископаемых. 

Задание 86 (ПК-2 – ИПК-2.2))
Какой фактор учитывается в первую очередь при выборе схемы скважинной отбойки?
 а) Наличие свободного места на складе ВВ
 б) Сочетание прочности руды, устойчивости пород и требований к качеству дробления
 в) Предпочтения бурильщика

Задание 87 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Что обеспечивает одновременно безопасность и эффективность при выпуске руды из блока с обрушением?
 а) Максимально быстрый выпуск из одной дучки
 б) Равномерно-последовательный выпуск с контролем уровня контакта руды и пустых пород
 в) Отказ от вентиляции в зоне выпуска

Задание 88 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой принцип лежит в основе рационального применения твердеющей закладки?
 а) Заполнение всего пространства любой смесью
 б) Сочетание прочности закладочного массива, технологии доставки смеси и условий горного давления
 в) Использование только цемента без заполнителя

Задание 89 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Какой способ доставки руды целесообразен при работе с твердеющей закладкой и ограниченным сечением выработок?
 а) Железнодорожный транспорт
 б) Самоходные погрузочно-доставочные машины (ПДМ)
 в) Ручная переноска

Задание 90 (ПК-2 – ИПК-2.2)
Почему при проектировании системы разработки с твердеющей закладкой важно учитывать водоцементное отношение?
 а) Чтобы смесь была светлее
 б) Чтобы обеспечить требуемую прочность, текучесть и предотвратить расслоение смеси в трубопроводе
 в) Чтобы снизить стоимость воды

ПК-3 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых.
ИПК-3.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологии открытых и подземных горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов. 

Задание 91 (ПК-3 – ИПК-3.1)
 Как можно повысить полноту извлечения руды при системах с твердеющей закладкой?
 а) Увеличить толщину закладочного массива
 б) Минимизировать потери за счёт точного контроля границы рудного тела и равномерного выпуска
 в) Отказаться от крепления

Задание 92 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Что позволяет снизить расход цемента при приготовлении твердеющей закладки?
 а) Полный отказ от вяжущего
 б) Использование золы, хвостов обогащения или других активных добавок
 в) Увеличение объёма воды

Задание 93 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Какой подход снижает потери руды при скважинной отбойке?
 а) Увеличение удельного расхода ВВ
 б) Оптимизация параметров заряжания и формы отбойки под геометрию рудного тела
 в) Применение только ручного труда

Задание 94 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Как можно использовать хвосты обогатительных фабрик в подземных работах?
 а) Только как отвал на поверхности
 б) Как компонент закладочной смеси для заполнения выработанного пространства
 в) Для розжига костров

Задание 95 (ПК-3 – ИПК-3.1)
Что способствует экономии энергоресурсов при доставке руды?
 а) Постоянная работа двигателя на холостом ходу
 б) Применение самоходной техники с рекуперативным торможением и оптимизация маршрутов
 в) Увеличение числа перегрузок

ИПК-3.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 96 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой способ отбойки позволяет лучше сохранить контур рудного тела и снизить разубоживание?
 а) Ударно-канатное бурение
 б) Скважинная отбойка с точно рассчитанной линией наименьшего сопротивления
 в) Применение максимальных зарядов ВВ

Задание 97 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что помогает повысить полноту извлечения руды при выпуске из блока с твердеющей закладкой?
 а) Выпуск только из центральной дучки
 б) Равномерный последовательный выпуск по всей площади камеры
 в) Полный отказ от контроля за уровнем руды

Задание 98 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Как можно использовать хвосты обогащения в системах с закладкой?
 а) Только как отвал на поверхности
 б) Как основной заполнитель в составе твердеющей закладочной смеси
 в) Для покраски оборудования

Задание 99 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Какой подход снижает потери ценного компонента при доставке руды?
 а) Использование открытых желобов без ограждений
 б) Применение герметичных или закрытых транспортных систем 
 в) Увеличение скорости движения техники

Задание 80 (ПК-3 – ИПК-3.2)
Что позволяет улучшить качество рудной массы при скважинной отбойке?
 а) Максимальное дробление до пыли
 б) Оптимизация параметров взрыва для получения кондиционного куска без негабарита
 в) Отказ от забойки скважин
