КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ
ДИСЦИПЛИНА 
Эффективные приемники электроэнергии предприятий
- Задание 1 (ПК-2 – ИПК 2.1)
Какой показатель характеризует энергетическую эффективность асинхронного электродвигателя в рабочем режиме?

1. коэффициент мощности cos φ
2. коэффициент полезного действия (КПД)
3. пусковой ток
4. номинальное скольжение
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ПК-2 – ИПК 2.1)
Что такое класс энергоэффективности электродвигателя (IE‑код)?

1. степень защиты от пыли и влаги (IP)
2. уровень потерь активной мощности относительно эталонного значения
3. максимальная частота вращения вала
4. допустимое число пусков в час
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ПК-2 – ИПК 2.1)
Какое устройство позволяет плавно регулировать скорость вращения асинхронного двигателя с минимальными потерями?

1. реостат в цепи ротора
2. автотрансформатор
3. частотный преобразователь (ПЧ)
4. контактор
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 4 (ПК-2 – ИПК 2.1)
Какой способ компенсации реактивной мощности наиболее эффективен при групповом питании нескольких электродвигателей цеха?

1. установка синхронных компенсаторов на шинах 110 кВ
2. применение индивидуальных конденсаторов на каждом двигателе
3. централизованная конденсаторная установка на вводе цеха
4. отключение части малозагруженных трансформаторов
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 5 (ПК-2 – ИПК 2.1)
При измерении тока электродвигателя получены значения: 48,2 А; 48,5 А; 47,9 А. Рассчитайте среднее арифметическое значение тока (в амперах с одним знаком после запятой).
	Впишите ответ
	
	48,2


- Задание 6 (ПК-2 – ИПК 2.1)
Нагрузка на валу электродвигателя составляет 80 % от номинальной. Во сколько раз уменьшатся потери в меди обмотки статора по сравнению с режимом номинальной нагрузки?
	Впишите ответ
	
	0,64


- Задание 7 (ПК-2 – ИПК 2.1)
Какие потери в электродвигателе практически не зависят от нагрузки?

1. потери в стали статора и механические потери
2. электрические потери в обмотке ротора
3. добавочные потери
4. потери в обмотке статора
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 8 (ПК-2 – ИПК 2.1)
Энергосберегающее мероприятие (замена старого двигателя на двигатель класса IE3) позволило снизить потери мощности с 5,5 кВт до 3,8 кВт при той же нагрузке. Чему равна годовая экономия электроэнергии (в кВт·ч) при работе двигателя 6000 часов в год? Ответ округлите до целых.
	Впишите ответ
	
	10200


[bookmark: _Hlk144138161]- Задание 9 (ПК-2 – ИПК 2.2)
При испытании электродвигателя мощностью 30 кВт замерены: потребляемая активная мощность P₁ = 34,2 кВт, потери в двигателе ΣP = 4,1 кВт. Рассчитайте фактический КПД двигателя (в процентах с одним знаком после запятой).
	Впишите ответ
	
		88,0


- Задание 10 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Коэффициент мощности cos φ электродвигателя при номинальной нагрузке равен 0,86. При недогрузке до 40 % cos φ снизился до 0,52. Во сколько раз возросла реактивная мощность (в относительных единицах к номинальной), если активная мощность пропорциональна нагрузке? Ответ записать с одним знаком после запятой.
	Впишите ответ
	
	1,1


- Задание 11 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Трёхфазный асинхронный двигатель потребляет ток 45 А при напряжении 380 В и cos φ = 0,82. Рассчитайте активную мощность (в кВт с одним знаком после запятой).
	Впишите ответ
	
	24,3


- Задание 12 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Годовая экономия электроэнергии после установки частотного преобразователя на насосе составила 64 000 кВт·ч при тарифе 6,5 руб./кВт·ч. Рассчитайте срок окупаемости инвестиций (в годах), если стоимость ПЧ с монтажом равна 208 000 руб. (ответ с одним знаком после запятой).
	Впишите ответ
	
	0,5


- Задание 13 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Какое явление ограничивает применение обычных конденсаторных установок для компенсации реактивной мощности в сетях с частотными преобразователями?

1. перегрев конденсаторов из‑за высших гармоник
2. снижение напряжения после ПЧ
3. увеличение тока холостого хода двигателя
4. электромагнитная совместимость с системой охлаждения
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 14 (ПК-2 – ИПК 2.2)
При измерении вибрации корпуса электродвигателя получены три значения: 1,2 мм/с; 1,3 мм/с; 1,1 мм/с. Рассчитайте среднее квадратическое отклонение (СКО) выборки (ответ в мм/с с тремя знаками после запятой).
Формула: σ = √[ Σ(xᵢ – x̄)² / (n–1) ]
	Впишите ответ
	
	0,100


- Задание 15 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Насосный агрегат потребляет 180 кВт·ч при работе без регулятора скорости. После внедрения ПЧ потребление снизилось до 126 кВт·ч. Определите относительную экономию электроэнергии (в процентах с одним знаком после запятой).
	Впишите ответ
	
	30,0


- Задание 16 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Какой тип электропривода обладает наилучшими энергетическими показателями при длительной работе с частыми пусками и торможениями?

1. асинхронный короткозамкнутый двигатель с прямым пуском
2. синхронный двигатель с постоянными магнитами + ПЧ
3. двигатель постоянного тока независимого возбуждения
4. асинхронный двигатель с фазным ротором
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ПК-2 – ИПК 2.2)
В отчёте об энергоаудите указано: базовое потребление электроэнергии цехом 2,5 млн кВт·ч, после замены светильников на LED – 2,1 млн кВт·ч. Рассчитайте величину энергоэффективности как относительное снижение потребления (в процентах с двумя знаками после запятой).
	Впишите ответ
	
	16,00


- Задание 18 (ПК-2 – ИПК 2.2)
При испытании преобразователя частоты на синусоидальность выходного напряжения измерен коэффициент гармоник THD = 4,5 %. После установки выходного фильтра THD снизился до 1,2 %. На сколько процентов (абсолютных) уменьшился THD? Ответ дайте в процентах с одним знаком после запятой.
	Впишите ответ
	
	3,3


- Задание 19 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Какое устройство в схеме «ПЧ – асинхронный двигатель» отвечает за выпрямление и сглаживание напряжения звена постоянного тока?

1. IGBT‑транзисторы инвертора
2. входной диодный мост и конденсаторный фильтр
3. тормозной резистор
4. датчик Холла
	Впишите ответ
	
	2


[bookmark: _GoBack]- Задание 19 (ПК-2 – ИПК 2.2)
Чистая приведённая стоимость (NPV) проекта модернизации электропривода рассчитана как +320 тыс. руб. при ставке дисконтирования 12 %. Означает ли это, что проект эффективен? Впишите «да» или «нет».
	Впишите ответ
	
	да



