Горнопромышленный транспорт

ПК-4 Способность составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии.
ИПК-4.1 Знать принципы организации регламентных процедур при эксплуатации технологических машин и оборудования

[bookmark: _GoBack]Задание 1 (ПК-4 - ИПК-4.1)
 Какую связь обеспечивает транспорт между процессами выемки горной массы и её переработки или складирования?	
	Впишите ответ
	
	Технологическую



Задание 2 (ПК-4 - ИПК-4.1)
 Какая эффективность применения рудничного транспорта в горнодобывающей промышленности характеризуется такими показателями, как производительность и потребное число транспортных машин при заданном грузообороте, расстояние транспортирования, организация движения и вспомогательных транспортных операций, производительность труда и уровень безопасности?	
	Впишите ответ
	
	Технико-экономическая



Задание 3 (ПК-4 - ИПК-4.1)
 Что является комплексным показателем надежности, характеризующим безотказность и ремонтопригодность машины?	 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент готовности 



Задание 4 (ПК-4 - ИПК-4.1)
Какие показатели характеризуют насыщенность машины стандартными и унифицированными (единообразными) частями, узлами и целыми агрегатами, что позволяет комплектовать машины различного назначения из однотипных частей и агрегатов, повысить надежность машины, снизить трудоемкость ее изготовления и стоимость ремонта? 	
	Впишите ответ
	
	Показатели стандартизации и унификации



Задание 5 (ПК-4 - ИПК-4.1)
Как называется фактическая производительность машины рудничного транспорта с учетом интенсивности загрузки и простоев по техническим, организационным и технологическим причинам (т/ч, т/смену, т/сут)?
	Впишите ответ
	
	Истина Эксплуатационная производительность






ИПК-4.2 Уметь выполнять работы по поверке и диагностике технологических машин и оборудования

Задание 6 (ПК-4 - ИПК-4.2)
 С учетом какого коэффициента определяют техническую производительность транспортной машины непрерывного действия, если грузонесущий орган заполнен грузом по площади геометрического сечения не полностью?	 
	Впишите ответ
	
	Коэффициента заполнения 



Задание 7 (ПК-4 - ИПК-4.2)
Какими называются силы, возникающие при перемещении транспортной машины и препятствующие ее движению?	
	Впишите ответ
	
	Силами сопротивления движению



Задание 8 (ПК-4 - ИПК-4.2)
 Выбор чего определяется схемой вскрытия месторождения, способом подготовки и технологией очистной выемки руды?	
	Впишите ответ
	
	Схемы подземного транспорта



Задание 9 (ПК-4 - ИПК-4.2)
Как называется комплекс работ, выполняемых с целью поддержания и восстановления, исправности или работоспособности машин?	
	Впишите ответ
	
	Ремонт



Задание 10 (ПК-4 - ИПК-4.2)
Что обеспечивает постоянную взаимосвязь входящих в комплекс машин, повышение производительности горняков и уменьшение обслуживающего персонала, увеличение срока службы и повышение надежности машин, поддержание оптимальных режимов их работы в технологических процессах в горнорудной промышленности, в
частности, процесса транспортирования?	
	Впишите ответ
	
	Автоматизация.



ИПК-15.3 Владеть навыками планирования регламентных и ремонтных работ

Задание 1 (ПК-4 - ИПК-4.3)
К какому типу машин относятся шахтные бурильные установки?	
	Впишите ответ
	
	Горному



Задание 2 (ПК-4 - ИПК-4.3)
Какие машины эффективнее и безопаснее применять на основной операции подземной добычи руд в условиях медно-колчеданных рудников?
	Впишите ответ
	
	Погрузочно-доставочные машины	



Задание 3 (ПК-4 - ИПК-4.3)
Какой способ бурения наиболее эффективен при бурении шпуров и скважин в условиях медно-колчеданных рудников?	
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательный



Задание 4 (ПК-4 - ИПК-4.3)
Какое соединение буровой коронки диаметром 50...76 мм со штангой наиболее эффективно и безопасно в условиях медно-колчеданных рудников? 	
	Впишите ответ
	
	Резьбовое



Задание 5 (ПК-4 - ИПК-4.3)
Чем можно обеспечить эффективность и безопасность проведения взрывных работ?
	Впишите ответ
	
	Пневмозарядчиком



Задание 6 (ПК-4 - ИПК-4.3)
К каким горным машинам, применяемым в условиях медно-колчеданных рудников, предъявляются следующие технические требования как, требования к конструкции, технологии бурения, безопасности и испытаниям?	
	Впишите ответ
	
	Шахтным бурильным установкам



Задание 7 (ПК-4 - ИПК-4.3)
Резцы, буровые коронки, буровые долота и другие, которые предназначены для механического разрушения горных пород на забое, а также используют расширители, калибраторы для разрушения стенок скважины, чтобы придать ей требуемый диаметр и поперечное сечение - что это?	
	Впишите ответ
	
	Породоразрушающий инструмент



Задание 8 (ПК-4 - ИПК-4.3)
Назовите как называется устройство для механизированного заполнения взрывчатыми веществами (ВВ) зарядных полостей (скважин, шпуров, камер и т. д.), а также для приготовления ВВ непосредственно в процессе заряжания при производстве взрывных работ.	
	Впишите ответ
	
	Машина для заряжания шпуров и скважин (зарядная машина)



Задание 9 (ПК-4 - ИПК-4.3)
С какой целью используют твёрдые сплавы в породоразрушающем инструменте	
	Впишите ответ
	
	Армирования



Задание 10 (ПК-4 - ИПК-4.3)
Что обеспечивает постоянную взаимосвязь входящих в комплекс машин, повышение производительности горняков и уменьшение обслуживающего персонала, увеличение срока службы и повышение надежности машин, поддержание оптимальных режимов их работы в технологических процессах в горнорудной промышленности, в
частности, процесса транспортирования?	
	Впишите ответ
	
	Автоматизация.



