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Современные проблемы металлургии и материаловедения

[bookmark: _Hlk220012621]- Задание 1 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным физическим принципом, используемым в гравитационном обогащении, является:
1. Разница в магнитной восприимчивости
2. Разница в электрической проводимости
3. Разница в плотности минералов
4. Разница в смачиваемости поверхности
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 2 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. К какому типу флотационных реагентов относится ксантогенат?
1. Пенообразователь
2. Регулятор среды (pH)
3. Собиратель
4. Депрессор
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 3 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Аппарат для крупного дробления кусковой руды – это:
1. Шаровая мельница
2. Спиральный классификатор
3. Щековая дробилка
4. Флотомашина
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 4 (ОПК1 – ИОПК 1.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для какой цели в процессе флотации используется известь (CaO)?
1. В качестве собирателя для сульфидов
2. Для повышения пенообразования
3. Для подщелачивания пульпы и депрессии пирита
4. Для увеличения крупности пузырьков
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 5 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если в пенной флотации образуется чрезмерно стойкая, «сухая» пена, это может указывать на:
1. Недостаток собирателя
2. Избыток пенообразователя
3. Слишком низкую плотность пульпы
4. Высокое значение pH
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Падение извлечения в основной флотации при нормальном расходе реагентов чаще всего связано с:
1. Увеличением времени флотации
2. Недостаточной степенью раскрытия сростков при измельчении
3. Снижением температуры в цехе
4. Увеличением расхода депрессора
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Рост содержания металла в хвостах контрольно-очистной флотации сигнализирует о:
1. Отличной работе основной флотации
2. Переизмельчении материала
3. Недостаточной эффективности основной флотации
4. Избытке собирателя в основной флотации
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 8 (ОПК1 – ИОПК 1.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Снижение крупности питания флотационных машин может привести к:
1. Увеличению скорости флотации и повышению извлечения
2. Ухудшению селективности и «перешламовыванию»
3. Упрощению управления процессом
4. Снижению расхода всех реагентов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 9 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При внезапной остановке конвейера, подающего руду в дробилку, ваше первое действие:
1. Попытаться запустить его повторно без осмотра
2. Осмотреть зону загрузки на предмет завала и заклинивания
3. Немедленно остановить дробилку
4. Позвонить главному инженеру
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При обнаружении течи пульпы из фланцевого соединения трубопровода под давлением необходимо:
1. Затянуть болты на горячем соединении
2. Немедленно остановить участок, стравить давление и устранить течь согласно инструкции
3. Подставить ведро и продолжить работу
4. Увеличить давление для «продавки» засора
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если флотомашина внезапно начала издавать сильный шум и вибрацию, вероятная причина:
1. Нормальная работа импеллера
2. Поломка или критический износ импеллера/статора
3. Недостаточный уровень пульпы в камере
4. Слишком крупные пузыри воздуха
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ОПК1 – ИОПК 1.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При отключении электроэнергии на участке обезвоживания (фильтры, сгустители) приоритетное действие:
1. Открыть все задвижки для слива пульпы
2. Остановить подачу питания на приводы, перевести аппараты в безопасный режим согласно регламенту
3. Начать ручную выгрузку кека с фильтров
4. Ждать включения электричества
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ПК4 – ИПК 4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Резкое падение давления воздуха в магистрали флотационной секции приведет к:
1. Улучшению качества концентрата
2. Прекращению аэрации и остановке флотационного процесса
3. Увеличению крупности пузырьков
4. Автоматическому увеличению расхода собирателя
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ПК4 – ИПК 4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных процессов НЕ относится к операциям рудоподготовки?
1. Дробление
2. Грохочение
3. Флотация
4. Измельчение
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 15 (ПК4 – ИПК 4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основная цель применения магнитной сепарации в обогащении:
1. Разделение минералов по плотности
2. Разделение минералов по магнитным свойствам
3. Разделение минералов по смачиваемости
4. Обесшламливание пульпы
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 16 (ПК4 – ИПК 4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Понятие «живое сечение» грохота характеризует:
1. Его общую площадь
2. Площадь поверхности сита, занятую отверстиями
3. Скорость движения материала по ситу
4. Наклон короба грохота
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ПК4 – ИПК 4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Преимущество флотомашин типа «ТankCell» или «Jameson Cell» перед традиционными машинами часто заключается в:
1. Более низком энергопотреблении и компактности
2. Более простой механической конструкции
3. Отсутствии необходимости в аэрации
4. Возможности флотации очень крупных частиц
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 18 (ПК4 – ИПК 4.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Закономерность: увеличение плотности пульпы выше оптимальной в шаровой мельнице приводит к:
1. Росту производительности и улучшению измельчения
2. Снижению эффективности измельчения из-за «замазывания» мелющих тел
3. Увеличению крупности продукта на выходе
4. Автоматическому снижению расхода электроэнергии
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ПК4 – ИПК 4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При анализе причин низкого извлечения меди из упорной (оксидированной) руды ключевым фактором будет:
1. Скорость вращения импеллера флотомашины
2. Выбор и дозировка специальных собирателей (например, жирных кислот) или применение гидрометаллургии
3. Температура окружающего воздуха в цехе
4. Цвет исходной руды
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ПК4 – ИПК 4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для прогноза износа футеровки мельницы самоизмельчения (SAG) наиболее важна информация о:
1. Химическом составе руды (абразивность, крепость)
2. Влажности воздуха в помещении
3. Стоимости электроэнергии
4. Количестве персонала в смену
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 21 (ПК4 – ИПК 4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Разработка технологии обогащения бедных мелковкрапленных руд чаще всего направлена на:
1. Максимальное сокращение числа переделов
2. Предварительное радиометрическое обогащение или использование сверхтонкого измельчения
3. Увеличение единичной мощности оборудования без изменения схемы
4. Отказ от флотации в пользу гравитации
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ПК4 – ИПК 4.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для снижения потерь с пылью при дроблении и транспортировке руды эффективным предложением по совершенствованию является:
1. Увеличение скорости конвейеров
2. Установка систем аспирации и пылеподавления (орошение)
3. Отказ от использования дробилок
4. Покраска оборудования в светлые тона
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 23 (ПК4 – ИПК 4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Главная цель управления плотностью пульпы в мельничном цикле:
1. Поддержание заданной тонкости измельчения
2. Экономия воды
3. Удобство для оператора
4. Снижение шума
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ПК4 – ИПК 4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Экспертиза обогатительного процесса для управления качеством продукции начинается с:
1. Составления финансового отчета
2. Систематического отбора и анализа технологических проб (головы, продукты, хвосты)
3. Опроса мнения рабочих
4. Изучения дизайна цеха
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ПК4 – ИПК 4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предложение по повышению эффективности флотации может включать:
1. Увеличение времени обеда персонала
2. Внедрение систем автоматического дозирования реагентов на основе онлайн-анализа
3. Уменьшение количества контрольных проб
4. Частую смену марки собирателя без испытаний
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 26 (ПК4 – ИПК 4.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навык анализа технологической схемы позволяет:
1. Выявить «узкие места», ограничивающие производительность
2. Увеличить штатное расписание
3. Упростить инструкции по охране труда
4. Изменить цветовую схему цеха
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 27 (ПК5 – ИПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Принцип «не навреди» при проектировании обогатительной фабрики в первую очередь отражен в документации по:
1. Маркетингу продукции
2. Промышленной и экологической безопасности
3. Графику отпусков
4. Корпоративному стилю
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ПК5 – ИПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой показатель характеризует энергоэффективность измельчения?
1. Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/т
2. Стоимость мелющих тел за год
3. Количество операторов на мельнице
4. Температура корпуса мельницы
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 29 (ПК5 – ИПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Методика расчета технологической схемы включает определение:
1. Количества и последовательности операций, нагрузок на аппараты, балансов металлов и воды
2. Расписания автобусов для персонала
3. Дизайна упаковки для концентрата
4. Плана культурных мероприятий
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ПК5 – ИПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инновационной технологией в области обезвоживания является использование:
1. Центробежных сепараторов (декантеров) и камерных фильтр-прессов высокого давления
2. Отстойных прудов как единственного способа
3. Ручного отжима
4. Сушки на открытом солнце
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 31 (ПК5 – ИПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для экологически безопасного складирования хвостов обогащения применяют:
1. Хвостохранилища с противофильтрационным экраном и системой водооборота
2. Рассыпание их по территории предприятия
3. Сброс в ближайшую реку
4. Захоронение в общем городском мусоре
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 32 (ПК5 – ИПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При выборе между шаровой мельницей и мельницей самоизмельчения (SAG) ключевым фактором является:
1. Стоимость окраски корпуса
2. Крепость и абразивность руды, а также экономическая эффективность
3. Предпочтения директора завода
4. Наличие свободного места определенной формы
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 33 (ПК5 – ИПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Оптимальный режим флотации подбирается на основе:
1. Интуиции мастера
2. Лабораторных и опытно-промышленных испытаний с анализзами продуктов
3. Средней температуры по больнице
4. Результатов вчерашней работы
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ПК5 – ИПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Расчет основного технологического оборудования (дробилки, мельницы) ведется исходя из:
1. Заданной проектной производительности фабрики
2. Количества окон в здании
3. Названия месторождения
4. Средней зарплаты в регионе
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 35 (ПК5 – ИПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Планирование модернизации фабрики начинается с:
1. Заказа нового оборудования у первого попавшегося поставщика
2. Технико-экономического анализа (ТЭО) и аудита существующего производства
3. Перекраски всех стен
4. Увольнения опытных специалистов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ПК5 – ИПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Предложение по внедрению системы автоматического контроля плотности пульпы направлено на:
1. Увеличение числа отчетов
2. Стабилизацию технологического режима и экономию реагентов
3. Создание видимости работы
4. Усложнение жизни оператору
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ПК5 – ИПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навык планирования развития производства включает умение:
1. Составлять только расписание смен
2. Прогнозировать сырьевую базу, оценивать новые технологии и составлять бизнес-планы инвестиционных проектов
3. Заказывать канцелярию
4. Организовывать корпоративы
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ПК5 – ИПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Разработка предложения по замене устаревшего насоса должна обосновываться:
1. Его старым внешним видом
2. Сравнением затрат на ремонты и энергопотребление с показателями нового, более эффективного насоса
3. Желанием сделать подарок поставщику
4. Инструкцией, написанной 50 лет назад
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 39 (ОПК3 – ИОПК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечный продукт медной обогатительной фабрики, поставляемый на металлургический передел – это:
1. Медный концентрат
2. Черновая медь
3. Катодная медь
4. Медная руда
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 40 (ОПК3 – ИОПК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. ГОСТ или технические условия (ТУ) на концентрат регламентируют:
1. Минимальное содержание полезного металла и максимальное содержание вредных примесей
2. Стоимость обеда в столовой
3. Цвет спецодежды
4. Марку служебного автомобиля директора
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 41 (ОПК3 – ИОПК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Инструментом системы менеджмента качества (СМК) НЕ является:
1. Контрольная карта
2. Диаграмма Парето
3. Бланк отпуска
4. Диаграмма Исикавы («причина-следствие»)
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 42 (ОПК3 – ИОПК 3.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Технологический регламент предприятия – это документ, который:
1. Определяет порядок проведения праздников
2. Устанавливает строгие параметры ведения всех технологических процессов
3. Описывает историю завода
4. Является руководством по стилю для сотрудников
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 43 (ОПК3 – ИОПК 3.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процессный подход в управлении предполагает:
1. Управление отдельными разрозненными функциями
2. Рассмотрение деятельности как сети взаимосвязанных процессов, направленных на конечный результат
3. Принятие решений только высшим руководством
4. Отсутствие какой-либо документации
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 44 (ОПК3 – ИОПК 3.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Цель применения статистических методов анализа на предприятии:
1. Загрузить работой отдел ОТК
2. Выявить закономерности, вариабельность процессов и принять обоснованные решения
3. Увеличить объем бумажной отчетности
4. Произвести впечатление на проверяющих
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 45 (ОПК3 – ИОПК 3.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Корректирующее действие в системе менеджмента – это действие, направленное на:
1. Поощрение сотрудника, допустившего несоответствие
2. Устранение причины обнаруженного несоответствия, чтобы оно не повторилось
3. Сокрытие факта несоответствия
4. Игнорирование мелких проблем
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 46 (ОПК3 – ИОПК 3.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Планирование внутреннего аудита подразумевает определение:
1. Списка аудируемых процессов, критериев аудита, графика и состава аудиторской группы
2. Меню столовой на месяц
3. Плана закупки мебели для офиса
4. Расписания телепередач
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 47 (ОПК3 – ИОПК 3.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Основным методом обработки данных суточных технологических проб является:
1. Художественное описание
2. Расчет средних значений, построение графиков и трендов, сравнение с нормативом
3. Их хранение в шкафу без рассмотрения
4. Передача данных по телефону без записи
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 48 (ОПК3 – ИОПК 3.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Отчет по оценке деятельности цеха за квартал должен содержать:
1. Только список сотрудников
2. Анализ выполнения плановых показателей (производительность, извлечение, качество), выявленные проблемы и предложения
3. Анекдоты и юмористические истории
4. Рекламу сторонних компаний
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 49 (ОПК3 – ИОПК 3.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Методология анализа данных требует:
1. Использования только интуиции
2. Системного сбора, проверки достоверности, обработки и интерпретации данных
3. Уничтожения старых данных
4. Работы без использования компьютеров
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 50 (ОПК3 – ИОПК 3.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навык составления отчета заключается в умении:
1. Излагать информацию бессистемно и без выводов
2 Структурировать информацию, представлять данные в таблицах и графиках, формулировать четкие выводы и рекомендации
2. Писать отчет объемом не менее 100 страниц независимо от содержания
3. Использовать только рукописный текст
	Впишите ответ
	
	2



