КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теплофизика


- Задание 1 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вид программного обеспечения используется для создания чертежей теплотехнического оборудования и схем?
1. Текстовый процессор (Word)
2. CAD-система (система автоматизированного проектирования)
3. Антивирусная программа
4. Медиаплеер
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «облачная платформа» в контексте информационных технологий?
1. Программа для рисования облаков
2. Хранение и обработка данных на удаленных серверах с доступом через интернет
3. Операционная система компьютера
4. Физический жесткий диск
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для хранения и систематизации результатов теплотехнических испытаний удобнее всего использовать:
1. Блокнот и ручку
2. Электронную базу данных или таблицу
3. Лист бумаги, прикрепленный к стене
4. Устные сообщения коллегам
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой из перечисленных форматов файлов предназначен для электронных таблиц с расчетами?
1. .DOC
2. .PDF
3. .XLSX
4. .JPG
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 5 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «SCADA-система» на промышленном предприятии?
1. Система для контроля температуры и давления в реальном времени
2. Система бухгалтерского учета
3. Программа для видеомонтажа
4. Компьютерная игра
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 6 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для моделирования процессов теплопередачи и гидродинамики в печах используются:
1. Графические редакторы
2. Специализированные программные пакеты CAE (инженерного анализа)
3. Текстовые редакторы
4. Калькуляторы
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 7 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется аппаратное устройство, преобразующее физическую величину (температуру, давление) в электрический сигнал для системы управления?
1. Монитор
2. Датчик (сенсор)
3. Клавиатура
4. Принтер
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 2 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что означает аббревиатура «ПЛК» в системах автоматизации?
1. Программируемый логический контроллер
2. Персональный личный компьютер
3. Портативный лазерный компакт-диск
4. Производственный линейный котел
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 9 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой сетевой протокол обеспечивает безопасную передачу данных (например, при удаленном доступе к системам управления)?
1. FTP
2. HTTPS
3. SMTP
4. HTTP
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 10 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «цифровой двойник» (Digital Twin) технологического объекта?
1. Резервная копия данных
2. Виртуальная модель, отражающая состояние реального объекта в реальном времени
3. Чертеж оборудования
4. Видеозапись работы агрегата
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 11 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Как называется ПО, позволяющее объединять данные с разных датчиков и визуализировать их на одном экране?
1. Операционная система
2. Система диспетчеризации и визуализации данных (HMI/SCADA)
3. Текстовый редактор
4. Почтовый клиент
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 12 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для защиты компьютера от вредоносных программ необходимо использовать:
1. Дополнительный монитор
2. Антивирусное программное обеспечение
3. Более мощный процессор
4. Только лицензионные игры
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 13 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой инструмент позволяет организовать совместную работу над одним документом нескольким пользователям?
1. Локальная копия файла на каждом компьютере
2. Облачные сервисы с общим доступом (например, Google Docs)
3. Пересылка файла по электронной почте
4. Распечатка документа
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 14 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. База данных — это:
1. Специальный шкаф для хранения документов
2. Упорядоченная совокупность данных, организованная для эффективного поиска и обработки
3. Список контактов в телефоне
4. Любой файл на компьютере
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «BI-система» (Business Intelligence)?
1. Система для анализа бизнес-данных и построения отчетов
2. Система биометрической идентификации
3. Программа для изучения биологии
4. Средство создания баз данных
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Процесс переноса данных с локального компьютера на удаленный сервер называется:
1. Скачивание (Download)
2. Загрузка (Upload)
3. Копирование
4. Удаление
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 17 (ОПК5 – ИОПК 5.1)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для чего используется программный пакет «MathCAD» или «MATLAB» в инженерных расчетах?
1. Только для набора текста
2. Для выполнения математических расчетов, построения графиков и моделирования
3. Для создания презентаций
4. Для программирования веб-сайтов
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для анализа данных о температуре в различных точках печи удобнее всего использовать:
1. Запись в тетради
2. Электронную таблицу с построением графиков зависимости температуры от времени или координаты
3. Устный доклад
4. Фотографию термопары
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой тип программного обеспечения применяется для создания интерактивных отчетов с графиками и диаграммами по результатам теплотехнических испытаний?
1. Средства разработки презентаций (PowerPoint)
2. Средства бизнес-аналитики (Power BI, Tableau) или расширенные возможности электронных таблиц
3. Графические редакторы (Photoshop)
4. Текстовые редакторы (Word)
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для создания трехмерной модели теплообменника с целью анализа его гидравлики используется:
1. Программа для видеозвонков
2. CAD/CAE система (например, SolidWorks, ANSYS)
3. Калькулятор
4. Блокнот
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 21 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Чтобы автоматизировать сбор показаний с десятков датчиков температуры, необходимо использовать:
1. Ручное снятие показаний с каждого датчика
2. Систему сбора данных (Data Acquisition System), подключенную к датчикам и компьютеру
3. Фотографирование шкал приборов
4. Приблизительную оценку «на глаз»
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 22 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для статистической обработки результатов серии экспериментов по теплообмену (расчет среднего, отклонения) оптимально применять:
1. Функции электронных таблиц (Excel) или специализированные статистические пакеты
2. Ручные вычисления на калькуляторе
3. Метод подбора
4. Запрос мнения эксперта
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 23 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой программный инструмент позволяет проверить, коррелирует ли рост температуры на входе с увеличением КПД печи?
1. Построение диаграммы рассеяния и расчет коэффициента корреляции в электронной таблице
2. Написание текстового описания
3. Бросание монетки
4. Визуальная оценка без расчетов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 24 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для имитации различных режимов работы котла-утилизатора без риска для реального оборудования используется:
1. Физическая модель из картона
2. Компьютерное имитационное моделирование (например, в Aspen HYSYS, ANSYS Fluent)
3. Инструкция по эксплуатации
4. Метод проб и ошибок на действующем оборудовании
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 25 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Чтобы представить коллегам результаты анализа тепловых потерь, наиболее эффективно подготовить:
1. Устный рассказ
2. Текстовый документ на 50 страниц
3. Краткую презентацию с ключевыми графиками и выводами
4. Набор необработанных файлов с данными
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 26 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой IT-инструмент поможет спрогнозировать расход топлива при изменении состава шихты?
1. Гадание на кофейной гуще
2. Математическая модель процесса, реализованная в специализированном ПО или электронных таблицах
3. Запрос у самого старого работника цеха
4. Сравнение с аналогичным цехом в другой стране
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 27 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для хранения и быстрого поиска архивных данных по ремонтам теплообменного оборудования на предприятии лучше всего подходит:
1. Склад со стеллажами папок
2. Электронная система управления активами (CMMS) или база данных
3. Память начальника цеха
4. Записки на стикерах
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 28 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Чтобы наглядно показать распределение температуры по сечению рабочего пространства печи, используют:
1. Текстовое описание
2. Цветную температурную карту (изотермы), построенную с помощью ПО для визуализации данных
3. Фотографию печи снаружи
4. Список цифр
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 29 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При разработке алгоритма автоматического регулирования температуры в сушильном барабане программируют:
1. ПЛК (программируемый логический контроллер)
2. Принтер
3. Мобильный телефон
4. Осветительный прибор
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 30 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой метод IT-анализа поможет выявить периодические колебания давления в газовом тракте?
1. Визуальный осмотр графика
2. Частотный анализ (преобразование Фурье) данных, записанных системой сбора
3. Усреднение всех данных
4. Игнорирование мелких колебаний
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 31 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для оперативного оповещения оператора о превышении допустимой температуры через SMS или мессенджер можно настроить:
1. Почтового голубя
2. Систему мониторинга с функцией оповещений
3. Сирену, которая звучит постоянно
4. Флажковую сигнализацию
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 32 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Чтобы сравнить эффективность работы двух разных горелок, на основе данных логов необходимо:
1. Свести данные в общую таблицу и рассчитать сравнительные показатели (КПД, удельный расход)
2. Выбрать данные только одной горелки
3. Довериться мнению монтажника
4. Считать, что они одинаковые
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 33 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой софт может помочь рассчитать тепловой баланс сложной технологической установки?
1. Игра «Сапер»
2. Специализированное ПО для инженерных расчетов (Elcut, Thermocalc) или самостоятельно созданная модель в табличном процессоре
3. Программа для общения
4. Система видеонаблюдения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 34 (ОПК5 – ИОПК 5.2)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для создания цифрового паспорта оборудования с чертежами, графиками ТО и историями ремонтов используется:
1. Бумажный журнал
2. Система управления документами (DMS) и/или система управления техническим обслуживанием (CMMS)
3. Личная тетрадь инженера
4. Рисунок мелом на стене
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 35 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. После получения данных о тепловых потерях через кладку печи инженер должен:
1. Отправить их в архив
2. Проанализировать, сравнить с нормативом, определить основные источники потерь и сформулировать предложения по теплоизоляции
3. Немедленно увеличить подачу топлива
4. Считать задачу выполненной после сбора данных
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 36 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если при анализе графиков температуры обнаружена аномальная «пиковая» точка, отличающаяся от общего тренда, что следует сделать в первую очередь?
1. Удалить ее из данных, чтобы не портила картину
2. Проверить, не было ли сбоя датчика или ошибки при записи в этот момент времени
3. Сразу менять технологический режим
4. Проигнорировать как случайность
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 37 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навык анализа результатов включает умение:
1. Только собирать данные
2. Интерпретировать данные, делать выводы и формулировать рекомендации для улучшения процесса
3. Только красиво оформлять графики
4. Хранить все результаты в секрете
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 38 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что является ключевым итогом анализа эффективности внедрения нового теплообменника?
1. Папка с исходными данными
2. Отчет с выводом о достигнутой экономии энергии, расчетом срока окупаемости и выявленными проблемами
3. Устный отзыв начальника смены
4. Фотография установленного оборудования
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 39 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При сравнении расчетных и фактических значений КПД печи обнаружено значительное расхождение. Что дальше?
1. Считать расчет неверным и забыть о нем
2. Проанализировать возможные причины: неточность исходных данных, неучтенные потери, неисправность оборудования
3. Подогнать фактические данные под расчетные
4. Обвинить в ошибке программу расчета
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 40 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Анализ тренда медленного роста температуры дымовых газов за месяц может указывать на:
1. Улучшение работы печи
2. Зарастание или загрязнение теплообменных поверхностей
3. Уменьшение производительности
4. Случайные колебания
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 41 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для оценки достоверности серии измерений расхода теплоносителя используется расчет:
1. Среднего арифметического значения
2. Среднеквадратического отклонения или доверительного интервала
3. Суммы всех значений
4. Максимального значения
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 42 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Если после модернизации горелки фактическая экономия топлива оказалась ниже расчетной, анализ должен быть направлен на:
1. Сокрытие этого факта
2. Выявление причин: возможно, не были обеспечены расчетные режимы или имеются дополнительные неучтенные потери
3. Утверждение, что модернизация была бесполезна
4. Требование повторить расчеты, пока они не совпадут с фактом
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 43 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Какой вывод можно сделать из анализа диаграммы Парето, показывающей вклад различных статей в общие тепловые потери цеха?
1. Все потери одинаково важны
2. Можно выявить 2-3 основных источника потерь, на которые следует направить усилия по оптимизации
3. Диаграмма не дает полезной информации
4. Необходимо бороться со всеми потерями одновременно
	Впишите ответ
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- Задание 44 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При анализе причин аварийной остановки котельной по данным аварийной регистрации (лога) в первую очередь ищут:
1. Виновного оператора
2. Первое отклонение параметра от нормы и последовательность событий после него
3. Погодные условия в тот день
4. Состояние оборудования соседнего цеха
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 1 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Навыки анализа позволяют инженеру на основе данных о работе установки:
1. Только констатировать факты
2. Предлагать обоснованные изменения в режимах работы для повышения эффективности и безопасности
3. Только составлять отчеты для начальства
4. Догадываться о состоянии оборудования
	Впишите ответ
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- Задание 46 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что означает «корреляционный анализ» результатов испытаний?
1. Определение причинно-следственной связи между параметрами
2. Оценку статистической взаимосвязи (связи по данным) между двумя или более переменными
3. Проверку оборудования на прочность
4. Поиск самого большого значения в выборке
	Впишите ответ
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- Задание 47 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Для представления результатов анализа теплового баланса руководству наиболее эффективно:
1. Передать всю сырую базу данных
2. Подготовить краткую сводку с ключевыми цифрами, выводами и рекомендациями, сопроводив основными графиками
3. Устроить экскурсию в цех
4. Написать подробный научный отчет на 100 страниц
	Впишите ответ
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- Задание 48 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. При анализе данных мониторинга обнаружено, что КПД агрегата падает в ночную смену. Какой следующий логичный шаг?
1. Обвинить ночную смену в халатности
2. Проанализировать, чем отличаются режимные параметры (настройки, нагрузка, качество сырья) в это время суток
3. Запретить работу в ночную смену
4. Считать это нормальным явлением
	Впишите ответ
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- Задание 49 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Что такое «регрессионный анализ» в обработке экспериментальных данных?
1. Поиск среднего значения
2. Построение математической модели, описывающей зависимость одной переменной от других
3. Сортировка данных по алфавиту
4. Проверка данных на ошибки ввода
	Впишите ответ
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- Задание 50 (ОПК5 – ИОПК 5.3)
Впишите в поле ответа номер правильного ответа. Конечная цель анализа выполнения научно-технической задачи по повышению энергоэффективности:
1. Отчитаться о потраченных средствах
2. Получить количественную оценку достигнутого эффекта, понять причины успеха/неудачи и сформировать план дальнейших действий
3. Опубликовать статью в журнале
4. Получить премию
	Впишите ответ
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