КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Гидро- и пневмопривод
[bookmark: _Hlk234316222]- Задание 1 (ПК2– ИПК2.1)
Основное отличие гидравлического привода от пневматического заключается в:
1) использовании газа вместо жидкости;
2) использовании жидкости с высокой сжимаемостью;
3) использовании практически несжимаемой рабочей жидкости;
4) отсутствии исполнительных механизмов.
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- Задание 2 (ПК2– ИПК2.1)
Какой параметр является ключевым для расчёта мощности гидропривода?
1) температура рабочей жидкости;
2) давление и расход рабочей жидкости;
3) цвет рабочей жидкости;
4) длина трубопроводов.
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- Задание 3 (ПК2– ИПК2.1)
В пневмоприводе в качестве рабочего тела обычно используется:
1) минеральное масло;
2) вода;
3) сжатый воздух;
4) антифриз.

	
	
	3


- Задание 4 (ПК2– ИПК2.1)
Какую функцию выполняет ресивер в пневмосистеме?
1) очищает воздух от масла;
2) накапливает сжатый воздух и сглаживает пульсации давления;
3) регулирует скорость потока;
4) измеряет давление.
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- Задание 5 (ПК2– ИПК2.1)
Какой элемент гидропривода преобразует гидравлическую энергию в механическую (линейное перемещение)?
1) гидронасос;
2) гидроцилиндр;
3) гидрораспределитель;
4) гидроаккумулятор.
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- Задание 6 (ПК2– ИПК2.1)
Для чего в гидросистеме устанавливают предохранительный клапан?
1) для регулирования скорости движения;
2) для защиты системы от превышения допустимого давления;
3) для фильтрации рабочей жидкости;
4) для измерения расхода.
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- Задание 7 (ПК2– ИПК2.1)
Какой тип насоса чаще применяется в высоконагруженных гидроприводах?
1) шестерённый;
2) пластинчатый;
3) аксиально‑поршневой;
4) центробежный.
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- Задание 8 (ПК2– ИПК2.2)
Что обеспечивает дроссель в гидро‑ и пневмосистемах?
1) измерение давления;
2) регулирование расхода и скорости движения исполнительных механизмов;
3) накопление энергии;
4) очистку рабочей среды.
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- Задание 9 (ПК2– ИПК2.2)
Какой элемент пневмопривода отвечает за очистку сжатого воздуха от влаги и механических примесей?
1) компрессор;
2) фильтр‑влагоотделитель;
3) редуктор давления;
4) манометр.
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- Задание 10 (ПК2– ИПК2.2)
Что такое гидрозамок (гидравлический замок)?
1) устройство для измерения давления;
2) клапан, блокирующий обратный поток жидкости и фиксирующий положение гидроцилиндра;
3) насос переменной производительности;
4) элемент системы охлаждения.
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- Задание 11 (ПК2– ИПК2.2)
Почему в пневмоприводах сложно обеспечить точное позиционирование исполнительных механизмов?
1) из‑за сжимаемости воздуха и нелинейности характеристик;
2) из‑за высокой вязкости воздуха;
3) из‑за низкой скорости движения;
4) из‑за отсутствия распределителей.
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- Задание 12 (ПК2– ИПК2.2)
Для чего применяют гидроаккумуляторы в гидроприводах?
1) только для хранения рабочей жидкости;
2) для накопления энергии, компенсации пиковых нагрузок и демпфирования пульсаций;
3) для подогрева рабочей жидкости;
4) для измерения объёма жидкости.
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- Задание 13 (ПК2– ИПК2.2)
Какой элемент управляет направлением потока рабочей жидкости в гидросистеме?
1) гидромотор;
2) фильтр;
3) гидрораспределитель;
4) манометр.
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- Задание 14 (ПК2– ИПК2.2)
Что является источником энергии в пневмоприводе?
1) гидронасос;
2) компрессор;
3) гидроцилиндр;
4) ресивер.
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- Задание 15 (ПК2– ИПК2.2)
Какие преимущества имеет гидропривод по сравнению с пневмоприводом?
1) меньшая пожароопасность;
2) отсутствие необходимости в фильтрации рабочей среды;
3) меньшая стоимость оборудования;
4) более высокая удельная мощность, плавность регулирования, жёсткость характеристик.
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