Открытые горные работы (модуль)

ПК-9 Способен к разработке и согласованию технических решений и проектной документации в области механики грунтов и фундаментов строений открытых горных работ.
ИПК-9.1 Демонстрирует знания свойств горных пород в процессе профессиональной деятельности.

Задание 1 (ПК-9 – ИПК-9.1)
С какой целью проводят лабораторные исследования физико-механических свойств горных пород на образцах из керна при геомеханическом обосновании? 
	Впишите ответ
	
	Для оценки прочностных и деформационных характеристик 



Задание 2 (ПК-9 – ИПК-9.1)
Что позволяет снизить затраты и повысить надежность технологических процессов при обосновании места размещения отвалов вскрышных пород на мерзлых грунтах и крутых склонах? 
	Впишите ответ
	
	Учет геомеханических условий 



Задание 3 (ПК-9 – ИПК-9.1)
Какие исходные данные необходимы для геомеханического обоснования устойчивости бортов карьера?
	Впишите ответ
	
	Физико-механические свойства



Задание 4 (ПК-9 – ИПК-9.1)
Что позволяет снизить применение геомеханического мониторинга при отработке прибортовых запасов? 
	Впишите ответ
	
	Риск потерь руды



Задание 5 (ПК-9 – ИПК-9.1)
Каким образом учитываются отходы переработки (хвосты) при геомеханическом обосновании? 
	Впишите ответ
	
	для укрепления бортов карьера



Задание 6 (ПК-9 – ИПК-9.1)
Что является целью маркшейдерско-геодезических наблюдений по профильным линиям на бортах карьера? 
	Впишите ответ
	
	деформаций бортов карьеров




Задание 7 (ПК-9 – ИПК-9.1)
Для чего используются программные комплексы типа Фидесис при открытой разработке? 
	Впишите ответ
	
	для моделирования 



ИПК-9.2 Использует методы и методики прогнозирования устойчивости горных пород при эксплуатации объектов открытых горных работ

Задание 8 (ПК-9 – ИПК-9.2)
Какие факторы в первую очередь влияют на устойчивость уступов карьера? 
	Впишите ответ
	
	Для оценки прочностных и деформационных характеристик 



Задание 9 (ПК-9 – ИПК-9.2)
Что показывает коэффициент запаса устойчивости откоса? 
	Впишите ответ
	
	отношение удерживающих сил к сдвигающим



Задание 10 (ПК-9 – ИПК-9.2)
Как тектонические напряжения влияют на устойчивость бортов карьера? 
	Впишите ответ
	
	снижают устойчивость 



Задание 11 (ПК-9 – ИПК-9.2)
Какое геомеханическое решение позволяет повысить полноту извлечения руды из недр? 
	Впишите ответ
	
	безопасность отработки запасов



Задание 12 (ПК-9 – ИПК-9.2)
Как геомеханическое обоснование способствует снижению потерь и разубоживания руды? 
	Впишите ответ
	
	Выбором рациональных параметров буровзрывных работ



Задание 13 (ПК-9 – ИПК-9.2)
Какое технологическое решение позволяет комплексно использовать вскрышные породы, учитывая их геомеханические характеристики? 
	Впишите ответ
	
	Селективное складирование вскрышных пород



Задание 14 (ПК-9 – ИПК-9.2)
Что позволяет повысить качество добываемой руды при геомеханическом обосновании параметров разработки? 
	Впишите ответ
	
	оптимальная высота уступа



ИПК-9.3 Осуществляет выбор технологических решений с учетом методов контроля в области строительства и эксплуатации объектов горного производства

Задание 15 (ПК-9 – ИПК-9.3)
Каким образом учет техногенных трещин и нарушений позволяет повысить эффективность использования ресурсов? 
	Впишите ответ
	
	корректировать буровзрывные работы



Задание 16 (ПК-9 – ИПК-9.3)
Какое рациональное решение позволяет использовать отходы обогащения (хвосты) в открытой разработке? 
	Впишите ответ
	
	укрепление бортов



Задание 17 (ПК-9 – ИПК-9.3)
Как геомеханический мониторинг позволяет повысить полноту отработки месторождения? 
	Впишите ответ
	
	принимать меры для безопасной отработки запасов



Задание 18 (ПК-9 – ИПК-9.3)
Что является основой для обоснования рациональной технологии разработки месторождения? 
	Впишите ответ
	
	геомеханическая модель массива



Задание 19 (ПК-9 – ИПК-9.3)
Разрешается ли на карьерах совместное размещение на отвале рыхлых и скальных вскрышных пород? 
	Впишите ответ
	
	нет



Задание 20 (ПК-9 – ИПК-9.3)
Какое технологическое решение позволяет комплексно использовать минеральное сырье при разработке месторождения? 
	Впишите ответ
	
	попутная выемка и переработка вскрышных пород




ПК-10	Способен выполнять комплексное обоснование технологий и механизации открытой разработки рудных месторождений полезных ископаемых
ИПК-10.1 Оценивает технологии и механизацию открытой и подземной разработки рудных месторождений с позиций их эффективности и безопасности.

Задание 21 (ПК-10– ИПК-10.1)
На какое количество временных отрезков, как правило, разбивается календарный год при составлении плана развития горных работ? 
	Впишите ответ
	
	4



Задание 22 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называют часть балансовых запасов твёрдых полезных ископаемых, не извлечённая из недр при разработке месторождения.
	Впишите ответ
	
	Потери
Потери полезного ископаемого
Потери руды



Задание 23 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называют потерю качества полезного ископаемого, происходящая от снижения содержания полезного компонента или полезной составляющей при его добыче по сравнению с содержанием их в балансовых запасах?
	Впишите ответ
	
	Разубоживание



Задание 24 (ПК-10– ИПК-10.1)
Какие виды работ планируют при разработке плана развития горных работ?
	Впишите ответ
	
	Вскрышные и добычные
Добычные и вскрышные



Задание 25 (ПК-10– ИПК-10.1)
Какому документу, имеющемуся на горнодобывающем предприятии, должен обязательно соответствовать план развития горных работ?

	Впишите ответ
	
	Проекту
Техническому проекту
Проекту на разработку месторождения



Задание 26 (ПК-10– ИПК-10.1)
Допускается ли отклонение контуров карьера в плане развития горных работ от контуров, предусмотренных на данный календарный год техническим проектом? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 27 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется коэффициент вскрыши, который определяется на каждый календарный год планирования? 
	Впишите ответ
	
	Текущий



Задание 28 (ПК-10– ИПК-10.1)
До какого временного периода (лет) осуществляется среднесрочное планирование горных работ на карьерах? 
	Впишите ответ
	
	3



Задание 29 (ПК-10– ИПК-10.1)
До какого временного периода (лет) осуществляется краткосрочное планирование горных работ на карьерах? 
	Впишите ответ
	
	1



Задание 30 (ПК-10– ИПК-10.1)
К какому виду планирования относят месячное, недельно-суточное? 
	Впишите ответ
	
	Краткосрочное



Задание 31 (ПК-10– ИПК-10.1)
К какому виду планирования относят планирование на период более 3 лет? 
	Впишите ответ
	
	Долгосрочное



Задание 32 (ПК-10– ИПК-10.1)
Какое количество основных технологических процессов выделяют при открытом способе разработки месторождений полезных ископаемых? 
	Впишите ответ
	
	4



Задание 33(ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется первый технологический процесс?
Вариант ответа 
	Впишите ответ
	
	Подготовка горных пород к выемке



Задание 34 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется второй технологический процесс?
	Впишите ответ
	
	Выемочно-погрузочные работы



Задание 35 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется третий технологический процесс?
	Впишите ответ
	
	Транспортирование горной массы



Задание 36 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется четвертый технологический процесс?
	Впишите ответ
	
	Складирование полезного ископаемого и отвалообразование вскрышных пород



Задание 37 (ПК-10– ИПК-10.1)
До какого диаметра в мм пробуренная выработка является шпуром? 
	Впишите ответ
	
	75



Задание 38 (ПК-10– ИПК-10.1)
До какой длины в м пробуренная выработка является шпуром? 
	Впишите ответ
	
	5



Задание 39 (ПК-10– ИПК-10.1)
Какой способ механического бурения предназначен для бурения самых крепких горных пород? 
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательный
Пневмоударный



Задание 40 (ПК-10– ИПК-10.1)
При каком способе бурения буровая мелочь может удаляться из забоя скважины без подачи воздуха? 
	Впишите ответ
	
	Вращательном
Шнековом



Задание 41 (ПК-10– ИПК-10.1)
Для какого способа бурения предназначены станки СБШ? 
	Впишите ответ
	
	Шарошечного



Задание 42 (ПК-10– ИПК-10.1)
Какие экскаваторы по их устройству и принципу действия называли «механическая рука»? 
	Впишите ответ
	
	Гидравлические



Задание 43 (ПК-10– ИПК-10.1)
У какого экскаватора ковш подвешен на системе канатов? 
	Впишите ответ
	
	Драглайн



Задание 44 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется многоковшовый экскаватор, у которого ковши расположены на круглом рабочем органе? 
	Впишите ответ
	
	Роторный



Задание 45 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется многоковшовый экскаватор, у которого ковши расположены на ковшевой раме? 
	Впишите ответ
	
	Цепной



Задание 46 (ПК-10– ИПК-10.1)
От какой технической характеристики одноковшового экскаватора зависит ширина заходки? 
	Впишите ответ
	
	Радиус черпания
Радиус черпания на горизонте установки
Радиус черпания на уровне установки



Задание 47 (ПК-10– ИПК-10.1)
От какой технической характеристики одноковшового экскаватора зависит допустимая высота разрабатываемого уступа? 
	Впишите ответ
	
	Высота черпания



Задание 48 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется часть скважины, расположенная ниже подошвы уступа? 
	Впишите ответ
	
	Перебур



Задание 49 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется расстояние от нижней бровки уступа до центра заряда первого ряда скважин? 
	Впишите ответ
	
	Линия сопротивления по подошве



Задание 50 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется кратчайшее расстояние от центра заряда ВВ до ближайшей свободной поверхности? 
	Впишите ответ
	
	Линия наименьшего сопротивления



Задание 51 (ПК-10– ИПК-10.1)
Какой по конструкции скважинный заряд предусматривает наличие воздушного промежутка? 
	Впишите ответ
	
	Рассредоточенный



Задание 52 (ПК-10– ИПК-10.1)
Поверхность горных пород в массиве или развале, являющаяся объектом выемки, называется? 
	Впишите ответ
	
	Забоем



Задание 53 (ПК-10– ИПК-10.1)
В результате перемещения забоев в пределах определенного участка развала или массива уступа последовательно отрабатываются породные полосы, которые называются? 
	Впишите ответ
	
	Заходка
Заходками



Задание 54 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется заходка, ширина которой равна (1,5-1,7)Rчу? 
	Впишите ответ
	
	Нормальная



Задание 55 (ПК-1.2 – ИПК-10.1)
Как называется заходка, ширина которой менее 1,5Rчу? 
	Впишите ответ
	
	Узкая



Задание 56 (ПК-10– ИПК-10.1)
Как называется заходка, ширина которой более 1,7Rчу? 
	Впишите ответ
	
	Широкая



Задание 57 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Какой параметр представляет собой количество породы в объёмных или весовых единицах, приходящееся на единицу полезного ископаемого? 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент вскрыши



Задание 58 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение общего объёма вскрышных пород в проектном контуре карьера к промышленным (извлекаемым) запасам полезных ископаемых.
	Впишите ответ
	
	Промышленного



Задание 59 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение общего объёма вскрыши к извлекаемым запасам полезных ископаемых за вычетом вскрыши и попутной добычи извлекаемых в строительный период?
	Впишите ответ
	
	Эксплуатационного



Задание 60 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение объёма пород, вынимаемых и перемещаемых в отвал за определённый промежуток времени (год, квартал, месяц) к фактическому объему добычи полезных ископаемых за тот же период времени?
	Впишите ответ
	
	Текущего



Задание 61 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - отношение вскрышных пород к запасам полезных ископаемых, прирезаемых к карьеру за счёт его углубления?
	Впишите ответ
	
	Контурного
Погоризонтного



Задание 62 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Для какого коэффициента вскрыши дано определение - это наибольший допустимый коэффициент, который определяется из условия экономичности ОГР? 
	Впишите ответ
	
	Граничного



Задание 63 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Какие 2 коэффициента вскрыши преимущественно сравнивают между собой, чтобы определить предельно допустимую глубину карьера? 
	Впишите ответ
	
	Контурный и граничный
Граничный и контурный



Задание 64 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Что такое проведение горных работ или создание подходов, обеспечивающих транспортный доступ от поверхности земли к месторождению или от одной разрабатываемой его части к другой неразработанной? 
	Впишите ответ
	
	Вскрытие



Задание 65 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Чему дано следующее определение: (траншеи, съезды, полутраншеи) оборудуются средствами транспорта и в комплексе они образуют систему транспортных коммуникаций, которая в каждый момент должна быть безопасной, обеспечивать плановую производительность и быть наиболее экономичной.? 
	Впишите ответ
	
	Вскрывающие выработки



Задание 66 (ПК-10 – ИПК-10.1)
По расположению относительно земной поверхности вскрывающие горные выработки подразделяются? 
	Впишите ответ
	
	Открытые и подземные
Подземные и открытые




Задание 67 (ПК-10 – ИПК-10.1)
По расположению относительно контура карьера вскрывающие горные выработки подразделяются? 
	Впишите ответ
	
	Внешние и внутренние
Внутренние и внешние



Задание 68 (ПК-10 – ИПК-10.1)
По стационарности вскрывающие горные выработки подразделяются (2 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Стационарные и временные



Задание 69 (ПК-10 – ИПК-10.1)
По числу обслуживаемых уступов вскрывающие горные выработки подразделяются (3 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Отдельные, групповые, общие



Задание 70 (ПК-10 – ИПК-10.1)
По углу наклона вскрывающие горные выработки подразделяются (2 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Наклонные и крутые
Крутые и наклонные



Задание 71 (ПК-10 – ИПК-10.1)
По числу выходов на поверхность вскрывающие горные выработки подразделяются (3 типа)? 
	Впишите ответ
	
	Одинарные, парные, многотраншейные



Задание 72 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Какие траншеи расположены за контуром карьера? 
	Впишите ответ
	
	Внешние



Задание 73 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Какие траншеи расположены внутри контура карьера? 
	Впишите ответ
	
	Внутренние



Задание 74 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Какие траншеи имеют длительный срок службы (более 5 лет)? 
	Впишите ответ
	
	Капитальные
Стационарные



Задание 75 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Какие траншеи имеют небольшой срок службы (до 5 лет).? 
	Впишите ответ
	
	Временные



Задание 76 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Какие траншеи или съезды, располагают на рабочих бортах карьера и периодически передвигают совместно с перемещением фронта работ? 
	Впишите ответ
	
	Скользящие



Задание 77 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Как называют траншею, которая вскрывает один уступ? 
	Впишите ответ
	
	Отдельная



Задание 78 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Как называют траншею, вскрывающую группу уступов? 
	Впишите ответ
	
	Групповая



Задание 79 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Как называют траншею, вскрывающую все уступы? 
	Впишите ответ
	
	Общая



Задание 80 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Как называется траншея или съезд с небольшим уклоном трассы, предназначена для железнодорожного или автомобильного транспорта? 
	Впишите ответ
	
	Наклонная



Задание 81 (ПК-10 – ИПК-10.1)
Как называется траншея со значительным уклоном (более 10-15º), предназначена для конвейерных или скиповых подъемников? 
	Впишите ответ
	
	Крутая



ИПК-10.2 Применяет комплексный подход при обосновании безопасных и эффективных технологий и механизаций открытой разработки рудных месторождений полезных ископаемых.

Задание 82 (ПК-10– ИПК-10.2)
Что называют процессом подготовки управленческого решения, основанного на обработке исходной информации и включающего в себя выбор целей, определение средств и путей их достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и принятия наиболее реального из них в ожидаемых условиях?
	Впишите ответ
	
	Планирование
Планирование горных работ
Планирование открытых горных работ



Задание 83 (ПК-10– ИПК-10.2)
Какое максимальное количество основных технологических процессов учитывается при планировании открытых горных работ? 
	Впишите ответ
	
	4



Задание 84 (ПК-10– ИПК-10.2)
Что называют количеством грузов в кубометрах или тоннах, перевозимых в карьере в единицу времени: час, смену и др.? 
	Впишите ответ
	
	Грузооборот



Задание 85 (ПК-10– ИПК-10.2)
Что такое - часть грузооборота, характеризующаяся устойчивым во времени направлением перемещения грузов (вскрышных пород, полезного ископаемого)? 
	Впишите ответ
	
	Грузопоток



Задание 86 (ПК-10– ИПК-10.2)
Процесс планирования, в большей степени сосредоточенный на определении плана на весь срок службы рудника, называют? 
	Впишите ответ
	
	Стратегическим планированием



Задание 87 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называют установленную проектом или исследованием последовательность выполнения во времени объёмов вскрышных и добычных работ на карьерах? 
	Впишите ответ
	
	Режим горных работ



Задание 88 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется график режима горных работ, показывающий изменение объемов вскрышных и добычных работ во времени? 
	Впишите ответ
	
	Календарный план
Календарный график



Задание 89 (ПК-10– ИПК-10.2)
Увеличение ширины рабочих площадок при планировании горных работ ведет к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Уменьшению



Задание 90 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как расшифровывается аббревиатура ВНБ применительно к конструкции борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Временно-нерабочий борт
Временный нерабочий борт



Задание 91 (ПК-10– ИПК-10.2)
Формирование ВНБ при планировании горных работ ведет к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению




Задание 92 (ПК-10– ИПК-10.2)
На какой временной период считается целесообразным переносить вскрышные работы при долгосрочном планировании более ранний или более поздний? 
	Впишите ответ
	
	Более поздний



Задание 93 (ПК-10– ИПК-10.2)
Увеличение угла рабочего борта карьера позволяет перенести объемы вскрыши на более ранний или более поздний периоды? 
	Впишите ответ
	
	Более поздний



Задание 94 (ПК-10– ИПК-10.2)
Уменьшение угла рабочего борта карьера позволяет перенести объемы вскрыши на более ранний или более поздний периоды? 
	Впишите ответ
	
	Более ранний



Задание 95 (ПК-10– ИПК-10.2)
Свыше какой глубины карьера, в метрах, целесообразно формировать ВНБ? 
	Впишите ответ
	
	200



Задание 96 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называются заходки, которые позволяют организовать движение транспортных средств в пределах всей длины заходки и типичны для эксплуатационного периода отработки уступа? 
	Впишите ответ
	
	Сквозные



Задание 97 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называются заходки, которые характеризуются возможностью движения транспортных средств только в пределах выработанного пространства отрабатываемой заходки? 
	Впишите ответ
	
	Тупиковые



Задание 98 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называются заходки, которые ориентированы вдоль фронта работ уступа? 
	Впишите ответ
	
	Продольные



Задание 99 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называются заходки, которые направлены вкрест фронта работ уступа? 
	Впишите ответ
	
	Поперечные



Задание 100 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называются заходки, которые ориентированы в промежуточном направлении? 
	Впишите ответ
	
	Диагональные



Задание 101 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортное средство расположено ниже горизонта установки экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	Нижняя



Задание 102 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортное средство расположено выше горизонта установки экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	Верхняя



Задание 103 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется вид погрузки горной массы, когда транспортные средства расположено и ниже и выше горизонта установки экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	Смешанная



Задание 104 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется вид выемки горной массы, когда забой экскаватора расположен ниже горизонта его установки? 
	Впишите ответ
	
	Нижняя



Задание 105 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется вид выемки горной массы, когда забой экскаватора расположен выше горизонта его установки? 
	Впишите ответ
	
	Верхняя



Задание 106 (ПК-10– ИПК-10.2)
Какое максимальное количество ковшей должно загружаться в автосамосвал по условиям рационального сочетания вместимостей ковша и кузова? 
	Впишите ответ
	
	6



Задание 107 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется схема отвалообразования при автомобильном транспорте, при которой автосамосвалы разгружаются в непосредственной близости от откоса, а затем оставшаяся на поверхности порода сталкивается бульдозером? 
	Впишите ответ
	
	Переферийная



Задание 108 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется схема отвалообразования при автомобильном транспорте, при которой автосамосвалы разгружаются по всей поверхности отвала, а затем бульдозером осуществляется планировка поверхности? 
	Впишите ответ
	
	Площадная



Задание 109 (ПК-10– ИПК-10.2)
Какой основной вид оборудования используется на отвальных работах при применении для доставки вскрышных пород автомобильного транспорта? 
	Впишите ответ
	
	Бульдозер


Задание 110 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется отвалообразователь непрерывного действия, который преимущественно применяется при доставке вскрышных пород железнодорожным транспортом? 
	Впишите ответ
	
	Абзетцер



Задание 111 (ПК-10– ИПК-10.2)
Какой способ отвалообразования нашел преимущественное применение при доставке вскрышных пород на отвал железнодорожным транспортом? 
	Впишите ответ
	
	Экскаваторный



Задание 112 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется способ выемки пород в забое, когда все породы разрабатываются без разделения по типам и сортам? 
	Впишите ответ
	
	Валовый



Задание 113 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется способ выемки пород в забое, в процессе выемки производится разделение по типам и сортам? 
	Впишите ответ
	
	Селективная
Раздельная



Задание 114 (ПК-10– ИПК-10.2)
Какую рабочую характеристику представляет цифра 10 в аббревиатуре модели экскаватора ЭШ 10/70? 
	Впишите ответ
	
	Длину стрелы



Задание 115 (ПК-10– ИПК-10.2)
Какую рабочую характеристику представляет цифра 70 в аббревиатуре модели экскаватора ЭШ 10/70? 
	Впишите ответ
	
	Вместимость ковша
Емкость ковша



Задание 116 (ПК-10– ИПК-10.2)
Какую рабочую характеристику представляет цифра 5 в аббревиатуре модели экскаватора ЭКГ-5А? 
	Впишите ответ
	
	Вместимость ковша
Емкость ковша



Задание 117 (ПК-10– ИПК-10.2)
Разрешается ли на карьерах совместное размещение на отвале рыхлых и скальных вскрышных пород? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 118 (ПК-10– ИПК-10.2)
Возможно ли применение бульдозеров на отвальных работах, при доставке вскрышных пород железнодорожным транспортом? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 119 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется устройство, которое применяется при плужном способе отвалообразования? 
	Впишите ответ
	
	Отвальный плуг



Задание 120 (ПК-10– ИПК-10.2)
Как называется оборудование, представляющее собой гусеничный трактор со специальным навесным оборудованием, предназначенным для передвижки железнодорожных путей?
	Впишите ответ
	
	Турнодозер



Задание 122 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называется траншея, которая служит для проезда одновременно груженых и порожних транспортных средств, в одинарных траншеях движение груза и порожняка встречное? 
	Впишите ответ
	
	Одинарная



Задание 123 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называют две траншеи, из которых одна служит для проезда груженых транспортных средств, а другая для порожних? 
	Впишите ответ
	
	Парные




Задание 124 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются три и более траншеи, служащие для проезда груженых и порожних транспортных средств? 
	Впишите ответ
	
	Многотраншейные
Многотраншейное вскрытие



Задание 125 (ПК-10 – ИПК-10.2)
До какого значения в промилле (‰) траншеи называют наклонными? 
	Впишите ответ
	
	120



Задание 126 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как фамилия ученого, профессора, разработавшего наиболее распространенную классификацию способов вскрытия при открытых горных работах? 
	Впишите ответ
	
	Шешко



Задание 127 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Определение чего дано ниже – ….. это порядок и последовательность выполнения открытых горных работ в пределах карьерного поля или его участка? 
	Впишите ответ
	
	Система разработки



Задание 128 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как фамилия ученого, академика, разработавшего классификацию систем открытой разработки по степени зависимости и развитию горных работ в карьере? 
	Впишите ответ
	
	Ржевский



Задание 129 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как фамилия ученого, академика, которым была предложена классификация систем разработки по способу производства вскрышных работ? 
	Впишите ответ
	
	Мельников




Задание 130 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как фамилия ученого, профессора, который предложил классификацию систем разработки по направлению перемещения вскрышных пород в отвал? 
	Впишите ответ
	
	Шешко



Задание 131(ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называется отвальное оборудование, предназначенное для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров, у которого разгрузочная консоль подвешена на системе канатов? 
	Впишите ответ
	
	Консольный отвалообразователь



Задание 132 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называется отвальное оборудование, предназначенное для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров, представляющее собой жесткую конструкцию с двумя опорами из которых, как правило, одна забойная, а другая отвальная? 
	Впишите ответ
	
	Транспортно-отвальный мост



Задание 133 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых однобортовой или двухбортовой фронт вскрышных и добычных работ перемещается параллельно длинной оси карьерного поля (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Продольные



Задание 134 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых однобортовой или двухбортовой фронт вскрышных и добычных работ перемещается параллельно короткой оси карьерного поля (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Поперечные



Задание 135 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых фронт вскрышных и добычных работ перемещается по вееру с центральным (общим) или рассредоточенным (2 и более) поворотными пунктами (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Веерные



Задание 136 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от центра к границам карьерного поля или от границ к центру (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Кольцевые



Задание 137 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются кольцевые системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от центра к границам карьерного поля (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Центральные



Задание 138 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются кольцевые системы разработки, при которых рабочая зона охватывает все борта по периметру карьера и разработка производится кольцевыми полосами от границ к центру (по Ржевскому)? 
	Впишите ответ
	
	Периферийные



Задание 139 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых перемещение вскрышной породы из забоя во внутренний отвал производится вскрышными экскаваторами (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Бестранспортные



Задание 140 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются на внутренние отвалы с помощью транспортно-отвальных мостов и консольных отвалообразователей (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Транспортно-отвальные



Задание 141 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы удаляются скреперами, гидромеханизированным способом, башенными экскаваторами, бульдозерами и другим специальным оборудованием (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Специальные



Задание 142 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называются системы разработки, при которых вскрышные породы перемещаются с помощью транспорта (по Мельникову)? 
	Впишите ответ
	
	Транспортные



Задание 143 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Какой вид экскаваторов преимущественно используется на карьерах для непосредственной перевалки вскрышных пород в выработанное пространство карьеров? 
	Впишите ответ
	
	Драглайн



Задание 144 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Какая форма трассы капитальных траншей предусматривает, что все съезды располагаются на одном борту карьера и в процессе транспортирования направление движения транспорта не меняется на протяжении всего пути? 
	Впишите ответ
	
	Простая



Задание 145 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называется форма трассы капитальных траншей, которая предусматривает периодическое изменение направления движения практически на 180 и используемая преимущественно для автомобильного транспорта? 
	Впишите ответ
	
	Петлевая
Тупиковая



Задание 146 (ПК-10 – ИПК-10.2)
Как называется форма трассы капитальных траншей, которая на всем своем протяжении предусматривает использование на разных участках несколько видов трассы? 
	Впишите ответ
	
	Комбинированная



ПК-11 Способен разрабатывать предложения по использованию резервов, повышению производительности и снижению затрат, экономии технологических материалов и энергоресурсов при разработке рудных месторождений полезных ископаемых подземным способом.
ИПК-11.1 Демонстрирует знания основных направлений совершенствования технологий открытых горных работ, повышению полноты и комплексного использования минеральных ресурсов.

Задание 147 (ПК-11– ИПК-11.1)
Если срок отработки карьера не превышает … лет формирование ВНБ считается нецелесообразным. Сколько лет должен превышать срок разработки месторождения?
	Впишите ответ
	
	10



Задание 148 (ПК-11– ИПК-11.1)
Какая форма графика режима горных работ для условий отработки наклонных и крутопадающих месторождений является более целесообразной ступенчато возрастающая или ступенчато убывающая? 
	Впишите ответ
	
	Ступенчато возрастающая



Задание 149 (ПК-11– ИПК-11.1)
Какой график режима горных работ для условий отработки месторождений сроком до 10 лет является более целесообразным ступенчато возрастающий, ступенчато убывающий или равномерный? 
	Впишите ответ
	
	Равномерный



Задание 150 (ПК-11– ИПК-11.1)
Осуществляется ли планирование отвальных работ при разработке Календарного плана горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 151 (ПК-11– ИПК-11.1)
Каким государственным в обязательном порядке согласовывается ежегодный план развития горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Ростехнадзором



Задание 152 (ПК-11– ИПК-11.1)
Допускается ли корректировка плана развития горных работ в течение календарного года разработки? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 153 (ПК-11– ИПК-11.1)
Допускается ли учитывать в плане развития горных работ карьерное оборудование, не предусмотренное проектом на разработку месторождения? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 154 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как называются запасы полезного ископаемого месторождения или его части из числа балансовых запасов предприятия, освобожденные от покрывающих пустых пород или обнаженные вследствие естественных условий залегания, для разработки которых пройдена въездная траншея и выполнены горно-капитальные работы, предусмотренные техническим проектом? 
	Впишите ответ
	
	Вскрытые



Задание 155 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как называются  запасы уступов (из числа вскрытых) с обнаженной верхней и боковой поверхностями, для разработки которых выполнены горно-подготовительные работы, предусмотренные техническим проектом? 
	Впишите ответ
	
	Подготовленные



Задание 156 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как называются запасы представляют собой часть подготовленных запасов, для разработки которых выполнены вспомогательные работы и которые могут быть отработаны независимо от подвигания смежного верхнего уступа с оставлением рабочей площадки необходимой ширины? 
	Впишите ответ
	
	Готовые к выемке



Задание 157 (ПК-11– ИПК-11.1)
Допускается ли производство горных работ без согласованного с территориальными органами Ростехнадзора годового плана развития горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 158 (ПК-11– ИПК-11.1)
За какое количество дней до назначенной в графике даты рассмотрения планов и схем развития горных работ на бумажном носителе и в электронном виде) Планы и схемы развития горных работ направляются пользователем недр в орган государственного горного надзора? 
	Впишите ответ
	
	15



Задание 159 (ПК-11– ИПК-11.1)
На срок не более какого количества дней со дня, установленного графиком, в случаях связанных с необходимостью проведения оценки соблюдения условий безопасного недропользования, сложных и (или) длительных экспертиз, рассмотрение планов и схем развития горных работ может быть продлено по решению органа государственного горного надзора?
	Впишите ответ
	
	30



Задание 160 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как расшифровывается аббревиатура ФНП применительно к нормативным документам для открытых горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Федеральные нормы и правила



Задание 161 (ПК-11– ИПК-11.1)
Чему дано следующее определение - … это система определенных действий, направленных на сохранение здоровья и работоспособность трудящихся? 
	Впишите ответ
	
	Охрана труда



Задание 162 (ПК-11– ИПК-11.1)
Чему дано следующее определение - … это нарушение целостности тканей и органов тела и расстройство их функций под влиянием внешних факторов?
	Впишите ответ
	
	Травма



Задание 163 (ПК-11– ИПК-11.1)
Фактор, который приводит к травме называют ...?
	Впишите ответ
	
	Опасным



Задание 164 (ПК-11– ИПК-11.1)
Фактор, который приводит к заболеванию или снижению работоспособности называют ... ?
	Впишите ответ
	
	Вредным



Задание 165 (ПК-11– ИПК-11.1)
Чему дано следующее определение - … это такое состояние условий труда, при которых воздействие на работника опасных (вредных) производственных факторов исключено?  
	Впишите ответ
	
	Безопасность труда



Задание 166 (ПК-11– ИПК-11.1)
Случай воздействия на работника опасных (вредных) производственных факторов при выполнении им трудовых обязанностей или задания руководителя работ, приведших к травме, называется …? 
	Впишите ответ
	
	Несчастным
Несчастный случай



Задание 167 (ПК-11– ИПК-11.1)
Связанное с несчастным случаем нарушение здоровья работника называется …? 
	Впишите ответ
	
	Производственная травма



Задание 168 (ПК-11– ИПК-11.1)
Заболевание, вызванное воздействием на работника вредных условий труда, называется? 
	Впишите ответ
	
	Профессиональное заболевание



Задание 169 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как расшифровывается аббревиатура СНиП применительно к нормативным документам для открытых горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Строительные нормы и правила



Задание 170 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как называют инструктаж, который проводят с поступающим на карьер рабочим, перед допуском к работе? 
	Впишите ответ
	
	Вводный



Задание 171 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как называют инструктаж, который проводят с вновь поступающими рабочими и переведенными на работу по другой профессии, а также с обучающимися по профессии для ознакомления с конкретными опасностями и вредностями рабочих мест?
	Впишите ответ
	
	Первичный



Задание 172 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как называют инструктаж, который проводится с целью дать дополнительные новые сведения по ОТ и полученным на предыдущих инструктажах? 
	Впишите ответ
	
	Повторный



Задание 173 (ПК-11– ИПК-11.1)
Как называют инструктаж, который проводят ежедневно при выдаче рабочим наряда на производство работ? 
	Впишите ответ
	
	Текущий



Задание 174 (ПК-11– ИПК-11.1)
Каждая скважина, диаметр устья которой превышает …. мм, после окончания бурения должна быть перекрыта, а участки пробуренных скважин ограждаются предупредительными знаками. Какой диаметр скважины?
	Впишите ответ
	
	250



Задание 175 (ПК-11– ИПК-11.1)
При наличии в канате бурового станка более скольки % порванных проволок его следует заменить? 
	Впишите ответ
	
	10



Задание 176 (ПК-11– ИПК-11.1)
При передвижение экскаватора ковш должен быть опорожнен и находиться не выше скольки м от почвы? 
	Впишите ответ
	
	1



Задание 177(ПК-11– ИПК-11.1)
Расстояние между бортом уступа, отвала и контргрузом экскаватора должно быть не менее скольки м? 
	Впишите ответ
	
	1



Задание 178(ПК-11– ИПК-11.1)
Число порванных проволок в стреловом канате экскаватора не должно превышать сколько % от их общего числа в канате? 
	Впишите ответ
	
	15



Задание 179 (ПК-11– ИПК-11.1)
На карьерах применяется стандартная колея железнодорожного пути шириной …. мм? 
	Впишите ответ
	
	1520



Задание 180 (ПК-11– ИПК-11.1)
Какой максимальный подъём пути в грузовом направлении или руководящий уклон не должен превышать при использовании в карьерах электровозов (в ‰)? 
	Впишите ответ
	
	40



Задание 181 (ПК-11– ИПК-11.1)
При затяжных уклонах дорог (более 60 ‰) должны устраиваться горизонтальные площадки или с уклоном не более 20 ‰ длиной не менее 50 м и не более чем через каждые сколько метров длины затяжного участка? 
	Впишите ответ
	
	600



Задание 182 (ПК-11– ИПК-11.1)
Расстояние от нижней бровки уступа и от верхней бровки уступа карьера до оси ближайшего железнодорожного пути должно быть не менее скольки метров? 
	Впишите ответ
	
	2,5



Задание 183 (ПК-11– ИПК-11.1)
Буровой станок должен быть установлен на безопасном расстоянии от верхней бровки уступа в соответствии с проектом, но не менее скольких метров от бровки до ближайшей точки опоры станка? 
	Впишите ответ
	
	2



Задание 184 (ПК-11– ИПК-11.1)
По всему фронту в зоне разгрузки на отвале должен быть сформирован предохранительный вал высотой не менее какой доли от диаметра колеса автомобиля максимальной грузоподъемности, применяемого в данных условиях? 
	Впишите ответ
	
	0,5



ИПК-11.2 Способен обосновывать и предлагать рациональные технологические решения открытой разработки по повышению полноты, качества и комплексного использования ресурсов месторождений

Задание 185 (ПК-11– ИПК-11.2)
За сколько дней до установленной даты рассмотрения пользователи недр письменно уведомляются органом горного надзора о времени и месте рассмотрения планов и схем развития горных работ. 
	Впишите ответ
	
	5



Задание 186 (ПК-11– ИПК-11.2)
Должен ли перерабатываться и заново согласовываться план развития горных работ, если предприятие в текущем году приступило к разработке нового технического проекта и планирует его завершение в следующем календарном году? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 187 (ПК-11– ИПК-11.2)
Как называются контуры карьера, по которым, согласно проекту, должны быть погашены горные работы? 
	Впишите ответ
	
	Конечные
Предельные



Задание 188 (ПК-11– ИПК-11.2)
Как называются контуры карьера, до которых предполагается развитие горных работ? 
	Впишите ответ
	
	Перспективные



Задание 189 (ПК-11– ИПК-11.2)
Как называются контуры карьера, которые должны быть достигнуты к определённому моменту отработки месторождения? 
	Впишите ответ
	
	Промежуточные



Задание 190 (ПК-11– ИПК-11.2)
Как называется процесс графического или графо-аналитического исследования развития горных работ в карьере, предусматривающий подсчет объемов полезного ископаемого и вскрышных пород, в том числе по отдельным выемочным единицам? 
	Впишите ответ
	
	Горно-геометрический анализ



Задание 191 (ПК-11– ИПК-11.2)
Объем чего получается при суммировании объема вскрышных пород и полезного ископаемого? 
	Впишите ответ
	
	Горной массы
Горная масса



Задание 192 (ПК-11– ИПК-11.2)
Увеличение грузоподъемности применяемых на карьере автосамосвалов приводит к увеличению или уменьшению провозной способности транспортных коммуникаций? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению



Задание 193 (ПК-11– ИПК-11.2)
Увеличение высоты рабочих уступов приводит к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению



Задание 194 (ПК-11– ИПК-11.2)
Увеличение угла откоса рабочих уступов приводит к увеличению или уменьшению угла рабочего борта карьера? 
	Впишите ответ
	
	Увеличению



Задание 195 (ПК-11– ИПК-11.2)
Не менее какой величины (в %) от высоты уступа рекомендуется принимать ширину предохранительных берм
	Впишите ответ
	
	30



Задание 196 (ПК-11– ИПК-11.2)
Должен ли при планировании горных работ предусматриваться транспортный доступ к забоям?
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 197 (ПК-11– ИПК-11.2)
При отсутствии предохранительного вала на отвале и его высоте, менее установленной проектной документацией, запрещается подъезжать к бровке отвала ближе чем на сколько метров?
	Впишите ответ
	
	5



Задание 198 (ПК-11– ИПК-11.2)
Разрешается ли в каких либо условиях проезд в многоместных кабинах автомобилей, в железнодорожных составах и кабинах локомотивов лицам, сопровождающим составы? 
	Впишите ответ
	
	Да



Задание 199 (ПК-11– ИПК-11.2)
Работы с использованием горных, транспортных и дорожных машин должны вестись по какому документу? Данные документы должны находиться в кабинах машин?  
	Впишите ответ
	
	Проекту производства работ 
Паспорту 



Задание 200 (ПК-11– ИПК-11.2)
При работе экскаватора с ковшом вместимостью менее скольки м3 его кабина должна находиться в стороне, противоположной откосу уступа? 
	Впишите ответ
	
	5



Задание 201 (ПК-11– ИПК-11.2)
При погрузке в автотранспорт водители автотранспортных средств обязаны подчиняться сигналам машиниста экскаватора, значение которых устанавливается техническим руководителем организации. С перечнем сигналов должны быть ознакомлены машинисты экскаватора и водители транспортных средств. Данная таблица сигналов вывешивается на кузове экскаватора или автосамосвала? 
	Впишите ответ
	
	Экскаватора



Задание 202 (ПК-11– ИПК-11.2)
Устройство блокировки (сигнализатор) поднятия кузова под воздушной линией должны быть оснащены самосвалы грузоподъемностью от скольки тонн? 
	Впишите ответ
	
	30



Задание 203 (ПК-11– ИПК-11.2)
Буксировка неисправных самосвалов грузоподъемностью более скольки тонн должна осуществляться специальными тягачами? 
	Впишите ответ
	
	27



Задание 204 (ПК-11– ИПК-11.2)
Разрешен ли на технологических дорогах обгон транспортных средств? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 205 (ПК-11– ИПК-11.2)
Высота падения груза при погрузке в автосамосвалы должна быть минимально возможной и во всех случаях не превышать сколько метров? 
	Впишите ответ
	
	3



Задание 206 (ПК-11– ИПК-11.2)
Загруженный автомобиль должен следовать к пункту разгрузки только после разрешающего сигнала кем? 
	Впишите ответ
	
	Машинистом экскаватора



Задание 207 (ПК-11– ИПК-11.2)
Допускается ли погрузка автосамосвала, превышающая установленную грузоподъемность автомобиля? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 208 (ПК-11– ИПК-11.2)
В пунктах погрузки движение задним ходом автосамосвала не должно превышать сколько метров? 
	Впишите ответ
	
	30



Задание 209 (ПК-11– ИПК-11.2)
Высота конвейерных галерей и эстакад от уровня пола до низа конструкций должна быть не менее скольки метров?
	Впишите ответ
	
	2



Задание 210 (ПК-11– ИПК-11.2)
Проходы между конвейерами (выступающими габаритами) и стенами здания или другим оборудованием должны быть не менее скольки метров? 
	Впишите ответ
	
	1



Задание 211 (ПК-11– ИПК-11.2)
Вдоль трассы конвейера перед ограждениями должны быть установлены аварийные тросики или кнопки "Стоп" через каждые сколько метров? 
	Впишите ответ
	
	30



Задание 212 (ПК-11– ИПК-11.2)
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем привод ходовой тележки должен находиться спереди или сзади? 
	Впишите ответ
	
	Сзади



Задание 213 (ПК-11– ИПК-11.2)
При передвижении гусеничного экскаватора по горизонтальному участку или на подъем стрела должна быть установлена по ходу или против хода экскаватора? 
	Впишите ответ
	
	По ходу



Задание 214 (ПК-11– ИПК-11.2)
Допускается ли во время работы экскаватора пребывание работников (включая обслуживающий персонал) в зоне его действия (радиус опасной зоны экскаватора)? 
	Впишите ответ
	
	Нет



Задание 215 (ПК-11– ИПК-11.2)
Во время грозы, в туман и метель при видимости до скольки метров, а также при ливневом дожде, влажном и сильном снегопаде передвижение и работа транспортно-отвального моста запрещаются? 
	Впишите ответ
	
	25



Задание 216 (ПК-11– ИПК-11.2)
Проблесковые маячки какого цвета должны быть установленными на кабинах горнотранспортного оборудования? 
	Впишите ответ
	
	Желтого



Задание 217 (ПК-11– ИПК-11.2)
При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в грузовом направлении должен быть не более скольки градусов? 
	Впишите ответ
	
	15



Задание 218 (ПК-11– ИПК-11.2)
При применении колесных скреперов с тракторной тягой уклон съездов в порожняковом направлении должен быть не более скольки градусов? 
	Впишите ответ
	
	25



Задание 219 (ПК-11– ИПК-11.2)
Территория участка на расстоянии не менее скольки кратной дальности действия струи гидромонитора должна быть ограждена предупреждающими знаками? 
	Впишите ответ
	
	1,5



Задание 220 (ПК-11– ИПК-11.2)
От высоковольтной линии электропередачи гидромонитор должен быть расположен на расстоянии не менее скольки кратной дальности полета струи?
	Впишите ответ
	
	2



[bookmark: _GoBack]Задание 221 (ПК-11– ИПК-11.2)
Высота уступа при гидромониторном размыве должна приниматься в зависимости от физико-механических свойств пород, конструкции гидромониторов и принятой организации размыва, должна соответствовать проекту, но не должна превышать сколько метров?
	Впишите ответ
	
	30





