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ОПК-2 Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов

ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений.

- Задание 1 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
На рисунке показаны некоторые из форм залегания месторождений. Укажите пластообразную залежь?
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	Впишите ответ
	
	2

	
	
	 2



- Задание 2 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Между какими двумя линиями на рисунке заключен угол, называемый углом падения месторождения?
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	Впишите ответ
	
	2 и 4

	
	
	2 4



- Задание 3 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Кем из перечисленных ученых была написана первая книга по горному делу?

	Впишите ответ
	
	Агриколой Г.

	
	
	агриколой г.



- Задание 4 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
На рисунке изображены три типовых разреза месторождения. Укажите на вертикальном разрезе по простиранию (продольной проекции на вертикальную плоскость) длину месторождения?
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	Впишите ответ
	
	3

	
	
	 3



- Задание 5 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Какие из нижеперечисленных форм залегания месторождений представлены на рисунке?
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	Впишите ответ
	
	Штоки 

	
	
	штоки 



- Задание 6 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Какое название имеет нарушение нормального залегания пластов, изображенное на рисунке с индексом а?
[image: Описание: Без3]


	Впишите ответ
	
	Взбросом

	
	
	взбросом



- Задание 7(ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Какие значения углов падения характерны для наклонных пластов?

	Впишите ответ
	
	0 ÷ 25 

	
	
	0 - 25 



- Задание 8  (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
К основным технологическим процессам открытых горных работ относятся? 

	Впишите ответ
	
	Подготовка горных пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, транспортирование горной массы, складирование полезного ископаемого и отвалообразование вскрышных пород

	
	
	подготовка горных пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, транспортирование горной массы, складирование полезного ископаемого и отвалообразование вскрышных пород




- Задание 9 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Какое максимально возможное количество основных технологических процессов возможно при открытом способе разработки? 
	Впишите ответ
	
	4

	
	
	 4



- Задание 10 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Коэффициент вскрыши? 
	Впишите ответ
	
	Количество вскрышных пород, приходящееся на единицу полезного ископаемого

	
	
	количество вскрышных пород, приходящееся на единицу полезного ископаемого



- Задание 11 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Средний геологический коэффициент вскрыши? 

	Впишите ответ
	
	Отношение объема вскрышных пород в конечных контурах карьера к геологическим запасам полезного ископаемого в этих же контурах

	
	
	отношение объема вскрышных пород в конечных контурах карьера к геологическим запасам полезного ископаемого в этих же контурах



- Задание 12 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Контурный коэффициент вскрыши? 

	Впишите ответ
	
	Отношение объема вскрышных пород, прирезаемых к карьеру при расширении его границ, к одновременно прирезаемым запасам полезного ископаемого 

	
	
	отношение объема вскрышных пород, прирезаемых к карьеру при расширении его границ, к одновременно прирезаемым запасам полезного ископаемого 



- Задание 13 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)  
Относительный показатель трудности бурения зависит от? 

	Впишите ответ
	
	Пределов прочности на сжатие и сдвиг и плотности пород в естественном состоянии

	
	
	пределов прочности на сжатие и сдвиг и плотности пород в естественном состоянии



Задание 14 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Глубина, при которой подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, относятся к категории «глубокого заложения»
	Впишите ответ
	
	15 - 20 м и более

	
	
	15 - 20 м 



Задание 15 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
К какому типу мероприятий по снижению ударо- и выбросоопасности, оказывающим существенное влияние на безопасность горно-строительных работ, относится коррекция систем разработки и направления горных работ.
	Впишите ответ
	
	Региональным

	
	
	региональным



Задание 16 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
С какой целью на предприятиях, разрабатывающих и ведущих горно-строительные работы на месторождениях, склонных или опасных по динамическим проявлениям горного давления, ведется количественная оценка вмещающего массива по ходу вскрытия месторождения и сооружения отдельных выработок?
	Впишите ответ
	
	Локальный прогноз

	
	
	локальный прогноз



Задание 17 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
К какому типу мероприятий по снижению ударо- и выбросоопасности, оказывающим существенное влияние на безопасность горно-строительных работ, относится: применение дистанционного управления машинами и механизмами; разгрузка породного массива камуфлетным взрыванием; переход на шатровую и полигональную шатровую форму выработок; бурение разгрузочных скважин, щелей, врубов, полостей; устройство бутовых полос.
	Впишите ответ
	
	Локальный 

	
	
	локальный 



Задание 18 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Каким из горно-технологических свойств в наибольшей степени обладают горные породы, способные оказывать значительное сопротивление отделению их отдельных частей от массива?
	Впишите ответ
	
	Вязкость

	
	
	вязкость



Задание 19 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
С какой целью на предприятиях, разрабатывающих и ведущих горно-строительные работы на месторождениях, склонных или опасных по динамическим проявлениям горного давления, ведется установление потенциально опасных зон сейсмическими и электрометрическими методами в пределах месторождения, шахтного поля или горизонта?
	Впишите ответ
	
	Региональный прогноз

	
	
	региональный прогноз



Задание 20 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какое основное назначение магистральных внегородских тоннелей?
	Впишите ответ
	
	Преодоление высотных и контурных препятствий

	
	
	преодоление высотных и контурных препятствий




ИОПК-2.2 Знает принципы определения товарной ценности руды, бортового содержания полезного ископаемого.

- Задание 21 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
На каких разрезах можно показать горизонтальную мощность месторождения?  
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	Впишите ответ
	
	II-II и III-III 

	
	
	II-II III-III 



- Задание 22 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Укажите мощность рудных тел, начиная с которой, их относят к классу «весьма мощные» по общепринятой классификации рудных месторождений?
	Впишите ответ
	
	80 м

	
	
	80
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 - Задание 23 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Какое из нижеперечисленных названий имеет разрез месторождения, по которому можно определить нормальную мощность и угол падения месторождения?        
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	Впишите ответ
	
	Вертикальный разрез вкрест   простирания

	
	
	вертикальный разрез вкрест   простирания




- Задание 24 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Вся масса руды и отдельно пустая порода, выдаваемые из шахты на поверхность, носит название?
	Впишите ответ
	
	Горная масса

	
	
	горная масса



- Задание 25 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
На рисунке схематично показаны различные виды запасов месторождения. Укажите промышленные запасы?
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	Впишите ответ
	
	2

	
	
	 2



- Задание 26 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Запасы полезного ископаемого, пригодные для использования их промышленностью при существующем уровне развития техники и экономики, называют?

	Впишите ответ
	
	Балансовыми

	
	
	балансовыми



- Задание 27 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Отбитая руда с примешанной в процессе добычи пустой породой носит название?
	Впишите ответ
	
	Рудная масса

	
	
	рудная масса



- Задание 28 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Элементами залегания месторождений являются?
	Впишите ответ
	
	Месторождением полезных ископаемых

	
	
	месторождением полезных ископаемых



- Задание 29 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
На рисунке представлена схема шахты (вертикальный разрез по простиранию месторождения). Укажите рудовыдачной ствол?
[image: ]
	Впишите ответ
	
	2

	
	
	2



- Задание 30(ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Какой вид бурения позволяет бурить наиболее крепкие породы? 
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательное бурение

	
	
	ударно-вращательное бурение



- Задание 31 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Шнековое бурение относится к?  

	Впишите ответ
	
	Вращательному бурению

	
	
	вращательному бурению



- Задание 32 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Бурение с погружными пневмоударниками относится к? 
	Впишите ответ
	
	Ударно-вращательному бурению

	
	
	ударно-вращательному бурению



 - Задание 33 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Буровые станки типа СБШ относятся к? 

	Впишите ответ
	
	Шарошечному бурению

	
	
	шарошечному бурению



- Задание 34 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Для каких пород рекомендуется использовать термическое (огневое) бурение? 
	Впишите ответ
	
	Монолитные кварцсодержащие породы

	
	
	монолитные кварцсодержащие породы



- Задание 35 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)  
Удельный расход ВВ? 

	Впишите ответ
	
	Необходимое количество ВВ, требуемое для разрушения единицы объема взрываемой среды

	
	
	необходимое количество ВВ, требуемое для разрушения единицы объема взрываемой среды




Задание 36 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
Какая технология отбойки горных пород наиболее приемлема при коэффициенте крепости (по М. М. Протодьяконову) до 6-8?
	Впишите ответ
	
	комбайновая

	
	
	Комбайновая




Задание 37 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
Как называется передвижная временная крепь в виде цилиндрической оболочки, под защитой которой выполняются все горнопроходческие операции.
	Впишите ответ
	
	Проходческий щит

	
	
	проходческий щит



Задание 38 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся в одном проходческом цикле?
	Впишите ответ
	
	Совмещенная

	
	
	совмещенная



Задание 39 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
Как называется схема проходки ствола, когда работы по проходке и возведению постоянной крепи производятся одновременно в разных звеньях?
	Впишите ответ
	
	Параллельная

	
	
	параллельная




Задание 40 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
Как называется удлинение ствола с рабочего или строящегося горизонта в целях вскрытия нижних горизонтов месторождения?
	Впишите ответ
	
	Углубка ствола

	
	
	углубка ствола



Задание 41 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
Основная особенность углубки заключается в отделении углубляемого участка ствола от эксплуатируемого верхнего участка ствола (в целях обеспечения безопасности проходческих работ). С помощью чего производится отделение одной части ствола от другой?
	Впишите ответ
	
	предохранительным породным целиком или предохранительным полком

	
	
	предохранительным породным целиком 

	
	
	предохранительным полком



Задание 42 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
В стволах, какой формы, как правило, применяется тюбинговая крепь?
	Впишите ответ
	
	Кругового сечения

	
	
	кругового сечения



Задание 43 (ОПК-2 – ИОПК-2.2)
Назовите исходный фактор, по которому осуществляется проектирование поперечных сечений горизонтальных и наклонных горных выработок.
	Впишите ответ
	
	Габариты оборудования

	
	
	габариты оборудования



ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

- Задание 44 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая непосредственного выхода на земную поверхность, пройденная по простиранию месторождения и предназначенная для подготовки месторождения к эксплуатации, транспортировки грузов, передвижения людей, вентиляции, водоотлива и других целей, называется?
	Впишите ответ
	
	Штреком

	
	
	штреком



- Задание 45 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Какая из представленных на рисунке форм поперечного сечения выработок относится к арочным?
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	Впишите ответ
	
	2

	
	
	 2



- Задание 46 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Горизонтальная подземная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность, пройденная по полезному ископаемому или пустой породе и предназначенная для вскрытия месторождения, транспортировки грузов, вентиляции, водоотлива и других целей, называется?

	Впишите ответ
	
	Штольней

	
	
	штольней



- Задание 47 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Какая из обозначенных на рисунке выработок относится к главным откаточным?   
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	Впишите ответ
	
	3

	
	
	 3



- Задание 48 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
На рисунке приведена универсальная схема (вертикальный разрез в крест простирания) месторождения. Укажите шахтный ствол?
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	Впишите ответ
	
	3

	
	
	3



- Задание 49 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
На рисунке представлена схема шахты (продольная проекция на вертикальную плоскость). Укажите штрек основного рудовыдачного горизонта?

[image: Описание: 2]

	Впишите ответ
	
	3

	
	
	 3



- Задание 50 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Вертикальная или наклонная горная выработка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и предназначенная для обслуживания подземных горных работ, называется?

	Впишите ответ
	
	Шахтным стволом

	
	
	шахтным стволом


       	
- Задание 51 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Подземные горные выработки, образующиеся в результате выемки полезного ископаемого, называются?

	Впишите ответ
	
	Очистными

	
	
	очистными



- Задание 52 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Укажите на горизонтальном разрезе восстающие?
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	Впишите ответ
	
	2

	
	
	 2



- Задание 53 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
К какой группе можно отнести такие горные выработки, как шурфы, канавы, неглубокие стволы шахт?

	Впишите ответ
	
	Разведочные

	
	
	разведочные



- Задание 54 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Совокупность горных выработок и поверхностных сооружений, оборудованных для добывания полезного ископаемого подземным способом, называется?
	Впишите ответ
	
	Шахтой 

	
	
	шахтой 



- Задание 55 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
На рисунке приведен вертикальный разрез вкрест простирания месторождения. Укажите штреки?
[image: ]
	Впишите ответ
	
	1

	
	
	 1



- Задание 56 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
На рисунке представлен план горизонта. Укажите вентиляционные вспомогательные стволы?
[image: Описание: 2]
	Впишите ответ
	
	2

	
	
	 2



- Задание 57 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Укажите главный признак, характеризующий различие штольни и квершлага?
	Впишите ответ
	
	Наличие непосредственного выхода на  земную поверхность 

	
	
	наличие непосредственного выхода на  земную поверхность 




- Задание 58 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Линия сопротивления по подошве (ЛСПП) представляет собой?
	Впишите ответ
	
	Расстояние от нижней бровки уступа до оси заряда

	
	
	расстояние от нижней бровки уступа до оси заряда



- Задание 59 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Рассредоточение заряда взрывчатого вещества по длине скважины позволяет?
	Впишите ответ
	
	Уменьшить выход негабарита

	
	
	уменьшить выход негабарита



- Задание 60 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Ширина развала взорванной горной массы не зависит от?
	Впишите ответ
	
	Расстояния между скважинами в ряду

	
	
	расстояния между скважинами в ряду



- Задание 61 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
Какую размерность не могут иметь коэффициенты вскрыши?

	Впишите ответ
	
	м3*м3

	
	
	м3⸱м3



- Задание 62 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
По последовательности выполнения работ на карьере, выемочно-погрузочные работы по счету являются?
	Впишите ответ
	
	Вторым технологическим процессом

	
	
	вторым технологическим процессом



- Задание 63 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)  
По своему назначению все выемочные машины подразделяются на?

	Впишите ответ
	
	Выемочно-погрузочные и выемочно-транспортирующие

	
	
	выемочно-погрузочные и выемочно-транспортирующие



Задание 64 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Кто утверждает паспорт буровзрывных работ для предприятия, ведущего взрывные работы?
	Впишите ответ
	
	Главный инженер

	
	
	главный инженер



Задание 65 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой из видов взрывания запрещен Правилами безопасности при ведении взрывных работ в чистом виде на подземных работах?
	Впишите ответ
	
	Огневой

	
	
	огневой 



Задание 66 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?
[image: Vost]

	Впишите ответ
	
	С использованием подвесной клети

	
	
	с использованием подвесной клети 




Задание 67 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя в шахтах не опасных по выбросу газа не должно превышать…
	Впишите ответ
	
	10 м

	
	
	10 



Задание 68 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Расстояние от конца вентиляционных труб до забоя в шахтах опасных по выбросу газа не должно превышать…
	Впишите ответ
	
	8 м

	
	
	8 



Задание 69 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой тип средств инициирования представлен на рисунке?
[image: ]

	Впишите ответ
	
	Электродетонатор

	
	
	электродетонатор



Задание 70 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой из технологических способов проходки восстающих показан на рисунке?
[image: Vostaushiy]

	Впишите ответ
	
	Посекционное взрывание глубоких скважин

	
	
	посекционное взрывание глубоких скважин
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