КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
МОДУЛЬ 4 
Интеллектуальные системы управления электрохозяйством предприятий
ДИСЦИПЛИНА 
Методы эффективного прогнозирования потребления электроэнергии предприятий
- Задание 1 (УК2 – ИУК 2.1)
На каком этапе жизненного цикла проекта прогнозирования электропотребления формируется техническое задание и утверждаются входные данные?

1. инициация
2. планирование
3. исполнение
4. мониторинг и контроль
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 2 (УК2 – ИУК 2.1)
Какой метод управления проектом предполагает гибкое реагирование на изменения входных данных (например, корректировку прогноза при изменении объёма выпуска продукции)?

1. Waterfall (каскадная модель)
2. Agile / SCRUM
3. метод критического пути (CPM)
4. метод освоенного объёма (EVM)
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 3 (УК2 – ИУК 2.1)
Для краткосрочного прогноза почасового электропотребления предприятия при наличии данных о температуре, режиме работы и предыдущих нагрузках наиболее целесообразно применить:
1. метод экстраполяции тренда по годам
2. регрессионную модель с временными лагами
3. балансовый метод на основе нормативов удельного расхода
4. метод экспертных оценок Дельфи
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 4 (УК2 – ИУК 2.1)
Для долгосрочного прогноза (3–5 лет) электропотребления предприятия при условии внедрения энергосберегающих мероприятий и изменения номенклатуры продукции следует использовать:

1. скользящее среднее за последние 3 месяца
2. регрессию по временному тренду
3. нормативно‑целевой метод (сценарный подход)
4. метод сезонной декомпозиции
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 5 (УК2 – ИУК 2.1)
Что представляет собой диаграмма Ганта применительно к проекту разработки системы прогнозирования электропотребления?

1. график изменения прогнозируемой нагрузки по часам
2. календарный план работ с указанием длительности и последовательности задач
3. схему причинно‑следственных связей отклонений прогноза
4. матрицу распределения ответственности
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 6 (УК2 – ИУК 2.2)
Фактическое электропотребление предприятия за месяц составило 520 МВт·ч, а прогноз по двум моделям: 540 МВт·ч и 510 МВт·ч. Рассчитайте абсолютную ошибку прогноза (АЕ) для второй модели (ответ в МВт·ч с одним знаком после запятой).
	Впишите ответ
	
	10,0


- Задание 7 (УК2 – ИУК 2.2)
Используя данные задания 6, рассчитайте относительную ошибку прогноза в процентах для второй модели (MAPE, ответ с одним знаком после запятой).
	Впишите ответ
	
	1,9


- Задание 8 (УК2 – ИУК 2.2)
Для прогноза электропотребления на предстоящие сутки предприятие имеет ряд временных рядов: нагрузка за прошлые сутки, температура, день недели, праздники. Какой метод исследования целесообразно выбрать для автоматической настройки весов факторов?

1. метод наименьших квадратов (МНК) в линейной регрессии
2. метод Хольта‑Винтерса
3. нейросетевая модель 
4. простое экспоненциальное сглаживание
	Впишите ответ
	
	3


[bookmark: _Hlk144138161]- Задание 9 (УК2 – ИУК 2.2)
Показатель CV(RSQ) или коэффициент детерминации R² в задаче прогнозирования означает:

1. долю дисперсии фактических значений, объяснённую моделью
2. среднюю абсолютную процентную ошибку
3. критерий Дарбина‑Уотсона
4. максимальное отклонение прогноза
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 10 (УК2 – ИУК 2.2)
Для трёх моделей прогноза получены значения MAPE: 
1) 2,5%;
2) 3,1 %,
3) 1,9 %
 Какая модель предпочтительнее с точки зрения точности?
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 11 (ОПК2 – ИОПК 2.1)
Спрогнозированное потребление электроэнергии на квартал – 1500 МВт·ч, фактическое – 1470 МВт·ч. Рассчитайте величину прогнозного отклонения (в МВт·ч с одним знаком после запятой) и укажите знак (+ недопрогноз или - перепрогноз).
	Впишите ответ
	
	–30,0


- Задание 12 (ОПК2 – ИОПК 2.1)
На этапе завершения проекта по внедрению системы прогнозирования необходимо подготовить отчёт, содержащий сравнение точности моделей и рекомендации. Какой документ обычно является итоговым?
1. устав проекта
2. план управления рисками
3. итоговый отчёт 
4. реестр заинтересованных сторон
	Впишите ответ
	
	3


- Задание 13 (ОПК2 – ИОПК 2.1)
Предприятие работает в три смены, но в выходные нагрузка снижается на 40 %. Для прогноза с горизонтом 7 дней необходимо учесть недельную цикличность. Какой метод это позволяет сделать наиболее естественно?

1. модель авторегрессии 
2. метод скользящей средней за 7 дней
3. полиномиальный тренд 4‑й степени
4. метод опорных векторов
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 14 (ОПК2 – ИОПК 2.1)
При анализе точности прогнозной модели за 12 месяцев получены среднемесячные ошибки MAPE: январь 2,1 %, февраль 2,3 %, …, декабрь 2,4 %. Наибольшее отклонение (4,8 %) зафиксировано в июле из‑за аномальной жары. Как следует интерпретировать этот результат для руководства предприятия?

1. модель непригодна и требует полной замены
2. модель устойчива, но нуждается в учёте климатических экстремумов 
3. необходимо увеличить объём выборки до 5 лет
4. ошибка менее 5 % допустима, можно не менять
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 15 (ОПК2 – ИОПК 2.1)
Что такое реестр рисков проекта по внедрению системы прогнозирования электропотребления?

1. таблица с перечнем возможных неблагоприятных событий, их вероятностью и влиянием
2. календарный график верификации модели
3. список ответственных за прогноз
4. протокол измерений фактического потребления
	Впишите ответ
	
	1


- Задание 16 (ОПК2 – ИОПК 2.2)
Предприятие использовало два метода прогноза: метод экспоненциального сглаживания (α=0,2) дал MAPE=3,5 %, а метод регрессии с температурой – MAPE=2,9 %. Годовая экономия от снижения ошибки прогноза при закупке электроэнергии на рынке на сутки вперёд составляет 0,5 % от стоимости потребления. Годовое потребление – 60 млн руб. Какую экономию (в тыс. руб.) обеспечит выбор лучшей модели по сравнению с худшей? Ответ округлите до целых.
	Впишите ответ
	
	180


- Задание 17 (ОПК2 – ИОПК 2.2)
Для прогнозирования пиковой нагрузки предприятия в зимний период необходимо оценить вклад освещения, вентиляции и технологического оборудования. Какой метод исследования позволит выделить доли каждого фактора?
1. кластерный анализ
2. факторный анализ или регрессия с пошаговым отбором
3. метод главных компонент без интерпретации
4. анализ Фурье
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 18 (ОПК2 – ИОПК 2.2)
Проект разработки прогнозной модели выполняется командой из 4 человек. На каком этапе производится оценка того, укладывается ли проект в бюджет по трудозатратам?

1. при инициации
2. при планировании и далее на этапе мониторинга (анализ освоенного объёма)
3. только при завершении
4. после каждой корректировки модели
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 19 (ОПК2 – ИОПК 2.2)
По результатам исследования выявлено, что прогнозная модель имеет систематическое смещение: фактические значения зимой постоянно на 2 % ниже прогнозных, летом – на 1 % выше. Какой вывод нужно сделать?

1. модель не требует изменений, ошибка в пределах 3 %
2. ввести сезонную корректирующую поправку
3. заменить модель на более сложную нейросеть
4. увеличить горизонт прогноза
	Впишите ответ
	
	2


- Задание 20 (ОПК2 – ИОПК 2.2)
1. Рассчитайте чистую приведённую стоимость (NPV) проекта внедрения автоматизированной системы прогнозирования электропотребления, если единовременные затраты 800 тыс. руб., годовая экономия от оптимизации закупок – 300 тыс. руб., ставка дисконтирования 10 % (r=0,1), проект длится 3 года (денежные потоки в конце каждого года). Ответ в тыс. руб. с одним знаком после запятой.
	Впишите ответ
	
	–53,6
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