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ОПК-2. Способен применять навыки анализа горно-геологических условий при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых, а также при строительстве и эксплуатации подземных объектов.
ИОПК-2.1 Умеет анализировать горно-геологические условия залегания месторождений.
Задание 1 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Анализ каких факторов является ключевым для прогноза и оценки водопритоков в горные выработки?
	Впишите ответ
	
	Гидрогеологические условия



Задание 2 (ОПК-2– ИОПК-2.1)
Как называется основная графическая модель, отражающая строение месторождения в вертикальном сечении?
	Впишите ответ
	
	Геологический разрез



Задание 3 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какие три основных фактора горно-геологических условий оценивают перед началом разработки?
	Впишите ответ
	
	Форма залегания, устойчивость пород, обводнённость



Задание 4 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Что такое «элементы залегания» пласта?
	Впишите ответ
	
	Азимут простирания, угол падения и направление падения




Задание 5 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какой основной морфологический тип рудных тел наиболее характерен для гидротермальных месторождений?
	Впишите ответ
	
	Жилы, штокверки, штоки



Задание 6 (ОПК-2 – ИОПК-2.1)
Какие данные необходимы для выделения рудных интервалов в керне скважины?
	Впишите ответ
	
	Результаты геологического опробования



ИОПК-2.2 Знает принципы определения товарной ценности руды, бортового содержания полезного ископаемого.

Задание 7 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Что является конечной целью разведки месторождений полезных ископаемых 
	Впишите ответ
	
	Подсчет запасов



Задание 8(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Что устанавливает параметры для подсчёта запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых, а также содержащихся в них ценных компонентов. Они  утверждаются для каждого месторождения полезных ископаемых (либо участка крупного месторождения, намечаемого к отработке самостоятельным предприятием), промышленных и теплоэнергетических подземных вод.
	Впишите ответ
	
	Кондиции



Задание 9 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Какая категория запасов является наиболее достоверными
	Впишите ответ
	
	Категория А



Задание 10 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Как называются запасы, которые целесообразно отрабатывать
	Впишите ответ
	
	Балансовые



Задание 11 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
В чем заключается рациональное использование минеральных ресурсов
	Впишите ответ
	
	В комплексном извлечении и переработке сырья



Задание 12(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип заключается в постепенном наращивании знаний об изучаемом объекте
	Впишите ответ
	
	Принцип последовательных приближений



Задание 13 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип состоит в необходимости относительно полного и всестороннего изучения месторождения
	Впишите ответ
	
	Принцип полноты исследований



Задание 14(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Проектирование и производство геологоразведочных работ базируется на ряде основополагающих принципов. Какой принцип обеспечивает максимальную надежность результатов при минимальных затратах 
	Впишите ответ
	
	Принцип наименьших затрат



Задание 15(ОПК-2– ИОПК-2.2)
Важнейший метод изучения полезных ископаемых. Этот метод производится на всех стадиях геологоразведочных работ.
	Впишите ответ
	
	Опробование



Задание 16 (ОПК-2– ИОПК-2.2)
Главное условие опробование, которое обозначает, что химический состав и другие свойства пробы должны быть идентичны составу и свойствам руды в массиве
	Впишите ответ
	
	Компетентность пробы



ИОПК-2.3 Умеет самостоятельно работать с текстовой и графической геологической документацией.

Задание 17(ОПК-2– ИОПК-2.3)
Что является объектами геологической документации
	Впишите ответ
	
	Естественные обнажения, буровые скважины и горные выработки



Задание 18(ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Чтобы определить по гидрогеологической карте направления максимальных скоростей потоков подземных вод нужно
	Впишите ответ
	
	восстановить перпендикуляр к гидроизогипсе



Задание 19 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Какой документ является основным для отображения последовательности напластования горных пород и условий их залегания в конкретной точке или по стволу скважины?
	Впишите ответ
	
	Геологическая колонка (стратиграфическая колонка)



Задание 20 (ОПК-2 – ИОПК-2.3)
Что является основным графическим документом, обобщающим информацию о строении месторождения полезного ископаемого?
	Впишите ответ
	
	Геологическая карта (или план)


ОПК-3. Способен применять методы геологопромышленной оценки месторождений твердых полезных ископаемых, горных отводов.
ИОПК-3.1 Владеет методами подсчета и оконтуривания запасов месторождений полезных ископаемых.

Задание 21(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Показатель, который отрицательно влияют на технологию переработки и качество конечной продукции. Этот показатель также устанавливается кондициями
	Впишите ответ
	
	Максимально допустимое содержание вредных примесей



Задание 22(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Основные параметры при подсчете запасов твердых полезных ископаемых являются
	Впишите ответ
	
	Площадь, средняя мощность, объемная масса руды, среднее содержание полезных компонентов



Задание 23(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Универсальный метод при подсчете запасов плоских тел
	Впишите ответ
	
	Метод геологических блоков



Задание 24(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Метод для подсчета запасов изометричных, трубообразных и сложных по форме тел
	Впишите ответ
	
	Метод разрезов




Задание 25(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Методы подсчета запасов полезных ископаемых основаны
	Впишите ответ
	
	На определении объема подсчетных контуров



Задание 26(ОПК-3– ИОПК-3.1)
Количество полезного ископаемого в недрах, отвечающее по качеству требованиям промышленности
	Впишите ответ
	
	Запасы полезного ископаемого



Задание 27 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Как называется минимальное промышленное содержание полезного компонента в руде, утверждаемое кондициями?
	Впишите ответ
	
	Минимальное промышленное содержание



Задание 28 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Какой параметр, помимо мощности и содержания, критически важен для перевода ресурсов в запасы?
	Впишите ответ
	
	Коэффициент извлечения полезного компонента



Задание 29 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Как называется метод подсчета запасов, основанный на построении треугольных призм между соседними разведочными выработками?
	Впишите ответ
	
	Метод треугольных призм



Задание 30 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Что такое «подсчетный контур» при оконтуривании запасов?
	Впишите ответ
	
	


Верный ответ
Замкнутая линия на плане или разрезе, ограничивающая площадь (или объем) тела полезного ископаемого, отвечающего кондициям.

Задание 31 (ОПК-3 – ИОПК-3.1)
Для подсчета запасы какого типа месторождений чаще всего применяется метод средних арифметических?
	Впишите ответ
	
	месторождения с равномерным распределением полезного компонента



ИОПК-3.2 Использует методы определения границ горных отводов и оценки месторождений полезных ископаемых.

Задание 32 (ОПК-3– ИОПК-3.2)
Стадия геологоразведочных работ направленных  на определение промышленной значимости месторождения и получении геологических материалов
	Впишите ответ
	
	Разведка



Задание 33 (ОПК-3– ИОПК-3.2)
Количество стадий геологоразведочных работ
	Впишите ответ
	
	Пять



Задание 34(ОПК-3– ИОПК-3.2)
Какая стадия  геологоразведочных работ  проводится в пределах горизонтов и этажей, подготавливаемых к отработке, и имеет своей целью уточнение контуров рудных тел и установление других параметров с детальностью, обеспечивающей составление локальных проектов отработки и планирование подготовительных и нарезных выработок.
	Впишите ответ
	
	Эксплуатационная разведка




Задание 35 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
На каком документе базируется установление первоначальных границ горного отвода?
	Впишите ответ
	
	технический проект разработки месторождения



Задание 36 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
Принцип, по которому границы горного отвода устанавливаются с учетом обеспечения безопасности соседних объектов и недропользователей, называется:
	Впишите ответ
	
	Принцип обеспечения безопасности



Задание 37 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
Оценка месторождения, определяющая его экономическую целесообразность и эффективность разработки, называется:
	Впишите ответ
	
	Технико-экономическое обоснование



Задание 38 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
Какая стадия геологоразведочных работ предшествует составлению постоянного разведочного кондиционного проекта?
	Впишите ответ
	
	Предварительная разведка



Задание 39 (ОПК-3 – ИОПК-3.2)
При определении границ горного отвода в плане, его контур должен охватывать:
	Впишите ответ
	
	балансовые запасы



ИОПК-3.3 Осуществляет выбор технологических решений при открытой, подземной и строительной геотехнологиях с учетом горно-геологических условий месторождений полезных ископаемых.

Задание 40 (ОПК-3– ИОПК-3.3)
Показатели  … при складировании и транспортировании являются такие свойства, как слеживаемость, окисляемость, самовозгораемость. 
	Впишите ответ
	
	Сохраняемости



Задание 41(ОПК-3– ИОПК-3.3)
Отношение мощности, площади или объема рудных тел к мощности, площади или объему всей продуктивной толщи, включая и рудные тела. 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент рудоносности



Задание 42 (ОПК-3– ИОПК-3.3)
Перечислите горнотехнологические параметры характеризующие общую разрушаемость горных пород механическим способом 
	Впишите ответ
	
	Твердость, вязкость, дробимость, хрупкость, пластичность



Задание 43 (ОПК-3– ИОПК-3.3)
Перечислите горнотехнологические параметры, показывающие разрушаемость горных пород некоторыми механизмами 
	Впишите ответ
	
	Буримость, взрываемость, сопротивление резанию



Задание 44 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)
Какой главный геологический фактор определяет принципиальную возможность применения открытого способа разработки?
	Впишите ответ
	
	Глубина залегания полезного ископаемого



Задание 45 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)
Как называется природное свойство некоторых руд окисляться и самовозгораться на воздухе?
	Впишите ответ
	
	Самовозгораемость



Задание 46 (ОПК-3 – ИОПК-3.3)
При каком геологическом условии обязательно применяется искусственное закрепление (закладка) выработанного пространства?
	Впишите ответ
	
	низкая устойчивость вмещающих пород 



ОПК-4. Способен с естественнонаучных позиций оценивать строение, химический и минеральный состав земной коры, морфологические особенности и генетические типы месторождений твердых полезных ископаемых при решении задач по рациональному и комплексному освоению георесурсного потенциала недр.	
ИОПК-4.1 Демонстрирует знания химического, петрографического и минерального состава горных пород месторождений, условий залегания и происхождения месторождений.

Задание 47 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Именем какого ученого названа граница раздела земной коры и верхней мантии
	Впишите ответ
	
	Мохоровичича



Задание 48 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Из каких слоев состоит материковая кора
	Впишите ответ
	
	Гранитный, базальтовый, осадочный



Задание 49 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Назовите основной источник внутренней энергии Земли
	Впишите ответ
	
	Энергия радиоактивного распада



Задание 50 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Назовите номер кварца в соответствии с его положением в шкале Мооса
	Впишите ответ
	
	Седьмой



Задание 51 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Возможность минерала пропускать световые лучи называется 
	Впишите ответ
	
	Прозрачность



Задание 52 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Формой Земли является
	Впишите ответ
	
	Геоид



Задание 53 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Какое количество слоев включает океанический тип строения земной коры
	Впишите ответ
	
	Два



Задание 54 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Стабильные устойчивые элементы земной коры называются
	Впишите ответ
	
	Платформы



Задание 55 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Минералы, образованные при кристаллизации магматических расплавов в глубине Земли, называются
	Впишите ответ
	
	Магматические



Задание 56 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Образование минералов из горячих водных растворов называются 
	Впишите ответ
	
	Гидротермальное



Задание 57(ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Образование минералов в глубинах Земли под вторичным действием давления  и температуры называется
	Впишите ответ
	
	Метаморфическое



Задание 58 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Псефиты это осадочные обломочные породы с величиной обломков в мм
	Впишите ответ
	
	Более 2



Задание 59 (ОПК-4 – ИОПК-4.1)
Алевриты — это осадочные обломочные породы с величиной обломков в мм
	Впишите ответ
	
	0,1-0,01



ИОПК-4.2 Владеет знаниями о химических, физических и механических свойствах горных пород, строении массивов при выборе технологических решений для рационального и комплексного освоения недр.

Задание 60 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называются продукты выветривания исходных пород, оставшихся на месте образования
	Впишите ответ
	
	Элювий



Задание 61 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называются продукты выветривания, отложенные дождевыми и талыми водами на склонах
	Впишите ответ
	
	делювий



Задание 62 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Форма, размер слагающих породу минералов и взаимная их связь друг с другом называются … горной породы
	Впишите ответ
	
	Структурой



Задание 63 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Внешнее выражение структуры горной породы, её плотность и пористость называются
	Впишите ответ
	
	Текстурой



Задание 64 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Наиболее распространенными почвообразующими породами являются
	Впишите ответ
	
	Осадочные



Задание 65 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Устьем скважины называют 
	Впишите ответ
	
	Место пересечения скважины с поверхностью земли



Задание 66 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как отображают породы четвертичного возраста на классических геологических картах 
	Впишите ответ
	
	не показывают




Задание 67 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Временное скопление подземных вод в зоне аэрации называют 
	Впишите ответ
	
	Верховодкой




Задание 68 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Скорость движения подземных вод при напорном градиенте равном единице называют 
	Впишите ответ
	
	Коэффициент фильтрации



Задание 69 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Типы дренажа подземных вод
	Впишите ответ
	
	Вертикальный, горизонтальный



Задание 70 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называются устойчивые ассоциации минералов
	Впишите ответ
	
	Горная порода




Задание 71 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Какой источник энергии вызывает экзогенные процессы 
	Впишите ответ
	
	Энергия Солнца




Задание 72 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Как называется разрушительная работа морей 
	Впишите ответ
	
	Абразия



Задание 73 (ОПК-4 – ИОПК-4.2)
Минеральные образования, которые используются в хозяйстве называются
	Впишите ответ
	
	Полезными ископаемыми



Задание 74 (ОПК-4– ИОПК-4.2)
Тело магматических горных пород, секущих вмещающие породы и имеющее в плане изометричную округлую форму. Имеют обычно небольшие размеры в поперечнике. 
	Впишите ответ
	
	Шток




